{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["纺织中心（2025.911）"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"纺织中心（2025.911）","index":0,"n_rows":269,"n_cols":6,"rows_kept":269,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,5],[33,0,33,5],[38,0,38,5],[43,0,43,5],[63,0,63,5],[159,0,159,5],[178,0,178,5],[197,0,197,5],[227,0,227,5],[234,0,234,5],[260,0,260,5]]}
["纺织中心检测一次性告知清单"]
["检测部门","项目名称","一级项目","检验方法","标准收费","项目备注"]
["纺织品及其制品：纱线、带、纤维"]
["纺织中心","单纱（线）断裂强力（度）变异系数","单纱（线）断裂强力（度）变异系数","GB/T3916-2013  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)",200]
["纺织中心","单纱（线）断裂强力（度）","单纱（线）断裂强力（度）","GB/T3916-2013  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)",200]
["纺织中心","断裂伸长率","断裂伸长率","GB/T3916-2013  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)",200]
["纺织中心","断裂伸长率变异系数","断裂伸长率变异系数","GB/T3916-2013  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)",200]
["纺织中心","拉伸弹性回复率","拉伸弹性回复率","FZ/T 63006-2010松紧带",200]
["纺织中心","伸长比","伸长比","FZ/T 63006-2010松紧带",200]
["纺织中心","千米棉结/千米纱疵","千米棉结/千米纱疵","GB/T3292.1-2008 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法",220]
["纺织中心","长度","长度","GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准",100]
["纺织中心","长度允许偏差率","长度允许偏差率","GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准",100]
["纺织中心","长（宽）度偏差","长（宽）度偏差","FZ/T 63006-2010松紧带",100]
["纺织中心","结头（结头个数）","结头（结头个数）","GB/T 6836-2007 缝纫线、FZ/T 63009-2009涤棉包芯缝纫线等标准",50]
["纺织中心","重量允许偏差率","重量允许偏差率","FZ/T 63007-2007棉绣花线",160]
["纺织中心","百米重量偏差","百米重量偏差","GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定",160]
["纺织中心","百米重量变异系数","百米重量变异系数","GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定",160]
["纺织中心","质量偏差率","质量偏差率","FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法",160]
["纺织中心","圈长偏差率","圈长偏差率","FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法",100]
["纺织中心","圈数偏差","圈数偏差","FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法",100]
["纺织中心","大绞重量偏差率","大绞重量偏差率","FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法",100]
["纺织中心","线密度","线密度","GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定",160]
["纺织中心","线密度偏差率","线密度偏差率","GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定",160]
["纺织中心","线密度变异系数","线密度变异系数","GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定",160]
["纺织中心","十万米纱疵/千米纱疵","十万米纱疵/千米纱疵","FZ/T01050-1997十万米纱疵",300]
["纺织中心","捻度/捻度变异系数","捻度/捻度变异系数","GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法 ",160]
["纺织中心","捻度偏差率","捻度偏差率","GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法 ",160]
["纺织中心","捻系数","捻系数","GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法、GB/T 2543.2-2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法 ",160]
["纺织中心","回潮率","回潮率","FZ/T 70001-2015 针织和编结绒线试验方法",160]
["纺织中心","羊绒(羊毛）纤维直径/细度","羊绒(羊毛）纤维直径/细度","GB/T 10685-2007羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法",300]
["纺织中心","原料要求","原料要求","GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求",100]
["纺织中心","短纤维含量","短纤维含量","GB 18383-2008絮用纤维制品通用技术要求",150]
["纺织中心","含杂率","含杂率","GB 18383-2009絮用纤维制品通用技术要求",150]
["纺织品及其制品：外观质量"]
["纺织中心","毛巾类","毛巾类","GB/T 22864-2020毛巾等标准",200,"数量在20条内"]
["纺织中心","床上用品类（外观质量/工艺质量）","床上用品类（外观质量/工艺质量）","GB/T 22844-2009配套床上用品等标准",400,"数量在20条内"]
["纺织中心","服装类","服装类","GB2660-2017衬衫 、GB/T 2662-2017棉服装等标准",350,"机织服装数量10件（套）内；     针织服装数量20件内"]
["纺织中心","服饰产品类（围巾、手套、袜子、口罩、领带、帽子、手帕、松紧带等）","服饰产品类（围巾、手套、袜子、口罩、领带、帽子、手帕、松紧带等）","FZ/T 73042-2011针织围巾、披肩、FZ/T 82002-2016缝制帽等标准",150,"数量在10个/条/顶内"]
["纺织品及其制品：纤维定性、定量"]
["纺织中心","纤维含量（定性、定量）(不包含棉麻含量、特种动物毛纤维含量,棉麻含量与特种动物毛纤维含量不调整) GB/T 2910.1-2009 、GB/T 2910.2-2009、FZ/T 01026-2017等标准 240 \"","纤维含量（定性、定量）(不包含棉麻含量、特种动物毛纤维含量,棉麻含量与特种动物毛纤维含量不调整) GB/T 2910.1-2009 、GB/T 2910.2-2009、FZ/T 01026-2017等标准 240 \"",null,240,"GB/T 2910.1-2009 、GB/T 2910.2-2009、FZ/T 01026-2017等标准(不包含棉麻含量、特种动物毛纤维含量,棉麻含量与特种动物毛纤维含量)"]
["纺织中心","棉麻含量","棉麻含量","FZ/T 30003-2009 麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法",400]
["纺织中心","特种动物毛纤维含量","特种动物毛纤维含量",null,400,"GB/T 16988-2013特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定"]
["纺织中心","涂层鉴别、材质（人造革、合成革）（红外光谱法）","涂层鉴别、材质（人造革、合成革）（红外光谱法）","GB/T30666-2014 纺织品 涂层鉴别试验方法、FZ/T01057.8-2012纺织纤维鉴别试验方法 红外光谱鉴别方法等标准",500,"GB/T30666-2014 纺织品 涂层鉴别试验方法、FZ/T01057.8-2012纺织纤维鉴别试验方法 红外光谱鉴别方法等标准"]
["纺织品及其制品：染色牢度"]
["纺织中心","耐皂洗色牢度","耐皂洗色牢度","GB/T 3921-2008耐洗色牢度、GB/T12490-2014纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度",80]
["纺织中心","耐干洗色牢度","耐干洗色牢度","GB/T 5711-2015纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度",80]
["纺织中心","耐水色牢度","耐水色牢度","GB/T 5713-2013纺织品 色牢度试验 耐水色牢度",80]
["纺织中心","耐汗渍色牢度（酸/碱）","耐汗渍色牢度（酸/碱）","GB/T 3922-2013纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度",160]
["纺织中心","耐唾液色牢度","耐唾液色牢度","GB/T18886-2019纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度",80]
["纺织中心","耐摩擦色牢度(干/湿)","耐摩擦色牢度(干/湿)","GB/T 3920-2008纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度",80,"干摩擦色牢度和湿摩擦色牢度：做1个项目或者2个项目统一收80元。"]
["纺织中心","耐热压色牢度（耐熨烫色牢度）","耐热压色牢度（耐熨烫色牢度）","GB/T 6152-1997耐热压色牢度",80]
["纺织中心","耐海水色牢度","耐海水色牢度","GB/T 5714-1997耐海水色牢度",120]
["纺织中心","耐氯水(游泳池水)色牢度","耐氯水(游泳池水)色牢度","GB/T 8433-2013纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)",120]
["纺织中心","耐氯漂色牢度","耐氯漂色牢度","GB/T 7069-1997纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度",120]
["纺织中心","酚黄变色牢度","酚黄变色牢度","GB/T29778-2013纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估",250]
["纺织中心","染料迁移性能","染料迁移性能","GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法",200]
["纺织中心","耐刷洗色牢度","耐刷洗色牢度","GB/T 420-2009纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度",80]
["纺织中心","耐光色牢度（20小时）","耐光色牢度（20小时）","GB/T 8427-2019纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧",350,"40小时700元以此类推"]
["纺织中心","拼接互染程度（互相沾色牢度）","拼接互染程度（互相沾色牢度）","GB/T 31127-2014纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度",100]
["纺织中心","耐光、汗复合色牢度","耐光、汗复合色牢度","GB/T 14576-2009耐光、汗复合色牢度",150]
["纺织中心","色牢度评级","色牢度评级","GB/T 250-2008纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡、GB/T 251-2008纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡",40]
["纺织中心","耐尿渍色牢度","耐尿渍色牢度","GB/T40264-2021",80]
["纺织中心","耐奶渍色牢度/耐母乳色牢度","耐奶渍色牢度/耐母乳色牢度","GB/T 41610-2022 FZ/T73066-2020 附录A",180]
["纺织品及其制品：纺织品物理性能"]
["纺织中心","幅宽/长、宽度","幅宽/长、宽度","GB/T 4666-2009纺织品 织物长度和幅宽的测定等标准",50]
["纺织中心","棉结杂质疵点格率","棉结杂质疵点格率","FZ/T 10006-2017本色布棉结杂质疵点格率检验方法",100]
["纺织中心","棉结疵点格率","棉结疵点格率","FZ/T 10006-2017本色布棉结杂质疵点格率检验方法\t100",100]
["纺织中心","密度","密度","GB/T 4668-1995机织物密度的测定",100]
["纺织中心","线密度（织物中拆下纱线密度）","线密度（织物中拆下纱线密度）","GB/T 29256.5-2012纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定",150]
["纺织中心","单位面积质量/单位长度质量","单位面积质量/单位长度质量","GB/T 4669-2008纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定、GB/T 24218.1-2009纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定",120]
["纺织中心","质量偏差率/单位面积质量偏差率","质量偏差率/单位面积质量偏差率","FZ/T 20008-2015毛织物单位面积质量的测定",120]
["纺织中心","质量偏差/质量偏差率","质量偏差/质量偏差率","FZ/T70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》",120]
["纺织中心","儿童上衣拉带规格要求","儿童上衣拉带规格要求","GB/T 22702-2008儿童上衣拉带安全规格 ",150]
["纺织中心","绳带要求/童装绳索和拉带安全要求","绳带要求/童装绳索和拉带安全要求","GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 22705-2008童装绳索和拉带安全要求",150]
["纺织中心","附件抗拉强力","附件抗拉强力","GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范",150]
["纺织中心","残留金属针/残留金属针或锐利物/断针类残留物","残留金属针/残留金属针或锐利物/断针类残留物","GB/T 24121-2009纺织制品 断针类残留物的检测方法",150]
["纺织中心","附件锐利性/纽扣、装饰物、拉链等附件(冲锋衣）","附件锐利性/纽扣、装饰物、拉链等附件(冲锋衣）","GB/T 31702-2015纺织制品附件锐利性试验方法",150]
["纺织中心","附件脱落强力","附件脱落强力","GB/T 32599-2016纺织制品附件脱落强力试验方法",150]
["纺织中心","异味","异味","GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范",60]
["纺织中心","标志、标识(使用说明)","标志、标识(使用说明)","GB/T5296.4-2012消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装",60]
["纺织中心","实物质量","实物质量","按具体标准",100]
["纺织中心","成衣扭斜角","成衣扭斜角","FZ/T 20011-2006毛针织成衣扭斜角试验方法",75]
["纺织中心","纬斜和弓纬/纬斜、花斜","纬斜和弓纬/纬斜、花斜","GB/T 14801-2009机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法",75]
["纺织中心","编织密度系数","编织密度系数","FZ/T 70008-2012毛针织物编织密度系数试验方法",100]
["纺织中心","水洗尺寸变化率/尺寸变化（冷水浸渍）/纬斜尺寸变化率","水洗尺寸变化率/尺寸变化（冷水浸渍）/纬斜尺寸变化率","GB/T 8628-2013纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量、GB/T 8629-2017纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序、GB/T 8630-2013纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定、GB/T 8631-2001纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定等标准",120,"GB/T 8628-2013纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量、GB/T 8629-2017纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序、GB/T 8630-2013纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定、GB/T 8631-2001纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定等标准"]
["纺织中心","起皱级差(洗前）","起皱级差(洗前）","GB2660-2017衬衫 ",100]
["纺织中心","起皱级差(水洗）","起皱级差(水洗）","GB2660-2017衬衫 ",150]
["纺织中心","起皱级差(干洗）","起皱级差(干洗）","GB2660-2017衬衫 ",300]
["纺织中心","汽蒸尺寸变化","汽蒸尺寸变化","FZ/T 20021-2012织物经汽蒸后尺寸变化试验方法",180]
["纺织中心","洗后外观（水洗）","洗后外观（水洗）","GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、GB/T 19981.1-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分: 清洗和整烫后性能的评价",150]
["纺织中心","洗后外观（干洗）","洗后外观（干洗）","GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、GB/T 19981.1-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分: 清洗和整烫后性能的评价",300]
["纺织中心","洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度洗涤后褶裥外观","洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度洗涤后褶裥外观","GB/T 13769-2009纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法、GB/T 13770-2009纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法、GB/T 13771-2009纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法、",170,"1、如需洗涤5次，洗涤收费加480元。 2、如洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度/洗涤后褶裥外观三个项目同时做，洗涤费用不重复收取。"]
["纺织中心","松弛尺寸变化率","松弛尺寸变化率","FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法",120]
["纺织中心","毡化尺寸变化率","毡化尺寸变化率","FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法",120,"FZ/T 70009-2012毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法"]
["纺织中心","水洗后扭曲率/洗涤后扭斜率","水洗后扭曲率/洗涤后扭斜率","GB/T 23319.2-2009纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物",120]
["纺织中心","干洗尺寸变化率","干洗尺寸变化率","GB/T 19981.2-2014纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序、FZ/T 80007.3-2006使用粘合衬服装耐干洗测试方法",300]
["纺织中心","静态尺寸变化率","静态尺寸变化率","FZ/T 20009-2015毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法、GB/T 8631-2001",120]
["纺织中心","落水变形","落水变形","FZ/T 24004-2009精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品等标准",100]
["纺织中心","断裂强力","断裂强力","GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、  GB/T 3923.2-2013 纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定(抓样法)等标准",150]
["纺织中心","撕破强力","撕破强力","GB/T 3917.2-2009纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定、GB/T 3917.3-2009纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定、GB/T 3917.4-2009纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定等标准",150]
["纺织中心","胀破强力/胀破强度","胀破强力/胀破强度","GB/T 7742.1-2005纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法",150]
["纺织中心","使用粘合衬服装剥离强力/剥离强度","使用粘合衬服装剥离强力/剥离强度","FZ/T 80007.1-2006使用粘合衬服装剥离强力测试方法",150]
["纺织中心","顶破强力","顶破强力","GB/T19976-2005《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》",150]
["纺织中心","接缝强力（接缝拉伸性能）","接缝强力（接缝拉伸性能）","FZ/T 01031-2016针织物和弹性机织物 接缝强力及伸长率的测定 抓样法、FZ/T 01030-2016针织物和弹性机织物 接缝强力和扩张度的测定 顶破法、 GB/T 13773.1-2008纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定等标准",150]
["纺织中心","接缝性能（缝子纰裂程度）","接缝性能（缝子纰裂程度）","GB/T 21294-2014服装理化性能的检验方法、FZ/T 81017-2012非粘合衬西服",150]
["纺织中心","纱线抗滑移","纱线抗滑移","GB/T13772.1-2008纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法等标准",150]
["纺织中心","缝口脱开程度","缝口脱开程度","FZ/T 20019-2006毛机织物脱缝程度试验方法",150]
["纺织中心","机织物拉伸弹性","机织物拉伸弹性","FZ/T 01034-2008纺织品 机织物拉伸弹性试验方法",150]
["纺织中心","拉伸弹性回复率/拉伸弹性伸长率","拉伸弹性回复率/拉伸弹性伸长率","FZ/T 70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验方法",150]
["纺织中心","毛纺织品伸长和回复性","毛纺织品伸长和回复性"," FZ/T 70005-2006毛纺织品伸长和回复性试验方法",150]
["纺织中心","起球/起毛起球（滚箱法）","起球/起毛起球（滚箱法）","GB/T 4802.3-2008纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法",150]
["纺织中心","起球/起毛起球（圆轨迹法）","起球/起毛起球（圆轨迹法）","GB/T 4802.1-2008纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法",100]
["纺织中心","起球/起毛起球（马丁代尔法）","起球/起毛起球（马丁代尔法）","GB/T 4802.2-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法",150]
["纺织中心","耐磨性能（马丁代尔法）（1万转以内）","耐磨性能（马丁代尔法）（1万转以内）","GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准",220]
["纺织中心","耐磨性能（马丁代尔法）（大于1万转小于等于2万转以内）","耐磨性能（马丁代尔法）（大于1万转小于等于2万转以内）","GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准",260]
["纺织中心","耐磨性能（马丁代尔法）（大于2万转，小于等于3万转以内）","耐磨性能（马丁代尔法）（大于2万转，小于等于3万转以内）","GB/T21196.2-2007纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定等标准",300]
["纺织中心","透气性","透气性","GB/T 5453-1997纺织品 织物透气性的测定",150]
["纺织中心","毛巾吸水性（纺织产品毛细效应）","毛巾吸水性（纺织产品毛细效应）","FZ/T 01071-2008纺织品 毛细效应试验方法、GB/T 22799-2019毛巾产品吸水性测试方法",150]
["纺织中心","透湿性（不含洗涤）","透湿性（不含洗涤）","GB/T 12704.1-2009纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法、GB/T 12704.2-2009纺织品织物透湿性试验方法第2部分:蒸发法",300,"1、洗涤360元"]
["纺织中心","燃烧性能试验：垂直法（不含洗涤）","燃烧性能试验：垂直法（不含洗涤）","GB/T 5455-2014纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定",200,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数，2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费   3、连续洗涤方式24小时（参照静电2000元）"]
["纺织中心","燃烧性能试验： 水平法（不含洗涤）","燃烧性能试验： 水平法（不含洗涤）","FZ/T 01028-2016纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定",200,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数，2、当洗涤次数≥30次时、按照按照3000元收费   "]
["纺织中心","燃烧性能试验：45法（不含洗涤）","燃烧性能试验：45法（不含洗涤）","GB/T 14644-2014纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定",240,"1、洗涤按照水洗尺寸变化率120元收费 "]
["纺织中心","脱毛量（率）","脱毛量（率）"," FZ/T 60029-1999毛毯脱毛测试方法、GB/T 22798-2019毛巾产品脱毛率测试方法",150]
["纺织中心","保温率","保温率","GB/T 11048-1989纺织品保温性能试验方法",300]
["纺织中心","表面抗湿性/防水性能/沾水等级（不含洗涤）","表面抗湿性/防水性能/沾水等级（不含洗涤）","GB/T 4745-2012纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法",200,"1、洗涤收费360元"]
["纺织中心","规格尺寸/规格尺寸允差","规格尺寸/规格尺寸允差","GB/T 23172-2008藤编制品等标准",50,"草编、草编及竹编制品"]
["纺织中心","缝迹伸长率（FZ/T 73019.1-2017）","缝迹伸长率（FZ/T 73019.1-2017）","FZ/T 73019.1-2017针织塑身内衣 弹力型",50]
["纺织中心","厚度/绒毛高度","厚度/绒毛高度","GB/T 3820-1997纺织品和纺织制品厚度的测定等标准",100]
["纺织中心","压缩回弹性能/压缩回弹率","压缩回弹性能/压缩回弹率","GB/T 22796-2009被、被套等标准",300]
["纺织中心","勾丝/勾丝性能","勾丝/勾丝性能","GB/T 11047-2008纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法",300]
["纺织中心","静电性能:静电半衰期（不含洗涤）","静电性能:静电半衰期（不含洗涤）","GB/T 12703.1-2021纺织品 静电性能的评定 第1部分:静电压半衰期",200,"洗涤收费360元 "]
["纺织中心","静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）","静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）","GB/T 12703.3-2009纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量    ",300,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数。 2、当洗涤次数≥30次时、按照3000元收费 ，"]
["纺织中心","静电服静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）","静电服静电性能：电荷量/带电电荷量（不含洗涤）","GB 12014-2019防静电服",300,"2、GB 12014-2019防静电服：附录C     洗涤100次：2000元"]
["纺织中心","静电性能：电荷面密度（不含洗涤）","静电性能：电荷面密度（不含洗涤）","GB/T 12703.2-2021纺织品 静电性能的评定 第2部分:电荷面密度  GB 12014-2019防静电服",300,"洗涤收费按360元"]
["纺织中心","面料点对点电阻（不含洗涤）","面料点对点电阻（不含洗涤）","GB 12014-2019防静电服",250,"洗涤：2000元"]
["纺织中心","直/横向延伸值","直/横向延伸值","FZ/T 73001-2016袜子等标准",150,"FZ/T 73001-2016袜子等标准"]
["纺织中心","色差","色差","GB/T 15552-2015丝织物试验方法和检验规则",40]
["纺织中心","防紫外线性能","防紫外线性能","GB/T 18830-2009纺织品 防紫外线性能的评定",1200]
["纺织中心","易去污性（不含洗涤）","易去污性（不含洗涤）","FZ/T01118-2012纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性",300,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费   "]
["纺织中心","拒油性","拒油性","GB/T 19977-2014纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验",300,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费 "]
["纺织中心","吸湿性（不含洗涤）","吸湿性（不含洗涤）","GB/T 21655.1-2008纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法",500,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费 ；3、洗涤5A程序5次,600元"]
["纺织中心","速干性（不含洗涤）","速干性（不含洗涤）","GB/T 21655.1-2008纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法",600,"1、洗涤收费按水洗尺寸变化率标准120元×洗涤次数2、当洗涤次数≥30次时，按照3000元收费 ；3、洗涤5A程序5次,600元"]
["纺织中心","防钻绒性","防钻绒性","GB/T 12705.1-2009 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法、GB/T 12705.2-2009纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法等标准",200]
["纺织中心","网眼密度","网眼密度","FZ/T62014-2015蚊帐",100]
["纺织中心","人造革面料抗粘连性","人造革面料抗粘连性","FZ/T 73028-2017针织人造革服装、FZ/T 81018-2014机织人造革服装",300]
["纺织中心","人造革面耐碱液水解牢度","人造革面耐碱液水解牢度","FZ/T 73028-2017针织人造革服装、FZ/T 81018-2014机织人造革服装",200]
["纺织中心","含水率和回潮率","含水率和回潮率","按具体产品标准规定",150]
["纺织中心","非织造布液体穿透时间","非织造布液体穿透时间","GB/T 24218.8-2010纺织品 非织造布试验方法 第8部分：液体穿透时间的测定（模拟尿液）",300]
["纺织中心","防水性能（耐静水压）（不含洗涤）","防水性能（耐静水压）（不含洗涤）",null,280,"1.洗涤收费360元，2、缝子和面料各收费"]
["纺织中心","过滤效率（Nacl颗粒物）/通气阻力","过滤效率（Nacl颗粒物）/通气阻力","GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等",1300,"“过滤效率（Nacl颗粒物）和通气阻力”或“通气阻力”均按该标准收费"]
["纺织中心","过滤效率（油性颗粒物）","过滤效率（油性颗粒物）","GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等",1300]
["纺织中心","腋下接缝强力","腋下接缝强力","FZ/T70007-2015",150]
["纺织中心","非可复性伸长","非可复性伸长","FZ/T60008-2019",150]
["纺织中心","领圈拉开尺寸","领圈拉开尺寸","FZ/T20032-2017",150]
["纺织中心","缝迹伸长率（FZ/T20031-2017）","缝迹伸长率（FZ/T20031-2017）","FZ/T20031-2017",150]
["纺织中心","口罩带","口罩带","YY0469-2011第5.4条",150]
["纺织中心","头带","头带","GB2626-2019第6.11条",150]
["纺织中心","干燥速率","干燥速率","GB/T21655.1-2023 ",300]
["纺织中心","免烫性能（洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度洗涤后褶裥外观）","免烫性能（洗涤(干燥)后外观平整度/洗涤后接缝外观平整度洗涤后褶裥外观）","GB/T18863-2002",650]
["纺织品及其制品：纺织品化学性能"]
["纺织中心","二氯甲烷可溶性物质","二氯甲烷可溶性物质","FZ/T20018-2010毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定",180]
["纺织中心","含油脂率/含油率","含油脂率/含油率"," FZ/T 20002-2015毛纺织品含油脂率的测定等标准 ",180]
["纺织中心","甲醛含量","甲醛含量","GB/T 2912.1-2009纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）",200]
["纺织中心","pH值","pH值","GB/T 7573-2009纺织品 水萃取液pH值的测定",100]
["纺织中心","可分解芳香胺染料/禁用偶氮染料         ","可分解芳香胺染料/禁用偶氮染料         ","GB/T 17592-2011纺织品 禁用偶氮染料的测定",600]
["纺织中心","4-氨基偶氮苯","4-氨基偶氮苯","GB/T 23344-2009纺织品 4-氨基偶氮苯的测定",400]
["纺织中心","重金属-六价铬-分光光度法","重金属-六价铬-分光光度法","GB/T 17593.3-2006纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法",200]
["纺织中心","重金属-镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌-ICP法","重金属-镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌-ICP法","GB/T 17593.2-2007纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法",150,"每元素收150元"]
["纺织中心","重金属-砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑-原子吸收法","重金属-砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑-原子吸收法","GB/T 17593.1-2006纺织品 重金属的测定 第1部分： 原子吸收分光光度法",150,"每元素收150元"]
["纺织中心","重金属-砷、汞-原子荧光法","重金属-砷、汞-原子荧光法","GB/T 17593.4-2006纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度法",150,"每元素收150元"]
["纺织中心","总铅和总铬含量","总铅和总铬含量","GB/T 30157-2013纺织品 总铅和总镉含量的测定",300]
["纺织中心","邻苯基苯酚","邻苯基苯酚","GB/T 20386-2006纺织品 邻苯基苯酚的测定",350]
["纺织中心","邻苯二甲酸酯（6种）","邻苯二甲酸酯（6种）","GB/T 20388-2016纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法",800]
["纺织中心","邻苯二甲酸酯（13种）","邻苯二甲酸酯（13种）","GB/T 20388-2016纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法",1200]
["纺织中心","富马酸二甲酯","富马酸二甲酯","GB/T 28190-2011 纺织品 富马酸二甲酯的测定",600]
["纺织中心","抗菌性能（不含洗涤）（每个菌种）","抗菌性能（不含洗涤）（每个菌种）","GB/T 20944.2-2007纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法、纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:振荡法FZ/T73023抗菌针织品等标准",700,"1、每种菌700元，一个项目3个菌2100元；    2、洗涤收费按洗涤24元×洗涤次数   3. 洗涤10次240元，20次480元,50次1200元"]
["纺织中心","环氧乙烷残留量","环氧乙烷残留量","医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 第9章 ",550]
["纺织中心","含氯苯酚（纺织品）","含氯苯酚（纺织品）","GBT18414.1-2006",500]
["纺织品及其制品：羽绒羽毛制品"]
["纺织中心","绒子含量/含绒量","绒子含量/含绒量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",500]
["纺织中心","杂质含量","杂质含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","陆禽毛含量","陆禽毛含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","水禽损伤毛含量","水禽损伤毛含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","异色毛含量","异色毛含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","绒丝/羽丝含量","绒丝/羽丝含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","长毛片含量","长毛片含量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","鹅毛绒含量/鹅毛绒种类鉴定","鹅毛绒含量/鹅毛绒种类鉴定","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",300]
["纺织中心","含水率","含水率","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",150]
["纺织中心","蓬松度","蓬松度","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",150]
["纺织中心","耗氧量","耗氧量","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",180]
["纺织中心","残脂率","残脂率","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",180]
["纺织中心","浊度（清洁度）","浊度（清洁度）","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",150]
["纺织中心","气味","气味","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",60]
["纺织中心","酸度（pH值）","酸度（pH值）","GB/T10288-2016羽绒羽毛检验方法等标准",100]
["纺织中心","微生物每个菌种（嗜温性需氧菌、粪球链菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）","微生物每个菌种（嗜温性需氧菌、粪球链菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌）","GB/T 14272-2011羽绒服装",150,"每个菌种150元，4个菌种共600元。"]
["纺织中心","充绒量","充绒量","GB/T 14272-2011羽绒服装等标准",400]
["纺织中心","烷基酚/烷基酚聚氧乙烯醚","烷基酚/烷基酚聚氧乙烯醚","GB/T 23322-2018",1000]
["皮革、毛皮及相关制品，箱包类：外观、物理性能"]
["纺织中心","摩擦色牢度","摩擦色牢度","QB/T2537-2001皮革 色牢度试验往复式摩擦色牢度等标准",200]
["纺织中心","皮革撕裂力","皮革撕裂力","QB/T 2711-2005皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂",300]
["纺织中心","外观","外观","QB/T 1615-2018皮革服装等标准",270]
["纺织中心","缝制","缝制","QB/T 1615-2018皮革服装等标准",60]
["纺织中心","规格","规格","QB/T 1615-2018皮革服装等标准",37.5]
["纺织中心","厚度","厚度","QB/T 2709-2005皮革 物理和机械试验厚度的测定",150]
["纺织中心","负重","负重","QB/T 2858-2007学生书袋",135]
["纺织中心","带体断裂力","带体断裂力","QB/T 1618-2018皮腰带等标准",300]
["纺织中心","带孔断裂力","带孔断裂力","QB/T 1618-2018皮腰带等标准",300]
["纺织中心","折裂性能","折裂性能","QB/T 1618-2018皮腰带等标准",300]
["纺织中心","拉杆耐疲劳性能","拉杆耐疲劳性能","QB/T 2919-2018箱包 拉杆耐疲劳试验方法",300]
["纺织中心","行走性能","行走性能","QB/T 2920-2018箱包 行走试验方法",300]
["纺织中心","跌落性能","跌落性能","QB/T 2921-2007箱包 跌落试验方法",300]
["纺织中心","振荡冲击性能","振荡冲击性能","QB/T 2922-2018箱包 振荡冲击试验方法",300]
["纺织中心","落锤冲击性能","落锤冲击性能","QB/T 2918-2007箱包 落锤冲击试验方法",300]
["纺织中心","耐冲击性能","耐冲击性能","QB/T 2921-2007箱包 跌落试验方法",300]
["纺织中心","硬箱箱体耐静压性能","硬箱箱体耐静压性能","QB/T 2155-2018旅行箱包",300]
["纺织中心","拉链耐用度","拉链耐用度","QB/T 1333-2018背提包",100]
["纺织中心","箱铝口表面硬度","箱铝口表面硬度","QB/T 2155-2018旅行箱包",300]
["纺织中心","配件质量","配件质量","QB/T 1619-2018票夹等标准",300]
["纺织中心","缝合强度/缝合强力","缝合强度/缝合强力","QB/T 1333-2018背提包等标准",300]
["纺织中心","箱（包）锁","箱（包）锁","QB/T 2155-2018旅行箱包",200]
["纺织中心","滑轮和拉杆","滑轮和拉杆","QB/T 2858-2007学生书袋",100]
["纺织中心","背带类书袋的性能","背带类书袋的性能","QB/T 2858-2007学生书袋",200]
["纺织中心","塑料插口耐用性能","塑料插口耐用性能","QB/T5247-2018",150]
["纺织中心","扣件性能","扣件性能","QB/T5084-2017",150]
["纺织中心","滚筒冲击性能","滚筒冲击性能","QB/T4116-2010",200]
["纺织中心","表面涂层厚度","表面涂层厚度","GB/T22889-2021",150]
["纺织中心","箱包五金配件耐腐蚀性","箱包五金配件耐腐蚀性"," QB/T 3826-1999 ",200]
["皮革、毛皮及相关制品，箱包类：化学性能"]
["纺织中心","甲醛含量","甲醛含量","GB/T 19941.1-2019皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定等标准",300]
["纺织中心","禁用偶氮染料","禁用偶氮染料","GB/T 19942-2019皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定等标准",600]
["纺织中心","富马酸二甲酯含量","富马酸二甲酯含量","GB/T 26702-2011皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定",600]
["纺织中心","六价铬含量","六价铬含量","GB/T 22807-2008皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定",300]
["纺织中心","可溶性重金属含量","可溶性重金属含量","GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量",300,"聚氯乙烯人造革"]
["纺织中心","其他挥发物含量","其他挥发物含量","GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量",350]
["鞋及鞋材：外观、物理性能"]
["纺织中心","外观质量（感官质量）","外观质量（感官质量）","GB/T3903.5-2011鞋类 整鞋试验方法 感官质量等标准",300]
["纺织中心","标志（标识）","标志（标识）","QB/T 1002-2015皮鞋等标准",200]
["纺织中心","耐折性能","耐折性能","GB/T3903.1-2017鞋类 整鞋试验方法 耐折性能",400]
["纺织中心","剥离强度","剥离强度","GB/T3903.3-2011鞋类 整鞋试验方法 剥离强度",150]
["纺织中心","耐磨性能","耐磨性能","GB/T3903.2-2017鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能",150]
["纺织中心","硬度","硬度","GB/T 3903.4-2017鞋类 整鞋试验方法 硬度",100]
["纺织中心","跟面耐磨性能","跟面耐磨性能","GB/T 26703-2011皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法",400]
["纺织中心","勾心弯曲性能","勾心弯曲性能","GB/T 28011-2011鞋类钢勾心",180]
["纺织中心","勾心长度下限值/勾心尺寸","勾心长度下限值/勾心尺寸","GB/T 28011-2011鞋类钢勾心",100]
["纺织中心","外底与外中底粘合强度/粘合强度","外底与外中底粘合强度/粘合强度","QB/T 2886-2007 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度、GB/T 21396-2008鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度等标准",270]
["纺织中心","后跟结合强度/鞋跟结合力","后跟结合强度/鞋跟结合力","GB/T 11413-2015皮鞋后跟结合力试验方法 ",180]
["纺织中心","鞋帮拉出强度/帮带拔出力","鞋帮拉出强度/帮带拔出力","HG/T 2877-2014 橡塑拖、凉鞋帮带拔出力试验方法",150]
["纺织中心","鞋用纤维板屈挠指数","鞋用纤维板屈挠指数","QB/T 1472-2013鞋用纤维板屈挠指数",140]
["纺织中心","皮鞋钢勾心纵向抗弯刚度","皮鞋钢勾心纵向抗弯刚度","QB/T1813-2000皮鞋勾心纵向刚度试验方法、GB/T 3903.34-2008鞋类 勾心试验方法 纵向刚度",180]
["纺织中心","皮鞋钢勾心硬度","皮鞋钢勾心硬度","GB/T 28011-2011鞋类钢勾心",150]
["纺织中心","鞋底材料屈挠","鞋底材料屈挠","HG/T 2411-2006 鞋底材料90°屈挠试验方法",300]
["纺织中心","帮面低温耐折性能","帮面低温耐折性能","QB/T2224-2012鞋类　帮面低温耐折性能要求",300]
["纺织中心","防滑性能","防滑性能","HG/T 3780-2005鞋类静态防滑性能试验方法",300]
["纺织中心","物理机械安全性能：可触及的锐利边缘","物理机械安全性能：可触及的锐利边缘"," GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能     ",150]
["纺织中心","物理机械安全性能：可触及的锐利尖端","物理机械安全性能：可触及的锐利尖端"," GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能     ",150]
["纺织中心","物理机械安全性能：断针/钉尖/可拆卸附件","物理机械安全性能：断针/钉尖/可拆卸附件","GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范",150]
["纺织中心","物理机械安全性能：小附件抗拉力","物理机械安全性能：小附件抗拉力","GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范",300]
["纺织中心","异味","异味","GB 30585-2014儿童鞋安全技术规范",100]
["纺织中心","摩擦色牢度","摩擦色牢度","QB/T2882-2007鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法摩擦色牢度",200]
["纺织中心","整鞋刚性","整鞋刚性","GB/T 20991-2007个体防护装备 鞋的测试方法",150]
["鞋及鞋材：化学性能"]
["纺织中心","甲醛含量/游离和可部分水解甲醛含量","甲醛含量/游离和可部分水解甲醛含量","GB/T 19941.1-2019皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定等标准",300]
["纺织中心","禁用偶氮染料/可分解有害芳香染料","禁用偶氮染料/可分解有害芳香染料","GB/T 19942-2019皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定等标准",600]
["纺织中心","重金属总含量","重金属总含量","QB/T 4340-2012重金属总含量",150,"每元素150元"]
["纺织中心","可萃取重金属含量","可萃取重金属含量","QB/T 4339-2012鞋类 化学试验方法 可萃取重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法",150,"每元素150元"]
["纺织中心","六价铬含量","六价铬含量","GB/T 22807-2008皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定",300]
["纺织中心","邻苯二甲酸酯","邻苯二甲酸酯","ISO/TS 16181-2011鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中邻苯二甲酸盐的测定",800]
["纺织中心","N-亚硝基胺","N-亚硝基胺","GB/T 24153-2009橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定",800]
["纺织中心","富马酸二甲酯含量","富马酸二甲酯含量","GB/T 26713-2011鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯（DMF）的测定",600]