{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["光学中心","光学仪器检定"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"光学中心","index":0,"n_rows":202,"n_cols":7,"rows_kept":202,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,11,0],[12,0,20,0],[21,0,38,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,60,0],[61,0,74,0],[75,0,86,0],[87,0,93,0],[94,0,116,0],[117,0,135,0],[136,0,150,0],[151,0,162,0],[163,0,172,0],[173,0,181,0],[182,0,190,0],[191,0,194,0],[202,0,202,6]]}
["光学中心产品检测一次性告知清单"]
["产品名称","项号","检验项目","单位","收费标准(元）","需要样品量","检测周期"]
["单光和多焦点镜片",1,"镜片顶焦度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,2,"柱镜轴位方向","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,3,"多焦点镜片的附加顶焦度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,4,"光学中心和棱镜度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,5,"棱镜基底取向","片",60,1,"1个工作日 "]
[null,6,"材料和表面的质量","片",55,1,"1个工作日 "]
[null,7,"镜片尺寸","片",30,1,"1个工作日 "]
[null,8,"厚度","片",40,1,"1个工作日 "]
[null,9,"多焦点镜片的子镜片尺寸","片",80,1,"1个工作日 "]
[null,10,"标志","片",15,1,"1个工作日 "]
["渐变焦镜片",1,"镜片顶焦度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,2,"柱镜轴位方向","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,3,"附加顶焦度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,4,"光学中心和棱镜度","片",120,1,"1个工作日 "]
[null,5,"棱镜度基底取向","片",60,1,"1个工作日 "]
[null,6,"镜片直径","片",30,1,"1个工作日 "]
[null,7,"厚度","片",40,1,"1个工作日 "]
[null,8,"表面质量和内在疵病","片",55,1,"1个工作日 "]
[null,9,"标志","片",15,1,"1个工作日 "]
["光学树脂眼镜片",1,"镜片的基准点厚度","片",40,1,"1个工作日 "]
[null,2,"光反射比和平均反射比","片",600,1,"1个工作日 "]
[null,3,"膜层均匀性","片",600,1,"1个工作日 "]
[null,4,"膜层耐磨性","片",550,1,"1个工作日 "]
[null,5,"外观 ","片",30,1,"1个工作日 "]
[null,6,"盐水试验","片",200,1,"2个工作日"]
[null,7,"低温试验","片",180,1,"2个工作日"]
[null,8,"高温试验","片",180,1,"2个工作日"]
[null,9,"膜层附着力","片",240,1,"1个工作日 "]
[null,10,"镀膜区域使用尺寸","片",30,1,"1个工作日 "]
[null,11,"耐磨性","片",550,1,"2个工作日"]
[null,12,"透射比性能","片",600,1,"1个工作日 "]
[null,13,"折射率","片",650,1,"10个工作日"]
[null,14,"阿贝数（色散系数）","片",650,1,"10个工作日"]
[null,15,"耐光辐照","片",600,1,"5个工作日"]
[null,16,"阻燃性","片",500,1,"1个工作日 "]
[null,17,"抗冲击性能","片",100,1,"1个工作日 "]
[null,18,"标志","片",15,1,"1个工作日 "]
["光致变色镜片",1,"光透射比","片",600,1,"4个工作日"]
[null,2,"光致变色响应值","片",600,1,"4个工作日"]
[null,3,"不同温度下的光致变色响应值","片",600,1,"4个工作日"]
[null,4,"中等光照下的光致变色响应值","片",600,1,"4个工作日"]
["防蓝光镜片",1,"蓝光透射比","片",600,1,"1个工作日 "]
[null,2,"蓝光防护膜的光透射比","片",600,1,"1个工作日 "]
["眼镜架",1,"镜架使用的材料","副",40,1,"1个工作日 "]
[null,2,"外观质量","副",40,1,"1个工作日 "]
[null,3,"尺寸","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,4,"高温尺寸稳定性","副",280,1,"2个工作日 "]
[null,5,"抗拉性能","副",280,1,"1个工作日 "]
[null,6,"鼻梁变形","副",360,1,"1个工作日 "]
[null,7,"镜片夹持力","副",360,1,"1个工作日 "]
[null,8,"耐疲劳","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,9,"镀层结合力","副",80,1,"1个工作日 "]
[null,10,"抗汗腐蚀","副",500,1,"3个工作日"]
[null,11,"阻燃性","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,12,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
[null,13,"一般生理相容性","副",50,1,"1个工作日 "]
[null,14,"镍释放量（镍析出）","副",2544,1,"10个工作日"]
[null,15,"包覆层结合力","副",80,1,"1个工作日 "]
[null,16,"耐光辐照","副",600,1,"5个工作日"]
["配装眼镜 单光和多焦点",1,"定配眼镜的光学中心水平距离偏差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,2,"定配眼镜的光学中心水平单侧偏差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,3,"定配眼镜的光学中心垂直互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,4,"定配眼镜的柱镜轴位方向偏差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,5,"定配眼镜处方棱镜度偏差","副",100,1,"1个工作日 "]
[null,6,"老视成镜光学中心水平距离允差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,7,"老视成镜光学中心单侧水平允差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,8,"老视成镜光学中心垂直互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,9,"老视成镜两镜片顶焦度互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,10,"子镜片的垂直位置","副",100,1,"1个工作日 "]
[null,11,"子镜片的水平位置","副",100,1,"1个工作日 "]
[null,12,"子镜片顶端倾斜度","副",100,1,"1个工作日 "]
[null,13,"装配质量","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,14,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["配装眼镜 渐变焦",1,"渐变焦定配眼镜的后顶焦度允差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,2,"渐变焦定配眼镜的附加顶焦度偏差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,3,"渐变焦定配眼镜柱镜轴位方向偏差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,4,"渐变焦定配眼镜的棱镜度的允差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,5,"棱镜度基底取向","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,6,"厚度","副",80,1,"1个工作日 "]
[null,7,"配适点垂直位置","副",120,1,"1个工作日 "]
[null,8,"配适店的水平位置","副",120,1,"1个工作日 "]
[null,9,"水平倾斜度","副",120,1,"1个工作日 "]
[null,10,"镜架外观、镜片表面及装配质量","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,11,"渐变焦镜片的标记","副",15,1,"1个工作日 "]
[null,12,"标识","副",15,1,"1个工作日 "]
["配装眼镜 单光老视成镜",1,"镜片和镜圈的几何形状","副",15,1,"1个工作日 "]
[null,2,"顶焦度范围","副",15,1,"1个工作日 "]
[null,3,"两镜片顶焦度互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,4,"光学中心水平偏差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,5,"光学中心单侧水平偏差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,6,"光学中心垂直互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,7,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["太阳镜",1,"表面质量和内在疵病","副",110,1,"1个工作日 "]
[null,2,"透射特性（透射比）","副",1200,1,"1个工作日 "]
[null,3,"镜片抗冲击性","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,4,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
[null,5,"结构","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,6,"镜片的材料和表面质量","副",110,1,"1个工作日 "]
[null,7,"生理相容性","副",50,1,"1个工作日 "]
[null,8,"球镜度","副",240,1,"2个工作日"]
[null,9,"散光度","副",240,1,"2个工作日"]
[null,10,"棱镜度","副",240,1,"2个工作日"]
[null,11,"太阳镜耐疲劳强度","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,12,"鼻梁变形","副",360,1,"1个工作日 "]
[null,13,"镜片夹持力","副",360,1,"1个工作日 "]
[null,14,"耐光辐照","副",600,1,"5个工作日"]
[null,15,"阻燃性","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,16,"抗汗腐蚀","副",500,1,"3个工作日"]
[null,17,"包覆层结合力","副",80,1,"1个工作日 "]
[null,18,"太阳镜镜片尺寸","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,19,"抗冲击性能（1级、2级）","副",100,1,"1个工作日 "]
[null,20,"抗冲击性能（3级）","副",200,1,"2个工作日 "]
[null,21,"耐磨性能","副",550,1,"1个工作日 "]
[null,22,"镍析出","副",2544,1,"10个工作日"]
[null,23,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["游泳眼镜",1,"基本要求","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,2,"内在疵病和表面质量","副",110,1,"1个工作日 "]
[null,3,"紫外性能","副",600,1,"1个工作日 "]
[null,4,"顶焦度允差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,5,"镜片间顶焦度互差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,6,"棱镜度允差","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,7,"视域","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,8,"抗冲击强度","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,9,"眼杯抗压强度","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,10,"眼杯渗漏性","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,11,"防雾性","副",200,1,"2个工作日 "]
[null,12,"吸盘构造","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,13,"吸盘附着力","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,14,"头带一般要求","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,15,"头带材料","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,16,"防滑性","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,17,"鼻桥","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,18,"外观","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,19,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["个人用眼护具",1,"材料","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,2,"结构","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,3,"头箍","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,4,"镜片规格","副",30,1,"1个工作日 "]
[null,5,"镜片的外观质量","副",110,1,"1个工作日 "]
[null,6,"屈光度","副",120,1,"1个工作日 "]
[null,7,"棱镜度","副",120,1,"1个工作日 "]
[null,8,"可见光透射比","副",600,1,"1个工作日 "]
[null,9,"抗冲击性能","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,10,"耐热性能","副",300,1,"3个工作日 "]
[null,11,"耐腐蚀性能","副",180,1,"3个工作日 "]
[null,12,"有机镜片表面耐磨性能","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,13,"防高速粒子冲击性能","副",400,1,"2个工作日 "]
[null,14,"化学雾滴防护性能","副",100,1,"2个工作日 "]
[null,15,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["标准对数视力表",1,"视标形状","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,2,"正常视力标准","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,3,"标准距离","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,4,"视标增率","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,5,"视力记录","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,6,"直接可测范围","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,7,"纸张","张",400,1,"1个工作日 "]
[null,8,"幅面规格","张",80,1,"1个工作日 "]
[null,9,"格式","张",80,1,"1个工作日 "]
[null,10,"视力表放置距离","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,11,"视力表放置高度","张",30,1,"1个工作日 "]
[null,12,"视力表照明","张",100,1,"1个工作日 "]
["机动车驾驶员专用眼镜",1,"表面质量和内在疵病","副",110,1,"1个工作日 "]
[null,2,"厚度","副",80,1,"1个工作日 "]
[null,3,"顶焦度","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,4,"棱镜度","副",240,1,"1个工作日 "]
[null,6,"装配精度与整形要求","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,7,"透射性能","副",1200,1,"1个工作日 "]
[null,8,"抗冲击","副",200,1,"1个工作日 "]
[null,9,"阻燃性","副",500,1,"1个工作日 "]
[null,10,"偏光镜片的轴位偏差","副",60,1,"1个工作日 "]
[null,11,"标志","副",15,1,"1个工作日 "]
["金银饰品及原材料成份测试",1,"金（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,2,"银（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,3,"铂（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,4,"钯（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,5,"砷（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,6,"铋（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,7,"铜（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,8,"铅（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
[null,9,"锌（无损检测）","项",950,"1件","2个工作日"]
["贵金属饰品",1,"印记","项",120,"1件","1个工作日 "]
[null,2,"质量","项",80,"1件","1个工作日 "]
[null,3,"密度","项",120,"1件","1个工作日 "]
[null,4,"纯度（X荧光光谱法）","项",950,"1件","2个工作日 "]
[null,5,"纯度（等离子光谱法）","项",965,"1件","7个工作日 "]
[null,6,"纯度（点位滴定法）","项",998,"1件","7个工作日 "]
[null,7,"纯度（化学法）","项",965,"1件","7个工作日 "]
[null,8,"标签和其他标识物","项",65,"1件","1个工作日 "]
[null,9,"工艺质量","项",260,"1件","1个工作日 "]
["仿真饰品有害元素含量",1,"砷（无损检测）","项",800,"1件","2个工作日 "]
[null,2,"汞（无损检测）","项",800,"1件","2个工作日 "]
[null,3,"铅（无损检测）","项",800,"1件","2个工作日 "]
[null,4,"镉（无损检测）","项",800,"1件","2个工作日 "]
[]
["贵金属饰品：戒指，耳环，吊坠，",1,"纯度（或含量）和质量（快速检测）","件",25,"1件","1个工作日 "]
["贵金属饰品：项链，手链，手镯（小于50克）",1,"纯度（或含量）和质量（快速检测）","件",50,"1件","1个工作日 "]
["贵金属饰品：项链，手链，手镯（大于50克）",1,"纯度（或含量）和质量（快速检测）","件",100,"1件","1个工作日 "]
["其他贵金属饰品",1,"纯度（或含量）和质量（快速检测）","件",80,"1件","1个工作日 "]
[null,1,"纯度（或含量）和质量（快速检测）","1g",0.6,"1件","1个工作日 "]
["非强制检定",1,"瞳距仪","台",500,"1台","1个工作日 "]

{"sheet":"光学仪器检定","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7]]}
["光学仪器检定"]
["序号","产品名称","项号","检验项目","单位","收费标准(元）","需要样品量","检测周期"]
[1,"焦度计",null,"按JJG580-2005《焦度计》全项目","台",540,1,"1个工作日"]
[2,"验光仪",null,"按JJG892-2022《验光仪》全项目","台",600,1,"1个工作日"]
[3,"验光镜片箱",null,"按JJG579-2025《验光镜片箱》全项目","箱","4.5元每片",1,"1个工作日"]
[4,"综合验光仪",null,"按JJG 1097-2014《综合验光仪（含视力表）》全项目","台",2800,1,"1个工作日"]
[5,"角膜曲率计",null,"按 JJG 1011-2018《角膜曲率计》全项目","台",1200,1,"1个工作日"]
[6,"瞳距仪",null,"按JJG952-2014《瞳距仪》全项目","台",500,1,"1个工作日"]
{"$rows_empty":9}
["备注：","15个工作日后取检定证书"]