{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["红外中心","红外中心电热产品送检须知"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"红外中心","index":0,"n_rows":491,"n_cols":10,"rows_kept":491,"merged":[[0,0,0,9],[1,4,1,6]]}
["红外中心检测一次性告知清单"]
[{"$nulls":7},"需要样品量","检测周期","备注"]
["序号","检测中心","项目名称","依据标准","检验费","所需样品量","检测周期"]
[1,"红外中心","光谱反射比（率）","光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014",2000]
[2,"红外中心","反射比（率）","光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014",2000]
[3,"红外中心","光谱透射比（率）","日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008\n光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014",2000]
[4,"红外中心","透射比（率）","日用玻璃光透射比测定方法 GB/T 5433-2008\n光伏用玻璃光学性能测试方法 GB/T 30983-2014",2000]
[5,"红外中心","光谱发射率","委托方试验方法",2000]
[6,"红外中心","法向全发射率","委托方试验方法",1500]
[7,"红外中心","光谱反射率","委托方试验方法",2000]
[8,"红外中心","反射率","委托方试验方法",2000]
[9,"红外中心","光谱透射率","委托方试验方法",2000]
[10,"红外中心","透射率","委托方试验方法",2000]
[11,"红外中心","负离子发生量（非纺织品）","委托方试验方法",1500]
[12,"红外中心","悬浮性","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",600,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[13,"红外中心","粘度","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",600,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[14,"红外中心","粘结牢度","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",600,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[15,"红外中心","耐冷热交变性","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",600,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[16,"红外中心","耐湿热性能","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",1500,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[17,"红外中心","光谱发射率","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",2000]
[18,"红外中心","相对辐射能谱","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",2000]
[19,"红外中心","法向全发射率","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",1500]
[20,"红外中心","抗老化性能","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",1500,{"$nulls":4},"建材中心分包"]
[21,"红外中心","卫生","红外辐射涂料通用技术条件 GB/T 4653-1984",1200,{"$nulls":4},"食品中心分包"]
[22,"红外中心","能效等级","复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014",800]
[23,"红外中心","典型能源消耗","复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级 GB 21521-2014",800]
[24,"红外中心","能效等级","微型计算机能效限定值及能效等级 GB28380-2012",800]
[25,"红外中心","典型能源消耗","微型计算机能效限定值及能效等级 GB28380-2012",800]
[26,"红外中心","外观和结构","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[27,"红外中心","失效点","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[28,"红外中心","亮度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[29,"红外中心","对比度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[30,"红外中心","亮度一致性","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",1600]
[31,"红外中心","视角","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",1600]
[32,"红外中心","响应时间","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[33,"红外中心","色彩一致性","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[34,"红外中心","功耗","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[35,"红外中心","接口","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[36,"红外中心","灰度等级","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[37,"红外中心","显示尺寸","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[38,"红外中心","点距","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[39,"红外中心","分辨率","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",100]
[40,"红外中心","泄露电流","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",240]
[41,"红外中心","接地电阻","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",240]
[42,"红外中心","抗电强度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",480]
[43,"红外中心","电源适应能力","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",240]
[44,"红外中心","噪声","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",150]
[45,"红外中心","电源端子骚扰电压","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",1500,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[46,"红外中心","静电放电抗扰度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",450,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[47,"红外中心","射频电磁场辐射抗扰度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",750,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[48,"红外中心","电快速瞬变脉冲群抗扰度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",750,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[49,"红外中心","浪涌抗扰度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",750,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[50,"红外中心","射频连续波传导","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",1200,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[51,"红外中心","工频磁场抗扰度","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",450,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[52,"红外中心","电压暂降、短时中断","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",450,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[53,"红外中心","高温试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016","100/h"]
[54,"红外中心","低温试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016","100/h"]
[55,"红外中心","湿热试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016","100/h"]
[56,"红外中心","振动试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",600]
[57,"红外中心","冲击试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",600]
[58,"红外中心","碰撞试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",600]
[59,"红外中心","跌落试验","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",600]
[60,"红外中心","可靠性","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",50]
[61,"红外中心","能源效率","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[62,"红外中心","关闭状态功率","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[63,"红外中心","睡眠状态功率","计算机用液晶显示器通用规范 SJ/T 11292-2016",800]
[64,"红外中心","外观","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",100]
[65,"红外中心","探头有效光谱波长范围","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",2000]
[66,"红外中心","探头光功率输出","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",1500]
[67,"红外中心","系统图像分辨率","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",600]
[68,"红外中心","功能键检验","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",600]
[69,"红外中心","安全要求","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",800]
[70,"红外中心","环境试验","红外乳腺检查仪 YY 0324-2008",100]
[71,"红外中心","红外吸收率","纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001",1500]
[72,"红外中心","红外辐照升温速率","纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法 GB/T 18319-2001",1200]
[73,"红外中心","负离子发生量","纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013",1200]
[74,"红外中心","远红外发射率","纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013",1500]
[75,"红外中心","温升","纺织品 负离子发生量的检测和评价 GB/T 30128-2013",1200]
[76,"红外中心","远红外波长范围","保健功能纺织品 CAS 115－2005",2000]
[77,"红外中心","法向发射率","保健功能纺织品 CAS 115－2005",1500]
[78,"红外中心","法向发射率提高值","保健功能纺织品 CAS 115－2005",1500]
[79,"红外中心","灰分","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800]
[80,"红外中心","磁感应强度","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800]
[81,"红外中心","抗菌功能","保健功能纺织品 CAS 115－2005",4500,{"$nulls":4},"食品中心"]
[82,"红外中心","甲醛含量","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[83,"红外中心","pH 值","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[84,"红外中心","耐水色牢度","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[85,"红外中心","耐酸碱汗渍色牢度","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[86,"红外中心","耐干摩擦色牢度","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[87,"红外中心","耐唾液色牢度","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[88,"红外中心","异味","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[89,"红外中心","可分解芳香胺染料","保健功能纺织品 CAS 115－2005",800,{"$nulls":4},"纺织中心"]
[90,"红外中心","电能利用率","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[91,"红外中心","空载升温时间","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[92,"红外中心","表面温升","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",800]
[93,"红外中心","触电防护措施","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[94,"红外中心","绝缘电阻","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[95,"红外中心","绝缘耐压","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[96,"红外中心","控制电路","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[97,"红外中心","冷却系统","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[98,"红外中心","气路系统","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[99,"红外中心","液压系统","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[100,"红外中心","运动机构冷态运转或动作","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[101,"红外中心","安全联锁和报警系统","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[102,"红外中心","真空试验","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",800]
[103,"红外中心","构件表面温度","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",800]
[104,"红外中心","冷却液流量","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[105,"红外中心","冷却液温升","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[106,"红外中心","运动机构热态运转或动作","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[107,"红外中心","工作真空度","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[108,"红外中心","噪声","工业电热设备节能监测方法 GB/T 15911-1995",600]
[109,"红外中心","内外表面温度","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",800]
[110,"红外中心","升温与降温时间","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",1200]
[111,"红外中心","光谱法向吸收率","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",2000]
[112,"红外中心","加热器的表面温度","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",800]
[113,"红外中心","光谱法向发射率","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",2000]
[114,"红外中心","辐射换热计算","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",1500]
[115,"红外中心","热效率计算","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",1500]
[116,"红外中心","热态外观检查","电热装置的试验方法 第12部分：红外加热装置 GB/T 10066.12-2006",600]
[117,"红外中心","尺寸、质量和连接到电源的装置","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",600]
[118,"红外中心","出气口栅网与外表面温升","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",1200]
[119,"红外中心","加热器周围表面的温升","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",1200]
[120,"红外中心","加热器的升温时间","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",1200]
[121,"红外中心","冲击电流","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",600]
[122,"红外中心","热辐射效果","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",1500]
[123,"红外中心","有效功率的测定","家用直接作用式房间电加热器性能测试方法 GB/T 15470-2002",800]
[124,"红外中心","外观","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",100]
[125,"红外中心","尺寸偏差","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",100]
[126,"红外中心","工作温度","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[127,"红外中心","表面温度分布不均匀度","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[128,"红外中心","温度比","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008",1500]
[129,"红外中心","升温时间","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",800]
[130,"红外中心","功率偏差","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",800]
[131,"红外中心","异常温度","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",800]
[132,"红外中心","工作温度下的泄漏电流","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[133,"红外中心","工作温度下的电气强度","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[134,"红外中心","耐潮湿","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[135,"红外中心","泄漏电流（耐潮湿试验后）","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[136,"红外中心","电气强度（耐潮湿试验后）","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[137,"红外中心","冷态绝缘电阻","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[138,"红外中心","热态绝缘电阻","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[139,"红外中心","电-热辐射转换效率","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[140,"红外中心","法向全发射率","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",1500]
[141,"红外中心","法向光谱发射率","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",2000]
[142,"红外中心","有效辐射能量比、分布温度与波长范围","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",2000]
[143,"红外中心","红外辐射波长范围（辐射能谱）","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008",2000]
[144,"红外中心","拉力试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[145,"红外中心","加速寿命前性能试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[146,"红外中心","加速寿命试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010","500/h"]
[147,"红外中心","加速寿命后性能试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[148,"红外中心","常规寿命试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010","5/h"]
[149,"红外中心","振动试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[150,"红外中心","机械强度","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[151,"红外中心","弯折试验","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[152,"红外中心","剥离强度","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[153,"红外中心","阻燃性能（耐热耐燃）","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[154,"红外中心","低温储存","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008\n低温辐射电热膜 JG/T 286-2010","80/h"]
[155,"红外中心","过载能力","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[156,"红外中心","抗冲击性能","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008\n非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008",600]
[157,"红外中心","导线的标称横截面积","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[158,"红外中心","抗拉伸性能","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[159,"红外中心","刮划","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[160,"红外中心","剥离强度","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[161,"红外中心","冷弯曲性能","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[162,"红外中心","冷折性能","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[163,"红外中心","耐低温性能","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010","80/h"]
[164,"红外中心","坠落","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",600]
[165,"红外中心","表面温度分布（红外热图）","低温辐射电热膜 JG/T 286-2010",1500]
[166,"红外中心","耐冷热交变性","红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008",600]
[167,"红外中心","工频电场","碳晶电热板 CAS 207-2012 ",2000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[168,"红外中心","工频磁场","碳晶电热板 CAS 207-2012 ",4000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[169,"红外中心","外形尺寸","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",100]
[170,"红外中心","冷态绝缘电阻","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[171,"红外中心","耐冷热交变性","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[172,"红外中心","功率偏差","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",800]
[173,"红外中心","升温时间","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",800]
[174,"红外中心","泄漏电流","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[175,"红外中心","辐射面温度均匀程度","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",1500]
[176,"红外中心","耐压试验","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[177,"红外中心","拉力试验","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[178,"红外中心","法向全发射率","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",1500]
[179,"红外中心","电-热辐射转换效率","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",1500]
[180,"红外中心","抗震性","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[181,"红外中心","工作寿命","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988","5/h"]
[182,"红外中心","外观","金属管状远红外辐射加热器 GB/T 8623-1988",600]
[183,"红外中心","机械安全","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",600]
[184,"红外中心","电气安全","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",1200]
[185,"红外中心","卫生","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",1500,{"$nulls":4},"食品中心分包"]
[186,"红外中心","人体工程学","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",600]
[187,"红外中心","噪声","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",800]
[188,"红外中心","性能","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",1500]
[189,"红外中心","结构","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",600]
[190,"红外中心","质量","电热食品烤炉通用技术条件 GB/T 10644-2008",600]
[191,"红外中心","电热设备","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[192,"红外中心","电热装置的电气设备","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[193,"红外中心","静电荷和杂散场","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",2000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[194,"红外中心","电离辐射","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",2000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[195,"红外中心","液体冷却","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[196,"红外中心","隔离和开合","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[197,"红外中心","与电网的连接和内部连接","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[198,"红外中心","触电的防护","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",800]
[199,"红外中心","过电流保护","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[200,"红外中心","等电位连接","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[201,"红外中心","控制电路和控制功能","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[202,"红外中心","热影响的防护","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[203,"红外中心","防火和防爆","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",600]
[204,"红外中心","名牌、标记和技术文件","电热装置的安全第一部分 通用要求 GB 5959.1-2005",50]
[205,"红外中心","电热设备","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2008 ",600]
[206,"红外中心","电热装置的电气设备","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2009",600]
[207,"红外中心","静电荷和杂散场","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2010",2000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[208,"红外中心","电离辐射","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2011",2000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[209,"红外中心","液体冷却","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2012",600]
[210,"红外中心","隔离和开合","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2013",600]
[211,"红外中心","与电网的连接和内部连接","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2014",600]
[212,"红外中心","触电的防护","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2015",800]
[213,"红外中心","过电流保护","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2016",600]
[214,"红外中心","等电位连接","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2017",600]
[215,"红外中心","控制电路和控制功能","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2018",600]
[216,"红外中心","热影响的防护","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2019",600]
[217,"红外中心","防火和防爆","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2020",600]
[218,"红外中心","名牌、标记和技术文件","电热装置的安全 第4部分：对电阻加热装置的特殊要求 GB 5959.4-2021",50]
[219,"红外中心","电阻率","高电阻电热合金 GB/T 1234-2012",800]
[220,"红外中心","每米电阻值","高电阻电热合金 GB/T 1234-2012",800]
[221,"红外中心","电阻均匀性","高电阻电热合金 GB/T 1234-2012",800]
[222,"红外中心","快速寿命","高电阻电热合金 GB/T 1234-2012","500/h"]
[223,"红外中心","工艺性能","高电阻电热合金 GB/T 1234-2012",600]
[224,"红外中心","安全要求","红外线灯泡 GB/T 23140-2009 ",100]
[225,"红外中心","外观质量","红外线灯泡 GB/T 23140-2009 ",100]
[226,"红外中心","尺寸和型号","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",100]
[227,"红外中心","光电参数","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",2000]
[228,"红外中心","耐潮性能","红外线灯泡 GB/T 23140-2009","50/h"]
[229,"红外中心","耐高压性能","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",600]
[230,"红外中心","耐喷水性能","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",300]
[231,"红外中心","耐振性能","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",600]
[232,"红外中心","寿命特性","红外线灯泡 GB/T 23140-2009","50/h"]
[233,"红外中心","机械强度","红外线灯泡 GB/T 23140-2009",600]
[234,"红外中心","额定功率偏差","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",800]
[235,"红外中心","泄漏电流","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",800]
[236,"红外中心","电气强度","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",600]
[237,"红外中心","过载能力","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",600]
[238,"红外中心","外观","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",50]
[239,"红外中心","一般结构","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",300]
[240,"红外中心","管体温度","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",800]
[241,"红外中心","工作寿命","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022","50/h"]
[242,"红外中心","制造","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",600]
[243,"红外中心","防干烧能力","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",800]
[244,"红外中心","耐燃性","日用管状电热元件 JB/T 4088.1-2022",600]
[245,"红外中心","外观","碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008",100]
[246,"红外中心","尺寸偏差","碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008",100]
[247,"红外中心","表面发热温度偏差","碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890－2008",800]
[248,"红外中心","外观结构检查","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",100]
[249,"红外中心","输入功率偏差","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",800]
[250,"红外中心","冷态泄漏电流和电气强度","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",1200]
[251,"红外中心","工作温度下泄漏电流和电气强度","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",1200]
[252,"红外中心","接地电阻","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",600]
[253,"红外中心","耐压试验","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",600]
[254,"红外中心","抗干烧性能","家用太阳热水器电辅助热源 NY/T 513-2002",600]
[255,"红外中心","外观","自限温电热片 GB/T 29470-2012 ",100]
[256,"红外中心","宽度偏差","自限温电热片 GB/T 29470-2012 ",100]
[257,"红外中心","标称功率偏差","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[258,"红外中心","工作温度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[259,"红外中心","温度不均匀度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[260,"红外中心","升温时间","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[261,"红外中心","过压温度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[262,"红外中心","工作温度下的泄漏电流","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[263,"红外中心","工作温度下的电气强度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[264,"红外中心","绝缘电阻","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[265,"红外中心","电-热辐射转换效率","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[266,"红外中心","寿命前性能试验","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[267,"红外中心","寿命后性能试验","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[268,"红外中心","绝缘耐压性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[269,"红外中心","冷弯曲性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[270,"红外中心","冷折性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[271,"红外中心","刮划性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[272,"红外中心","抗硬物压力性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[273,"红外中心","剥离强度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[274,"红外中心","耐燃性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[275,"红外中心","耐低温性能","自限温电热片 GB/T 29470-2012","80/h"]
[276,"红外中心","启动电流","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[277,"红外中心","PTC强度","自限温电热片 GB/T 29470-2012",800]
[278,"红外中心","功率-温度特性","自限温电热片 GB/T 29470-2012",1500]
[279,"红外中心","覆盖安全性","自限温电热片 GB/T 29470-2012",600]
[280,"红外中心","外观","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 ",100]
[281,"红外中心","最高工作温度","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012 ",1500]
[282,"红外中心","温度波动度","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[283,"红外中心","温度均匀度","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[284,"红外中心","温度指示误差","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[285,"红外中心","温度稳定度","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[286,"红外中心","表面温度","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[287,"红外中心","换气量","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[288,"红外中心","升温时间","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",1500]
[289,"红外中心","电气安全","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",600]
[290,"红外中心","超温保护","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",800]
[291,"红外中心","连续工作时间","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012","500/h"]
[292,"红外中心","辐射元件","远红外干燥箱 GB/T 29250-2012",3000]
[293,"红外中心"," 外观和结构","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 ",100]
[294,"红外中心","抗拉力","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013 ",600]
[295,"红外中心","绝缘电阻","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",600]
[296,"红外中心","过电压冲击","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",800]
[297,"红外中心","功率、光效","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[298,"红外中心","表面负载","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[299,"红外中心","电-热辐射转换效率","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[300,"红外中心","加速寿命试验","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013","500/h"]
[301,"红外中心","加速寿命前性能试验","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[302,"红外中心","加速寿命后性能试验","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[303,"红外中心","常规寿命试验","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013","5/h"]
[304,"红外中心","振动","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",600]
[305,"红外中心","冷热骤变","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",1500]
[306,"红外中心","跌落","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",600]
[307,"红外中心","漏气","镀膜透红外线卤素加热管 QB/T 4503-2013",600]
[308,"红外中心","工作温度下的泄漏电流","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",600]
[309,"红外中心","工作温度下的电气强度","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",600]
[310,"红外中心","潮湿试验后的泄漏电流","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",600]
[311,"红外中心","潮湿试验后的电气强度","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",600]
[312,"红外中心","输入功率偏差","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",800]
[313,"红外中心","非正常工作","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",800]
[314,"红外中心","电阻分布均匀性","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",800]
[315,"红外中心","干烧耐温能力","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",1200]
[316,"红外中心","冷热交变承受能力","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",1500]
[317,"红外中心","膜层抗冲击能力","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",1500]
[318,"红外中心","功率衰减率","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011",1800]
[319,"红外中心","使用寿命","家用和类似用途膜状电热元件 GB/T 28204-2011","500/h"]
[320,"红外中心","一般要求","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",300]
[321,"红外中心","额定功率偏差","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",800]
[322,"红外中心","泄漏电流","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",600]
[323,"红外中心","电气强度","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",600]
[324,"红外中心","过载能力","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",600]
[325,"红外中心","耐热、耐老化","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",800]
[326,"红外中心","接线端子的爬电距离、电气间隙","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",600]
[327,"红外中心","卫生要求","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",1500,{"$nulls":4},"食品中心分包"]
[328,"红外中心","抗弯强度","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",800]
[329,"红外中心","制造要求","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",600]
[330,"红外中心","外观","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002",100]
[331,"红外中心","使用寿命","家用和类似用途电热器具用氮化硅电热元件  JB/T 10320-2002","500/h"]
[332,"红外中心","结构","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",300]
[333,"红外中心","抗弯曲强度","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",800]
[334,"红外中心","抗拉强度","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",800]
[335,"红外中心","电气强度","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",600]
[336,"红外中心","绝缘电阻","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",600]
[337,"红外中心","耐温","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",400]
[338,"红外中心","耐燃","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",400]
[339,"红外中心","外观","电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用发热线  QB/T 2163-2012",100]
[340,"红外中心","设计标准","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",200]
[341,"红外中心","安全与卫生","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[342,"红外中心","材料","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[343,"红外中心","结构","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[344,"红外中心","元件的焊接","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[345,"红外中心","引出棒拉力试验","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",800]
[346,"红外中心","水压试验","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[347,"红外中心","元件的金属管","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[348,"红外中心","涂漆层镀层","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[349,"红外中心","外径尺寸偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[350,"红外中心","元件展开长度偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[351,"红外中心","引出棒外露长度偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[352,"红外中心","安装尺寸及需考核的几何尺寸","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[353,"红外中心","管内引出棒长度偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[354,"红外中心","尾部不发热长度偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[355,"红外中心","单端引出元件的发热长度","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[356,"红外中心","发热体分布及单位长度的电热丝圈数偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",300]
[357,"红外中心","升温时间","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",1200]
[358,"红外中心","额定功率偏差","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",800]
[359,"红外中心","泄漏电流","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[360,"红外中心","绝缘电阻","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[361,"红外中心","绝缘耐压强度","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[362,"红外中心","通断电试验","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",2000]
[363,"红外中心","过载试验","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",800]
[364,"红外中心","耐热性","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016",600]
[365,"红外中心","使用寿命","金属管状电热元件 JB/T 2379-2016","500/h"]
[366,"红外中心","外观","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",100]
[367,"红外中心","最高温度限值","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1200]
[368,"红外中心","控温精度","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1200]
[369,"红外中心","空间温度均匀性","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1200]
[370,"红外中心","升温时间","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1200]
[371,"红外中心","功率稳定性","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",800]
[372,"红外中心","温度均匀性","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1200]
[373,"红外中心","寿命试验","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016","500/h"]
[374,"红外中心","初始功率偏差","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",800]
[375,"红外中心","温限保护","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",800]
[376,"红外中心","法向全发射率","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1500]
[377,"红外中心","电-红外辐射转换效率","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",1500]
[378,"红外中心","过载能力","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",800]
[379,"红外中心","定时器时间控制","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",600]
[380,"红外中心","跌落试验","家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具 QB/T 4983-2016",600]
[381,"红外中心","基本要求","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",100]
[382,"红外中心","重复性","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",550]
[383,"红外中心","警示温度测量误差","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",500]
[384,"红外中心","警示响应时间","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",500]
[385,"红外中心","气候环境适应性","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010","100/h"]
[386,"红外中心","冲击试验","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",450]
[387,"红外中心","振动试验","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",450]
[388,"红外中心","自由跌落试验","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",100]
[389,"红外中心","电源适应性","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",180]
[390,"红外中心","标记与文件","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",50]
[391,"红外中心","防电击","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",250]
[392,"红外中心","泄漏电流","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",180]
[393,"红外中心","电气强度","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",240]
[394,"红外中心","防触电保护","红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010",120]
[395,"红外中心","功能检查","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",100]
[396,"红外中心","外观","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",100]
[397,"红外中心","测温精度（准确度）","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",450]
[398,"红外中心","标志","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",50]
[399,"红外中心","噪声等效温差","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",2000]
[400,"红外中心","最小可分辨温差","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",2000]
[401,"红外中心","环境试验（湿热、高低温）","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018","50/h"]
[402,"红外中心","冲击试验","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",800]
[403,"红外中心","振动试验","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",800]
[404,"红外中心","跌落试验","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",800]
[405,"红外中心","电磁兼容","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",4000,{"$nulls":4},"电器中心分包"]
[406,"红外中心","探测器功能检查","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",200]
[407,"红外中心","连续稳定工作时间","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",800]
[408,"红外中心","测温一致性","工业检测型红外热像仪 GB/T 19870－2018",800]
[409,"红外中心","光束宽度","激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011",1200]
[410,"红外中心","光束发散角","激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011",800]
[411,"红外中心","横模","激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011",1200]
[412,"红外中心","激光辐射功率","激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011",1200]
[413,"红外中心","激光辐射功率不稳定度","激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011",1200]
[414,"红外中心","光密度","激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999",1200]
[415,"红外中心","光密度均匀性","激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999",1200]
[416,"红外中心","可见光透射比","激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999",2000]
[417,"红外中心","损伤阈值","激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 17736-1999",2000]
[418,"红外中心","预热时间","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",600]
[419,"红外中心","着火电压","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",600]
[420,"红外中心","额定工作电流","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",800]
[421,"红外中心","管压降","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",600]
[422,"红外中心","输出功率","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",1200]
[423,"红外中心","输出功率不稳定度","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",1200]
[424,"红外中心","波长","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",2000]
[425,"红外中心","偏振度","氦氖激光器参数测试方法 GB/T 7257-2013",600]
[426,"红外中心","定位精度","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[427,"红外中心","重复定位精度","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[428,"红外中心","双向圆偏差","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[429,"红外中心","圆偏差","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[430,"红外中心","半径偏差","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[431,"红外中心","平均双向半径偏差","机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016",1500]
[432,"红外中心","防护照射限","激光产品的安全 第4部分：激光防护屏 GB/T 7247.4-2016",1500]
[433,"红外中心","湿度试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[434,"红外中心","绝缘电阻试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[435,"红外中心","电压（绝缘强度）试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",800]
[436,"红外中心","框体绝缘试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[437,"红外中心","安全电路（功能绝缘）试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[438,"红外中心","泄漏电流","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[439,"红外中心","冲击试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[440,"红外中心","跌落试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[441,"红外中心","振动试验","激光设备和设施的电气安全 GB/T 10320-2011",600]
[442,"红外中心","峰值波长","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",2000]
[443,"红外中心","连续功率","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1200]
[444,"红外中心","脉冲重复频率","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1200]
[445,"红外中心","脉冲能量","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1500]
[446,"红外中心","脉冲宽度","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1200]
[447,"红外中心","峰值功率","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1500]
[448,"红外中心","光束宽度","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1200]
[449,"红外中心","束散角","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",800]
[450,"红外中心","光束质量","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",2000]
[451,"红外中心","输出不稳定度","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1500]
[452,"红外中心","偏振度","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",600]
[453,"红外中心","阈值","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",600]
[454,"红外中心","电光转换效率","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",1500]
[455,"红外中心","光束指向不稳定性","固体激光器总规范 GB/T 15490-2012",800]
[456,"红外中心","供电电源、功率计","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",600]
[457,"红外中心","预热时间","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",600]
[458,"红外中心","激光束波长","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",2000]
[459,"红外中心","模式","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",600]
[460,"红外中心","输出功率","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",1200]
[461,"红外中心","激光功率不稳定度","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",1200]
[462,"红外中心","输出功率复现性","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",1200]
[463,"红外中心","定时装置","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",600]
[464,"红外中心","安全要求","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",600]
[465,"红外中心","激光防护眼镜","连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011",1200]
[466,"红外中心","分类原则","激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024",200]
[467,"红外中心","可达发射水平的确定和产品分类","激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024",3500]
[468,"红外中心","工程防护要求","激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024",800]
[469,"红外中心","标记","激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024",500]
[470,"红外中心","其他资料性要求","激光产品的安全 第一部分:设备分类和要求 GB 7247.1-2024",200]
[471,"红外中心","外观","光纤激光器 JB/T 12632-2016",100]
[472,"红外中心","波长","光纤激光器 JB/T 12632-2016",2000]
[473,"红外中心","光谱宽度","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[474,"红外中心","连续/平均输出功率","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[475,"红外中心","光束质量","光纤激光器 JB/T 12632-2016",2000]
[476,"红外中心","输出功率不稳定度","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[477,"红外中心","偏振度","光纤激光器 JB/T 12632-2016",600]
[478,"红外中心","光束直径和发散角","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[479,"红外中心","输出光纤芯径","光纤激光器 JB/T 12632-2016",800]
[480,"红外中心","电光转换效率","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1500]
[481,"红外中心","脉冲能量","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[482,"红外中心","脉冲宽度","光纤激光器 JB/T 12632-2016",1200]
[483,"红外中心","高温工作","光纤激光器 JB/T 12632-2016","50/h"]
[484,"红外中心","低温工作","光纤激光器 JB/T 12632-2016","50/h"]
[485,"红外中心","高温存储","光纤激光器 JB/T 12632-2016","50/h"]
[486,"红外中心","低温存储","光纤激光器 JB/T 12632-2016","50/h"]
[487,"红外中心","恒定湿热","光纤激光器 JB/T 12632-2016","50/h"]
[488,"红外中心","安全与防护","光纤激光器 JB/T 12632-2016",200]

{"sheet":"红外中心电热产品送检须知","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5]]}
["红外中心电热产品送检须知"]
["产品名称","项号","检验项目","单位","收费标准(元）","备注"]
["电热产品"]
[null,1,"外观","项",100,"样品必须带有电源引出线"]
[null,2,"外形尺寸","项",100,"管状（加热线缆）给出外径尺寸；板状给出长宽"]
[null,3,"功率偏差","项",800,"给出额定功率"]
[null,4,"工作温度","项",1500,"不下结论"]
[null,5,"温度不均匀度","项",1500]
[null,6,"升温时间","项",800]
[null,7,"工作温度下的泄漏电流","项",600,"样品带有电源引出线"]
[null,8,"工作温度下的电气强度","项",600]
[null,9,"耐潮湿","项",2700]
[null,10,"冷态绝缘电阻","项",600]
[null,11,"热态绝缘电阻","项",600]
[null,12,"拉力试验","项",600,"样品必须带有电源引出线"]
[null,13,"剥离强度","项",600,"柔性面状加热器"]
[null,14,"冷弯曲性能","项",1000,"柔性面状加热器"]
[null,15,"冷折性能","项",1000,"柔性面状加热器"]
[null,16,"耐低温性能","项",7680,"柔性面状加热器"]
[null,17,"阻燃性能","项",600,"柔性、钢性电热膜类"]
[null,18,"机械强度","项",600]
[null,19,"过载能力","项",2700]
[null,20,"电-热辐射转换效率","项",1500]
[null,21,"法向全发射率","项",1500]
[null,22,"红外辐射波长范围（辐射能谱）","项",2000,"不下结论"]
[null,23,"表面温度分布（红外热图）","项",1500,"不下结论"]
[null,24,"耐冷热交变性","项",600,"样品必须带有电源引出线"]
[null,25,"加速寿命试验(等效3000h)","项",4500]
[null,26,"加速寿命试验(等效5000h)","项",5500]
[null,27,"加速寿命试验(等效10000h)","项",8000]