{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3144,"n_cols":9,"rows_kept":3144,"merged":[[0,0,0,8]]}
["建材中心一次性告知清单"]
["检验部门","一级项目序号","一级项目名称","二级项目名称","检验方法","检验方法简称","收费标准","项目备注","类别名称"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"片材尺寸的测定",null,"GB 18173.1-2012",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB 18173.1-2012",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"片材的拉伸性能",null,"GB 18173.1-2012",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",4,"撕裂强度",null,"GB 18173.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"不透水性",null,"GB 18173.1-2012",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"低温弯折",null,"GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"加热伸缩量",null,"GB 18173.1-2012",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"热空气老化","拉伸强度保持率","GB 18173.1-2012",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"热空气老化","拉断伸长率保持率","GB 18173.1-2012",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐碱性","拉伸强度保持率","GB 18173.1-2012",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐碱性","拉断伸长率保持率","GB 18173.1-2012",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"臭氧老化","处理时间168小时","GB 18173.1-2012",null,3360]
["建筑装饰材料检测中心",11,"人工气候老化","处理时间250小时","GB 18173.1-2012",null,10000]
["建筑装饰材料检测中心",11,"人工气候老化","拉伸强度保持率","GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"人工气候老化","拉断伸长率保持率","GB 18173.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"粘接剥离强度","标准试验","GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"粘接剥离强度","浸水保持率","GB 18173.1-2012",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"复合强度",null,"GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"自粘片材粘接性能",null,"GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"异形片抗压强度",null,"GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"异形片排水面积",null,"GB 18173.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸",null,"GB 18173.4-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB 18173.4-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"硬度",null,"GB 18173.4-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拉伸强度、拉伸伸长率",null,"GB 18173.4-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压缩永久变形",null,"GB 18173.4-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"热空气老化",null,"GB 18173.4-2010",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"反复浸水",null,"GB 18173.4-2010",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"低温弯折",null,"GB 18173.4-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"体积膨胀率",null,"GB 18173.4-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 17643-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"宽度和长度",null,"GB/T 17643-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"厚度偏差",null,"GB/T 17643-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"密度",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"拉伸屈服强度及屈服伸长率",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸断裂强度及断裂伸长率",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"直角撕裂强度",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗穿刺强度",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"炭黑含量",null,"GB/T 17643-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"氧化诱导时间（OIT）",null,"GB/T 17643-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"水蒸气渗透系数",null,"GB/T 17643-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"尺寸稳定性",null,"GB/T 17643-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"85℃热老化",null,"GB/T 17643-2011",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"厚度",null,"CJ/T 276-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"宽度和长度",null,"CJ/T 276-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观",null,"CJ/T 276-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"密度",null,"CJ/T 276-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"拉伸性能",null,"CJ/T 276-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"直角撕裂强度",null,"CJ/T 276-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗穿刺强度",null,"CJ/T 234-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"炭黑含量",null,"CJ/T 276-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"氧化诱导时间（OIT）",null,"CJ/T 276-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"水蒸气渗透系数",null,"CJ/T 276-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"尺寸稳定性",null,"CJ/T 276-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"85℃热老化",null,"CJ/T 276-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"纵横向断裂强度和纵横向标准强度对应伸长率",null,"GB/T 17638-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"顶破强力",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量偏差",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"幅宽偏差率",null,"GB/T 17638-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"厚度偏差率",null,"GB/T 17638-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"纵横向撕破强力",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗酸碱性能",null,"GB/T 17638-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗氧化性能",null,"GB/T 17638-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"抗紫外线性能",null,"GB/T 17638-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"纵横向断裂强度和纵横向标准强度对应伸长率",null,"GB/T 17638-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"顶破强力",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量偏差",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"幅宽偏差率",null,"GB/T 17638-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"厚度偏差率",null,"GB/T 17638-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"纵横向撕破强力",null,"GB/T 17638-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗酸碱性能",null,"GB/T 17639-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗氧化性能",null,"GB/T 17639-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"抗紫外线性能",null,"GB/T 17639-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸公差",null," GB 18173.2-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"  GB 18173.2-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"硬度",null,"  GB 18173.2-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拉伸强度、拉断伸长率",null,"  GB 18173.2-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压缩永久变形",null,"  GB 18173.2-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"撕裂强度",null,"  GB 18173.2-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"脆性温度",null,"  GB 18173.2-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"热空气老化",null,"  GB 18173.2-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"臭氧老化",null,"  GB/T 7762",null,1200,"48h"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"橡胶与金属粘合性能",null,"  GB 18173.2-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"橡胶与帘布粘合强度",null," GB 18173.2-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面积","面积","GB/T 35467-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度","厚度","GB/T 35467-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量","单位面积质量","GB/T 35467-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观","外观","GB/T 35467-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶物含量","可溶物含量","GB/T 35467-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸性能","拉伸性能","GB/T 35467-2017",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",7,"撕裂力","撕裂力","GB/T 35467-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐热性","耐热性","GB/T 35467-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"低温柔性","低温柔性","GB/T 35467-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"不透水性","不透水性","GB/T 35467-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"卷材与卷材剥离强度（搭接边）","无处理","GB/T 35467-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"卷材与卷材剥离强度（搭接边）","浸水处理","GB/T 35467-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"卷材与卷材剥离强度（搭接边）","热处理","GB/T 35467-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"渗油性","渗油性","GB/T 35467-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"持粘性","持粘性","GB/T 35467-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"与水泥砂浆剥离强度","无处理","GB/T 35467-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"与水泥砂浆剥离强度","热处理","GB/T 35467-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",14,"与水泥砂浆剥离强度","浸水处理","GB/T 35467-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","拉力保持率","GB/T 35467-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","伸长率保持率","GB/T 35467-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","低温柔性","GB/T 35467-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",16,"尺寸变化率","尺寸变化率","GB/T 35467-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"热稳定性","热稳定性","GB/T 35467-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"垂直度和平整度",null,"GB/T 5480-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸和密度",null,"GB/T 5480-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"纤维平均直径",null,"GB/T 5480-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"渣球含量",null,"GB/T 5480-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"酸度系数",null,"GB/T 5480-2017",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸湿性",null,"GB/T 5480-2017",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"油含量",null,"GB/T 5480-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"吸水性",null,"GB/T 5480-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"几何尺寸",null,"GB/T 5486-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 5486-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"抗压强度",null,"GB/T 5486-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗折强度",null,"GB/T 5486-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"含水率",null,"GB/T 5486-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸水率",null,"GB/T 5486-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"匀温灼烧性能",null,"GB/T 5486-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"密度",null,"GB/T 5486-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 23932-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸和允许偏差",null,"GB/T 23932-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘结强度",null,"GB/T 23932-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"剥离性能",null,"GB/T 23932-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"燃烧性能",null,"GB/T 23932-2009",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸及允许偏差",null,"GB/T 10801.2-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 10801.2-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压缩强度",null,"GB/T 10801.2-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"吸水率",null,"GB/T 10801.2-2018",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"绝热性能","导热系数（平均温度25℃）","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"绝热性能","热阻（平均温度25℃）","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"绝热性能","导热系数（平均温度10℃）","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"绝热性能","热阻（平均温度10℃）","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"尺寸稳定性",null,"GB/T 10801.2-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"燃烧性能","燃烧级别B2","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"燃烧性能","燃烧级别B1","GB/T 10801.2-2018",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",7,"燃烧性能","氧指数","GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"标识",null,"GB/T 10801.2-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",9,"水蒸气透过系数",null,"GB/T 10801.2-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸及允许偏差",null,"GB/T 10801.1-2021",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 10801.1-2021",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表观密度偏差",null,"GB/T 10801.1-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"压缩强度",null,"GB/T 10801.1-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 10801.1-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸水率",null,"GB/T 10801.1-2021",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"尺寸稳定性",null,"GB/T 10801.1-2021",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"熔结性",null,"GB/T 10801.1-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能","燃烧级别B2","GB/T 10801.1-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能","燃烧级别B1","GB/T 10801.1-2021",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",10,"燃烧性能","氧指数","GB/T 10801.1-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"标识",null,"GB/T 10801.1-2021",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",12,"水蒸气透过系数",null,"GB/T 10801.1-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"酸度系数",null,"GB/T 11835-2016",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"加热线收缩率",null,"GB/T 11835-2016",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",3,"纤维平均直径",null,"GB/T 11835-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"渣球含量",null,"GB/T 11835-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"外观和管壳偏心度",null,"GB/T 11835-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"密度",null,"GB/T 11835-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"有机物含量",null,"GB/T 11835-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"热荷重收缩温度",null,"GB/T 11835-2016",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 11835-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"导热系数（平均温度70℃）",null,"GB/T 11835-2016",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"燃烧性能",null,"GB/T 11835-2016",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",12,"刚性",null,"GB/T 11835-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"缝毡缝合质量",null,"GB/T 11835-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"质量吸湿率",null,"GB/T 11835-2016",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"憎水率",null,"GB/T 11835-2016",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",16,"吸水率",null,"GB/T 11835-2016",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",17,"腐蚀性",null,"GB/T 11835-2016",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",18,"尺寸",null,"GB/T 11835-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 25975-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸允许偏差",null,"GB/T 25975-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"直角偏离度",null,"GB/T 25975-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"平整度",null,"GB/T 25975-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"尺寸稳定性",null,"GB/T 25975-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"质量吸湿率",null,"GB/T 25975-2018",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"憎水率",null,"GB/T 25975-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"短期吸水量",null,"GB/T 25975-2018",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 25975-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"垂直表面的抗拉强度",null,"GB/T 25975-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"压缩强度",null,"GB/T 25975-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"燃烧性能",null,"GB/T 25975-2018",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",14,"水蒸气透过性能",null,"GB/T 25975-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"纤维平均直径",null,"GB/T 25975-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"渣球含量",null,"GB/T 25975-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"密度允许偏差",null,"GB/T 25975-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"体积吸水率",null,"GB/T 25975-2018",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸、密度和管壳偏心度",null,"GB/T 16400-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",2,"化学成分",null,"GB/T 16400-2015",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"渣球含量",null,"GB/T 16400-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"加热永久线变化",null,"GB/T 16400-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"导热系数（平均温度500℃）",null,"GB/T 16400-2015",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"抗拉强度",null,"GB/T 16400-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"含水率",null,"GB/T 16400-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"腐蚀性",null,"GB/T 16400-2015",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能",null,"GB/T 16400-2015",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"防水性能",null,"GB/T 16400-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"压缩强度",null,"GB/T 16400-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差",null,"GB/T 21558-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观",null,"GB/T 21558-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"芯密度",null,"GB/T 21558-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"压缩强度",null,"GB/T 21558-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 21558-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"尺寸稳定性",null,"GB/T 21558-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"压缩蠕变",null,"GB/T 21558-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"水蒸气透过系数",null,"GB/T 21558-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能",null,"GB/T 21558-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"JC/T 1051-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸及允许偏差",null,"JC/T 1051-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"导热系数（平均温度25℃）",null,"JC/T 1051-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"粘结性能",null,"JC/T 1051-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压缩强度",null,"JC/T 1051-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弯曲强度",null,"JC/T 1051-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"尺寸稳定性",null,"JC/T 1051-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"燃烧性能",null,"JC/T 1051-2018",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",9,"甲醛释放量",null,"JC/T 1051-2018",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸",null,"GB/T 17794-2021",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 17794-2021",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表观密度",null,"GB/T 17794-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"燃烧性能",null,"GB/T 17794-2021",null,4800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"导热系数（平均温度-20℃）",null,"GB/T 17794-2021",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"导热系数（平均温度0℃）",null,"GB/T 17794-2021",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"导热系数（平均温度50℃）",null,"GB/T 17794-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"透湿系数和湿阻因子",null,"GB/T 17794-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"真空体积吸水率",null,"GB/T 17794-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"尺寸变化率",null,"GB/T 17794-2021",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"压缩回弹率",null,"GB/T 17794-2021",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 17794-2021",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 17795-2019",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸及偏差",null,"GB/T 17795-2019",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"导热系数",null,"GB/T 17795-2019",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"密度及允许偏差",null,"GB/T 17795-2019",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"燃烧性能",null,"GB/T 17795-2019",null,4600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"对金属的腐蚀性",null,"GB/T 17795-2019",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醛释放量",null,"GB/T 17795-2019",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"密度及偏差",null,"GB/T 17795-2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"渣球含量",null,"GB/T 17795-2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"质量吸湿率",null,"GB/T 17795-2019",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热阻",null,"GB/T 17795-2019",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",12,"纤维平均直径",null,"GB/T 17795-2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"憎水率",null,"GB/T 17795-2019",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"TVOC",null,"GB/T 17795-2019",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",15,"压缩强度",null,"GB/T 17795-2019",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"含水率",null,"GB/T 17795-2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 13350-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"GB/T 13350-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"管壳偏心度",null,"GB/T 13350-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"渣球含量",null,"GB/T 13350-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"含水率",null,"GB/T 13350-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有机物含量",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"纤维平均直径",null,"GB/T 13350-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"导热系数（平均温度25℃）",null,"GB/T 13350-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"导热系数（平均温度70℃）",null,"GB/T 13350-2017",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",10,"燃烧性能",null,"GB/T 13350-2017",null,4600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热荷重收缩温度",null,"GB/T 13350-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"弯曲破坏荷载",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"压缩强度",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"吸湿率",null,"GB/T 13350-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",15,"憎水性",null,"GB/T 13350-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",16,"短期吸水量",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"甲醛释放量",null,"GB/T 13350-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",18,"密度均匀性",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",19,"刚性",null,"GB/T 13350-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",20,"腐蚀性",null,"GB/T 13350-2017",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",21,"密度",null,"GB/T 13350-2017","GB/T 13350-2017",300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸和外观质量",null,"JC/T 647-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度允许偏差",null,"JC/T 647-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"抗压强度",null,"JC/T 647-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗折强度",null,"JC/T 647-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"体积吸水率",null,"JC/T 647-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"透湿系数",null,"JC/T 647-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"导热系数",null,"JC/T 647-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"垂直于板面方向的抗拉强度",null,"JC/T 647-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"尺寸稳定性",null,"JC/T 647-2014",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",10,"吸水量",null,"JC/T 647-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐碱性",null,"JC/T 647-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",12,"腐蚀性",null,"JC/T 647-2014",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐酸性",null,"JC/T 647-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",14,"抗热震性",null,"JC/T 647-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"抗冻性",null,"JC/T 647-2014",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",16,"燃烧性能",null,"JC/T 647-2014",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"JC/T 990-2006 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"毡的尺寸",null,"JC/T 990-2006 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"管壳的尺寸",null,"JC/T 990-2006 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"密度与含湿率",null,"JC/T 990-2006 ",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"导热系数",null,"JC/T 990-2006 ",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"加热永久线变化",null,"JC/T 990-2006 ",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"燃烧性能",null,"JC/T 990-2006 ",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",8,"可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子",null,"JC/T 990-2006 ",null,840]
["建筑装饰材料检测中心",9,"憎水率",null,"JC/T 990-2006 ",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"压缩回弹率",null,"JC/T 990-2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"水萃取液pH值",null,"JC/T 990-2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 10303-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸允许偏差",null,"GB/T 10303-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度和含水率",null,"GB/T 10303-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",4,"导热系数",null,"GB/T 10303-2015",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗压强度",null,"GB/T 10303-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"抗折强度",null,"GB/T 10303-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"匀温灼烧性能",null,"GB/T 10303-2015",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"憎水性",null,"GB/T 10303-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能",null,"GB/T 10303-2015",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"可溶出离子、浸出液pH值及腐蚀性",null,"GB/T 10303-2015",null,1040]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 10699-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸允许偏差",null,"GB/T 10699-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度和质量含水率",null,"GB/T 10699-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",4,"尺寸稳定性",null,"GB/T 10699-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"匀温灼烧性能",null,"GB/T 10699-2015",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"导热系数",null,"GB/T 10699-2015",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗压强度",null,"GB/T 10699-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗折强度",null,"GB/T 10699-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"燃烧性能",null,"GB/T 10699-2015",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"可溶出离子、浸出液pH值及腐蚀性",null,"GB/T 10699-2015",null,1040]
["建筑装饰材料检测中心",11,"憎水性",null,"GB/T 10699-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 20974-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"表观密度及允许偏差",null,"GB/T 20974-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"尺寸及其允许偏差",null,"GB/T 20974-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"燃烧性能",null,"GB/T 20974-2014",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压缩强度",null,"GB/T 20974-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弯曲断裂力",null,"GB/T 20974-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"垂直于板面的拉伸强度",null,"GB/T 20974-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"压缩蠕变",null,"GB/T 20974-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"尺寸稳定性",null,"GB/T 20974-2014",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",10,"导热系数",null,"GB/T 20974-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"透湿系数",null,"GB/T 20974-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",12,"甲醛释放量",null,"GB/T 20974-2014",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"立方体抗压强度",null,"GB/T11968-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"干密度",null,"GB/T11968-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"导热系数（干态）",null,"GB/T11968-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸及其允许偏差",null,"GB 15763.2-2005",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度及其允许偏差",null,"GB 15763.2-2005",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观质量",null,"GB 15763.2-2005",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"弯曲度",null,"GB 15763.2-2005",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗冲击性",null,"GB 15763.2-2005",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"碎片状态",null,"GB 15763.2-2005",null,1050]
["建筑装饰材料检测中心",7,"霰弹袋冲击性能",null,"GB 15763.2-2005",null,1100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面应力",null,"GB 15763.2-2005",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐热冲击性能",null,"GB 15763.2-2005",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸及偏差",null,"GB/T11944-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T11944-2012",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"露点",null,"GB/T11944-2012",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"耐紫外线辐照(168h)",null,"GB/T11944-2012",null,3360]
["建筑装饰材料检测中心",5,"水气密封耐久性能",null,"GB/T11944-2012",null,4800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"初始气体含量",null,"GB/T11944-2012",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"气体密封耐久性能",null,"GB/T11944-2012",null,2800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,500,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","金属电镀层","GB/T 3325-2017",null,720,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","人造板部件甲醛","GB/T 3325-2017",null,3500,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","涂层重金属","GB/T 3325-2017",null,800,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,500,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属电镀层","GB/T 3325-2017",null,720,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","木质件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"跌落试验",null,"GB/T 3325-2017",null,500,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","人造板部件甲醛","GB/T 3325-2017",null,3500,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","涂层重金属","GB/T 3325-2017",null,800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,500,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属电镀层","GB/T 3325-2017",null,720,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","木质件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,"顶板、底板分开","柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,"顶板、底板分开收费","柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,250,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,2400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,4800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,2400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,4800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3325-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","人造板部件甲醛","GB/T 3325-2017",null,3500,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","涂层重金属","GB/T 3325-2017",null,800,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,500,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属喷涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","金属电镀层","GB/T 3325-2017",null,720,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面涂层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,400,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,300,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层理化性","木制件表面贴层","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","木质件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面料外观",null,"GB/T 26706-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",2,"缝纫要求",null,"GB/T 26706-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",3,"缝边要求",null,"GB/T 26706-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",4,"尺寸偏差",null,"GB/T 26706-2011",null,120]
["建筑装饰材料检测中心",5,"面料及复合面料物理性能","面料克重","GB/T 26706-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"面料及复合面料物理性能","复合面料中泡沫塑料密度","GB/T 26706-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"芯料外观",null,"GB/T 26706-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",7,"芯料物理性能","密度","GB/T 26706-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"芯料物理性能","含水率","GB/T 26706-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"芯料物理性能","压缩永久变形","GB/T 26706-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐久性",null,"GB/T 26706-2011",null,3000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差",null,"QB/T 1952.2-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"床垫铺面对角线偏差",null,"QB/T 1952.2-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",3,"面料外观",null,"QB/T 1952.2-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",4,"铺面、边面缝纫外观",null,"QB/T 1952.2-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",5,"缝边外观",null,"QB/T 1952.2-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",6,"铺垫料物理性","软质聚氨酯泡沫塑料","QB/T 1952.2-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弹簧外观",null,"QB/T 1952.2-2011",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐久性","睡眠区域中心","QB/T 1952.2-2011",null,3000]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐久性","边部","QB/T 1952.2-2011",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",9,"甲醛",null,"QB/T 1952.2-2011",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"中心区域6万次耐久",null,"QB/T 1952.2-2011",null,6000]
["建筑装饰材料检测中心",11,"边部区域耐久1万次",null,"QB/T 1952.2-2011",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸",null,"QB/T 2280-2016",null,120]
["建筑装饰材料检测中心",2,"形状和位置公差",null,"QB/T 2280-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观要求",null,"QB/T 2280-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","软质泡沫塑料","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","软质泡沫塑料","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","软质泡沫塑料","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","金属件涂层","QB/T 2280-2016",null,960]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","金属件涂层","QB/T 2280-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"理化性能","电镀层","QB/T 2280-2016",null,720]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","稳定性","QB/T 2280-2016",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","座面冲击","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","座面椅背静载荷","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","扶手垂直向下静载荷","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","扶手水平静载荷","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","脚轮往复磨损","QB/T 2280-2016",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","底座静载荷","QB/T 2280-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","座面椅背耐久","QB/T 2280-2016",null,6000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","倾斜机构","QB/T 2280-2016",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","座面回转耐久性","QB/T 2280-2016",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","座面耐久性","QB/T 2280-2016",null,6000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"甲醛",null,"QB/T 2280-2016",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"TVOC",null,"QB/T 2280-2016",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及外形对称度",null,"QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","木制件要求","QB/T 1952.1-2012",null,20]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","木材含水率","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","金属件要求","QB/T 1952.1-2012",null,20]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","铺垫料要求","QB/T 1952.1-2012",null,20]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","泡沫塑料要求","QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","泡沫塑料要求","QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","泡沫塑料要求","QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","泡沫塑料要求","QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","防锈处理","QB/T 1952.1-2012",null,20]
["建筑装饰材料检测中心",2,"产品用料加工","摩擦声","QB/T 1952.1-2012",null,20]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","面料外观","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","缝纫和包覆外观","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","金属件外观","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","木制件外观","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","饰面外观","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","饰面外观","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"产品外观","五金件及其配件安装","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","木制件漆膜涂层","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","木制件漆膜涂层","QB/T 1952.1-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","木制件漆膜涂层","QB/T 1952.1-2012",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","木制件漆膜涂层","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","金属件表面涂层","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","金属件表面涂层","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","金属件表面涂层","QB/T 1952.1-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","金属件表面涂层","QB/T 1952.1-2012",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面涂层理化性","金属件电镀层","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","沙发座、背及扶手耐久性","QB/T 1952.1-2012",null,6000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","背松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","背剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","扶手松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","扶手剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能（A级）","压缩量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","沙发座、背及扶手耐久性","QB/T 1952.1-2012",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","背松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","背剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","扶手松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","扶手剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"力学性能（B级）","压缩量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","沙发座、背及扶手耐久性","QB/T 1952.1-2012",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","背松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","背剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","扶手松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","扶手剩余松动量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能（C级）","压缩量","QB/T 1952.1-2012"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"材料要求","木材","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"材料要求","人造板","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"材料要求","人造板","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"材料要求","人造板","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","木质件外观","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","人造板件外观","QB/T 2530-2011"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","五金配件及连接件外观","QB/T 2530-2011"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","塑料件外观","QB/T 2530-2011"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","木工要求","QB/T 2530-2011"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观要求","漆膜涂层外观","QB/T 2530-2011"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"主要尺寸",null,"QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"形状和位置公差",null,"QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"使用功能",null,"QB/T 2530-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","漆膜涂层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","其他饰面层","QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂饰层理化性能","五金电镀层","QB/T 2530-2011",null,720]
["建筑装饰材料检测中心",7,"安全性要求",null,"QB/T 2530-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,250]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,2400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,4800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,2400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,4800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","强度和耐久性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","稳定性","QB/T 2530-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"有害物质限量","重金属","QB/T 2530-2011",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",9,"有害物质限量","甲醛","QB/T 2530-2011",null,520]
["建筑装饰材料检测中心",8,"U值",null,"GB/T11944-2012",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB 15763.3-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸允许偏差",null,"GB 15763.3-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"弯曲度",null,"GB 15763.3-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"可见光透射比",null,"GB 15763.3-2009",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可见光反射比",null,"GB 15763.3-2009",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐热性",null,"GB 15763.3-2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐湿性（14d）",null,"GB 15763.3-2009",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐辐照性（100h）",null,"GB 15763.3-2009",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",9,"落球冲击",null,"GB 15763.3-2009",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",10,"霰弹袋冲击性能",null,"GB 15763.3-2009",null,1100]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可见光透射比",null,"GB/T 2680-2021",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可见光反射比",null,"GB/T 2680-2021",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",3,"太阳能总透射比(太阳得热系数)",null,"GB/T 2680-2021",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮阳系数",null,"GB/T 2680-2021",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"U值(传热系数)",null,"GB/T 22476-2008",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度",null,"GB/T 18915.1-2013",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 18915.1-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"光学性能",null,"GB/T 18915.1-2013",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",4,"颜色均匀性",null,"GB/T 18915.1-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐磨性",null,"GB/T 18915.1-2013",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐酸性",null,"GB/T 18915.1-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐碱性",null,"GB/T 18915.1-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度",null,"GB/T 18915.2-2013",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 18915.2-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"光学性能",null,"GB/T 18915.2-2013",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",4,"颜色均匀性",null,"GB/T 18915.2-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"辐射率",null,"GB/T 18915.2-2013",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐磨性",null,"GB/T 18915.2-2013",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐酸性",null,"GB/T 18915.2-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"GB/T 18915.2-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料不燃性",null,"GB/T 5464-2010",null,2500]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料及制品的燃烧热值",null,"GB/T 14402-2007",null,1400]
["建筑装饰材料检测中心",3,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法",null,"GB/T 8627-2007",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"建筑材料或制品的单体燃烧试验",null,"GB/T 20284-2006",null,3200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"铺地材料的燃烧性能",null,"GB/T 11785-2005 ",null,3200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"建筑材料及制品的燃烧热值 （非匀质制品）",null,"GB/T 14402-2007",null,2800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"单体燃烧制样费（仅涂料）",{"$nulls":3},150]
["建筑装饰材料检测中心",9,"产烟毒性",null,"GB/T 20285-2006",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",10,"产烟特性",null,"GB/T 20284-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"燃烧滴落物、微粒",null,"GB/T 20284-2006",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"烟气毒性",null,"GB/T 20285-2006",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氧指数",null,"GB/T 5454-1997",null,1300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氧指数",null,"GB/T 8924-2005",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氧指数",null,"GB/T 2406.2-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"巴氏硬度试验",null,"GB/T 3854-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸偏差",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表观密度",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"导热系数",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗折强度",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"不燃性",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",7,"热收缩率",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗冻性",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"不透水性",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"湿涨率",null,"JC/T 564.1-2018 纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板","JC/T 564.1-2018",200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸偏差",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"断裂荷载",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",4,"面密度",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗冲击性",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"护面纸与芯材粘接性",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"吸水率",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面吸水量",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"受潮挠度",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,700]
["建筑装饰材料检测中心",11,"对角线长度偏差",null,"GB/T 9775-2008 纸面石膏板",null,50]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸偏差 ",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"平面度",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",4,"直角偏离度",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",5,"含水率",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"单位面积质量",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"断裂荷载",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"受潮挠度",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,700]
["建筑装饰材料检测中心",9,"吸水率",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"燃烧性能",null,"JC/T 799-2016 装饰石膏板 ",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料燃烧性能",null,"GB 8624-2012",{"$nulls":3},"建筑材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料不燃性",null,"GB/T 5464-2010",null,2500,null,"A（A1）级平板状建筑材料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料及制品的燃烧热值",null,"GB/T 14402-2007",null,1400,null,"A（A1）级平板状建筑材料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料不燃性",null,"GB/T 5464-2010",null,2500,null,"A（A1）级铺地材料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料及制品的燃烧热值",null,"GB/T 14402-2007",null,1400,null,"A（A1）级铺地材料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料及制品的燃烧热值",null,"GB/T 14402-2007",null,1400,null,"A（A2）级平板状建筑材料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料或制品的单体燃烧试验",null,"GB/T 20284-2006",null,3200,null,"A（A2）级平板状建筑材料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料及制品的燃烧热值",null,"GB/T 14402-2007",null,1400,null,"A（A2）级铺地材料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"铺地材料的燃烧性能",null,"GB/T 11785-2005 ",null,3200,null,"A（A2）级铺地材料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料或制品的单体燃烧试验",null,"GB/T 20284-2006",null,3200,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)/B2(E)级燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"铺地材料的燃烧性能",null,"GB/T 11785-2005 ",null,3200,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)/B2(E)级燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800,null,"B2(E)级平板状燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑材料或制品的单体燃烧试验",null,"GB/T 20284-2006",null,3200,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"氧指数",null,"GB/T 2406.2-2009",null,800,null,"B1(B)级/B1(C)级/B2(D)级平板状墙面保温材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"建筑材料可燃性",null,"GB/T 8626-2007",null,800,null,"B2(E)级墙面保温材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"氧指数",null,"GB/T 2406.2-2009",null,800,null,"B2(E)级墙面保温材料燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氧指数",null,"GB/T 5454-1997",null,1300,null,"装饰用织物燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"纺织品垂直燃烧",null,"GB/T 5454-1997",null,200,null,"装饰用织物燃烧性能"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸和偏差",null,"GB/T 8814-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"直线偏差",null,"GB/T 8814-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"主型材的质量",null,"GB/T 8814-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"加热后尺寸变化率",null,"GB/T 8814-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"加热后状态",null,"GB/T 8814-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"落锤冲击",null,"GB/T 8814-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"密度",null,"GB/T 8814-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"维卡软化温度",null,"GB/T 8814-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"拉伸屈服应力及拉伸断裂应变",null,"GB/T 8814-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"弯曲弹性模量",null,"GB/T 8814-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"剥离强度",null,"GB/T 8814-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"铅笔硬度",null,"GB/T 8814-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"附着力",null,"GB/T 8814-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐环境应力开裂",null,"GB/T 8814-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"老化",null,"GB/T 8814-2017",null,40000]
["建筑装饰材料检测中心",17,"主型材可焊接性",null,"GB/T 8814-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑门窗三性",null,"GB/T 7106-2019",null,2000,null,"门窗三性"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"建筑外窗保温","建筑外窗保温","GB/T 8484-2008",null,4000,null,"建筑外窗保温"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 33544-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸允许偏差",null,"GB/T 33544-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"抗折强度",null,"GB/T 33544-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表观密度",null,"GB/T 33544-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗返卤性",null,"GB/T 33544-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"可浸出氯离子含量",null,"GB/T 33544-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"氯离子含量",null,"GB/T 33544-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗冲击强度",null,"GB/T 33544-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"出厂含水率",null,"GB/T 33544-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"干缩率",null,"GB/T 33544-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"湿胀率",null,"GB/T 33544-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"握螺钉力",null,"GB/T 33544-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",13,"不燃性",null,"GB/T 33544-2017",null,3900]
["建筑装饰材料检测中心",14,"甲醛释放量",null,"GB/T 33544-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",15,"放射性核素限量",null,"GB/T 33544-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 19766-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"体积密度、吸水率",null,"GB/T 19766-2016",null,600,"体积密度不单独做"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压缩强度（干燥）",null,"GB/T 19766-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"压缩强度（水饱和）",null,"GB/T 19766-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"弯曲强度（干燥）",null,"GB/T 19766-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弯曲强度（水饱和）",null,"GB/T 19766-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐磨性",null,"GB/T 19766-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"放射性",null,"GB 6566-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"体积密度、吸水率",null,"GB/T 18601-2024",null,600,"体积密度不单独做"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压缩强度（干燥）",null,"GB/T 18601-2024",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"压缩强度（水饱和）",null,"GB/T 18601-2024",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"弯曲强度（干燥）",null,"GB/T 18601-2024",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弯曲强度（水饱和）",null,"GB/T 18601-2024",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐磨性",null,"GB/T 18601-2024",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"放射性",null,"GB 6566-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观",null,"JC/T908-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"巴氏硬度",null,"JC/T908-2013",null,100,"实体面材"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"莫氏硬度",null,"JC/T908-2013",null,100,"石英石、岗石"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"荷载变形",null,"JC/T908-2013",null,300,"实体面材"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"吸水率",null,"JC/T908-2013",null,300,"石英石、岗石"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"落球冲击",null,"JC/T908-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"弯曲强度",null,"JC/T908-2013",null,300,"石英石、岗石"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"压缩强度",null,"JC/T908-2013",null,300,"石英石、岗石"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐磨性",null,"JC/T908-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"光泽度",null,"JC/T908-2013",null,200,"石英石、岗石"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"放射性",null,"JC/T908-2013",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐污染",null,"JC/T908-2013",null,200,"实体面材、石英石（台面）"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐香烟灼烧",null,"JC/T 908-2013",null,200,"实体面材"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"阻燃性能-氧指数",null,"JC/T908-2013",null,600,"实体面材"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐化学药品性",null,"JC/T908-2013",null,200,"实体面材、石英石（台面）"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐热性",null,"JC/T908-2013",null,300,"实体面材、石英石（台面）"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐高温性",null,"JC/T908-2013",null,300,"实体面材、石英石（台面）"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"尺寸偏差",null,"JC/T908-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸",null,"GB/T 3810.2-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"吸水率",null,"GB/T 3810.3-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"断裂模数和破坏强度",null,"GB/T 3810.4-2016",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗冲击性",null,"GB/T 3810.5-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"无釉砖耐磨深度",null,"GB/T 3810.6-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有釉砖表面耐磨性",null,"GB/T 3810.7-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"有釉砖抗釉裂性",null," GB/T 3810.11-2016",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐化学腐蚀性",null,"GB/T 3810.13-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐污染性",null," GB/T 3810.14-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"摩擦系数（干法）",null,"GB/T4100-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"摩擦系数（湿法）",null,"GB/T 4100-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"表面质量",null,"GB/T 3810.2-2016",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",18,"铅和镉的溶出量",null,"GB/T 4100-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸",null,"GB/T 4100-2015",null,800,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"吸水率",null,"GB/T 4100-2015",null,300,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"破坏强度",null,"GB/T 4100-2015",null,300,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗冲击性",null,"GB/T 4100-2015",null,200,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"无釉砖耐磨深度",null,"GB/T 4100-2015",null,300,"限地砖","陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有釉砖表面耐磨性",null,"GB/T 4100-2015",null,300,"限地砖","陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"有釉砖抗釉裂性",null,"GB/T 4100-2015",null,600,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐化学腐蚀性",null,"GB/T 4100-2015",null,200,"家庭化学试剂和游泳池盐类","陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐污染性",null,"GB/T 4100-2015",null,200,"限有釉砖","陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"摩擦系数（干法）",null,"GB/T4100-2015",null,300,"限地砖","陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"摩擦系数（湿法）",null,"GB/T 4100-2015",null,300,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"断裂模数",null,"GB/T 4100-2015",null,300,null,"陶瓷砖"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,200,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,800,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"吸水率",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,300,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗釉裂性",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,600,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐磨性",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,300,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐化学腐蚀性",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,200,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐污染性",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,200,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"成联陶瓷马赛克试验方法",null,"陶瓷马赛克JC/T456-2015",null,300,null,"陶瓷马赛克"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率",null,"HJ 571-2010",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲醛释放量（HJ 571-2010)",null,"HJ 571-2010",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲醛释放量","E0级"," GB 18580-2025",null,3500,"人造板制品，饰面板、墙板、地板、门、线条、家具部件、楼梯"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲醛释放量","E1级"," GB 18580-2025",null,3500,"人造板原板、基材板等"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲醛释放量",null," GB 18580-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"挥发性有机化合物（72h）",null,"GB/T35601-2017",null,3500,"含苯、甲苯、二甲苯、TVOC"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"甲醛释放量-E0级",null,"GB/T 39600-2021 ",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醛释放量-ENF级",null,"GB/T 39600-2021 ",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸与偏差",null," GB/T15036.2-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null," GB/T15036.2-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null," GB/T15036.2-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"漆膜表面耐磨",null," GB/T15036.2-2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"漆膜附着力",null," GB/T15036.2-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"漆膜硬度",null," GB/T15036.2-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null," LY/T 1700-2007",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null," LY/T 1700-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"耐热尺寸稳定性",null," LY/T 1700-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"耐湿热尺寸稳定性",null," LY/T 1700-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐湿热性能",null," LY/T 1700-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面耐龟裂",null," LY/T 1700-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"表面耐冷热循环",null," LY/T 1700-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲醛释放量",null," LY/T 1700-2007",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"允许偏差（长、宽、厚与对角线长度差）",null,"WB/T 1024-2006",null,200,"长、宽、厚与对角线长度差","木质门WB/T 1024"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"贴面表面和漆饰表面外观要求",null,"WB/T 1024-2006",null,200,null,"木质门WB/T 1024"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"WB/T 1024-2006",null,200,null,"木质门WB/T 1024"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲醛释放限量",null,"WB/T 1024-2006",null,3500,null,"木质门WB/T 1024"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"有害物质限量",null,"WB/T 1024-2006",null,800,null,"木质门WB/T 1024"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差",null," LY/T 1580-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"边缘不直度",null," LY/T 1580-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"垂直度",null," LY/T 1580-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"含水率",null," LY/T 1580-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"板内密度偏差",null," LY/T 1580-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"静曲强度和弹性模量（三点弯曲）",null," LY/T 1580-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醛释放限量",null," LY/T 1580-2010",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"循环试验后静曲强度",null," LY/T 1580-2010",null,3000]
["建筑装饰材料检测中心",9,"内结合强度",null," LY/T 1580-2010",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",10,"握螺钉力",null," LY/T 1580-2010",null,400,"由供需双方协商确定"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"24h吸水厚度膨胀率",null," LY/T 1580-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"循环试验后内结合强度",null," LY/T 1580-2010",null,3000]
["建筑装饰材料检测中心",13,"煮沸试验后内结合强度",null," LY/T 1580-2010",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸",null,"GB/T 20240-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量要求",null,"GB/T 20240-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T 20240-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"浸渍剥离",null,"GB/T 20240-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"静曲强度",null,"GB/T 20240-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面漆膜耐磨性",null,"GB/T 20240-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"表面漆膜耐污染性",null,"GB/T 20240-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面漆膜附着力",null,"GB/T 20240-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面抗冲击性能",null,"GB/T 20240-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"甲醛释放限量",null,"GB/T 20240-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 18102-2020",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差",null,"GB/T 18102-2020",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"含水率",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"静曲强度",null,"GB/T 18102-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"内结合强度",null,"GB/T 18102-2020",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面胶合强度",null,"GB/T 18102-2020",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面耐划痕",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐冷热循环",null,"GB/T 18102-2020",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"尺寸稳定性",null,"GB/T 18102-2020",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐香烟灼烧",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐干热",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐龟裂",null,"GB/T 18102-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"抗冲击",null,"GB/T 18102-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"甲醛释放量",null,"GB/T 18102-2020",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐光泽色牢度",null,"GB/T 18102-2007",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"表面耐磨-4000r",null,"GB/T 18102-2007",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",20,"表面耐磨-6000r",null,"GB/T 18102-2007",null,750]
["建筑装饰材料检测中心",21,"表面耐磨-9000r",null,"GB/T 18102-2007",null,1125]
["建筑装饰材料检测中心",22,"表面耐磨-12000r",null,"GB/T 18102-2007",null,1500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T18103-2022",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸偏差（长，宽，厚）",null,"GB/T18103-2022",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"直角度、边缘直度、翘曲度",null,"GB/T18103-2022",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拼接离缝",null,"GB/T18103-2022",null,250]
["建筑装饰材料检测中心",5,"浸渍剥离性能",null,"GB/T18103-2022",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"含水率",null,"GB/T18103-2022",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"静曲强度和弹性模量",null,"GB/T18103-2022",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"漆膜附着力",null,"GB/T18103-2022",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"漆膜硬度",null,"GB/T18103-2022",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐磨",null,"GB/T18103-2022",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐污染",null,"GB/T18103-2022",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"甲醛释放量",null,"GB/T18103-2022",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",17,"B1级燃烧性能",null,"GB/T18103-2022",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",18,"总挥发性有机化合物（TVOC）",null,"GB/T18103-2022",null,3500,"商定"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观",null,"GB/T 36340-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"地板的荷载性能-集中荷载",null,"GB/T 36340-2018",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"地板的荷载性能-均布荷载",null,"GB/T 36340-2018",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"极限集中荷载",null,"GB/T 36340-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"地板耐冲击性能",null,"GB/T 36340-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"支撑系统外观",null,"GB/T 36340-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"支撑系统—横梁承载力",null,"GB/T 36340-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"防静电活动地板块自重",null,"GB/T 36340-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 21140-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸",null,"GB/T 21140-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T 21140-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"浸渍剥离",null,"GB/T 21140-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗弯强度",null,"GB/T 21140-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"甲醛释放量",null,"GB/T 21140-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛释放量",null," GB 18580-2017",null,3500,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率",null,"HJ 571-2010",null,3500,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观质量",{"$nulls":3},100,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"规格尺寸及偏差",{"$nulls":3},100,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"密度",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"含水率",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"吸水厚度膨胀率",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"静曲强度",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"内结合强度",{"$nulls":3},350,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面结合强度",{"$nulls":3},350,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐划痕",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐冷热循环",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"尺寸稳定性",{"$nulls":3},1000,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐磨",{"$nulls":3},500,"双面饰面板按2个样品计费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐香烟灼烧",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"表面耐干热",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"表面耐污染腐蚀",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"表面耐龟裂",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"抗冲击",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐光色牢度",{"$nulls":3},1200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"规格尺寸",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"握螺钉力",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"表面胶合强度",{"$nulls":3},350,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",24,"表面耐水蒸气",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",25,"弹性模量",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",26,"规格尺寸偏差",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",27,"胶合强度",{"$nulls":3},500,"最基本层数（三层、五层）","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",28,"浸渍剥离",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",29,"静曲强度和弹性模量",{"$nulls":3},600,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",30,"外观",{"$nulls":3},100,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",31,"规格尺寸及公差",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",32,"横向静曲强度",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",33,"规格尺寸和偏差",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",34,"抗弯强度，抗弯弹性模量",{"$nulls":3},600,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",35,"板面握螺钉力",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",36,"邵氏硬度",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",37,"剥离力",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",38,"漆膜附着力",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",39,"抗冻融性",{"$nulls":3},600,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",40,"抗人工气候老化",{"$nulls":3},"40/小时","40/小时，按时间计费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",41,"可溶性重金属",{"$nulls":3},800,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",42,"防火性能",{"$nulls":3},4000,"B1级","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",43,"(70℃/100℃)水中浸渍处理后静曲强度",{"$nulls":3},500,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",44,"水煮—冰冻—干燥处理后静曲强度",{"$nulls":3},500,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",45,"甲醛释放量—干燥器法",{"$nulls":3},520,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",46,"甲醛含量—穿孔萃取",{"$nulls":3},520,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",47,"防静电性能",{"$nulls":3},800,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",48,"2h沸水煮后内胶合强度",{"$nulls":3},550,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",49,"防潮性能测定—沸水煮试验",{"$nulls":3},200,"加收200处理费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",50,"防潮性能测定—循环试验",{"$nulls":3},200,"回收200处理费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",51,"漆膜硬度",{"$nulls":3},200,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",52,"干缩性",{"$nulls":3},200,"200/天，按天计费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",53,"吸水性",{"$nulls":3},200,"200/天，按天计费","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",54,"湿胀性",{"$nulls":3},200,"200/天","其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",55,"抗压强度",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",56,"抗弯强度",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",57,"抗拉强度",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",58,"抗弯弹性模量",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",59,"抗劈力",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",60,"氯离子含量",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",61,"可浸出氯离子含量",{"$nulls":3},400,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",62,"抗返卤性",{"$nulls":3},300,null,"其他人造板及其制品（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外形尺寸偏差",null,"GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观",null,"GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","木制件表面涂层/覆面材料","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","金属件","GB 28007-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","金属件","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","金属件","GB 28007-2011",null,720]
["建筑装饰材料检测中心",3,"理化性能","软包件","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"木材含水率","软包件","GB 28007-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,750]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","椅凳强度和耐久性","GB 28007-2011",null,6000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB 28007-2011",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB 28007-2011",null,750]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类强度和耐久","GB 28007-2011",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","柜类稳定性","GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","沙发耐久","GB 28007-2011",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"力学性能","床垫耐久","GB 28007-2011",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有害物质限量","甲醛","GB 28007-2011",null,520,"产品也执行木家具标准GB18584时"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有害物质限量","可迁移元素","GB 28007-2011",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"有害物质限量","邻苯二甲酸酯的总量","GB 28007-2011",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"木制件甲醛释放量",null,"GB 28007-2011",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"结构安全",null,"GB 28007-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观","台面外观","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观","柜体外观","QB/T 2531-2010"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观","雕刻图案与装饰线外观","QB/T 2531-2010"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观","涂镀件外观","QB/T 2531-2010"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观","玻璃门外观","QB/T 2531-2010"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"基本尺寸公差",null,"QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状与位置公差",null,"QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"材料要求","柜体材料","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"材料要求","柜体材料","QB/T 2531-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"材料要求","台面材料","QB/T 2531-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"材料要求","台面材料","QB/T 2531-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"材料要求","台面垫板","QB/T 2531-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"加工要求",null,"QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","台面耐水蒸气","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","台面耐干热","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","台面耐冷热温差","QB/T 2531-2010",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","耐划痕","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","耐污染","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","耐酸碱性能","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","抗冲击性","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"地柜台面理化性","浸渍剥离性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"橱柜其他部位理化性","耐酸碱性能","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"橱柜其他部位理化性","耐污染","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","台面强度","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","台面强度","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","台面强度","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,2700,"4.5万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,4800,"8万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,1500,"2.5万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,2700,"4.5万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,1500,"2.5万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,4800,"8万次"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","橱柜强度和耐久性","QB/T 2531-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"卫生、安全","滞燃性能","QB/T 2531-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"卫生、安全","卫生要求","QB/T 2531-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"卫生、安全","卫生要求","QB/T 2531-2010",null,520]
["建筑装饰材料检测中心",9,"卫生、安全","卫生要求","QB/T 2531-2010",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"配件","通用要求","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"配件","耐盐雾","QB/T 2531-2010",null,"20/小时","20/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"辅件","通用要求","QB/T 2531-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"辅件","耐盐雾","QB/T 2531-2010",null,"20/小时","20/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面耐液性",null,"GB/T4893.1-2005",null,200,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面耐湿热",null,"GB/T4893.2-2005",null,200,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面耐干热",null,"GB/T4893.3-2005",null,200,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"家具表面漆膜附着力交叉切割法",null,"GB/T4893.4-2013",null,200,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面耐磨性",null,"GB/T4893.8-2013",null,500,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面抗冲击",null,"GB/T4893.9-2013",null,300,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"表面漆膜光泽",null,"GB/T4893.6-2013",null,200,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表面耐冷热温差",null,"GB/T4893.7-2013",null,400,null,"其它家具（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"主要尺寸和尺寸偏差",null,"QB/T 4071-2021",null,120,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"形状与位置公差",null,"QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,400,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜涂层理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,400,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面理化性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","金属喷涂层","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","金属喷涂层","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","金属喷涂层","QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","电镀层理化性","QB/T 4071-2021",null,320,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"塑料桌面耐污染",null,"QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"安全要求",null,"QB/T 4071-2021",null,200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课桌力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课桌力学性能","QB/T 4071-2021",null,600,"1万次","课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课桌力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课桌力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课桌力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,3000,"5万次","课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"力学性能","课椅力学性能","QB/T 4071-2021",null,300,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"有害物质限量","木质件甲醛","QB/T 4071-2021",null,3500,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"有害物质限量","木制件甲醛","QB/T 4071-2021",null,3500,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"有害物质限量","塑料件中有害物质限量","QB/T 4071-2021",null,1200,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"有害物质限量","塑料件中有害物质限量","QB/T 4071-2021",null,800,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"有害物质限量","表面涂层有害物质","QB/T 4071-2021",null,1600,null,"课桌椅（新标准2021）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"含水率",null,"GB/T 1931-2009",null,200,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度（气干）",null,"GB/T 1933-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度（全干）",null,"GB/T 1933-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干缩性（气干）",null,"GB/T 1932-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干缩性（全干）",null,"GB/T 1932-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"抗弯强度",null,"GB/T 1936.1-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗弯弹性模量",null,"GB/T 1936.2-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"吸水率",null,"GB/T 1934.1-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"顺纹抗压强度",null,"GB/T 1935-2009",null,300,null,"木材"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 4897-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"GB/T 4897-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"板内密度偏差",null,"GB/T 4897-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"含水率",null,"GB/T 4897-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"甲醛释放量",null,"GB/T 4897-2015",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"静曲强度和弹性模量",null,"GB/T 4897-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"内结合强度",null,"GB/T 4897-2015",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面结合强度",null,"GB/T 4897-2015",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",9,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 4897-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"循环试验后内结合强度和吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 4897-2015",null,3200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"沸水煮后内结合强度",null,"GB/T 4897-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"70℃水中浸渍处理后静曲强度",null,"GB/T 4897-2015",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",13,"握螺钉力",null,"GB/T 4897-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",14,"尺寸稳定性",null,"GB/T 4897-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸偏差",null,"GB/T 11718-2021",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"GB/T 11718-2021",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T 11718-2021",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲醛释放量",null,"GB/T 11718-2021",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 11718-2021",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"内结合强度",null,"GB/T 11718-2021",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",7,"表面胶合强度",null,"GB/T 11718-2021",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",8,"静曲强度",null,"GB/T 11718-2021",null,300,"标注纵横向"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"弹性模量",null,"GB/T 11718-2021",null,300,"标注纵横向"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"循环试验后吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 11718-2021",null,2500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"循环试验后内胶合强度",null,"GB/T 11718-2021",null,2500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"沸腾试验后内结合强度",null,"GB/T 11718-2021",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"70℃水浸渍处理后静曲强度试验",null,"GB/T11718-2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",14,"握螺钉力",null,"GB/T 11718-2021",null,400,"供需双方商定"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"尺寸稳定性",null,"GB/T 11718-2021",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T9846-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸偏差",null,"GB/T9846-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T9846-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"胶合强度",null,"GB/T9846-2015",null,500,"（三层、五层）"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"胶合强度","胶合强度",null,null,700,"（七层）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"胶合强度","胶合强度",null,null,900,"（九层板）"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"浸渍剥离",null,"GB/T9846-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"静曲强度和弹性模量",null,"GB/T9846-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"甲醛释放量",null,"GB/T9846-2015",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 15102-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"静曲强度",null,"GB/T 15102-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"内结合强度",null,"GB/T 15102-2017",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",5,"含水率",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"密度",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"握螺钉力",null,"GB/T 15102-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面胶合强度",null,"GB/T 15102-2017",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐冷热循环",null,"GB/T 15102-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐划痕",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐磨",null,"GB/T 15102-2017",null,500,"双面饰面板按2个样品计费"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐香烟灼烧",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐干热",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"表面耐龟裂",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"表面耐水蒸气",null,"GB/T 15102-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"甲醛释放量",null,"GB/T 15102-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐光泽色牢度",null,"GB/T 15102-2017",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",21,"弹性模量",null,"GB/T 15102-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 5849-2016",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及公差",null,"GB/T 5849-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T 5849-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面结合强度",null,"GB/T 5849-2016",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",5,"浸渍剥离",null,"GB/T 5849-2016",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"胶合强度",null,"GB/T 5849-2016",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醛释放量",null,"GB/T 5849-2016",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",8,"横向静曲强度",null,"GB/T 5849-2016",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null," LY/T 1143-2006",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸",null," LY/T 1143-2006",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"浸胶量和挥发物含量",null," LY/T 1143-2006",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"预固化度",null," LY/T 1143-2006",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛释放量",null,"GB/T28995-2012",null,520]
["建筑装饰材料检测中心",2,"浸胶量",null,"GB/T28995-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挥发物含量",null,"GB/T28995-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"预固化度",null,"GB/T28995-2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐磨转数",null,"GB/T28995-2012",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸允许偏差",null,"LY/T1787-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观检验",null,"LY/T1787-2016",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"LY/T1787-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"浸渍剥离",null,"LY/T1787-2016",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面耐裂性",null,"LY/T1787-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"甲醛释放量",null,"LY/T1787-2016",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T24137-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸和偏差",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗弯强度，抗弯弹性模量",null,"GB/T24137-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"尺寸稳定性",null,"GB/T24137-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"板面握螺钉力",null,"GB/T24137-2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"邵氏硬度",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"剥离力",null,"GB/T24137-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面胶合强度",null,"GB/T24137-2009",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",11,"漆膜附着力",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"抗冻融性",null,"GB/T24137-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T24137-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"抗人工气候老化",null,"GB/T24137-2009",null,40,"40元/每小时"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"甲醛释放量",null,"GB/T24137-2009",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"可溶性重金属",null,"GB/T24137-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",17,"防火性能",null,"GB/T24137-2009",null,4000]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"浸渍剥离（细木工板基材）",null,"GB/T34722-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"横向静曲强度（细木工板基材）",null,"GB/T34722-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"表面胶合强度",null,"GB/T34722-2017",null,350]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面耐划痕",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面耐磨",null,"GB/T34722-2017",null,500,"双面饰面板按2个样品计费"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐香烟灼烧",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐干热",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐冷热循环",null,"GB/T34722-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐龟裂",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐水蒸气",null,"GB/T34722-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐光色牢度",null,"GB/T34722-2017",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"甲醛释放量",null,"GB/T34722-2017",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",19,"胶合强度",null,"GB/T9846-2015",null,500,"三层、五层"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"胶合强度胶合板基材",null,"GB/T34722-2017",null,700,"七层"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"胶合强度胶合板",null,"GB/T34722-2017",null,900,"（九层板）胶合板基材"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"常温落球冲击",null,"GB/T 24508-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"GB/T 24508-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"吸水率",null,"GB/T 24508-2020",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"低温落锤冲击",null,"GB/T 24508-2020",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸水尺寸变化率",null,"GB/T 24508-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"加热尺寸变化率",null,"GB/T 24508-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐冷热循环型",null,"GB/T 24508-2020",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"抗冻融性",null,"GB/T 24508-2020",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T 24508-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面胶合强度",null,"GB/T 24508-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐划痕",null,"GB/T 24508-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"漆膜附着力",null,"GB/T 24508-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐磨",null,"GB/T 24508-2020",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"甲醛释放量",null,"GB/T 24508-2020",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",17,"基体氯乙烯单体",null,"GB/T 24508-2020",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",18,"基材重金属",null,"GB/T 24508-2020",null,400,"200/项"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"涂饰层重金属",null,"GB/T 24508-2020",null,800,"200/项"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"挥发物",null,"GB/T 24508-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",21,"总挥发性有机物TVOC释放率",null,"GB/T 24508-2020",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",22,"老化性能",null,"GB/T 24508-2020",null,"40/小时，按小时收费","40/小时，按小时收费"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"耐光色牢度",null,"GB/T 24508-2020",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",24,"外观质量",null,"GB/T 24508-2020",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",25,"规格尺寸",null,"GB/T 24508-2020",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"LY/T1859-2020",null,100,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸偏差",null,"LY/T1859-2020",null,100,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"含水率",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面耐磨",null,"LY/T1859-2020",null,500,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"静曲强度",null,"LY/T1859-2020",null,300,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弹性模量",null,"LY/T1859-2020",null,300,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"尺寸稳定性",null,"LY/T1859-2020",null,600,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面耐污染",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"吸水厚度膨胀率",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐冷热循环",null,"LY/T1859-2020",null,400,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"内结合强度",null,"LY/T1859-2020",null,350,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐划痕",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐香烟灼烧",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"表面耐干热",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"表面耐龟裂",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"抗冲击",null,"LY/T1859-2020",null,300,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"甲醛释放量",null,"LY/T1859-2020",null,3500,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐光色牢度",null,"LY/T1859-2020",null,1200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"浸渍剥离",null,"LY/T1859-2020",null,400,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"漆膜附着力",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"漆膜硬度",null,"LY/T1859-2020",null,200,null,"仿古木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差",null,"LY/T 1611-2011",null,100,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"LY/T 1611-2011",null,200,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"LY/T 1611-2011",null,200,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"吸水厚度膨胀率",null,"LY/T 1611-2011",null,200,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"内结合强度",null,"LY/T 1611-2011",null,350,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"静曲强度",null,"LY/T 1611-2011",null,300,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"尺寸稳定性",null,"LY/T 1611-2011",null,600,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面结合强度",null,"LY/T 1611-2011",null,350,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"2h沸水煮沸后内结合强度",null,"LY/T 1611-2011",null,550,null,"地板基材用纤维板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 7911-2013",null,100,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸偏差",null,"GB/T 7911-2013",null,150,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表面耐磨",null,"GB/T 7911-2013",null,500,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",4,"耐沸水性",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐水蒸汽",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐干热性",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",9,"尺寸稳定性",null,"GB/T 7911-2013",null,600,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐污染性",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐湿热性",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",12,"抗大球冲击",null,"GB/T 7911-2013",null,300,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",13,"抗拉强度",null,"GB/T 7911-2013",null,300,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐划痕",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐香烟灼烧",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐龟裂",null,"GB/T 7911-2013",null,200,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",17,"防静电性能",null,"GB/T 7911-2013",null,800,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",18,"甲醛释放量",null,"GB/T 7911-2013",null,3500,null,"热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐光色牢度",null,"GB/T 7911-2013",null,1600,"按每小时老化费用计费，20元/小时","热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐老化性",null,"GB/T 7911-2013",null,40,"40/小时，按小时计费","热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) "]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"LY/T 1279-2020",null,100,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸",null,"LY/T 1279-2020",null,150,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"LY/T 1279-2020",null,200,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表面胶合强度",null,"LY/T 1279-2020",null,350,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐冷热循环",null,"LY/T 1279-2020",null,400,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐划痕",null,"LY/T 1279-2020",null,200,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐干热",null,"LY/T 1279-2020",null,200,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐污染腐蚀",null,"LY/T 1279-2020",null,200,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐磨",null,"LY/T 1279-2020",null,500,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"抗冲击性",null,"LY/T 1279-2020",null,300,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐剥离力",null,"LY/T 1279-2020",null,300,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"甲醛释放量",null,"LY/T 1279-2020",null,3500,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"氯乙烯单体",null,"LY/T 1279-2020",null,800,null,"聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",24,"重金属",null,"LY/T 1279-2020",null,400,"200/项","聚氯乙烯薄膜饰面人造板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"涂层厚度",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表面铅笔硬度",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"光泽度偏差",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"柔韧性",null,"GB/T 22412-2016",null,300,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"附着力",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐冲击性",null,"GB/T 22412-2016",null,300,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐盐酸性",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐油性",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐碱性",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐硝酸性",null,"GB/T 22412-2016",null,200,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐溶剂性",null,"GB/T 22412-2016",null,300,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐沾污性",null,"GB/T 22412-2016",null,400,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐人工气候老化",null,"GB/T 22412-2016",null,40,"40/小时，按小时计费","普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐盐雾性",null,"GB/T 22412-2016",null,40,"40/小时，按小时计费","普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"弯曲强度",null,"GB/T 22412-2016",null,300,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"剥离强度",null,"GB/T 22412-2016",null,300,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐温差性",null,"GB/T 22412-2016",null,900,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐热水性",null,"GB/T 22412-2016",null,400,null,"普通装饰用铝塑复合板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,100,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","长度偏差","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","宽度偏差","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","厚度偏差","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","厚度偏差","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","边直度","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"规格尺寸及偏差","直角度","GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,40,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"面质量偏差",null,"GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,300,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"加热尺寸变化率",null,"GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,350,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"加热翘曲",null,"GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,350,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"色牢度",null,"GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板",null,1600,"按每小时老化费用计费，20元/小时","半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"氯乙烯单体",null,"室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001",null,800,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性重金属","铅","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001",null,200,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性重金属","镉","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001",null,200,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"挥发物",null,"室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板有害物质释放限量 GB 18586-2001",null,600,null,"半硬质聚氯乙烯块状地板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观质量",null,"LY/T 1923-2020",null,200,null,"室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"含水率",null,"LY/T 1923-2020",null,200,null,"室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醛释放量",null,"LY/T1923-2020",null,3500,"气候箱法GB 18580-2017","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"重金属含量",null,"LY/T1923-2020",null,800,"4项","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面胶合强度",null,"GB/T 15102-2017",null,350,"油漆，油蜡饰面不做","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐划痕",null,"GB/T 15102-2017",null,200,"浸渍纸饰面做","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T 15102-2017",null,200,null,"室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"浸渍剥离",null,"LY/T1923-2020",null,400,"实木门不做","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"漆膜硬度",null,"LY/T1923-2020",null,200,"非油漆饰面不测","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"漆膜附着力",null,"LY/T1923-2020",null,200,"非油漆饰面不测","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐光色牢度",null,"LY/T1923-2020",null,40,"40/小时","室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"允许偏差",null,"LY/T1923-2020",null,200,null,"室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"表面抗冲击",null,"LY/T1923-2020",null,300,null,"室内木质门LY/T1923"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 18102-2020",null,100,"平面","浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"基本尺寸偏差（长、宽、厚）",null,"GB/T 18102-2020",null,100,"长、宽、厚","浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"直角度、边缘直度、翘曲度",null,"GB/T 18102-2020",null,200,"平面","浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拼装尺寸偏差",null,"GB/T 18102-2020",null,200,"平面","浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"密度",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"含水率",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"吸水厚度膨胀率",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"内结合强度",null,"GB/T 18102-2020",null,350,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面胶合强度",null,"GB/T 18102-2020",null,350,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐划痕",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐冷热循环",null,"GB/T 18102-2020",null,400,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐磨","-4000r","GB/T 18102-2020",null,500,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐磨","-6000r","GB/T 18102-2020",null,600,"双面饰面板按2个样品计费","浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐磨","-9000r","GB/T 18102-2020",null,750,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐磨","-12000r","GB/T 18102-2020",null,900,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"尺寸稳定性",null,"GB/T 18102-2020",null,800,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"抗冲击",null,"GB/T 18102-2020",null,300,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"表面耐污染腐蚀",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"表面耐干热",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"表面耐香烟灼烧",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"表面耐龟裂",null,"GB/T 18102-2020",null,200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"甲醛释放量",null,"GB/T 18102-2020",null,3500,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐光泽色牢度",null,"GB/T 18102-2020",null,1200,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"表面耐磨-4000r",null,"GB/T 18102-2020",null,500,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"表面耐磨-6000r",null,"GB/T 18102-2020",null,750,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",24,"表面耐磨-9000r",null,"GB/T 18102-2020",null,1125,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",25,"表面耐磨-12000r",null,"GB/T 18102-2020",null,1500,null,"浸渍纸层压木质地板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"规格尺寸",null,"GB/T 17656-2018",null,200,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观质量",null,"GB/T 17656-2018",null,200,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"含水率",null,"GB/T 17656-2018",null,200,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"胶合强度（七层，九层胶合板）",null,"GB/T 17656-2018",null,500,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"胶合强度（十一层，十三层胶合板）",null,"GB/T 17656-2018",null,700,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"胶合强度（十五层胶合板）",null,"GB/T 17656-2018",null,900,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"静曲强度",null,"GB/T 17656-2018",null,300,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"弹性模量",null,"GB/T 17656-2018",null,300,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"浸渍剥离性能",null,"GB/T 17656-2018",null,400,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"甲醛释放量",null,"GB 18580-2017",null,3500,null,"混凝土用模板胶合板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"SJ/T 11236-2020",null,100,null,"防静电贴面板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"长、宽、厚偏差",null,"SJ/T 11236-2020",null,100,null,"防静电贴面板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"直角度、边直度",null,"SJ/T 11236-2020",null,150,null,"防静电贴面板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"静电性能",null,"SJ/T 11236-2020",null,800,null,"防静电贴面板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"浸渍剥离性能",null,"GB/T 24507-2020",null,400,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"静曲强度",null,"GB/T 24507-2020",null,300,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"弹性模量",null,"GB/T 24507-2020",null,300,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"含水率",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面耐冷热循环",null,"GB/T 24507-2020",null,400,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面耐划痕",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"尺寸稳定性",null,"GB/T 24507-2020",null,1000,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表现耐磨（2000转）",null,"GB/T 24507-2020",null,500,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"表面耐磨（4000转）",null,"GB/T 24507-2020",null,500,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"表面耐磨6000转",null,"GB/T 24507-2020",null,750,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"表面耐龟裂",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"表面耐香烟灼烧",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"表面耐干热",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"表面耐湿热",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"表面耐污染",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"甲醛",null,"GB/T 24507-2020",null,3500,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"外观",null,"GB/T 24507-2020",null,100,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"基本尺寸（长宽厚）",null,"GB/T 24507-2020",null,100,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"直角度，边缘直度，翘曲度",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"拼装离缝",null,"GB/T 24507-2020",null,200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"耐光色牢度",null,"GB/T 24507-2020",null,1200,null,"浸渍纸层压实木复合地板"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛",null,"室内空气质量标准 GB/T 18883-2002",null,400,"5个项目合并，按采样点计费1000元/测量点"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"室内空气质量标准 GB/T 18883-2002",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯",null,"室内空气质量标准 GB/T 18883-2002",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"二甲苯",null,"室内空气质量标准 GB/T 18883-2002",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"TVOC",null,"室内空气质量标准 GB/T 18883-2002",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,400,"7个项目合并，按采样点计费1200元/测量点"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"氨",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",4,"氡",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"TVOC",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"甲苯",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"二甲苯",null,"民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"VOC含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、二甲苯、乙苯含量总和",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"卤代烃含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,1400,"11种"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,800,"仅聚氨酯类涂料及腻子有此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"乙二醇醚及醚酯总和含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,1200,"仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"总铅含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"可溶性重金属含量","镉、铬、汞","木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲醛含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲醇含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,400,"仅硝基类涂料及腻子有此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"多环芳烃总和（限蒽、萘）",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"烷基酚聚氧乙烯醚总和含量",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,1500,"限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"邻苯二甲酸酯类化合物",null,"木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020",null,1200,"6种"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"VOC含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲醛含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"苯系物总和含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"总铅含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性重金属含量","镉、铬、汞","建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"卤代烃含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,1400,"7种"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"乙二醇醚及醚酯总和含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,1200,"仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"烷基酚聚氧乙烯醚总和含量",null,"建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020",null,1500,"限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,600,"仅氯丁橡胶和SBS类胶粘剂","GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,200,null,"GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯+二甲苯",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,400,null,"GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲苯二异氰酸酯",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,400,"仅聚氨酯类胶粘剂","GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃(4项)",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,800,"除聚氨类胶粘剂外","GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"总挥发性有机物",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,600,null,"GB18583溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,600,"除聚氨类胶粘剂外","GB18583水基型"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,200,null,"GB18583水基型"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯+二甲苯",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,400,null,"GB18583水基型"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"总挥发性有机物",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,600,null,"GB18583水基型"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"总挥发性有机物",null,"室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008",null,600,null,"GB18583本体型"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"总挥发性有机物",null,"胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020 ",null,600,null,"GB 33372-2020胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"GB 30982-2014",null,200,"本体型环氧类AB组分分别收200","GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯+二甲苯",null,"GB 30982-2014",null,400,"本体型环氧类AB组分分别收400","GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"游离甲苯二异氰酸酯",null,"GB 30982-2014",null,400,null,"GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃（4项）",null,"GB 30982-2014",null,800,null,"GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"总挥发性有机物",null,"GB 30982-2014",null,600,null,"GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲苯",null,"GB 30982-2014",null,200,null,"GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"游离甲醛",null,"GB 30982-2014",null,600,"仅氯丁橡胶和SBS类胶粘剂","GB 30982胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,600,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,200,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯+乙苯+二甲苯",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,600,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"游离甲苯二异氰酸酯",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,400,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,800,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"总挥发性有机物",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,600,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"丙酮",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,400,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"正己烷",null,"环境标志产品技术要求 胶粘剂HJ 2541-2016",null,400,null,"HJ 2541-2016胶粘剂"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛释放量",null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",2,"氯乙烯单体",null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","钡","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","镉","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","铬","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","铅","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","砷","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","汞","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","硒","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"重金属（或其它）元素","锑","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氯乙烯单体",null,"室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可溶性重金属","铅","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可溶性重金属","镉","室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挥发物",null,"室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛",null,"室内装修装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB 18587-2001",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"总挥发性有机化合物(TVOC)",null,"室内装修装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB 18587-2001",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"释放氨含量",null,"混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"氨净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"苯净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲苯净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"二甲苯净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"TVOC净化效率",null,"室内空气净化效果测定方法 QB/T 2761-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛净化效率",null,"室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲苯净化效率",null,"室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲醛净化效果持久性",null,"室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲苯净化效果持久性",null,"室内空气净化功能涂覆材料净化性能JC/T1074-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"放射性核素","内照射指数","建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"放射性核素","外照射指数","建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"VOC含量",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯含量",{"$nulls":3},200,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、二甲苯、乙苯含量总和",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"卤代烃含量",{"$nulls":3},1400,"7项及以上","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"游离二异氰酸酯（TDI、HDI)含量总和",{"$nulls":3},800,"仅聚氨酯类涂料及腻子有此项目","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"乙二醇醚及醚酯总和含量",{"$nulls":3},1200,"仅色漆、腻子和醇酸清漆有此项目","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"总铅含量",{"$nulls":3},200,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"可溶性重金属含量","镉、铬、汞",null,null,600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"甲醛含量",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"甲醇含量",{"$nulls":3},400,"仅硝基类涂料及腻子有此项目","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"可释放氨",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"放射性",{"$nulls":3},600,"仅限粉末涂料","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"游离甲醛",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"邻苯二甲酸酯类化合物",{"$nulls":3},1200,"6种","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"苯酚",{"$nulls":3},400,"反应型","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"蒽",{"$nulls":3},400,"反应型","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"萘",{"$nulls":3},400,"反应型","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"游离TDI",{"$nulls":3},400,"反应型","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"可迁移元素（8项）",{"$nulls":3},1600,"200/项","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"可溶性元素（4项）",{"$nulls":3},800,"200/项","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"卤代烃含量（4项）",{"$nulls":3},800,"200/项","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"欧盟 RoHS　指令（六项）",{"$nulls":3},1200,"200/项，粗筛","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"蒸发残渣（乙醇、乙酸、正已烷）",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",24,"高锰酸钾消耗量",{"$nulls":3},500,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",25,"重金属（以Pb计）",{"$nulls":3},400,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",26,"甲醛释放量",{"$nulls":3},3500,"气候箱法","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",27,"总挥发性有机物释放量",{"$nulls":3},3600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",28,"六价铬",{"$nulls":3},600,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",29,"多环芳烃总和（限蒽、萘）",{"$nulls":3},800,null,"其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",30,"烷基酚聚氧乙烯醚总和含量",{"$nulls":3},1500,"限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚，n=2~16","其他材料有害物质（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"甲醛",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",3,"氨",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",4,"TVOC",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"内照射指数",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"外照射指数",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"水溶性六价铬",null,"环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"总挥发性有机物",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"可溶性铅",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性镉",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"可溶性铬",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性汞",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"乙二醇醚及其酯类的总量",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"卤代烃（以二氯甲烷计）",null,"环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛含量",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,600,"水性"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯含量",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,200,"溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、乙苯和二甲苯含量总和",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,600,"溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"游离二异氰酸酯含量总和",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,800,"溶剂型"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"挥发性有机化合物含量",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,600,"涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"挥发性有机化合物含量",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,600,"腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"乙二醇醚及醚酯含量总和",null,"建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"重金属含量","铅","建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"重金属含量","镉","建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"重金属含量","汞","建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"重金属含量","六价铬","建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009",null,600,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛含量",null,"室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）",null,"室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"总挥发性有机物",null,"室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",3,"总挥发性有机物",null,"室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"乙二醇醚及其酯类含量",null,"室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属含量","铅","室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属含量","镉","室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属含量","铬","室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属含量","汞","室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009",null,200,"仅色漆和腻子"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可释放氨",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挥发性有机化合物(VOC)",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"苯、甲苯、乙苯、二甲苯",null,"JG/T 415-2013",null,800,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃",null,"JG/T 415-2013",null,1200,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"可溶性重金属铅、镉、铬、汞",null,"JG/T 415-2013",null,800,null,"防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"放射性",null,"JG/T 415-2013",null,600,"仅限粉末涂料","防火涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可释放氨",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挥发性有机化合物(VOC)",null,"JG/T 415-2013",null,600,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"苯、甲苯、乙苯、二甲苯",null,"JG/T 415-2013",null,800,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃",null,"JG/T 415-2013",null,1200,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"可溶性重金属铅、镉、铬、汞",null,"JG/T 415-2013",null,800,null,"非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"放射性",null,"JG/T 415-2013",null,600,"仅限粉末涂料","非膨胀型"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"苯含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,200,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,600,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"VOC含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,600,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"卤代烃总和含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,1400,"11种","工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"乙二醇醚及醚酯总和含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,1200,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲醇含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,400,"仅硝基类涂料及腻子有此项目","工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"重金属含量","铅","GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,200,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"重金属含量","镉","GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,200,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"重金属含量","汞","GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,200,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"重金属含量","六价铬","GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,600,null,"工业防护涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"VOC含量(GB 38507-2020 )",null,"GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 ",null,1200,"包含甲醛含量","油墨"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量",null," HJ 2542-2016 环境标志产品技术要求 胶印油墨",null,800,null,"油墨"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"VOC含量(HJ 2542)",null," HJ 2542-2016 环境标志产品技术要求 胶印油墨",null,600,null,"油墨"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和",null,"GB 38508-2020",null,800,null,"清洗剂"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"卤代烃（4项）",null,"GB 38508-2020",null,800,null,"清洗剂"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"总挥发性有机物",null,"GB 38508-2020",null,600,null,"清洗剂"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"游离甲醛",null,"GB 38508-2020",null,600,null,"清洗剂"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"VOC含量",null,"GBT 38597-2020",null,600,null,"低VOC涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工状态下VOC含量",null,"GBT 38597-2020",null,800,null,"低VOC涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"壁纸 QB/T 4034-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"褪色性",null,"壁纸 QB/T 4034-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"湿润拉伸负荷",null,"壁纸 QB/T 4034-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"吸水性",null,"壁纸 QB/T 4034-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"伸缩性",null,"壁纸 QB/T 4034-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"有害物质含量",null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2001",null,5900,"甲醛、氯乙烯单体、可迁移元素"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"褪色性",null,"聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"湿润拉伸负荷",null,"聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999 QB/T 3805-1999",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观质量",null,"GB/T 34844-2017",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"尺寸",null,"GB/T 34844-2017",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"褪色性",null,"GB/T 34844-2017",null,600,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"湿抗张强度",null,"GB/T 34844-2017",null,600,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"伸缩性",null,"GB/T 34844-2017",null,300,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"湿摩擦色牢度",null,"GB/T 34844-2017",null,600,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"遮蔽性",null,"GB/T 34844-2017",null,500,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"甲醛释放量",null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,3500,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"氯乙烯单体",null,"室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,800,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","钡","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","镉","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","铬","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","铅","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","砷","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","汞","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","硒","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"重金属（或其它）元素","锑","室内装饰装修材料 壁纸中有害物质释放限量 GB 18585-2023",null,200,null,"壁纸GB_T 34844-2017"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"重金属含量","可溶性铅","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2001",null,200,"仅色漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"重金属含量","可溶性镉","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2002",null,200,"仅色漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"重金属含量","可溶性铬","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2003",null,200,"仅色漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"重金属含量","可溶性汞","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2004",null,200,"仅色漆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲醛释放量","气候箱法","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2024",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲醛释放量   ","干燥器法","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2001",null,520,"旧标准"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"可迁移有害元素（8项）",null,"室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2024",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"放射性核素","内照射指数","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2024",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"放射性核素","外照射指数","室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18584-2024",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","钡","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","镉","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","铬","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","铅","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","砷","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","汞","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","硒","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可迁移元素","锑","环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"邻苯二甲酸酯的总量",null,"环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016",null,1200,"6项"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"挥发性有机化合物含量",null,"车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯含量",null,"车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、乙苯和二甲苯含量总和",null,"车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"乙二醇醚及醚酯含量总和",null,"车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"重金属含量","铅","车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"重金属含量","镉","车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"重金属含量","汞","车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"重金属含量","六价铬","车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"卤代烃总和含量",null,"GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量",null,1400,"11种"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"苯系物总和含量",null,"车辆涂料中有害物质限量 GB/T 24409-2020",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","钡","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","镉","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","铬","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","铅","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","砷","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","汞","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","硒","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"可溶性元素","锑","与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"铅含量",null,"与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"苯",null,"进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲苯",null,"进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"二甲苯",null,"进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"邻苯二甲酸酯",null,"进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"挥发性有机化合物",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,600,"水性"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"游离甲醛",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,600,"水性"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,800,"水性"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"氨",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,500,"水性"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）","铅","建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,200,"无色，白色和黑色不需测定此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）","镉","建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,200,"无色，白色和黑色不需测定此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）","铬","建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,200,"无色，白色和黑色不需测定此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶性重金属（无色，白色和黑色不需测定此项目）","汞","建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,200,"无色，白色和黑色不需测定此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"苯",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,200,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"挥发性有机化合物（反应型）",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,600,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲苯+乙苯+二甲苯",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,600,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"苯酚",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"蒽",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"萘",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"游离TDI",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400,"反应型"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"氯化物",null,"建筑用砂GB/T 14684-2011",null,570]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","铅","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","汞","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","镉","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","六价铬","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","多溴联苯","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"RoHS 指令","多溴二苯醚","GB/T　26125-2011　电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"游离甲醛",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、二甲苯",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",4,"甲苯二异氰酸酯",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"卤代烃（4项）",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"邻苯二甲酸酯类化合物",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"总挥发性有机物",null," 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"总挥发性有机物(GB 33372)",null," GB 33372-2020",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"VOC",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"甲醛",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",3,"苯",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"苯类溶剂",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"固化剂中游离甲苯二异氰酸酯",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"可溶性铅",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性镉",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"可溶性铬",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"可溶性汞",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"内照射指数",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"外照射指数",null,"环境标志产品技术要求 防水涂料HJ 457-2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,150,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性（3次循环）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"低温成膜性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024","GB/T 9756-2018",300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,200,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐水性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"抗泛盐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"透水性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"加固性能",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,600,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,150,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性（3次循环）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"低温成膜性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024","GB/T 9756-2018",300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,200,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"对比率（白色和浅色）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,"仅白色和浅色涂料有此项目(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐水性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐洗刷性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,600,"2000次，超过2000次每1000次加收100元","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐沾污性(白色和浅色）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,400,"仅白色和浅色涂料有此项目(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"涂层耐温变性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,800,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐人工气候老化性","合格品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,12000,"40元/小时，多个样品可额外优惠","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐人工气候老化性","一等品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,24000,"40元/小时，多个样品可额外优惠","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐人工气候老化性","优等品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,32000,"40元/小时，多个样品可额外优惠","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,150,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性（3次循环）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"低温成膜性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024","GB/T 9756-2018",300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,200,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"抗泛碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"加固性能",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,600,null,"底漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,150,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性（3次循环）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"低温成膜性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,100,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,200,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"对比率（白色和浅色）",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,"仅白色和浅色涂料有此项目(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,300,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐洗刷性","合格品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐洗刷性","一等品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,600,null,"面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐洗刷性","优等品","合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,1000,"洗刷次数超过6000次，每1000次额外加收100元","面漆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"涂膜外观",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"对比率",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐水性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐碱性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐洗刷性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐沾污性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层耐温变性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐人工气候老化性",null,"溶剂型外墙涂料GB/T 9757－2001",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"涂膜外观",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"对比率",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"低温稳定性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐人工气候老化性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,16000]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层耐温变性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐沾污性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"0℃低温柔性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13," -10℃低温柔性",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"拉伸强度",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"断裂延伸率",null,"弹性建筑涂料JG/T 172-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"热贮存稳定性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"初期干燥抗裂性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐碱性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"涂层耐温变性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐沾污性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"粘结强度(标准状态）",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"粘结强度-冻融循环（5次）",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐人工气候老化性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,24000,"40/小时，600小时"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"吸水量",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"柔韧性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐水泛白性",null,"合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24－2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中的状态",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"低温贮存稳定性（粉状腻子不测）",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,300,"粉状腻子不测"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"施工性",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"初期干燥抗裂性",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"打磨性",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"粘结强度(标准状态）",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"粘结强度(浸水后）",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"柔韧性",null,"建筑室内用腻子JG/T 298－2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 ",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"初期干燥抗裂性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"打磨性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸水量",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐碱性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐水性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"粘结强度(标准状态）",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"粘结强度(冻融循环）",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"腻子膜柔韧性能",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"动态抗开裂性",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"低温贮存稳定性（粉状腻子不测）",null,"建筑外墙用腻子JG/T 157-2009",null,300,"粉状腻子不测"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"涂膜外观",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐水性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐碱性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"透水性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",10,"抗泛碱性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"抗泛盐碱性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"与下道涂层的适应性",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"加固性能",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"附着力",null,"建筑内外墙用底漆JG/T 210-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"涂膜外观",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"硬度(擦伤)",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"附着力",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"耐冲击性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弯曲试验",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"光泽",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐酸性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐碱性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐沸水性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐湿热性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,7500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐盐雾性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐人工气候老化性",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",14,"重金属",null,"热固性粉末涂料HG/T 2006-2006",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中物料状态",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"流出时间",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"贮存稳定性",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂膜外观",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐冲击性",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"划格试验",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"打麿性",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐硝基漆性",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐盐水性",null,"环氧酯底漆HGT 2239－2012",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",{"$nulls":3},100,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",{"$nulls":3},100,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"漆膜外观",{"$nulls":3},100,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"细度",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐酸性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐碱性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐盐水性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐盐雾性",{"$nulls":3},40,"40/小时，按时间计费","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐洗刷性","合格品",null,null,500,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐洗刷性","一等品",null,null,600,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐洗刷性","优等品",null,null,1000,"洗刷次数超过6000次每1000次加收100元","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"弯曲试验",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐冲击性",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"涂层耐温变性",{"$nulls":3},800,"5次循环费用，后续每增加一次循环加收100元。","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"贮存稳定性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐人工气候老化性",{"$nulls":3},40,"40/小时，按时间计费","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"低温稳定性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"涂膜外观",{"$nulls":3},100,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"对比率（仅浅色涂料）",{"$nulls":3},300,"仅浅色涂料有此项目","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"  抗泛碱性(限底漆）",{"$nulls":3},500,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",22,"附着力（划格法）",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",23,"附着力（划圈法）",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",24,"附着力（拉开法）",{"$nulls":3},600,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",25,"粘度-涂4杯",null,null,"GB/T 9756-2018",200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",26,"粘度-旋转粘度",null,null,"GB/T 9756-2018",300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",27,"光泽",{"$nulls":3},200,"仅浅色涂料有此项目","其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",28,"流出时间",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",29,"漆膜硬度",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",30,"密度",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",31,"摆杆阻尼",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",32,"耐磨性",{"$nulls":3},300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",33,"柔韧性",{"$nulls":3},200,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",34,"透光率",null,"HG/T 5065-2016","HG/T 5065-2016",300,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",35,"抗泛盐碱性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",36,"透水性",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,500,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",37,"加固性能",null,"合成树脂乳液墙面涂料GB/T 9755－2024",null,600,null,"其他涂料物理性能（通用）"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)GB/T 1724-1979",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"不挥发物含量",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"光泽",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"铅笔硬度",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐冲击性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"弯曲试验",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"划格试验",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"附着力(拉开法）",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐酸性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐碱性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T2454-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐水性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐盐水性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐盐雾性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,5760]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐人工气候老化性",null,"溶剂型聚氨酯涂料(双组分)HG/T 2454-2014",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"粘度",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"施工性能",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",5,"热稳定性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"热熔状态",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"涂膜外观",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"遮盖率",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"色度性能",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐磨性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐水性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐碱性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"附着性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"柔韧性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"固体含量",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"冻融稳定性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"玻璃珠含量",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",18,"软化点",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",19,"抗压强度",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",20,"流动度",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",21,"涂层低温抗裂性",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",22,"人工加速耐候性试验",null,"路面标线涂料JT/T 280-2004",null,24000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"漆膜外观",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"低温稳定性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"初期干燥抗裂性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"断裂伸长率（标准状态）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"断裂伸长率（热处理））",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",9,"柔韧性(标准状态）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"柔韧性（热处理）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"柔韧性（低温处理）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐洗刷性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"粘结强度（标准状态）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"粘结强度（浸水后）",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"涂层耐温变性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐碱性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐水性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"透水性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐冲击性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐沾污性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐人工气候老化性",null,"复层建筑涂料GB/T 9779-2015",null,16000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"流出时间",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"密度",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"贮存稳定性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"适用期",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"漆膜颜色及外观",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",9,"铁元素",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"金属锌含量",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",11,"干燥时间",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"弯曲性能",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"冲击强度",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"附着力（划圈法）",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"附着力 （拉开法）",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",16,"漆膜硬度",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"漆膜自固化时间",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐磨性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐湿热性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,"10/小时","10/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐酸性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐碱性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",22,"耐盐水",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",23,"漆膜断裂伸长率 ",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",24,"耐盐雾性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,"40/小时","40/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",25,"耐人工加速老化性",null,"铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件TB/T 1527-2011",null,"40/小时","40/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",26,"挥发性有机化合物","消费税","《财政部 国家税务总局关于对电池、涂料征收消费税的通知》(财税〔2015〕16号)",null,680]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"漆膜外观",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"细度",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐酸性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐盐水性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐盐雾性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,10000]
["建筑装饰材料检测中心",11,"附着力（划格法）",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"弯曲试验",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐冲击性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"涂层耐温变性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"贮存稳定性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐人工气候老化性",null,"建筑用钢结构防腐涂料JG/T 224-2007",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"金属锌含量",null,"锌粉GB/T 6890-2012",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发分",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"密度",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"不挥发物中的金属锌含量",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"适用期",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"施工性",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"涂膜外观",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"干燥时间",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐冲击性",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"附着力（拉开法）",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐盐雾性",null,"富锌底漆HG/T 3668－2009",null,"20元/小时","20元/小时"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"干燥时间",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"pH 值",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"初期干燥抗裂性",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"粘结强度",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"抗压强度",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"干密度",null,"钢结构防火涂料GB 14907-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"附着力",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"柔韧性",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐冲击性",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐水性",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐湿热性",null,"饰面型防火涂料GB/T 12441-2018",null,1920]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"粘度",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"不挥发物含量",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"不挥发物中的金属锌含量",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弯曲性",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐磨性",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"硬度",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐热性",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐冲击性",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"附着力（拉开法）",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"适用期",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"重涂性",null,"公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件JT/T 722－2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"固体含量",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"适用期",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"铅笔硬度",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度（邵氏D)",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐冲击性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"柔韧性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"附着力（划格法）",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐磨性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐水性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐油性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐酸性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐碱性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐盐水性",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"粘结强度",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",17,"抗压强度",null,"地坪涂料HG/T 3829－2006",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"混合后状态",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009 ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009 ",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"初期干燥抗裂性",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"打磨性",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"与砂浆的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"标准状态的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"碱处理的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",9,"冻融循环处理的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",9,"标准状态的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"与陶瓷砖的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"冻融循环处理的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",11,"浸水处理的拉伸粘结强度",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",12,"柔韧性",null,"外墙性柔性腻子GB/T 23455－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014 ",null,150]
["建筑装饰材料检测中心",3,"初期干燥抗裂性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"吸水量",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014 ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂层耐温变性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014 ",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"耐冲击性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014 ",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐水性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐碱性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"柔韧性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"抗泛碱性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",12,"粘结强度",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐污染性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐候性",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",15,"燃烧性能",null,"建筑无机仿砖涂料JG/T 444-2014",null,2500]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"不挥发物",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"遮盖率",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"涂膜外观",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"光泽",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"铅笔硬度",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐冲击性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"划格试验",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"附着力（拉开法）",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",12,"弯曲试验",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐酸性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐碱性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐水性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐湿冷热循环性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐沾污性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐湿热性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,15000]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐盐雾性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,40000]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐人工气候老化性",null,"交联型氟树脂涂料HG/T 3792－2014",null,120000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"贮存稳定性",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"光泽",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"附着力",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐干热性",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐水性",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐碱性",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐污染性",null,"室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"漆膜外观",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"耐冲击性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"柔韧性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"光泽",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"硬度",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干附着力",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"湿附着力",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐沸水性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐洗涤剂性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐油污性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐污染性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐湿热性",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,1800]
["建筑装饰材料检测中心",13,"重金属含量",null,"室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T23996-2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"施工性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"遮盖率",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"贮存稳定性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"打磨性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"光泽",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"铅笔硬度",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"附着力",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐干热性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐磨性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐冲击性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐水性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐碱性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐醇性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐污染性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐黄变性",null,"室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"干燥时间",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"涂膜外观",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"回粘性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"打磨性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"光泽",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"铅笔硬度",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"附着力",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐干热性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐水性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐碱性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐污染性",null,"室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"不挥发物",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"贮存稳定性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐冻融性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"涂膜外观",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"打磨性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"光泽",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"硬度",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"附着力",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐冲击性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"抗粘连性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐磨性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐划伤性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐水性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐碱性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐醇性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐污染性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐干热性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐黄变性",null,"室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"挥发性有机化合物含量",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",2,"苯",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"甲苯、二甲苯、乙苯",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"游离二异氰酸酯（TDI,HDI)",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"游离甲醛",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"乙二醇醚及醚酯总和",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"可溶性重金属",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲醛释放量 ",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,3500]
["建筑装饰材料检测中心",9,"总挥发性有机化合物（TVOC)释放量",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,3600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"容器中状态",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",11,"涂膜外观",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",12,"干燥时间",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"铅笔硬度",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"邵氏硬度(D)",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",20,"拉伸粘结强度","标准条件","地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",20,"拉伸粘结强度","浸水后","地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",21,"抗压强度",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",22,"抗折强度",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",23,"耐磨性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",24,"耐冲击性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",25,"防滑性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",26,"耐水性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",27,"耐盐水性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",28,"耐碱性",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",29,"耐化学性（3项）",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,900,"300/项，共有3项耐化学性"]
["建筑装饰材料检测中心",30,"耐人工气候老化",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,40,"40/小时，按小时收费"]
["建筑装饰材料检测中心",31,"邻苯二甲酸酯含量",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,1200,"6种增塑剂总和"]
["建筑装饰材料检测中心",32,"游离4,4’-二氨基二苯甲烷(MDA)(限环氧类）",null,"地坪涂装材料GB/T 22374-2018",null,400,"仅环氧类涂料有此项目"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"原漆颜色",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"流出时间",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"不挥发物含量",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"细度",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"遮盖力",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"贮存稳定性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"干燥时间",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"漆膜外观",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",10,"光泽",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"划格试验",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐冲击性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"铅笔硬度",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"弯曲试验",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"渗色性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐热性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐水性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐碱性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐酸性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐挥发油性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐人工气候老化性",null,"氨基醇酸树脂涂料GB/T 25249-2010",null,14000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"原漆颜色",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"不挥发物含量",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"流出时间",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"遮盖力",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"施工性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"结皮性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"打磨性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"重涂适应性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"干燥时间",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"与面涂的适应性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"漆膜外观",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",14,"回粘性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"光泽",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"划格试验",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"硬度",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"弯曲试验",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"渗色性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐盐水性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐水性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",22,"耐酸性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",23,"耐挥发油性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",24,"耐人工气候老化性",null,"醇酸树脂涂料GB/T 25251-2010",null,8000,"40/小时，按小时计费"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"流出时间",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"施工性",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"漆膜外观",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐冲击性",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"硬度",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"附着力",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"结皮性",null,"酚醛树脂防锈涂料GB/T 25252-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"原漆颜色",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"流出时间",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"细度",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"遮盖力",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"不挥发物含量",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"结皮性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"施工性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐硝基漆性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"漆膜外观",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",11,"干燥时间",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"硬度",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"柔韧性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐冲击性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"附着力",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"光泽",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐水性",null,"酚醛树脂涂料GB/T 25253-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"粘度",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"遮盖力",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"漆膜外观",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弯曲试验",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐冲击性",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"附着力",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐酸性",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐碱性",null,"过氯乙烯树脂防腐涂料GB/T 25258-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"流出时间",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"漆膜外观",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弯曲试验",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"划格试验",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"硬度",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐冲击性",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"光泽",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐盐水性",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐油性",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐水性",null,"过氯乙烯树脂涂料GB/T 25259-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"施工性",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"不挥发物含量",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"漆膜外观",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",7,"干燥时间",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"弯曲试验",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐盐水性",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐碱性",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",11,"划格试验",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"附着力",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"光泽",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐盐雾性",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,24000]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐人工气候老化性",null,"氯化橡胶防腐涂料GB/T 25263-2010",null,12000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"原漆颜色",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"流出时间",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"不挥发物含量",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"干燥时间",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"漆膜外观",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",9,"弯曲试验",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐冲击性",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"划格试验",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"铅笔硬度",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"光泽",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐汽油性",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐水性",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐热性",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"与底材的适应性",null,"溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"原漆颜色",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"细度",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"遮盖力",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"不挥发物含量",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"干燥时间",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"漆膜外观",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",8,"施工性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",9,"打磨性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"划格试验",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"光泽",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"回粘性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"渗色性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐热性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐水性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与面涂的适应性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐挥发油性",null,"硝基涂料GB/T 25271-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013          ",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"细度",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"贮存稳定性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"涂膜外观",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐冲击性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"铅笔硬度",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"弯曲试验",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"光泽",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"划格试验",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐温变性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013         ",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐水性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013        ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐酸性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013          ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐碱性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013         ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"耐油性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013         ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐汽油性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013         ",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐盐雾性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,20000]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐湿热性",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,3600]
["建筑装饰材料检测中心",19,"耐人工气候老化",null,"汽车用水性涂料HG/T 4570-2013",null,40000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"漆膜颜色及外观",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"刷涂性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"固体含量",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"干燥时间",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度（邵A)",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"硬度(邵 D)",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"铅笔硬度",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"耐磨性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"打磨性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐水性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐化学试剂",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐洗刷性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",14,"柔韧性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"附着力（划格法）",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"附着力（拉开法）",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",17,"耐冲击性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"与面涂的适应性",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",19,"粘结强度",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",20,"抗压强度",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",21,"拉伸强度",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",22,"扯断伸长率",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",23,"表面电阻、体积电阻",null,"防静电地坪涂料通用规范     SJ/T 11294-2003",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"表面电阻",null,"石油罐导静电涂料GB/T 16906-1997",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"浆液密度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"浆液粘度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"浆料可操作时间",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗压强度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸剪切强度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗拉强度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"粘结强度",null,"混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T 1041-2007",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘度",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"胶凝时间",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"凝固时间",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"遇水膨胀率",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"包水性",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"不挥发物含量",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"发泡率",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"抗压强度",null,"聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"适用期",null,"干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"弯曲弹性模量",null,"干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拉剪强度",null,"干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-标准状况","干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-浸水处理","干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-热处理","干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-冻融循环处理","干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-不锈钢）-标准状况","干挂石材幕墙用环氧胶粘剂  JC 887-2001",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"适用期",null,"非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"弯曲弹性模量",null,"非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"对粘弯曲强度",null,"非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-标准状况","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-热水处理","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-高温处理","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-碱处理","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-石材）-冻融循环处理","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"压剪强度","压剪粘结强度（石材-不锈钢）","非结构承载用石材胶粘剂JC 989-2016",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"耐磨性",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"抗折强度（标准试验条件）",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"抗折强度（冻融循环后）",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗压强度（标准试验条件）",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗压强度（冻融循环后）",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",6,"吸水量",null,"陶瓷砖填缝剂JC/T 1004-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度",null,"陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"浸水后拉伸粘结强度",null,"陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",3,"热老化后拉伸粘结强度",null,"陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"冻融循环后拉伸粘结强度",null,"陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017",null,5000]
["建筑装饰材料检测中心",5,"晾置时间，20min拉伸粘结强度",null,"陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘度",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"异氰酸酯基含量",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"闪点",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"剪切强度",null,"溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂HG/T 2814-2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘度",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拉伸剪切强度",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"初粘强度",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐干热性能",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"游离甲醛",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"苯",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"甲苯+二甲苯",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"总挥发性有机物",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐寒性",null,"木工用氯丁橡胶胶粘剂LY/T 1206-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘度",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"pH值",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"固体含量",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"水混合性",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"固化时间",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"适用期",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"贮存稳定性",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"胶合强度",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"内结合强度",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",12,"游离甲醛释放量",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"板材甲醛释放量",null,"木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017",null,3500,"气候箱法"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘结强度",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",4,"pH值",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"低温稳定性",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"游离甲醛",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"苯",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲苯+二甲苯",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"总挥发性有机物",null,"水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂*JC/T 438－2019",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"pH 值",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"粘度",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"不挥发物",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"木材污染性",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"游离甲醛",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"压缩剪切强度",null,"聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"初粘性",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",2,"剥离强度",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",3,"耐热老化性",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"剪切强度",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",5,"蠕变性",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"苯",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"甲苯和二甲苯",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"甲苯二异氰酸酯",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"正己烷",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"卤代烃",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"总挥发性有机化合物",null,"鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"拉伸强度 ",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"断裂伸长率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"低温柔性",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"不透水性",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",6,"固体含量",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"干燥时间",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"加热处理后拉伸强度保持率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"加热处理后的断裂延伸率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"碱处理后拉伸强度保持率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"碱处理后的断裂延伸率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"酸处理后拉伸强度保持率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",13,"酸处理后的断裂延伸率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",14,"人工气候老化处理后保持率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,28800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"加热伸缩率",null,"聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"固体含量",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"表干时间",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"实干时间",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"流平性",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸强度",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"断裂时的延伸率",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"撕裂强度",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"低温弯折性",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"不透水性",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"加热伸缩率",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"粘结强度",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"吸水率",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"定伸时的老化",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热处理",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"碱处理",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",17,"酸处理",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",18,"人工气候老化",null,"建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013",null,40000,"40/小时，1000小时"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"燃烧性能",null,"建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",20,"硬度（邵AM)",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐磨性",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",22,"耐冲击性",null,"聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",23,"挥发性有机化合物",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",24,"苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",26,"可溶性重金属",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,800,"供需双方商定项目"]
["建筑装饰材料检测中心",27,"苯酚",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",28,"蒽",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",29,"萘",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",30,"游离TDI",null,"建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"固体含量",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"拉伸强度（无处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"拉伸强度（加热处理后保持率）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,450]
["建筑装饰材料检测中心",5,"拉伸强度（碱处理后保持率）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸强度（浸水处理后保持率）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸强度（紫外线处理后保持率）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"断裂伸长率（无处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"断裂伸长率（加热处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,450]
["建筑装饰材料检测中心",10,"断裂伸长率（碱处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"断裂伸长率（浸水处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",12,"断裂伸长率（紫外线处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"低温柔性",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"粘结强度（无处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"粘结强度（潮湿基层）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",16,"粘结强度（碱处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",17,"粘结强度（浸水处理）",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",18,"不透水性",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",19,"抗渗性",null,"聚合物水泥防水涂料GB/T 23445－2009","GB/T 23445-2009",600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"容器中状态",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"不挥发物含量",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",3,"pH值",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",4,"残余单体总和",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",5,"冻融稳定性",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"钙离子稳定性",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"机械稳定性",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"贮存稳定性",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"吸水率",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"耐碱性",null,"建筑防水涂料用聚合物乳液JC/T 1017-2006",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"流动性",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表干时间",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"适用期",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弹性恢复率",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸模量",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"定伸粘结性",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"浸水后定伸粘结性",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"质量损失率",null,"JC/T483-2006 聚硫建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"流动性",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"挤出性",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表干时间",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"适用期",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弹性恢复率",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"拉伸模量",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"定伸粘结性",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"浸水后定伸粘结性",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"质量损失率",null,"JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"适用期",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"下垂度",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表干时间",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"挤出性",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"弹性恢复率",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸模量",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"定伸粘结性",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"浸水后定伸粘结性",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"质量损失",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"污染性",null,"GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶",null,4800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"下垂度",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挤出性",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"适用期",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表干时间",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度（邵A)",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸粘结性",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"23℃拉伸粘结强度",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"90℃拉伸粘结强度",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",10,"-30℃拉伸粘结强度",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",11,"浸水后拉伸粘结强度",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",12,"水-紫外线光照后拉伸粘结强度",null,"GB/T 29755-2013 建筑用硅酮结构密封胶",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",13,"粘结破坏面积",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"最大拉伸强度时伸长率",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"相容性试验",null,"GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶",null,2800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"下垂度",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表干时间",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"挤出性",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面积",null," GB 18242-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度",null," GB 18242-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量",null," GB 18242-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观",null," GB 18242-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶物含量",null," GB 18242-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐热性",null," GB 18242-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"低温柔性",null," GB 18242-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"不透水性",null," GB 18242-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",9,"拉力及延伸率",null," GB 18242-2008",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"浸水后质量增加",null," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","拉力保持率"," GB 18242-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","延伸率保持率"," GB 18242-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","低温柔性"," GB 18242-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","尺寸变化率"," GB 18242-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","质量损失率"," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"渗油性",null," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"接缝剥离强度",null," GB 18242-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"钉杆撕裂强度",null," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"卷材下表面沥青涂盖层厚度",null," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"人工气候加速老化","处理时间720h"," GB 18242-2008",null,28800]
["建筑装饰材料检测中心",16,"人工气候加速老化","外观"," GB 18242-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",16,"人工气候加速老化","拉力保持率"," GB 18242-2008",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",16,"人工气候加速老化","低温柔性"," GB 18242-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面积",null," GB 18243-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度",null," GB 18243-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量",null," GB 18243-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观",null," GB 18243-2008",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶物含量",null," GB 18243-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"耐热性",null," GB 18243-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"低温柔性",null," GB 18243-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",8,"不透水性",null," GB 18243-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",9,"拉力及延伸率",null," GB 18243-2008",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",10,"浸水后质量增加",null," GB 18243-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","拉力保持率"," GB 18243-2008",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","延伸率保持率"," GB 18243-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","低温柔性"," GB 18243-2008",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","尺寸变化率"," GB 18243-2008",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热老化","质量损失率"," GB 18243-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"接缝剥离强度",null," GB 18243-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"钉杆撕裂强度",null," GB 18243-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"卷材下表面沥青涂盖层厚度",null," GB 18243-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","处理时间720h"," GB 18243-2008",null,28800]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","外观"," GB 18243-2008",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","拉力保持率"," GB 18243-2008",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","低温柔性"," GB 18243-2008",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面积",null,"GB 23441－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度",null,"GB 23441－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量",null,"GB 23441－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观",null,"GB 23441－2009",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶物含量",null,"GB 23441－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸性能",null,"GB 23441－2009",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",7,"钉杆撕裂强度",null,"GB 23441－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"耐热性",null,"GB 23441－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",9,"低温柔性",null,"GB 23441－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"不透水性",null,"GB 23441－2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",11,"剥离强度","卷材与卷材","GB 23441－2009",null,250]
["建筑装饰材料检测中心",11,"剥离强度","卷材与铝板","GB 23441－2009",null,250]
["建筑装饰材料检测中心",12,"钉杆水密性",null,"GB 23441－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"渗油性",null,"GB 23441－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"持粘性",null,"GB 23441－2009",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化(N类)","拉力保持率","GB 23441－2009",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","最大拉力时延伸率","GB 23441－2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","低温柔性","GB 23441－2009",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",15,"热老化","剥离强度卷材与铝板","GB 23441－2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"热稳定性",null,"GB 23441－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",17,"自粘沥青再剥离强度",null,"GB 23441－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",18,"热老化(PY类)","尺寸稳定性","GB 23441－2009",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",19,"断裂延伸率","N类卷材沥青断裂延伸率","GB 23441－2009",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",1,"面积",null,"GB/T 23457-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"厚度（PY类）",null,"GB/T 23457-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"单位面积质量",null,"GB/T 23457-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观",null,"GB/T 23457-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",5,"可溶物含量",null,"GB/T 23457-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",6,"拉伸性能",null,"GB/T 23457-2017",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",7,"钉杆撕裂强度",null,"GB/T 23457-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",8,"弹性恢复率",null,"GB/T 23457-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",9,"抗冲击性能",null,"GB/T 23457-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",10,"静态荷载",null,"GB/T 23457-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐热性",null,"GB/T 23457-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",12,"低温弯折性",null,"GB/T 23457-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",13,"低温柔性",null,"GB/T 23457-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",14,"渗油性",null,"GB/T 23457-2017",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"不透水性",null,"GB/T 23457-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与后浇混凝土剥离强度","无处理","GB/T 23457-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与后浇混凝土剥离强度","浸水处理","GB/T 23457-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与后浇混凝土剥离强度","泥沙污染表面","GB/T 23457-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与后浇混凝土剥离强度","紫外线处理","GB/T 23457-2017",null,1320]
["建筑装饰材料检测中心",16,"与后浇混凝土剥离强度","热处理","GB/T 23457-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",17,"与后浇混凝土浸水后剥离强度",null,"GB/T 23457-2017",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",18,"卷材与卷材剥离强度",null,"GB/T 23457-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",19,"卷材防粘处理部位剥离强度",null,"GB/T 23457-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",20,"热老化","拉力保持率","GB/T 23457-2017",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",20,"热老化","延伸率保持率","GB/T 23457-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",20,"热老化","低温柔性","GB/T 23457-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",20,"热老化","低温弯折性","GB/T 23457-2017",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",21,"尺寸变化率",null,"GB/T 23457-2017",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",22,"抗穿刺强度",null,"GB/T 23457-2017",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",23,"厚度(P类，R类）","全厚度","GB/T 23457-2017",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",1,"尺寸偏差",null,"GB 12952-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"外观",null,"GB 12952-2011",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",3,"拉伸性能",null,"GB 12952-2011",null,900]
["建筑装饰材料检测中心",4,"热处理尺寸变化率",null,"GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",5,"低温弯折性",null,"GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"不透水性",null,"GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗冲击性能",null,"GB 12952-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗静态荷载",null,"GB 12952-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",9,"接缝剥离强度",null,"GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",10,"直角撕裂强度",null,"GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"梯形撕裂强度",null,"GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"吸水率",null,"GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","外观","GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","最大拉力保持率","GB 12952-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","拉伸强度保持率","GB 12952-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","最大拉力时伸长率保持率","GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","断裂伸长率保持率","GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",13,"热老化","低温弯折性","GB 12952-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","外观","GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","最大拉力保持率","GB 12952-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","拉伸强度保持率","GB 12952-2011",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","最大拉力时伸长率保持率","GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","断裂伸长率保持率","GB 12952-2011",null,500]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐化学性","低温弯折性","GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","处理时间1500小时","GB 12952-2011",null,60000]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","外观","GB 12952-2011",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","最大拉力保持率","GB 12952-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","拉伸强度保持率","GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","最大拉力时伸长率保持率","GB 12952-2011",null,400]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","断裂伸长率保持率","GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",15,"人工气候加速老化","低温弯折性","GB 12952-2011",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"适用期",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弹性恢复率",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"拉伸模量",null,"GB/T 13477.8-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"定伸粘结性",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"浸水后定伸粘结性",null,"GB/T 13477.11-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",11,"质量损失率",null,"GB/T 13477.19-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",12,"定伸永久变形",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",13,"紫外线辐照后粘结性",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",14,"浸水光照后粘结性",null,"GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"密度",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"下垂度",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"表干时间",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"适用期",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度(邵A)",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"弹性恢复率",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"拉伸粘结性能",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"定伸粘结性",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"热空气老化后拉伸粘结性",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"热失重",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",12,"水-紫外线光照后拉伸粘结强度",null,"GB/T 29755-2013 中空玻璃用弹性密封胶",null,2000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,100]
["建筑装饰材料检测中心",2,"下垂度",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",3,"挤出性",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",4,"适用期",null,"GB 16776-2005 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表干时间",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,300]
["建筑装饰材料检测中心",6,"硬度(邵A)",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸粘结性",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",8,"伸长率10%时的拉伸模量",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",9,"定伸粘结性",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,600]
["建筑装饰材料检测中心",10,"热老化",null,"GB 16776-2005 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,1200]
["建筑装饰材料检测中心",11,"相容性",null,"GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶",null,2800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"抗折强度",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"抗压强度",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"拉伸粘结强度",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",800]
["建筑装饰材料检测中心",4,"体积密度",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏",null,200]
["建筑装饰材料检测中心",5,"细度",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",200]
["建筑装饰材料检测中心",6,"导热系数",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",800]
["建筑装饰材料检测中心",7,"凝结时间",null,"GB/T 28627-2012 抹灰石膏","GB/T 28627-2012",200]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘接强度","标准状态","JG/T 158-2013 ","JG/T 158-2013",800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘接强度","浸水处理","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",1000]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘接强度","冻融循环处理","JG/T 158-2013",null,2800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可操作时间",null,"JG/T 158-2013",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压折比",null,"JG/T 158-2013",null,1600]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","标准状态","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800]
["建筑装饰材料检测中心",2,"拉伸粘结强度","浸水处理","JG/T 158-2013",null,1000]
["建筑装饰材料检测中心",3,"涂覆在聚苯板上后的可燃性",null,"JG/T 158-2013",null,800]
["建筑装饰材料检测中心",1,"在容器中状态",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料","HG/T 4343-2012",100,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"热贮存稳定性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"低温稳定性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"干燥时间",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,200,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"初期干燥抗裂性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,300,"含砂型","水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"初期耐水性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"施工性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,150,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"涂膜外观",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,100,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"划格试验","标准状态","HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,200,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"划格试验","涂层耐温变性后","HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,1000,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"粘结强度","标准状态","HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,800,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"粘结强度","浸水后","HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,1000,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"耐碱性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"耐水性",null,"HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"柔韧性",null,"HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"耐酸雨性",null,"HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料",null,300,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"涂层耐温变性",null,"HG/T 4343-2024水性多彩建筑涂料",null,800,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"耐沾污性",null,"HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料",null,400,null,"水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐人工气候老化性",null,"HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料",null,40000,"40/小时，1000小时，多个样品可额外优惠","水性多彩建筑涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"细度",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏","JC/T 2075-2011",200,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"凝结时间","初凝","JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,100,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"凝结时间","终凝","JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,100,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"施工性",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,100,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗 拉强度",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,600,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"打磨性",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,300,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"抗 裂性",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,300,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"抗腐化性",null,"JC/T 2075-2011 嵌缝石膏",null,300,null,"嵌缝石膏"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"外观",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,100,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"下垂度",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,300,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表干时间",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,300,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"挤出性",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,300,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"弹性恢复率",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,600,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"拉伸模量","23℃","GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,600,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"拉伸模量","-20℃","GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,1000,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"定伸粘结性","无处理","GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,600,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"定伸粘结性","浸水后","GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,1000,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"质量损失",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,600,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"污染性",null,"GB/T 23261-2009  石材用建筑密封胶",null,4800,null,"石材用建筑密封胶"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,100,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"干燥时间",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,200,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗压强度",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,600,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"抗折强度",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,600,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"低温柔性",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,300,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",14,"粘结强度（无处理）",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,600,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",15,"粘结强度（潮湿基层）",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,800,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",16,"粘结强度（碱处理）",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,800,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",17,"粘结强度（浸水处理）",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,800,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",18,"不透水性",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011",null,500,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",19,"抗冻性",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011","GB/T 23445-2009",300,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",20,"耐碱性",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011","GB/T 23445-2009",300,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",21,"耐热性",null,"聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090－2011","GB/T 23445-2009",300,null,"聚合物水泥防水浆料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","标准状态","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","浸水处理","JG/T 158-2013",null,1000,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可燃性",null,"JG/T 158-2013",null,1200,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","标准状态","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800,null,"抗裂砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","浸水处理","JG/T 158-2013",null,1000,null,"抗裂砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"可操作时间",null,"JG/T 158-2013",null,800,null,"抗裂砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压折比",null,"JG/T 158-2013",null,1200,null,"抗裂砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度",null,"JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800,null,"柔性止水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"抗折强度",null,"JG/T 158-2013",null,600,null,"柔性止水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"抗压强度",null,"JG/T 158-2013",null,600,null,"柔性止水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"压折比",null,"JG/T 158-2013",null,1200,null,"柔性止水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","标准状态","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800,null,"面砖粘结砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","浸水处理","JG/T 158-2013",null,1000,null,"面砖粘结砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","热老化处理","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",1200,null,"面砖粘结砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","冻融循环处理","JG/T 158-2013",null,5000,null,"面砖粘结砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","晾置20min后","JG/T 158-2013",null,800,null,"面砖粘结砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","标准状态","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",800,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","浸水处理","JG/T 158-2013",null,1000,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","热老化处理","JG/T 158-2013","JG/T 158-2013",1200,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","冻融循环处理","JG/T 158-2013",null,5000,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","晾置20min后","JG/T 158-2013",null,800,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"拉伸粘结强度","碱处理","JG/T 158-2013",null,1000,null,"界面砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,100,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"凝结时间",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,200,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"抗压强度",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,600,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"抗折强度",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,600,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"抗渗压力",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,600,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"粘结强度（7d）",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,600,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"粘结强度（28d）",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,600,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"吸水性",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ",null,300,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"抗冻性",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ","GB/T 23445-2009",5000,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",12,"耐碱性",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ","GB/T 23445-2009",300,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",13,"耐热性",null,"聚合物水泥防水砂浆 JC∕T 984-2011 ","GB/T 23445-2009",300,null,"聚合物水泥防水砂浆"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"外观",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,100,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"拉伸粘结强度（未处理）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,600,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"拉伸粘结强度（浸水处理）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,800,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"拉伸粘结强度（耐热处理）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,1000,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"拉伸粘结强度（冻融循环处理）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,5000,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"拉伸粘结强度（耐碱处理）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,800,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"拉伸粘结强度（晾置时间20min）",null,"混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018",null,600,null,"混凝土界面处理剂"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"太阳光反射比",null,"JC/T 235-2014  建筑反射隔热涂料",null,1200,null,"建筑反射隔热涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",2,"近红外反射比",null,"JC/T 235-2014  建筑反射隔热涂料",null,1200,null,"建筑反射隔热涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"半球发射率",null,"JC/T 235-2014  建筑反射隔热涂料",null,1500,null,"建筑反射隔热涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"污染后太阳光反射比变化率（浅色）",null,"JC/T 235-2014  建筑反射隔热涂料",null,1500,"仅浅色","建筑反射隔热涂料"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3324-2017",null,100,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3324-2017","GB/T 3324-2017",100,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"木材含水率",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"外观要求",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,400,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,400,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,0,"40元/小时","桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"金属拉手耐腐蚀",null,"GB/T 3324-2017",null,720,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,900,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,1800,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,3600,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"力学性能","桌类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,520,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,800,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"跌落试验",null,"GB/T 3324-2017",null,500,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"结构安全",null,"GB/T 3324-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"木材含水率",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,400,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,400,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",{"$nulls":3},"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"金属拉手耐腐蚀",null,"GB/T 3324-2017",{"$nulls":3},"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,3000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,6000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,12000,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类强度和耐久性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","椅凳类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,520,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,800,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3324-2017",null,100,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"形状和位置公差",null,"GB/T 3324-2017","GB/T 3324-2017",100,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"跌落试验",null,"GB/T 3324-2017",null,500,null,"椅凳类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3324-2017","GB/T 3324-2017",100,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"木材含水率",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"外观要求",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",{"$nulls":3},"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类稳定性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,"顶板、底板分开收费,各300","柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,"顶板、底板分开收费，各300","柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,250,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,2400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,4800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,2400,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,4800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"力学性能","柜类强度和耐久","GB/T 3324-2017",null,300,"顶板、底板分开","柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",10,"金属拉手耐腐蚀",null,"GB/T 3324-2017",null,720,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,520,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",11,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,800,null,"柜类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"木材含水率",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,400,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,300,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","漆膜理化性","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,400,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,300,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",null,200,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"表面理化性能要求","软、硬质覆面","GB/T 3324-2017",{"$nulls":3},"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,520,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"安全性要求","有害物质限量","GB/T 3324-2017",null,800,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3324-2017",null,100,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"形状和位置公差",null,"GB/T 3324-2017",null,100,null,"床类"]
["建筑装饰材料检测中心",1,"主要尺寸及其偏差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",3,"形状和位置公差",null,"GB/T 3325-2017",null,100,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",4,"外观要求",null,"GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","人造板部件甲醛","GB/T 3325-2017",null,3500,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",5,"安全性能","涂层重金属","GB/T 3325-2017",null,800,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"材质理化性能","木质件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"材质理化性能","玻璃件","GB/T 3325-2017",null,600,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"材质理化性能",null,"GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",6,"材质理化性能","塑料件","GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,900,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,1800,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类强度和耐久性","GB/T 3325-2017",null,3600,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",7,"力学性能","桌类稳定性","GB/T 3325-2017",null,300,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",8,"跌落试验",null,"GB/T 3325-2017",null,500,null,"桌类"]
["建筑装饰材料检测中心",9,"结构安全",null,"GB/T 3325-2017",null,200,null,"桌类"]