{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["化工中心","化工中心（新扩项目）","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化工中心","index":0,"n_rows":1622,"n_cols":8,"rows_kept":1622,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,13,0],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[14,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[35,0,58,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[59,0,84,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[85,0,109,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,5,99,5],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[110,0,134,0],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[124,1,125,1],[124,2,125,2],[126,1,127,1],[126,2,127,2],[128,1,129,1],[128,2,129,2],[135,0,158,0],[153,1,154,1],[153,2,154,2],[155,1,156,1],[155,2,156,2],[157,1,158,1],[157,2,158,2],[159,0,174,0],[165,1,166,1],[165,2,166,2],[175,0,190,0],[181,1,182,1],[181,2,182,2],[191,0,202,0],[195,1,196,1],[195,2,196,2],[203,0,223,0],[210,1,211,1],[210,2,211,2],[213,1,214,1],[213,2,214,2],[224,0,235,0],[227,1,228,1],[227,2,228,2],[236,0,252,0],[240,1,241,1],[240,2,241,2],[246,1,247,1],[246,2,247,2],[253,0,264,0],[265,0,277,0],[271,1,272,1],[271,2,272,2],[278,0,291,0],[282,1,283,1],[282,2,283,2],[292,0,307,0],[296,1,297,1],[296,2,297,2],[299,1,300,1],[299,2,300,2],[308,0,317,0],[318,0,328,0],[329,0,334,0],[335,0,344,0],[345,0,355,0],[356,0,375,0],[376,0,441,0],[385,1,386,1],[385,2,386,2],[395,1,396,1],[395,2,396,2],[397,1,398,1],[397,2,398,2],[399,1,400,1],[399,2,400,2],[401,1,402,1],[401,2,402,2],[403,1,404,1],[403,2,404,2],[405,1,406,1],[405,2,406,2],[407,1,408,1],[407,2,408,2],[417,1,418,1],[417,2,418,2],[442,0,474,0],[455,1,456,1],[455,2,456,2],[457,1,458,1],[457,2,458,2],[459,1,460,1],[459,2,460,2],[461,1,462,1],[461,2,462,2],[463,1,464,1],[463,2,464,2],[465,1,466,1],[465,2,466,2],[467,1,468,1],[467,2,468,2],[475,0,500,0],[484,1,485,1],[484,2,485,2],[494,1,495,1],[494,2,495,2],[501,0,505,0],[506,0,510,0],[511,0,515,0],[516,0,540,0],[524,1,525,1],[524,2,525,2],[534,1,535,1],[534,2,535,2],[541,0,557,0],[544,1,545,1],[544,2,545,2],[546,1,547,1],[546,2,547,2],[558,0,571,0],[561,1,562,1],[561,2,562,2],[563,1,564,1],[563,2,564,2],[565,1,566,1],[565,2,566,2],[567,1,568,1],[567,2,568,2],[569,1,570,1],[569,2,570,2],[572,0,579,0],[580,0,587,0],[588,0,622,0],[614,1,615,1],[614,2,615,2],[623,0,631,0],[632,0,647,0],[648,0,661,0],[660,1,661,1],[660,2,661,2],[662,0,668,0],[669,0,689,0],[687,1,688,1],[687,2,688,2],[690,0,706,0],[707,0,716,0],[717,0,734,0],[728,1,729,1],[728,2,729,2],[730,1,731,1],[730,2,731,2],[735,0,752,0],[746,1,747,1],[746,2,747,2],[748,1,749,1],[748,2,749,2],[753,0,771,0],[765,1,766,1],[765,2,766,2],[767,1,768,1],[767,2,768,2],[772,0,785,0],[779,1,780,1],[779,2,780,2],[781,1,782,1],[781,2,782,2],[786,0,799,0],[793,1,794,1],[793,2,794,2],[795,1,796,1],[795,2,796,2],[800,0,827,0],[814,1,815,1],[814,2,815,2],[816,1,817,1],[816,2,817,2],[828,0,857,0],[858,0,870,0],[869,1,870,1],[869,2,870,2],[871,0,882,0],[879,1,880,1],[879,2,880,2],[881,1,882,1],[881,2,882,2],[883,0,897,0],[896,1,897,1],[896,2,897,2],[898,0,908,0],[909,0,1001,0],[909,1,914,1],[909,2,914,2],[915,1,918,1],[915,2,918,2],[919,1,921,1],[919,2,921,2],[922,1,924,1],[922,2,924,2],[926,1,932,1],[926,2,932,2],[934,1,937,1],[934,2,937,2],[938,1,939,1],[938,2,939,2],[940,1,943,1],[940,2,943,2],[944,1,946,1],[944,2,946,2],[951,1,952,1],[951,2,952,2],[953,1,954,1],[953,2,954,2],[955,1,956,1],[955,2,956,2],[957,1,959,1],[957,2,959,2],[960,1,962,1],[960,2,962,2],[963,1,965,1],[963,2,965,2],[966,1,968,1],[966,2,968,2],[969,1,971,1],[969,2,971,2],[972,1,974,1],[972,2,974,2],[978,1,980,1],[978,2,980,2],[981,1,983,1],[981,2,983,2],[984,1,986,1],[984,2,986,2],[987,1,989,1],[987,2,989,2],[990,1,992,1],[990,2,992,2],[995,1,997,1],[995,2,997,2],[1002,0,1012,0],[1013,0,1027,0],[1028,0,1044,0],[1045,0,1056,0],[1057,0,1060,0],[1061,0,1075,0],[1076,0,1084,0],[1085,0,1093,0],[1094,0,1104,0],[1105,0,1110,0],[1111,0,1118,0],[1119,0,1127,0],[1128,0,1144,0],[1145,0,1152,0],[1153,0,1158,0],[1159,0,1165,0],[1166,0,1174,0],[1175,0,1183,0],[1184,0,1205,0],[1206,0,1234,0],[1235,0,1259,0],[1260,0,1281,0],[1282,0,1293,0],[1294,0,1311,0],[1312,0,1325,0],[1326,0,1340,0],[1341,0,1354,0],[1355,0,1370,0],[1371,0,1387,0],[1377,1,1378,1],[1377,2,1378,2],[1388,0,1394,0],[1395,0,1403,0],[1404,0,1410,0],[1411,0,1416,0],[1417,0,1426,0],[1427,0,1435,0],[1436,0,1444,0],[1445,0,1451,0],[1452,0,1458,0],[1459,0,1471,0],[1461,1,1462,1],[1461,2,1462,2],[1472,0,1482,0],[1483,0,1489,0],[1490,0,1505,0],[1492,1,1493,1],[1492,2,1493,2],[1494,1,1497,1],[1494,2,1497,2],[1503,1,1504,1],[1503,2,1504,2],[1506,0,1511,0],[1512,0,1520,0],[1521,0,1529,0],[1530,0,1537,0],[1538,0,1546,0],[1547,0,1559,0],[1560,0,1566,0],[1567,0,1573,0],[1574,0,1582,0],[1583,0,1585,0],[1586,0,1590,0],[1591,0,1594,0],[1593,1,1594,1],[1593,2,1594,2],[1596,0,1620,0],[1596,1,1598,1],[1596,2,1598,2],[1599,1,1600,1],[1599,2,1600,2],[1616,1,1617,1],[1616,2,1617,2],[1621,0,1621,7]]}
["化工中心一次性告知清单"]
["产品名称","序号","项目","检验费",null,"检验标准","需要样品   最少数量","检测周期"]
["石油产品",1,"热值","220","9083191cd57d4b15b1f3ea18110c574d","GB/T 384     石油产品热值测定法    ","20mL","10个工作日"]
[null,2,"苯胺类化合物","200","8c790a6d7c524ed4b57aa9d8119cdaf4","GB/T 33648     车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定 红外光谱法  ","100mL","10个工作日"]
[null,3,"N-甲基苯胺","200","70832b4db2c8447a98b86d0a01ac1550",null,null,"10个工作日"]
[null,4,"二甲氧基甲烷（甲缩醛/甲撑二甲醚/二甲醇缩甲醛）","200","4a4fc84c2b634413aeab04e844e437c0",null,null,"10个工作日"]
[null,5,"脂肪酸单酯类","200","1ee37e88e13e41d784107ed4027cee24",null,null,"10个工作日"]
[null,6,"碳酸二甲酯","200",{"$nulls":3},"10个工作日"]
[null,7,"硅含量","450",null," GB/T 33465      电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅  ","20mL","10个工作日"]
[null,8,"氯含量","450",null," GB/T 33465        电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅  ","20mL","10个工作日"]
[null,9,"硫含量","150",null,"GB/T 387      深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)    ","50mL","10个工作日"]
[null,10,"运动黏度","150",null,"GB/T 11137      石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法                           ","100mL","10个工作日"]
[null,11,"硫含量","200",null,"GB/T 34100   轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法  ","300mL","10个工作日"]
[null,12,"浊点","150",null,"GB/T 6986       石油产品浊点测定法  ","100mL","10个工作日"]
["车用柴油","","全部参数",null,"4b3163d4d3d840a8859ba20047716054","GB 19147-2016        车用柴油            ",null,"10个工作日"]
[null,1,"氧化安定性","300","8bba8ed0c6a14aeea3387262a30e1712","SH/T 0175    馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)   ","700mL","10个工作日"]
[null,2,"硫含量","200","ccfbd6f59fcf4fdf9cc6171d555c649a","SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","300mL","10个工作日"]
[null,3,"酸度","100","a1c28ecd2cff430f8132d98c90409122","GB/T 258  轻质石油产品酸度测定法   ","40mL","10个工作日"]
[null,4,"10%蒸余物残炭","150","6d9c6dd1fb3049c3a4ae13c739f754f9","GB/T 17144  石油产品残炭测定法(微量法)   ","200mL","10个工作日"]
[null,5,"灰分","100","e0d5d90bb8bc4fb3875b7327c90117bf","GB/T 508  石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,6,"铜片腐蚀","100","89859d09d102471e94db3340c87667a0","GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"水含量","100","d74f6fbbb0df430691c92e6577ec19ac","GB/T 260 石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,8,"润滑性","850",null,"SH/T 0765  柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）   ","5mL","10个工作日"]
[null,9,"多环芳烃含量","500",null,"SH/T 0806   中间馏分芳烃含量的测定示差折光检测器高效液相色谱法  ","10mL","10个工作日"]
[null,10,"总污染物含量","150","2e28ed6d57a2472d844f89a805becd3b","GB/T 33400                                                                                                                                                                                 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法  ","600mL","10个工作日"]
[null,11,"运动黏度","150","9f5cdcbd80394698919c7b67074188f2","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,12,"凝点","120","87db63c5b826472ea99f8fb03024d885","GB/T 510                                                                                                                                                                                                                                 石油产品凝点测定法  ","40mL","10个工作日"]
[null,13,"冷滤点","100","83fe995790d349c78e6c80f3c1245125","SH/T 0248                                                                                                                                                                                                                                                             柴油和民用取暖油冷滤点测定法  ","90mL","10个工作日"]
[null,14,"闪点（闭口）","150","61c5fdf86c5549ca992fec7fa8a9a4d0","GB/T 261                                                                                                                                                                                                                                                                       闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,15,"十六烷值","1000",null,"GB/T 386  柴油十六烷值测定法  ","1000mL","10个工作日"]
[null,16,"  十六烷指数","310","81add69336394bf6a36af4f07ed311f2","SH/T 0694 中间馏分燃料十六烷指数计算法(四变量公式法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,17,"馏程","240","94c9b6794cf74822b483913c815bd73c","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,18,"密度","70","6424897c487149ea95d57745aea4a503","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,19,"脂肪酸甲酯含量","200",null," GB/T 23801中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法     ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200","9124073053c94383b2f73c46e7f78291","NB/SH/T 0916 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法  ","10mL","10个工作日"]
["B5柴油","","部分参数",null,"98ec06183ad34a838645105e7495b267","GB 25199-2017       B5柴油              ",null,"10个工作日"]
[null,1,"色度","40","e565ee74ce8448bcb4848a214fef1e45","GB/T 6540                石油产品颜色测定法  ","80mL","10个工作日"]
[null,2,"氧化安定性","300","2835957ef70142c7949e16ba8073824a","SH/T 0175  馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)   ","700mL","10个工作日"]
[null,3,"硫含量","200","05d43026fb744f4c88e5302eed81154f","SH/T 0689    轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","300mL","10个工作日"]
[null,4,"酸值","100","ec2db3f29fcc4141a9d4dd4da53db73b","GB/T 264 石油产品酸值测定法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 7304     石油产品酸值的测定 电位滴定法  ","40mL","10个工作日"]
[null,5,"10%蒸余物残炭","150","d495980a5c22416cb6db873e5c780ea9","GB/T 17144    石油产品残炭测定法(微量法)   ","200mL","10个工作日"]
[null,6,"残炭","150","f8aa5bff7a60447886c618df60451d15","GB/T 17144 石油产品残炭测定法(微量法)   ","10mL","10个工作日"]
[null,7,"灰分","100","402b1bea7493496b9edde4c8defeca8a","GB/T 508     石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,8,"硫酸盐灰分","150",null,"GB/T 2433    添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,9,"铜片腐蚀","100","e32d8f0086d44807acb28bb3d2e27e46","GB/T 5096    石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,10,"水含量","150","3bf0f636e98d46b58af0b3175804f15c","SH/T 0246                                                                                                                               轻质石油产品中水含量测定法(电量法)  ","5mL","10个工作日"]
[null,11,"机械杂质","150","55686e5be1ed4a6a971f4351c57daadf","GB/T 511                                                                                                                                                       石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,12,"总污染物含量","150","85a16823290243e5825816480a44340b","GB/T 33400                                                                                                                                                                                 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法  ","600mL","10个工作日"]
[null,13,"运动黏度","150","21f9a517825a47ed9269079f150448bb","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,14,"闪点（闭口）","150","16614b6861a34430b56df79d42294224","GB/T 261                                                                                                                                                                                                                                                                       闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,15,"冷滤点","100","2ea7a65f7459414e861ca617a58cab67","SH/T 0248                                                                                                                                                                                                                                                             柴油和民用取暖油冷滤点测定法  ","90mL","10个工作日"]
[null,16,"凝点","120","59fb83b087944ee8affc75efddf8e7c6","GB/T 510                                                                                                                                                                                                                                 石油产品凝点测定法  ","40mL","10个工作日"]
[null,17,"十六烷值","1000",null,"GB/T 386    柴油十六烷值测定法  ","1000mL","10个工作日"]
[null,18,"密度","70","12842beb42e94141ace42ebff3b0ab88","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,19,"馏程","240","fe82c68923b940ce830626f97cdf17c0","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,20,"润滑性","850",null,"SH/T 0765                                                                                                                    柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）   ","5mL","10个工作日"]
[null,21,"脂肪酸甲酯含量","200",null," GB/T 23801 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法     ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200","9124073053c94383b2f73c46e7f78291","NB/SH/T 0916   柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法  ","10mL","10个工作日"]
["车用乙醇汽油（E10）","","全部参数",null,"f165322bafd04419a4208b6f82346e9b","GB 18351    车用乙醇汽油（E10）               ",null,"10个工作日"]
[null,1,"抗爆性：研究法辛烷值","1000","20576ffe09af4583aba4698885ab25de","GB/T 5487    汽油辛烷值的测定 研究法  ","700mL","10个工作日"]
[null,2,"抗爆性：抗爆指数","1800","ba55fa6ec4994c18b094d4586b6615c3","GB/T 5487     汽油辛烷值的测定 研究法                                               GB/T 503                                                                    汽油辛烷值的测定 马达法   ","1000mL","10个工作日"]
[null,3,"铅含量","200","8966439394014d67a2aa15ab2b45362d","GB/T 8020                                                                                    汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法  ","10mL","10个工作日"]
[null,4,"馏程","240","fd3d0a9380e9424193eb82625b34f566","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,5,"蒸气压","200","0e926b8938d8450f981988b28a5c8643","GB/T 8017                                                                                                 石油产品蒸气压的测定 雷德法  ","120mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"SH/T 0794   石油产品蒸气压的测定 微量法","150mL","10个工作日"]
[null,6,"胶质含量","200","0714ff11e2fd426796dd6f4865e275be","GB/T 8019                                                                                                              燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"诱导期","300","9ffe9058b60246d883558e92089bfe8f","GB/T 8018                                                                                                                            汽油氧化安定性的测定 诱导期法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"硫含量","200","84a5fa53a49e43b092e80e71beb04798","SH/T 0689    轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","300mL","10个工作日"]
[null,9,"硫醇：博士试验","100","5417af394dbb4ba1a3d7f6e82bec52c8","NB/SH/T 0174                                                                                                                                                 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法  ","80mL","10个工作日"]
[null,10,"铜片腐蚀","100","3c4a705b82034a5d891e657d69b10897","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,11,"水溶性酸或碱","90","6043e401c6584edab15e7f48c1c548d9","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"机械杂质","150","33e89099969e48beb16e557cfabecce7","GB/T 511                                                                                                                                                       石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,13,"水分","100","b660b744b17a4121bb1c56c0d4c4ce06","SH/T 0246                                                                                                                                                                                          轻质石油产品中水含量测定法(电量法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,14,"乙醇含量","200","bf35a60766454ff384c56d3e61e01c1b","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                 汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,15,"其他有机含氧化合物","200","561ca130aa2e42fa893fa6a541ee8c8c","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                 汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,16,"苯含量","300","2397499e64bf47709142336b0e07a71f","SH/T 0693                                                                                                                                                                                                                                         汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)   ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300",null," SH/T 0713                                                                                                                                                                                                                                                      车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,17,"芳烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","29db5af65b6b41cf97c228d69446d36f"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,18,"烯烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","d5c5f60e4ff44c4eb634868857c3dd49"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,19,"锰含量","200","ea9d60fe6715434282f73a8890ccad19","NB/SH/T 0711                                                                                                                                                                                                                                                           汽油中锰含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,20,"铁含量","200","2bfb88448a614aa28560ea97c565f23f","SH/T 0712                                                                                                                                                                                                                                                                       汽油中铁含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,21,"密度","70","bbc820e3317b494781a8484ed8293208","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
["车用乙醇汽油调合组分油","","全部参数",null,"b18b3887e37e4207955049a7e7363030","GB 22030 车用乙醇汽油调合组分油                   ",null,"10个工作日"]
[null,1,"抗爆性：研究法辛烷值","1000","1a5f42dfc80b4de88eeb2fe998d3e982","GB/T 5487    汽油辛烷值的测定 研究法  ","700mL","10个工作日"]
[null,2,"抗爆性：抗爆指数","1800","f654242e489b42a48b5187f9940a29f4","GB/T 5487   汽油辛烷值的测定 研究法                                               GB/T 503                                                                    汽油辛烷值的测定 马达法   ","1000mL","10个工作日"]
[null,3,"铅含量","200","db1bf9a4da07484b810b13e826aa1a3a","GB/T 8020                                                                                    汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法  ","10mL","10个工作日"]
[null,4,"馏程","240","db0eb6cbb4344fe8a41aee6617b073f2","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,5,"蒸气压","200","adcf9cf28b3241c4837e5308849452ad","GB/T 8017                                                                                                 石油产品蒸气压的测定 雷德法  ","120mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"SH/T 0794   石油产品蒸气压的测定 微量法","150mL","10个工作日"]
[null,6,"胶质含量","200","6dbde9a42c9440de9c24b4185efa6f7a","GB/T 8019                                                                                                              燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"诱导期","300","8c112cd3438b450eb0df79a49f8a8118","GB/T 8018                                                                                                                            汽油氧化安定性的测定 诱导期法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"硫含量","200","6a590f3a8b554cc9891df526b4af9243","SH/T 0689     轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","300mL","10个工作日"]
[null,9,"硫醇：博士试验","100","4110cf86bd824a6fb45e8202cfe59396","NB/SH/T 0174                                                                                                                                                 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法  ","80mL","10个工作日"]
[null,10,"铜片腐蚀","100","b6418d34eacd447b9e00bcd4e4d740d7","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,11,"水溶性酸或碱","90","7cf6b14cfcd348f9bb8fb62831ff6d6f","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"机械杂质及水分","250",null,"GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法              GB/T 511                                                                                                                                                     石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","200mL","10个工作日"]
[{"$nulls":6},"250mL","10个工作日"]
[null,13,"有机含氧化合物","200","f383ce25d480450e9345a8d03b23bda2","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                  汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,14,"苯含量","300","2397499e64bf47709142336b0e07a71f","SH/T 0693                                                                                                                                                                                                                                         汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)   ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300",null," SH/T 0713                                                                                                                                                                                                                                                      车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,15,"芳烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","29db5af65b6b41cf97c228d69446d36f"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,16,"烯烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","d5c5f60e4ff44c4eb634868857c3dd49"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,17,"锰含量","200","859ff8abf21a49e4b2b8c11d47c65d28","NB/SH/T 0711                                                                                                                                                                                                                                                           汽油中锰含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,18,"铁含量","200","d5061f43c15a4d92b449853aab98d5b2","SH/T 0712                                                                                                                                                                                                                                                                       汽油中铁含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,19,"密度","70","f9af94ff81b84b37b9043da486b46fc8","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
["车用汽油","","全部参数",null,"36ac5c2535644480a7c9ed5bd4ca46fa","GB 17930                     车用汽油            ",null,"10个工作日"]
[null,1,"抗爆性：研究法辛烷值","1000","d3078933ddba4d86b8824b1fe7e363e6","GB/T 5487                                                      汽油辛烷值的测定 研究法  ","700mL","10个工作日"]
[null,2,"抗爆性：抗爆指数","1800","b860ddc83f0a424d9bae3e83e0519d87","GB/T 5487                                                      汽油辛烷值的测定 研究法                                               GB/T 503                                                                    汽油辛烷值的测定 马达法   ","1000mL","10个工作日"]
[null,3,"铅含量","200","e871c72895d24935a089c01852dc9e96","GB/T 8020                                                                                    汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法  ","10mL","10个工作日"]
[null,4,"馏程","240","df06453fa25747648f464516af1dfbcb","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,5,"蒸气压","200","cc5af2fb37d142b2af8fa9e52209037e","GB/T 8017                                                                                                 石油产品蒸气压的测定 雷德法  ","120mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"SH/T 0794                       石油产品蒸气压的测定 微量法","150mL","10个工作日"]
[null,6,"胶质含量","200","8e20fb7e3b6b4626b46f4b7717cdc77a","GB/T 8019                                                                                                              燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"诱导期","300","32b2731e196c47279de6107c6d54bc2a","GB/T 8018                                                                                                                            汽油氧化安定性的测定 诱导期法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"硫含量","200","51ee6a27f8d04958a6833341ab3eeff9","SH/T 0689                                             轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","300mL","10个工作日"]
[null,9,"硫醇（博士试验）","100","b0ba59880ba242c3b553a7e5ecb44c21","NB/SH/T 0174                                                                                                                                                 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法  ","80mL","10个工作日"]
[null,10,"铜片腐蚀","100","ca2b7a3c94cf47aabea12467a5c89f4f","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,11,"水溶性酸或碱","90","45099b430b6e4cf5a82ae2f8e49f8643","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"机械杂质及水分","250",null,"GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法              GB/T 511                                                                                                                                                     石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","200mL","10个工作日"]
[null,13,"苯含量","300",null,"SH/T 0693                                                                                                                                                                                                                                         汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)   ","250mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","79cbb210f4984718abf8b05777571658"," SH/T 0713                                                                                                                                                                                                                                                      车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,14,"芳烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","78d16a3080eb4ad0ae495be61a815eb7"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","20mL","10个工作日"]
[null,15,"烯烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","8f333550a879434281dcacc6c4516395"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,16,"氧含量","200","31c4c644a2564537a7640be83c3913b2","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                  汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,17,"甲醇含量","200","1e090b49ad7c47cab02767b4b5cf4fbe","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                  汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","5mL","10个工作日"]
[null,18,"锰含量","200","8e72f681cc9c430a9513028c8402ae8a","NB/SH/T 0711                                                                                                                                                                                                                                                           汽油中锰含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,19,"铁含量","200","d54df208bd7f43c6934c1075a526997d","SH/T 0712                                                                                                                                                                                                                                                                       汽油中铁含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,20,"密度","70","09d140635d9a4633b90edf07576df9d1","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
["车用汽油","","全部参数",null,"61cb2dd22b2646c7a94d5556376b3fc7","DB11/ 238                           车用汽油               ",null,"10个工作日"]
[null,1,"抗爆性：研究法辛烷值","1000","bf54ff6defc44c94abb3babae609f8c7","GB/T 5487                                                      汽油辛烷值的测定 研究法  ","700mL","10个工作日"]
[null,2,"抗爆性：抗爆指数","1800","67f9b0f6e7bc40ecad1bf2a17fd3dbe5","GB/T 5487                                                      汽油辛烷值的测定 研究法                                               GB/T 503                                                                    汽油辛烷值的测定 马达法   ","1000mL","10个工作日"]
[null,3,"铅含量","200","06c92f43f423494bad19872f7c5a5af1","GB/T 8020                                                                                    汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法  ","10mL","10个工作日"]
[null,4,"铁含量","200","1ecbcf4b1a3b44a9b2103f980ef15d94","SH/T 0712                                                                                                                                                                                                                                                                       汽油中铁含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,5,"锰含量","200","21572e5304c94efaad80972de25c8e6f","NB/SH/T 0711                                                                                                                                                                                                                                                           汽油中锰含量测定法 (原子吸收光谱法)  ","10mL","10个工作日"]
[null,6,"密度","70","5458daa20464474b9fdd0b6c886c2902","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,7,"馏程","240","8864f91a44b8420582018d6627ffdf99","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,8,"蒸气压","200","27fe0330e989460fa13f5ffa0b5b77be","GB/T 8017                                                                                                 石油产品蒸气压的测定 雷德法  ","120mL","10个工作日"]
[null,9,"溶剂洗胶质含量","200","ff72c80e73f245c18a9ac5701be40b7f","GB/T 8019                                                                                                              燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法  ","100mL","10个工作日"]
[null,10,"诱导期","300","73e98889c60a48a0a30162d1ada15d55","GB/T 8018                                                                                                                            汽油氧化安定性的测定 诱导期法  ","100mL","10个工作日"]
[null,11,"硫含量","200","91aa04b3d020447797a568404729a497","SH/T 0689                                             轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","5mL","10个工作日"]
[null,12,"铜片腐蚀","100","654883dfcedb45188fb608a74c50700c","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,13,"水溶性酸或碱","90","f81c6248ca6b48ffa6e38f87e65ce2ad","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,14,"机械杂质及水分","250",null,"GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法              GB/T 511                                                                                                                                                     石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","450mL","10个工作日"]
[null,15,"硫醇：硫醇硫（博士试验）","100","7eacfa55d477400dae58c74339fdac05","NB/SH/T 0174                                                                                                                                                 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法  ","80mL","10个工作日"]
[null,16,"氧含量","200","9d79687356ff481484e9b0b25e4b0c3d","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                  汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,17,"甲醇含量","200","1b5a0767758a40b98746e218f544c6a4","NB/SH/T 0663                                                                                                                                                                                                                  汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,18,"苯含量","300",null,"SH/T 0693                                                                                                                                                                                                                                         汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)   ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","79cbb210f4984718abf8b05777571658"," SH/T 0713                                                                                                                                                                                                                                                      车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)  ","20mL","10个工作日"]
[null,19,"烯烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","78d16a3080eb4ad0ae495be61a815eb7"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
[null,20,"芳烃含量","300",null,"GB/T 11132                                                                                                                                                                                                                                                                     液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法  ","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300","8f333550a879434281dcacc6c4516395"," GB/T 30519                                                                                                                                                                                                                                               轻质石油馏分和产品中 烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法  ","5mL","10个工作日"]
["柴油机油","","部分参数",null,"c5986a8ec635458b82ba4828cbc4088c","GB 11122                      柴油机油                   ",null,"10个工作日"]
[null,1,"低温动力黏度","800","27a765cb8c954d378bdf9f5adf6a3ed5","GB/T 6538                               发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法    ","100mL","10个工作日"]
[null,2,"低温泵送黏度","800","6ec81107f46b49438a9dcfe68e04cba1","GB/T 9171                                      发动机油边界泵送温度测定法    ","200mL","10个工作日"]
[null,3,"边界泵送温度","1400","eabd537d19c44c7da2212671cef7ed4a","NB/SH/T 0562                                     低温下发动机油屈服应力和表现黏度测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,4,"高温高剪切黏度","800",null,"SH/T 0703                                润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定法     ","80mL","10个工作日"]
[null,5,"运动黏度","150","4bcbae2a9e7c4b24a3b8675939658245","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,6,"粘度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,7,"倾点","150","85f9c6a9af6a4cb68aab9b3af678c590","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"水分","100","3b4de298529847bd9ce4b3cd84177165","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,9,"泡沫性","200","66d7d82b160d4c62aaf51795194ee98d","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","500mL","10个工作日"]
[null,10,"机械杂质","150","adc8e331244943a3ba601a9819482755","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,11,"闪点（开口）","150","5ac87c17d8684eab98a5209d68368fcd","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"蒸发损失","200",null,"NB/SH/T 0059                                            润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法   ","180mL  ","10个工作日"]
[null,13,"硫酸盐灰分","150","02b21b0e7dc344708723fb4e922c2b71","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL   ","10个工作日"]
[null,14,"硫","150",null,"GB/T 387                                             深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)  ","50mL","10个工作日"]
["汽油机油","","部分参数",null,"cebaf4690c7944b596cd26a77bbaacee","GB 11121                    汽油机油            ",null,"10个工作日"]
[null,1,"低温动力黏度","800","d9eb961265d94aeaa3ec0b9414f30b98","GB/T 6538                               发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法    ","100mL","10个工作日"]
[null,2,"低温泵送黏度","800","90bc0323eb2c40f9bb16f6f7ac62c19f","GB/T 9171                                      发动机油边界泵送温度测定法    ","200mL","10个工作日"]
[null,3,"边界泵送温度","1400","aeea2d5b76c64d259d7ed8045cc72fdc","NB/SH/T 0562                                     低温下发动机油屈服应力和表现黏度测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,4,"高温高剪切黏度","800",null,"SH/T 0703                                润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定法     ","80mL","10个工作日"]
[null,5,"运动黏度","150","7005985b0b8b40a29f63f96ec7a30c26","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,6,"粘度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,7,"倾点","150","85f9c6a9af6a4cb68aab9b3af678c590","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"水分","100","3b4de298529847bd9ce4b3cd84177165","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,9,"泡沫性","200","66d7d82b160d4c62aaf51795194ee98d","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","500mL","10个工作日"]
[null,10,"机械杂质","150","adc8e331244943a3ba601a9819482755","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,11,"闪点（开口）","150","5ac87c17d8684eab98a5209d68368fcd","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"蒸发损失","200",null,"NB/SH/T 0059                                            润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法   ","180mL  ","10个工作日"]
[null,13,"硫酸盐灰分","150","02b21b0e7dc344708723fb4e922c2b71","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL   ","10个工作日"]
[null,14,"硫","150",null,"GB/T 387                                             深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)  ","50mL","10个工作日"]
["重负荷车辆齿轮油（GL-5）","","部分参数",null,"47c48db903e846659767e88bbfc8d997","GB 13895                     重负荷车辆齿轮油（GL-5）           ",null,"10个工作日"]
[null,1,"运动粘度","150","7005985b0b8b40a29f63f96ec7a30c26","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,2,"倾点","150","85f9c6a9af6a4cb68aab9b3af678c590","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,3,"闪点（开口）","150","68bdfbfab5404ceaa375d8fb995f872a","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"粘度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,6,"起泡性（泡沫倾向）","200","66d7d82b160d4c62aaf51795194ee98d","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
[null,7,"腐蚀试验","100","d19021b405e74f37b1644869faf93f6a","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"机械杂质","150","0462e01b31e1475dbb27d17bb4775ebd","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,9,"水分","100","df06453cbd9545c1886407255d74a806","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,10,"硫酸盐灰分","150","02b21b0e7dc344708723fb4e922c2b71","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,11,"表观黏度",800,null,"GB/T 11145             润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法","200mL","10个工作日"]
["液压油","","部分参数",null,"0c3786915a134e109f6ff362f3902b12","GB 11118.1               液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）           ",null,"10个工作日"]
[null,1,"密度","70","8f6f682815b94d4ba5584d58ae5b5a56","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,2,"色度","40","208ca800033345ddad53d305915ab3b7","GB/T 6540                                              石油产品颜色测定法    ","80mL","10个工作日"]
[null,3,"外观","30","81e2f89f90c74de09b995a744e69addb","GB 11118.1                 液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）   目测 ","100mL","10个工作日"]
[null,4,"闪点（开口）","150","20801bc49116420dbba00db36f5eb38e","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"闪点（闭口）","150","5d1c24d3015e47cc95cf579802ef6606","GB/T 261                                                                                                                                                                                                                                                                       闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,6,"运动黏度","150","ff00c787bc3f440d8c573f611574ed6e","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,7,"黏度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,8,"倾点","150","d363b2c85ada4f169a233e39819a4afb","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"酸值","100","ec2db3f29fcc4141a9d4dd4da53db73b","GB/T 264                                              石油产品酸值测定法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100","e9fd9775eea2469f98086af51d546588","GB/T 4945                                           石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ","40mL","10个工作日"]
[null,10,"水分","100","0667dd8f5aea40ad9edf90311065a56a","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,11,"机械杂质","150","abe683e9892640c3a6b93ad942c16504","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,12,"清洁度","500","939d24ee938543908ac57ba36db3fcf8","GB/T 14039                                           液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号  ","150mL","10个工作日"]
[null,13,"铜片腐蚀","100","800412cac62d429da49c4e8dddfc7b0a","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,14,"硫酸盐灰分","150","cd02653c5c794211aab3805766a357d0","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,15,"液相锈蚀（A法）","300","922592fecbf54ccfb15a73ce498bee0a","GB/T 11143                                         加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法  ","600mL","10个工作日"]
[null,16,"泡沫性","200","e204afbaeee04784965025de6fb84bb0","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
[null,17,"抗乳化性","200","0df4a94e75ff48b19fca186114e0730f","GB/T 7305                                          石油和合成液水分离性测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,18,"皂化值","100","3bc5560dadcb4ae480f86c3e8ed0df93","GB/T 8021                                            石油产品皂化值测定法  ","150mL","10个工作日"]
["工业闭式齿轮油","","部分参数",null,"1b6250b354e249c1be78c021b7abfeb2","GB 5903                    工业闭式齿轮油",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","22bcb014e6494d0391cbe1112d46b5d9","GB 5903                      工业闭式齿轮油   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"运动黏度","150","ff00c787bc3f440d8c573f611574ed6e","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,3,"黏度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,4,"闪点（开口）","150","73cae9a2d6534c25b4c513a68e062a40","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"倾点","150","71c2bb217d0d4751b6a60527437e78c6","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,6,"水分","100","9f824887aae44f29b486938450b6d763","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,7,"机械杂质","150","e0e20c9fbe754fceab7f6cbe1a1d5afe","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,8,"铜片腐蚀","100","3a8a403934b945cfbce9779b8ed05a72","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"泡沫性","200","e204afbaeee04784965025de6fb84bb0","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
[null,10,"抗乳化性","350",null,"抗乳化性","900mL","10个工作日"]
["涡轮机油","","部分参数",null,"94d142554bd14ff5b0a87746e2edd8d9","GB 11120                       涡轮机油",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","2d5ef7b6249b44d19c91d5e6bf85fc77","GB 11120                      涡轮机油   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"色度","40","9e33af9577804eb4913cc00cf7e7ea72","GB/T 6540                                              石油产品颜色测定法    ","80mL","10个工作日"]
[null,3,"运动黏度","150","ff00c787bc3f440d8c573f611574ed6e","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,4,"黏度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,5,"倾点","150","123431290ae246da8dbb35a3fc048284","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,6,"密度","70","4fb7b290e0274c0399e409ace77c12d3","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,7,"闪点（开口）","150","2ce343071cb444efb56f7844660655ae","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"闪点（闭口）","150","3279770deaa046778bd9524660e3a429","GB/T 261                                                                                                                                                                                                                                                                       闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"酸值","100",null,"GB/T 4945                                           石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150","1194d2a437d243bf9e7476a7cac180fa","GB/T 7304                         石油产品酸值的测定 电位滴定法  ","40mL","10个工作日"]
[null,10,"水分","150","2d937023ac5f4cbb987e89f9f4f7bafd","GB/T 11133                           液体石油产品水含量测定法 (卡尔.费休法）  ","5mL","10个工作日"]
[null,11,"泡沫性","200","e204afbaeee04784965025de6fb84bb0","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
[null,12,"铜片腐蚀","100","48cf20261cdf4657b02187d61309cd56","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,13,"抗乳化性","200","6646108d20064433bdfff11df2a0bfc8","GB/T 7305                                          石油和合成液水分离性测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,14,"清洁度","500","42e44ffa16f048f1a469f6a1d982a3f3","GB/T 14039                                           液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号  ","150mL","10个工作日"]
["空气压缩机油","","部分参数",null,"f959b346b4144945992e8b03cd5222c2","GB 12691                     空气压缩机油",null,"10个工作日"]
[null,1,"运动黏度","150","426a6591629c4e9b9c934ecc89f9d7c3","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,2,"倾点","150","27aa69de781244118563e1a409565312","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,3,"闪点（开口）","150","f48ce195e86a4a9382813b6012b53377","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","10mL","10个工作日"]
[null,4,"腐蚀试验","100","085d77fec5b74cf9b9efdfb25b4493d2","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"抗乳化性","200","b879dd050a034a2db473a65cb5cece4b","GB/T 7305                                          石油和合成液水分离性测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,6,"液相锈蚀试验（蒸馏水）","300","eeae25aa049c413b8018d7a6165d13ae","GB/T 14039                                           液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号  ","600mL","10个工作日"]
[null,7,"中和值","100","62cd26228b5c4bf6812566d09e5ae22c","GB/T 4945                                           石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ","40mL","10个工作日"]
[null,8,"水溶性酸或碱","90","5b7caae9722e4d5c95c548b7f8e22775","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","40mL","10个工作日"]
[null,9,"水分","100","f2339c83b8ae4c20a490a8ec93d5fdff","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,10,"机械杂质","150","3dd7b1c1a36b4430b6cf0685cc525e14","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,11,"硫酸盐灰分","150","2899e77d945b47adaa063afd77e2f4f6","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
["冷冻机油","","部分参数",null,"f1fcaa40855d48c5beb3db9c0c109682","GB/T 16630                    冷冻机油",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","6d75bc35621a471bb5e6ce58a61111a4","GB/T 16630                   冷冻机油   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"运动黏度","150","1ba5905aa95a4c74a2b5d8efa5046d75","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,3,"倾点","150","487ba968602d427fb4d8d512aca433c2","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,4,"闪点","150","0b1a273f74c34253a60da3e3dc293225","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"密度","70","8e63238c1a2348ef9959489ff443a592","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,6,"酸值","150",null,"GB/T 7304-2014                 石油产品酸值的测定 电位滴定法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100","6581e70d2d184baead75b73ecebba497","GB/T 4945                                           石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ","40mL","10个工作日"]
[null,7,"灰分","100","f712f670a412486da2763f13effd635e","GB/T 508                                                                 石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,8,"颜色","40","1d991bfd0add477a8a2abf8787a87bb4","GB/T 6540                                              石油产品颜色测定法    ","80mL","10个工作日"]
[null,9,"机械杂质","150","5b42d01ccff94110a10bc4c5facdbb58","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,10,"泡沫性","200","34851734ebaa4cf58438c1898dadf7c9","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
[null,11,"铜片腐蚀","100","3e5912fa133b4b15b591fd0648929666","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
["内燃机车柴油机油","","部分参数",null,"41f9853fdd7d4dadb7eae1d01fc66a0c","GB/T 17038-1997  内燃机车柴油机油",null,"10个工作日"]
[null,1,"运动粘度","150","1c176032260f4096b3a061f011679109","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,2,"低温动力粘度","800","a1a209fb1f7943f1b50ea622170fa285","GB/T 6538                               发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法    ","100mL","10个工作日"]
[null,3,"边界泵送温度","1400","f92c608f8cfe4c1b87f5aca39484827d","GB/T 9171                                      发动机油边界泵送温度测定法    ","200mL","10个工作日"]
[null,4,"粘度指数","180","e734b569bc0d423ebc33dc8af2125ffb","GB/T 1995                                   石油产品粘度指数计算法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"180",null,"GB/T 2541                                     石油产品粘度指数算表  ","40mL","10个工作日"]
[null,6,"闪点（开口）","150","dbde3ad54fc84613bef5998777038a98","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"倾点","150","699eaa56647b419db1daa1304488b9a5","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"沉淀物","150","6c9c9c6d22014f5a9f081c0db29cce11","GB/T 6531-1986                 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)   ","200mL","10个工作日"]
[null,9,"水分","100","598e37a6a6ca42e995eb556c699db791","GB/T 260                                                                                         石油产品水含量的测定 蒸馏法      ","200mL","10个工作日"]
[null,10,"硫酸盐灰分","150","72dbe5540eb547ddb0a7fcf5610080b8","GB/T 2433                                             添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,11,"钙","200","ed00a660ac10493780faabb96e036346","SH/T 0270                添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,12,"锌","200","18468c21598f43b08c128ded0ddcc3da","SH/T 0226                添加剂和含添加剂润滑油中锌含量测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,13,"泡沫性","200","34851734ebaa4cf58438c1898dadf7c9","GB/T 12579                                         润滑油泡沫特性测定法  ","400mL","10个工作日"]
["有机热载体","","部分参数",null,"b1e5ca48881941bd9100fc01c4722f0c","GB 23971                       有机热载体",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","364a6d4c01104edfa12dae45f3a5de62","GB 23971                         有机热载体   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"闪点（闭口）","150","e778f7e5af1a48af99486d2e1d0c7796","GB/T 261                                                                                                                                                                                                                                                                       闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,3,"闪点（开口）","150","82debe79c6e44c449c1b682a00f3729f","GB/T 3536                                        石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法  ","100mL","10个工作日"]
[null,4,"酸值","150",null,"GB/T 7304-2014                 石油产品酸值的测定 电位滴定法  ","40mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100","94b782bdde0e4f44a4b205c82df1410a","GB/T 4945                                           石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ","40mL","10个工作日"]
[null,5,"铜片腐蚀","100","02080855945d41cb8b33689b05cab332","GB/T 5096                                                                                  石油产品铜片腐蚀试验法  ","100mL","10个工作日"]
[null,6,"水分","150",null,"GB/T 11133                        液体石油产品水含量测定法 (卡尔.费休法）  ","5mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100","2938c6f534534c14892464f6d63fa609","SH/T 0246                                                                                                                                                                                          轻质石油产品中水含量测定法(电量法)  ","5mL","10个工作日"]
[null,7,"水溶性酸或碱","90","6e888d960a3f44d081f623ac4d543cfb","GB/T 259                                                                                                                                                                        石油产品水溶性酸及碱测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,8,"倾点","150","216692fc8c2240dda57b67b65d681124","GB/T 3535                                           石油产品倾点测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"密度","70","bf7237856fc744dd93a5ac01a36847bd","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,10,"灰分","100","c77058e5065845c0a2f1a798d644d36c","GB/T 508                                                                 石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,11,"馏程：2%","240","5acafc82190f48929d73eb2d6816b704","GB/T 6536                                                                石油产品常压蒸馏特性测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,12,"残炭","150","6840aac5f02b4e3eb645ee9569a74067","GB/T 17144                                                     石油产品残炭测定法(微量法)   ","10mL","10个工作日"]
[null,13,"运动粘度","150","39c69af75d6a42a5b01ef3fc5b5a0b4e","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
["醇基液体燃料","","部分参数",null,"a80294fb66314f24a163ba949af859fc","GB 16663                            醇基液体燃料",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","153abdd6bc4040e6a2bdd31de68e826c","GB 16663                    醇基液体燃料  4.1条款","100mL","10个工作日"]
[null,2,"醇含量","100","5690dba04b174107a98eb81d6638f9f6","GB 16663                醇基液体燃料  4.2条款","150mL","10个工作日"]
[null,3,"密度","70","87d7115425a24fd1ac3868dd430baffe","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,4,"机械杂质","150","65db1ca554f04904a66201c7b1291c96","GB/T 511                                                                                                                                                      石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法      ","250mL","10个工作日"]
[null,5,"凝点","120","f43f95f927944fa694aae86a22968d10","GB 16663                                                       醇基液体燃料   4.5条款","50mL","10个工作日"]
[null,6,"pH值","70","6a7fd1de5ddf4d66a6bd8897f7edcc66","GB 16663                                                       醇基液体燃料  4.7条款","100mL","10个工作日"]
[null,7,"50%馏出温度","240","5e0e1474fee648858550ebe97112849c","GB 16663                                                       醇基液体燃料   4.8条款","200mL","10个工作日"]
[null,8,"稳定性","150","c96128d79d3747ef8a5ddf4763929da5","GB 16663                                                       醇基液体燃料   4.11条款","200mL","10个工作日"]
[null,9,"甲醛试验","150","ab5088eabbf94a82afa4973ed368c71b","GB 16663                                                       醇基液体燃料  4.12条款","50mL","10个工作日"]
["变性燃料乙醇","","全部参数",null,"c4c88b9e216247a885db647cc85d1828","GB 18350                                变性燃料乙醇",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","246a8f1bfeec496e87dc15745fcf19c6","GB 18350                                            变性燃料乙醇   5.2.1条款","100mL","10个工作日"]
[null,2,"乙醇","200","58e1ece5aae94c99880065c718eb5543","GB 18350                                            变性燃料乙醇   附录A","10mL","10个工作日"]
[null,3,"甲醇","200","aa2a8a24b2ae4fc9a4d65d925b543270","GB 18350                                            变性燃料乙醇   附录A","10mL","10个工作日"]
[null,4,"溶剂洗胶质","200","8b99176bc07f49639ea2f33a623724ed","GB/T 8019                                                                                                              燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"水分","100","aa01c900e2244ff5b9f3d12689bc1dc3","GB 18350                                            变性燃料乙醇   附录B","5mL","10个工作日"]
[null,6,"无机氯","100","61cb207da875434c9a2540d68d4423df","GB 18350                                            变性燃料乙醇  附录C","100mL","10个工作日"]
[null,7,"酸度","100","812dd6ff4e184a8aa6575b13765a91d7","GB 18350                                            变性燃料乙醇  附录D","100mL","10个工作日"]
[null,8,"铜","200","653363fb12274a119b68bb41937d242f","GB 18350                                            变性燃料乙醇   附录E","20mL","10个工作日"]
[null,9,"pHe","70","d3478d3caf894f0db445b2bd9747d46d","GB 18350                                            变性燃料乙醇   附录F","100mL","10个工作日"]
[null,10,"硫","200","7b65060716d84530bce1b279bda74ba1","SH/T 0689                                             轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ","5mL","10个工作日"]
["机动车辆制动液","","部分参数",null,"bf86c05030384b238e91386711e6c318","GB 12981                           机动车辆制动液",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","b1352f0613ca4f5888f7771e93b85fe7","GB 12981                                       机动车辆制动液   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"运动黏度","150","4c3e272ee19a443c87ed6622192fdb68","GB/T 265                                                                                                                                                                                                                 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  ","40mL","10个工作日"]
[null,3,"平衡回流沸点","250","59c0097fa9aa45cdb4242feb8426b96b","SH/T 0430                 刹车液平衡回流沸点测定法     ","150mL","10个工作日"]
[null,4,"湿平衡回流沸点","250","cf7ee723d41e4e08b3dd840f0871a7c8","GB 12981                                       机动车辆制动液   附录C B法","150mL","10个工作日"]
[null,5,"pH值","70","5002583bcebb4b869efc959689f7c5c9","GB 12981                                       机动车辆制动液   附录D","100mL","10个工作日"]
["防冻液/  冷却液","","部分参数",null,"5bba9b1f6bb74bfbbe502e842f8cacc5","NB/SH/T  0521                      乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液",null,"10个工作日"]
[null,1,"颜色","30","61cdf9ebc552459ca8240f696dad4363","                        NB/SH/T 0521                 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液   目测","50mL","10个工作日"]
[null,2,"气味","30","a61883306f0649dc99bc1143a3a53316","                           NB/SH/T 0521                 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液   嗅","50mL","10个工作日"]
[null,3,"密度","70","ecdfd8aa0d6548899f8bcc77363e54f3","SH/T 0068                  发动机冷却液及其浓缩液密度或相对 密度测定法(密度计法)   ","250mL","10个工作日"]
[null,4,"冰点","250","a545777222e44eb79304599069fa1550","SH/T 0090               发动机冷却液冰点测定法  ","250mL","10个工作日"]
[null,5,"沸点","250","01e10d125acb45a9ae54c04cec983a78","SH/T 0089                发动机冷却液沸点测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,6,"灰分","100","38c586ee75db467e9fbbbeae34133eff","GB/T 508                                                                 石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,7,"pH值","70","d2085bdc7174401ebf768673c145c214","SH/T 0069                发动机防冻剂,防锈剂和冷却液pH值测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"储备碱度","100","d904d60569704152bbf9773e338fdd7c","SH/T 0091                 发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,10,"氯含量","200","7bb38eee2e854bb1bdf910b9301bf956","SH/T 0621-1995                发动机冷却液氯含量测定法      ","150mL","10个工作日"]
["防冻液/  冷却液","","部分参数",null,"c8670cd7a80e44e4bd327f43a7fca06b","GB 29743                                机动车发动机冷却液",null,"10个工作日"]
[null,1,"外观","30","2692062d9eaf435ba06a390ec1c447e6","GB 29743                                            机动车发动机冷却液   目测","100mL","10个工作日"]
[null,2,"颜色","30","61cdf9ebc552459ca8240f696dad4363","GB 29743                                             机动车发动机冷却液   目测                          ","50mL","10个工作日"]
[null,3,"气味","30","a61883306f0649dc99bc1143a3a53316","GB 29743                                             机动车发动机冷却液   嗅                              ","50mL","10个工作日"]
[null,4,"密度","70","ecdfd8aa0d6548899f8bcc77363e54f3","SH/T 0068                 发动机冷却液及其浓缩液密度或相对 密度测定法(密度计法)   ","250mL","10个工作日"]
[null,5,"冰点","250","a545777222e44eb79304599069fa1550","SH/T 0090                发动机冷却液冰点测定法  ","250mL","10个工作日"]
[null,6,"沸点","250","01e10d125acb45a9ae54c04cec983a78","SH/T 0089                发动机冷却液沸点测定法  ","150mL","10个工作日"]
[null,7,"灰分","100","38c586ee75db467e9fbbbeae34133eff","GB/T 508                                                                 石油产品灰分测定法  ","200mL","10个工作日"]
[null,8,"pH值","70","d2085bdc7174401ebf768673c145c214","SH/T 0069                 发动机防冻剂,防锈剂和冷却液pH值测定法  ","100mL","10个工作日"]
[null,9,"氯含量","200","d904d60569704152bbf9773e338fdd7c","SH/T 0621                发动机冷却液氯含量测定法     ","150mL","10个工作日"]
[null,11,"储备碱度","100","7bb38eee2e854bb1bdf910b9301bf956","SH/T 0091                发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法  ","150mL","10个工作日"]
["车用尿素水溶液","","全部参数",null,"1773c782b03149bb80c870655d8c1463","GB 29518                               柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）",null,"10个工作日"]
[null,1,"尿素含量","800","9f1c4ab7004344889c243a951be5b7de","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录A  ","50mL","10个工作日"]
[null,2,"密度","70","9d45d7e3206a4463a119226050072f04","GB/T 1884                                                                                 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)  ","250mL","10个工作日"]
[null,3,"折光率 ","100","9ede7383fcaf43c2a63b2d3755fb10ed","GB/T 614-2006         化学试剂 折光率测定通用方法 ","50mL","10个工作日"]
[null,4,"碱度","100","ac46c5dbd2b0434a8e84d84d2a1c29a2","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录B  ","100mL","10个工作日"]
[null,5,"缩二脲","200","a61d8e4e022b4db0b0af46d8f847a130","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录C  ","300mL","10个工作日"]
[null,6,"醛类","200","3c2d0bce42844cdb81acd89f3d6fbd9c","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录D  ","100mL","10个工作日"]
[null,7,"不溶物","150","c9d593d2341d4511864e450eb1b3c442","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录E  ","600mL","10个工作日"]
[null,8,"磷酸盐","200","3800b95e6ac740a98c2dc8c7f0204e43","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录F  ","300mL","10个工作日"]
[null,9,"钙","200","a85507a2f9994056a35afcf044ed6aa3","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,10,"铁","200","6e10d0e77c6c4ea49b79aa37dfc471e2","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,11,"铜","200","e7629c767503421c9104d6dd3053f4a8","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,12,"锌","200","4054c8d044e7490086f5dabdfa0b53b5","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,13,"铬","200","1170fe8695c045028d40fdb56511f7c4","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,14,"镍","200","4b6df1328cef46e9b8ae25b9b8136f09","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,15,"铝","200","e4d80f633ee04b7ea7d44a69468b63b9","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,16,"镁","200","c94338633a6543aea049036499af5b33","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,17,"钠","200","f8f0fbaa0b404e98ba2fc7079770112a","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,18,"钾","200","52d28a61fb2748c0b1e8ded971b360a8","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录G  ","300mL","10个工作日"]
[null,19,"一致性确认","200","1e91ada6457c4c58a38fe7de0178b1f6","GB 29518                                          柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32  附录H  ","50mL","10个工作日"]
["食品接触材料及制品",1,"高锰酸钾消耗量","150","GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","GB 31604.2                       食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,2,"干燥失重","100","GB 31604.3食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定","GB 31604.3                      食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定","50g","10个工作日"]
[null,3,"挥发物","100","GB 31604.4食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定","GB 31604.4                     食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定","50g","10个工作日"]
[null,4,"提取物","350","GB 31604.5食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定","GB 31604.5                     食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定","50g","10个工作日"]
[null,5,"灼烧残渣","150","GB 31604.6食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定","GB 31604.6                 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定","50g","10个工作日"]
[null,6,"脱色试验","150","GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","GB 31604.7                食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,7,"总迁移量                  （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,8,"总迁移量                          （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,9,"重金属（以Pb计）","150","GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,10,"2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600","GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"600","GB/T 23296.16食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法","GB/T 23296.16食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"11","1,3-丁二烯","750","GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"12","2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）","850","GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"13","苯乙烯","1000","GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"14","乙苯","1000","GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"15","己内酰胺","500","GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"16","对苯二甲酸","900","GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"17","二氨基甲苯","850","GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"18","氯乙烯","200","GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"19","砷","200","GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定","GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"20","锌","200（原子吸收法）","GB 31604.42食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定","GB 31604.42食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"21","铬","200（原子吸收法）","GB 31604.25食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定","GB 31604.25食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"22","镍","200（原子吸收法）","GB 31604.33食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定","GB 31604.33食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"23","镉","200（原子吸收法）","GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"24","锑","400","GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"25","铅","200（原子吸收法）","GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"26","乙二醇","1400","GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"27","二甘醇","1400","GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"28","游离酚","200","GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"29","荧光性物质","60","GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"30","甲醛","150","GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"31","直角撕裂力","360","QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法","QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"32","热合强度","200","QB/T 2358塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法","QB/T 2358塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法","10个","10个工作日"]
[null,"33","水蒸气透过量","400","GB/T 1037塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法","GB/T 1037塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"34","氧气透过量","600","GB/T 1038塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法","GB/T 1038塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"600","GB/T 19789包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法","GB/T 19789包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"35","拉伸性能","180","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则      GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"36","拉断力","360","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则          GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"37","断裂标称应变","80","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则","GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则      GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"38","透光率","80","GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","瓶：5个；膜：20dm2","10个工作日"]
[null,"39","雾度","80","GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","瓶：5个；膜：20dm2","10个工作日"]
[null,"40","厚度偏差","30","GB/T 6672塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法","GB/T 6672塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法","瓶：5个；膜：20dm2","10个工作日"]
[null,"41","宽度偏差","30","GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","瓶：5个；膜：20dm2","10个工作日"]
[null,"42","剥离力","120","GB/T 8808软质复合塑料材料剥离试验方法","GB/T 8808软质复合塑料材料剥离试验方法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"43","抗摆锤冲击能","100","GB/T 8809塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法","GB/T 8809塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"44","摩擦系数","100","GB/T 10006塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法","GB/T 10006塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法","瓶：5个；膜：20dm2","10个工作日"]
[null,"45","大肠菌群","100","GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具附录B","GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"46","沙门氏菌","150","GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具附录C","GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具附录C","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"47","霉菌","120","GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"48","邻苯二甲酸酯","1000","GB 31604.30食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 ","GB 31604.30食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 ","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"49","定量偏差","200","GB/T 451.2纸和纸板定量的测定","GB/T 451.2纸和纸板定量的测定","5个或20dm2","10个工作日"]
[null,"50","横幅厚度差","100","GB/T 451.3纸和纸板厚度的测定","GB/T 451.3纸和纸板厚度的测定","5个或20dm2","10个工作日"]
[null,"51","透湿度","400","GB/T 2679.2薄页材料 透湿度的测定 重量(透湿杯)法","GB/T 2679.2薄页材料 透湿度的测定 重量(透湿杯)法","5个或20dm2","10个工作日"]
[null,"52","交货水分","150","GB/T 462纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定","GB/T 462纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定","5个或20dm2","10个工作日"]
[null,"53","尺寸偏差及偏斜度","50","GB/T 451.1纸和纸板尺寸及偏斜度的测定","GB/T 451.1纸和纸板尺寸及偏斜度的测定","5个或10dm2","10个工作日"]
[null,"54","挥发性固体含量/灰分","100",null,"GB/T 9345.1                     塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法","10个或50dm2","10个工作日"]
[null,"55","1,3-二氯-2-丙醇",1000,null,"GB 4806.8-2022","50g","5个工作日"]
[null,"56","3-氯-1,2-丙二醇",1000,null,"GB 4806.8-2022","50g","5个工作日"]
[null,"57","水含量","150",null,"GB/T 462                       纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 ","5个或10dm2","10个工作日"]
["食品接触材料及制品",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求",null,"10个工作日"]
[null,"1","总迁移量                          （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"2","总迁移量                         （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"3","重金属（以Pb计）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"4","2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600",null,"GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"5","1,3-丁二烯","750",null,"GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"6","2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）","850",null,"GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"7","苯乙烯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"8","乙苯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"9","己内酰胺","500",null,"GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"10","对苯二甲酸","900",null,"GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"11","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"12","氯乙烯","200",null,"GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"13","铅","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"14","砷","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"15","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"16","锌","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.42食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"17","铬","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.25食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"18","镍","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.33食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"19","镉","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"20","乙二醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"21","二甘醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"22","游离酚","200",null,"GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"23","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"24","邻苯二甲酸酯","1000",null,"GB 31604.30食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 ","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"25","标签标识","30",null,"GB 4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求8","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用塑料树脂",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.6食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.6食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂4.2","5个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.6食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂4.2","5个","10个工作日"]
[null,"3","高锰酸钾消耗量","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"4","干燥失重","100",null,"GB 31604.3食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定","50g","10个工作日"]
[null,"5","挥发物","100",null,"GB 31604.4食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定","50g","10个工作日"]
[null,"6","提取物","350",null,"GB 31604.5食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定","50g","10个工作日"]
[null,"7","灼烧残渣","150",null,"GB 31604.6食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定","50g","10个工作日"]
[null,"8","重金属（以Pb计）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"9","2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600",null,"GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"600",null,"GB/T 23296.16食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"10","1,3-丁二烯","750",null,"GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"11","2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）","850",null,"GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"12","苯乙烯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"13","乙苯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"14","己内酰胺","500",null,"GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"15","对苯二甲酸","900",null,"GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"16","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"17","氯乙烯","200",null,"GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"18","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"19","乙二醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"20","二甘醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"21","游离酚","200",null,"GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"22","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"23","邻苯二甲酸酯","1000",null,"GB 31604.30食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 ","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
["搪瓷制品",null,"全部参数",null,null,"GB 4806.3食品安全国家标准 搪瓷制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官要求","30",null,"GB 4806.3食品安全国家标准 搪瓷制品4.1",null,"10个工作日"]
[null,"2","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"3","镉（Cd）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","标签标识","30",null,"GB 4806.3食品安全国家标准 搪瓷制品5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["陶瓷制品",null,"全部参数",null,null,"GB 4806.4食品安全国家标准 陶瓷制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官要求","30",null,"GB 4806.4食品安全国家标准 陶瓷制品","2个","10个工作日"]
[null,"2","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"3","镉（Cd）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","标签标识","30",null,"GB 4806.4食品安全国家标准 陶瓷制品5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["玻璃制品",null,"全部参数",null,null,"GB 4806.5食品安全国家标准 玻璃制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官要求","30",null,"GB 4806.5食品安全国家标准 玻璃制品","2个","10个工作日"]
[null,"2","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"3","镉（Cd）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","标签标识","30",null,"GB 4806.5食品安全国家标准 玻璃制品5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用塑料材料及制品",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"3","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"5","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"7","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验",null,"10个工作日"]
[null,"8","2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600",null,"GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"600",null,"GB/T 23296.16食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"9","1,3-丁二烯","750",null,"GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"10","2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）","850",null,"GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"11","苯乙烯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"12","乙苯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个或10g","10个工作日"]
[null,"13","己内酰胺","500",null,"GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"14","对苯二甲酸","900",null,"GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"15","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"16","氯乙烯","200",null,"GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"17","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"18","乙二醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"19","二甘醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"20","游离酚","200",null,"GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"21","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"22","标签标识","30",null,"GB 4806.7食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用纸和纸板材料及制品",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"3","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个③纸片、板样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个③纸片、板样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"4","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个③纸片、板样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个③纸片、板样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"5","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个③纸片、板样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"7","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"8","总迁移量                            （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"9","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"10","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"11","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"12","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"13","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"14","标签标识","30",null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品5.3","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用金属材料及制品",null,"全部参数",null,null,"GB 4806.9食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.9食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品","2个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.9食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品","2个","10个工作日"]
[null,"3","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"4","镉（Cd）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"5","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","铬（Cr）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.25食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"7","镍（Ni）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.33食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第二部分","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"8","标签标识","30",null,"GB 4806.9食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品5.3","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用涂料及涂层",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.10食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.10食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层4.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.10食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层4.2","2个","10个工作日"]
[null,"3","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"5","高锰酸钾消耗量","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","重金属（以Pb计）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"7","标签标识","30",null,"GB 4806.10食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["食品接触用橡胶材料及制品",null,"部分参数",null,null,"GB 4806.11食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 4806.11食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","浸泡液","30",null,"GB 4806.11食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品4.2","2个","10个工作日"]
[null,"3","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"5","高锰酸钾消耗量     水（60℃，0.5h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，0.52h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"7","标签标识","30",null,"GB 4806.11食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品5.2","含1个标识清晰的包装","10个工作日"]
["塑料一次性餐饮具",null,"部分参数",null,null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求",null,"10个工作日"]
[null,"1","异嗅","30",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.1","2个","10个工作日"]
[null,"2","外观和结构","30",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.2","2个","10个工作日"]
[null,"3","耐温试验","70",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.4","5个","10个工作日"]
[null,"4","漏水试验","30",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.5","5个","10个工作日"]
[null,"5","负重试验","50",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.6","5个","10个工作日"]
[null,"6","盖体连接对折试验","50",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.7","5个","10个工作日"]
[null,"7","跌落试验","100",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求6.8","10个","10个工作日"]
[null,"8","蒸发残渣                    （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求附录A","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"9","蒸发残渣                    （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB/T 18006.1塑料一次性餐饮具通用技术要求附录A","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"10","重金属（以Pb计）   4%乙酸 ，60℃，2h","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"11","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"12","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"13","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"14","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"15","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"16","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"17","2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600",null,"GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"18","1,3-丁二烯","750",null,"GB 31604.12食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"19","2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）","850",null,"GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"20","苯乙烯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个","10个工作日"]
[null,"21","乙苯","1000",null,"GB 31604.16食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定","5个","10个工作日"]
[null,"22","己内酰胺","500",null,"GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"23","对苯二甲酸","500",null,"GB 31604.21食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"24","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"25","氯乙烯","200",null,"GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"26","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"27","乙二醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"28","二甘醇","1400",null,"GB 31604.44食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"29","游离酚","200",null,"GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"30","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"31","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"32","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"33","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["密胺塑料餐具",null,"部分参数",null,null,"QB/T 1999密胺塑料餐具",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"QB/T 1999密胺塑料餐具5.1","2个","10个工作日"]
[null,"2","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"3","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"4","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"5","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"7","甲醛单体迁移量","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"8","三聚氰胺单体迁移量","850",null,"GB 31604.15食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
["聚碳酸酯（PC）饮用水罐",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.2","5个","10个工作日"]
[null,"2","容量偏差","40",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.3","5个","10个工作日"]
[null,"3","质量偏差","40",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.4","5个","10个工作日"]
[null,"4","尺寸偏差","30",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.5","5个","10个工作日"]
[null,"5","对称部位壁厚比和最小壁厚","100",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.6","5个","10个工作日"]
[null,"6","密封性能","150",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.7","5个","10个工作日"]
[null,"7","跌落性能","100",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.8","5个","10个工作日"]
[null,"8","堆码试验","50",null,"QB/T 2460聚碳酸酯（PC）饮用水罐5.9","12个","10个工作日"]
[null,"9","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"10","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"11","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"12","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"13","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"14","2,2-二(4-羟基苯基) 丙烷(双酚A)","600",null,"GB 31604.10食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"15","游离酚","200",null,"GB 31604.46食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","与该样品迁移试验时间一致"]
["聚酯（PET）无汽饮料瓶",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","高度偏差","30",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.3","5个","10个工作日"]
[null,"3","密封性能","150",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.6.1","5个","10个工作日"]
[null,"4","垂直载压","150",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.6.2","5个","10个工作日"]
[null,"5","跌落性能","100",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.6.3","5个","10个工作日"]
[null,"6","耐寒性能","100",null,"QB/T 2357聚酯（PET）无汽饮料瓶4.6.4","5个","10个工作日"]
[null,"7","总迁移量                            （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"8","总迁移量                             （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"9","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"10","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；②可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"11","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"12","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
["复合食品包装袋卫生标准",null,"全部参数",null,null,"GB 9683复合食品包装袋卫生标准",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官","30",null,"GB 9683复合食品包装袋卫生标准1","2个","10个工作日"]
[null,"2","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"3","蒸发残渣                    （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"4","蒸发残渣                    （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"5","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"6","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；②可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
["液体食品无菌包装用复合袋",null,"部分参数",null,null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观质量","30",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","尺寸偏差","30",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.3","5个","10个工作日"]
[null,"3","氧气透过率","600",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.1","5个","10个工作日"]
[null,"4","水蒸气透过率","400",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.2","5个","10个工作日"]
[null,"5","透光率","80",null,"GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","5个","10个工作日"]
[null,"6","拉伸强度","360",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.4","5个","10个工作日"]
[null,"7","断裂标称应变","80",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.4","5个","10个工作日"]
[null,"8","剥离力","120",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.5","5个","10个工作日"]
[null,"9","袋体热合强度","200",null,"QB/T 2358塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法","10个","10个工作日"]
[null,"10","袋口和袋体热合强度","200",null,"GB/T 18454液体食品无菌包装用复合袋6.4.7","10个","10个工作日"]
[null,"11","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"12","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"13","蒸发残渣（浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"14","蒸发残渣（浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"15","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个，≤200mL，10个；②勺、吸管类：10个；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"16","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；②可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"17","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"18","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"19","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
["食品用塑料自粘保鲜膜",null,"部分参数",null,null,"GB/T 10457食品用塑料自粘保鲜膜",null,"10个工作日"]
[null,"1","厚度偏差","30",null,"GB/T 6672塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"2","宽度偏差","30",null,"GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"3","净卷重质量偏差","30",null,"GB/T 10457食品用塑料自粘保鲜膜7.2.3","3卷","10个工作日"]
[null,"4","拉伸强度","360",null,"GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则            GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件        ","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"5","断裂伸长率","80",null,"GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则            GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件        ","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"6","直角撕裂力","360",null,"QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"7","气体透过率偏差","600",null,"GB/T 1038塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"8","透湿量偏差","400",null,"GB/T 1037塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"9","透光率","80",null,"GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"10","雾度","80",null,"GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"11","自粘性（剪切剥离强度）","150",null,"GB/T 10457食品用塑料自粘保鲜膜7.8","袋：5个；膜20dm2","10个工作日"]
[null,"12","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"13","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"14","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"15","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"16","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
["聚丙烯（PP）挤出片材",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2471聚丙烯（PP）挤出片材",null,"10个工作日"]
[null,"1","厚度偏差","30",null,"GB/T 6672塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法","5个","10个工作日"]
[null,"2","宽度偏差","30",null,"GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","5个","10个工作日"]
[null,"3","外观","30",null,"QB/T 2471聚丙烯（PP）挤出片材5.4","2个","10个工作日"]
[null,"4","拉伸屈服强度","180",null,"GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则      GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","5个","10个工作日"]
[null,"5","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"6","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"7","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"8","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"9","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
["纸杯",null,"全部参数",null,null,"GB/T 27590纸杯",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官指标","30",null,"GB/T 27590纸杯5.2","2个","10个工作日"]
[null,"2","容量及容量偏差","40",null,"GB/T 27590纸杯5.3","10个","10个工作日"]
[null,"3","渗漏性能","30",null,"GB/T 27590纸杯5.4.1","5个","10个工作日"]
[null,"4","杯身挺度","150",null,"GB/T 27590纸杯5.4.2","10个","10个工作日"]
[null,"5","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","容量＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"6","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","容量＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"7","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","10个工作日"]
[null,"8","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；","10个工作日"]
[null,"9","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"10","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"11","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"12","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"13","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"14","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"15","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["纸碗",null,"全部参数",null,null,"GB/T 27591纸碗",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 27591纸碗4.2","5个","10个工作日"]
[null,"2","容量及容量偏差","40",null,"GB/T 27591纸碗4.3","10个","10个工作日"]
[null,"3","渗漏性能","30",null,"GB/T 27591纸碗4.4","5个","10个工作日"]
[null,"4","抗压强度","200",null,"GB/T 27591纸碗4.5","20个","10个工作日"]
[null,"5","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","10个工作日"]
[null,"6","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"7","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","10个工作日"]
[null,"8","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；","10个工作日"]
[null,"9","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"10","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"11","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"12","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"13","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"14","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"15","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["纸餐盒",null,"全部参数",null,null,"GB/T 27589纸餐盒",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 27589纸餐盒4.2","5个","10个工作日"]
[null,"2","盖体对折试验","50",null,"GB/T 27589纸餐盒4.3","5个","10个工作日"]
[null,"3","尺寸偏差","30",null,"GB/T 27589纸餐盒4.4","5个或10dm2","10个工作日"]
[null,"4","耐温试验","70",null,"GB/T 27589纸餐盒4.5","5个","10个工作日"]
[null,"5","负重试验","50",null,"GB/T 27589纸餐盒4.6","5个","10个工作日"]
[null,"6","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","10个工作日"]
[null,"7","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"8","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个。","10个工作日"]
[null,"9","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；","10个工作日"]
[null,"10","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"11","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"12","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"13","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","5个","10个工作日"]
[null,"14","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"15","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"16","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["热封型茶叶滤纸",null,"部分参数",null,null,"GB/T 25436热封型茶叶滤纸",null,"10个工作日"]
[null,"1","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"2","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"3","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"4","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"5","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"6","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"7","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"8","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"9","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"10","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"11","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["非热封型茶叶滤纸",null,"部分参数",null,null,"GB/T 28121非热封型茶叶滤纸",null,"10个工作日"]
[null,"1","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"2","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"3","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"4","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"5","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"6","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","10个","10个工作日"]
[null,"7","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"8","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"9","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"10","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"11","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["食品包装用淋膜纸和纸板",null,"部分参数",null,null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板",null,"10个工作日"]
[null,"1","定量偏差","200",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板5.3","20dm2","10个工作日"]
[null,"2","横幅厚度差","30",null,"GB/T 451.3纸和纸板厚度的测定","300dm2","10个工作日"]
[null,"3","膜定量偏差","50",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板5.4","20dm2","10个工作日"]
[null,"4","粘合程度","50",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板附录A","20dm2","10个工作日"]
[null,"5","耐脂度","50",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板附录B","20dm2","10个工作日"]
[null,"6","透湿度","400",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板5.8","20dm2","10个工作日"]
[null,"7","渗漏性","70/项",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板附录C","20dm2","10个工作日"]
[null,"8","润湿张力","200",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板附录D","20dm2","10个工作日"]
[null,"9","交货水分","150",null,"GB/T 462纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"10","尺寸偏差及偏斜度","30/项",null,"GB/T 451.1纸和纸板尺寸及偏斜度的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"11","外观","150",null,"GB/T 36392食品包装用淋膜纸和纸板5.13","20dm2","10个工作日"]
[null,"12","感官","30",null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品","20dm2","10个工作日"]
[null,"13","浸泡液","30",null,"GB 4806.8食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品","20dm2","10个工作日"]
[null,"14","铅（Pb）","200（原子吸收法）",null,"GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"15","砷（As）","200",null,"GB 31604.38食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定第一部分","20dm2","10个工作日"]
[null,"16","甲醛","150",null,"GB 31604.48食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定","50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"17","荧光性物质","60",null,"GB 31604.47食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定","50dm2","10个工作日"]
[null,"18","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"19","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"20","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2。","10个工作日"]
[null,"21","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"22","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"23","大肠菌群","100",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录B","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"24","沙门氏菌","150",null,"GB 14934食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 附录C","5个或20dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"25","霉菌","120",null,"GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 ","15个或50dm2","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合",null,"部分参数",null,null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.3","5个","10个工作日"]
[null,"2","厚度偏差","30",null,"GB/T 6672塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法","5个","10个工作日"]
[null,"3","剥离力","120",null,"GB/T 8808软质复合塑料材料剥离试验方法","5个","10个工作日"]
[null,"4","热合强度","200",null,"QB/T 2358塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法","10个","10个工作日"]
[null,"5","拉断力","360",null,"GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则      GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","5个","10个工作日"]
[null,"6","断裂标称应变","80",null,"GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则      GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件","5个","10个工作日"]
[null,"7","直角撕裂力","360",null,"QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法","5个","10个工作日"]
[null,"8","抗摆锤冲击能","100",null,"GB/T 8809塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法","5个","10个工作日"]
[null,"9","水蒸气透过量","400",null,"GB/T 1037塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法","5个","10个工作日"]
[null,"10","氧气透过量","600",null,"GB/T 1038塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法","5个","10个工作日"]
[null,"11","耐压性能","55",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.8","10个","10个工作日"]
[null,"12","跌落性能","100",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.9","5个","10个工作日"]
[null,"13","摩擦系数","100",null,"GB/T 10006塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法","5个","10个工作日"]
[null,"14","穿刺强度","200",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.13","5个","10个工作日"]
[null,"15","透光率","80",null,"GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","5个","10个工作日"]
[null,"16","雾度","80",null,"GB/T 2410透明塑料透光率和雾度的测定","5个","10个工作日"]
[null,"17","感官指标","30",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.16.2","5个","10个工作日"]
[null,"18","蒸发残渣                    （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"19","蒸发残渣                    （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"20","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2                  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","20dm2","10个工作日"]
[null,"21","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；②可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"22","二氨基甲苯","850",null,"GB 31604.23食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定","袋：10个；膜50dm2","与该样品迁移试验时间一致"]
[null,"23","溶剂残留量","1000",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.17","袋：10个；膜50dm2","10个工作日"]
[null,"24","长度偏差","30",null,"GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","袋：10个","10个工作日"]
[null,"25","宽度偏差","30",null,"GB/T 6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定","袋：10个","10个工作日"]
[null,"26","封口宽度偏差","30",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.5.3","袋：10个","10个工作日"]
[null,"27","封口与袋边距离","30",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.5.4","袋：10个","10个工作日"]
[null,"28","耐热性","150",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.11","袋：10个","10个工作日"]
[null,"29","耐高温介质性","3500",null,"GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合6.6.12","袋：20个","10个工作日"]
["包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯",null,"部分参数",null,null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观要求","30",null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯5.2","5个","10个工作日"]
[null,"2","尺寸偏差","30",null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯5.3","10个","10个工作日"]
[null,"3","质量偏差","30",null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯5.4","5个","10个工作日"]
[null,"4","壁厚差","30",null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯5.5","5个","10个工作日"]
[null,"5","乙醛含量","400",null,"BB/T0060包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯5.6","5个","10个工作日"]
[null,"6","总迁移量                （浸泡时间＜10天）","350",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"7","总迁移量              （浸泡时间≥10天）","700",null,"GB 31604.8食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","(实际浸泡天数＋3）个工作日"]
[null,"8","高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.2食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[null,"9","重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）","150",null,"GB 31604.9食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定","①容量＞200mL，5个，≤200mL，10个；②可切割不易碎裂样品：20dm2。","10个工作日"]
[null,"10","脱色试验","150",null,"GB 31604.7食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验","5个","10个工作日"]
[null,"11","锑","400",null,"GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200（ICP法）400（ICP-MS法）",null,"GB 31604.49食品安全国家标准食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定","①容器：＞200mL，5个/浸泡条件，≤200mL，10个/浸泡条件；②勺、吸管类：10个/浸泡条件；③膜、袋、片材、纸片、可切割不易碎裂样品：20dm2/浸泡条件。","10个工作日"]
["一次性筷子 木筷",null,"部分参数",null,null,"GB/T 19790.1一次性筷子 第1部分：木筷",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官要求","30",null,"GB/T 19790.1一次性筷子 第1部分：木筷6.3.1","5双","10个工作日"]
[null,"2","大肠菌群","100",null,"GB/T 4789.3食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"3","霉菌","120",null,"GB/T 4789.15食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数","10双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"4","沙门氏菌","150",null,"GB/T 4789.4食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"5","志贺氏菌","150",null,"GB/T 4789.5食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"6","金黄色葡萄球菌","150",null,"GB/T 4789.10食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"7","溶血性链球菌","180",null,"GB/T 4789.11食品卫生微生物学检验 溶血性链球菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"8","含水率","150",null,"GB/T 19790.1一次性筷子 第1部分：木筷6.3.5.1","5双","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB 1931木材含水率测定方法","5双","10个工作日"]
[null,"9","二氧化硫","150",null,"GB/T 19790.1一次性筷子 第1部分：木筷6.3.5.2","5双","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 5009.34食品中亚硫酸盐的测定","5双","10个工作日"]
["一次性筷子 竹筷",null,"部分参数",null,null,"GB/T 19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷",null,"10个工作日"]
[null,"1","感官要求","30",null,"GB/T 19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷6.4.1","5双","10个工作日"]
[null,"2","大肠菌群","100",null,"GB/T 4789.3食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"3","霉菌","120",null,"GB/T 4789.15食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数","10双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"4","沙门氏菌","150",null,"GB/T 4789.4食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"5","志贺氏菌","150",null,"GB/T 4789.5食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"6","金黄色葡萄球菌","150",null,"GB/T 4789.10食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"7","溶血性链球菌","180",null,"GB/T 4789.11食品卫生微生物学检验 溶血性链球菌检验","5双","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"8","含水率","150",null,"GB/T 19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷附录A","5双","10个工作日"]
[null,"9","噻苯咪唑","1150",null,"GB/T19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷附录B","5双","10个工作日"]
[null,"10","邻苯基苯酚","450",null,"GB/T19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷附录B","5双","10个工作日"]
[null,"11","联苯","700",null,"GB/T19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷附录B","5双","10个工作日"]
[null,"12","抑霉唑","1250",null,"GB/T19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷附录B","5双","10个工作日"]
[null,"13","二氧化硫","150",null,"GB/T19790.2一次性筷子 第2部分：竹筷6.4.4.4","5双","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 5009.34食品中亚硫酸盐的测定","5双","10个工作日"]
["一次性可降解餐饮具通用技术要求",null,"部分参数",null,null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 ",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.1","5个","10个工作日"]
[null,"2","结构","30",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.1","5个","10个工作日"]
[null,"3","容积偏差","40",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.2","5个","10个工作日"]
[null,"4","负重性能","50",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.3","5个","10个工作日"]
[null,"5","跌落性能","100",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.4","5个","10个工作日"]
[null,"6","盖体对折性能","50",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.5","5个","10个工作日"]
[null,"7","耐热性能","70/项",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.6","5个","10个工作日"]
[null,"8","漏水性","30",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.7","5个","10个工作日"]
[null,"9","水含量","150",null,"GB/T462                  纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 ","5个","10个工作日"]
[null,"10","挥发性固体含量","100",null,"GB/T 18006.3             一次性可降解餐饮具通用技术要求 6.10","10个","10个工作日"]
["肥料","1","总氮含量","150",null,"GB/T 8572复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 17767.1有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 2441.1尿素的测定方法 第1部分：总氮含量","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 10209.1磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 10511硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"2","有效五氧化二磷含量","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 10209.2磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 10512硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法","100g","10个工作日"]
[null,"3","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 10209.2磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 10512硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法","100g","10个工作日"]
[null,"4","氧化钾含量","150",null,"GB/T 8574复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 17767.3有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量","100g","10个工作日"]
[null,"5","硝态氮的质量分数","150",null,"GB/T 3597肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法","100g","10个工作日"]
[null,"6","水分","100",null,"GB/T 2441.3尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔•费休法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 8576复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 8577复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 10209.3磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 10513硝酸磷肥中游离水含量的测定 卡尔·费休法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 10514硝酸磷肥中游离水含量的测定 烘箱法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 2947尿素、硝酸铵中游离水含量的测定 卡尔·费休法","20g","10个工作日"]
[null,"7","pH","70",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null," GB/T 10209.4磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度","200g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"40",null,"GB/T 10515硝酸磷肥粒度的测定","200g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"40",null,"GB/T 24891复混肥料粒度的测定","200g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"40",null,"GB/T 2441.7尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法","200g","10个工作日"]
[null,"9","缩二脲","200",null,"GB/T 2441.2尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 22924              复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10","水不溶物","90",null,"GB/T 2441.6尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"90",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"90",null,"HG/T 4365水溶性肥料5.7","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"90",null,"GB/T 1918工业硝酸钾5.9","100g","10个工作日"]
[null,"11","氯含量","100",null,"GB/T 24890复混肥料中氯离子含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 3050无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","铁含量","150",null,"GB/T 2441.4尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法","20g","10个工作日"]
[null,"13","碱度","100",null,"GB/T 2441.5尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法","100g","10个工作日"]
[null,"14","硫酸盐","100",null,"GB/T 2441.8尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法","20g","10个工作日"]
[null,"15","亚甲基二脲","150",null,"GB/T 2441.9尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法","20g","10个工作日"]
[null,"16","钙","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"17","镁","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"18","硫","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"19","铜","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"20","铁","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"21","锰","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"22","锌","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"23","硼","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"24","钼","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 34764 肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法","20g","10个工作日"]
[null,"25","钠","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"26","硒","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"27","硅","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"28","汞","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"NY 1110水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"29","砷","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"NY 1110水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"30","镉","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"NY 1110水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"31","铅","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"NY 1110水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"32","铬","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"NY 1110水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"33","密度","70",null,"NY/T 887液体肥料 密度的测定","200mL","10个工作日"]
[null,"34","三氯乙醛的质量分数","200",null,"GB/T 31266过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"35","包装标识","30",null,"GB 18382肥料标识 内容和要求","1个（包装）","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"30",null,"NY 1979肥料登记 标签技术要求","1个（包装）","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"30",null,"NY 1979肥料和土壤调理剂 标签及标明值判定要求","1个（包装）","10个工作日"]
[null,"36","苯并[a]芘",350,null,"GB/T 32952         肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法","20g","10个工作日"]
[null,"37","石油烃总量",200,null,"GB 5085.6                危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别","20g","10个工作日"]
[null,"38","邻苯二甲酸酯类总量","1000",null,"GB/T 35104                肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法","20g","10个工作日"]
[null,"39","多环芳烃总量",350,null,"GB/T 32952               肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法","20g","10个工作日"]
["复混肥料(复合肥料)",null,"部分参数",null,null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)","300g","10个工作日"]
[null,"3","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 8572复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"5","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 8574复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法","100g","10个工作日"]
[null,"6","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"7","水分","100",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)5.5","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)5.6","200g","10个工作日"]
[null,"9","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)5.7","20g","10个工作日"]
[null,"10","包装标识","30",null,"GB/T 15063复混肥料(复合肥料)7","1个（包装）","10个工作日"]
["有机肥料",null,"部分参数",null,null,"NY 525有机肥料",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"NY 525有机肥料5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","有机质的质量分数","200",null,"NY 525有机肥料5.2","20g","10个工作日"]
[null,"3","总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数","/",null,"NY 525有机肥料","300g","10个工作日"]
[null,"4","总氮含量","150",null,"NY 525有机肥料5.3","100g","10个工作日"]
[null,"5","磷含量","200",null,"NY 525有机肥料5.4","100g","10个工作日"]
[null,"6","钾含量","150",null,"NY 525有机肥料5.5","100g","10个工作日"]
[null,"7","水分","100",null,"GB/T 8576复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法","20g","10个工作日"]
[null,"8","酸碱度（pH）","70",null,"NY 525有机肥料5.7","20g","10个工作日"]
[null,"9","总砷","200",null,"NY 525有机肥料5.8","20g","10个工作日"]
[null,"10","总汞","200",null,"NY 525有机肥料5.8","20g","10个工作日"]
[null,"11","总铅","200",null,"NY 525有机肥料5.8","20g","10个工作日"]
[null,"12","总镉","200",null,"NY 525有机肥料5.8","20g","10个工作日"]
[null,"13","总铬","200",null,"NY 525有机肥料5.8","20g","10个工作日"]
[null,"14","包装标识","30",null,"NY 525有机肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["有机-无机复混肥料",null,"部分参数",null,null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","水分","100",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料5.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料","300g","10个工作日"]
[null,"4","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 17767.1有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量","100g","10个工作日"]
[null,"5","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"6","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 17767.3有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量","100g","10个工作日"]
[null,"7","有机质的质量分数","200",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料5.7","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null,"GB/T 24891复混肥料粒度的测定","200g","10个工作日"]
[null,"9","酸碱度（pH）","70",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料5.9","20g","10个工作日"]
[null,"10","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料5.12","20g","10个工作日"]
[null,"11","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"14","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"15","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"16","包装标识","30",null,"GB/T 18877有机-无机复混肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["尿素",null,"全部参数",null,null,"GB/T 2440尿素",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 2440尿素5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总氮","150",null,"GB/T 2440尿素5.2","100g","10个工作日"]
[null,"3","缩二脲","200",null,"GB/T 2441.2尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法","20g","10个工作日"]
[null,"4","水分","100",null,"GB/T 2441.3尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔•费休法","20g","10个工作日"]
[null,"5","铁","150",null,"GB/T 2441.4尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法","20g","10个工作日"]
[null,"6","碱度","100",null,"GB/T 2441.5尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法","20g","10个工作日"]
[null,"7","水不溶物","90",null,"GB/T 2441.6尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null,"GB/T 2441.7尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法","200g","10个工作日"]
[null,"9","硫酸盐","100",null,"GB/T 2441.8尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法","20g","10个工作日"]
[null,"10","亚甲基二脲","150",null,"GB/T 2441.9尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法","20g","10个工作日"]
[null,"11","包装标识","30",null,"GB/T 2440尿素6","1个（包装）","10个工作日"]
["农业用碳酸氢铵",null,"部分参数",null,null,"GB/T 3559农业用碳酸氢铵",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"目测","20g","10个工作日"]
[null,"2","氮","150",null,"GB/T 3559农业用碳酸氢铵5.1","100g","10个工作日"]
[null,"3","包装标识","30",null,"GB/T 3559农业用碳酸氢铵7","1个（包装）","10个工作日"]
["过磷酸钙",null,"部分参数",null,null,"GB/T 20413过磷酸钙",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","有效磷的质量分数","200",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.3.1","100g","10个工作日"]
[null,"3","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.3.1","100g","10个工作日"]
[null,"4","硫（S）的质量分数","150",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.4","20g","10个工作日"]
[null,"5","游离酸的质量分数","100",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.5","20g","10个工作日"]
[null,"6","水分的质量分数","100",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.6","20g","10个工作日"]
[null,"7","三氯乙醛的质量分数","200",null,"GB/T 31266过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度的质量分数","40",null,"GB/T 20413过磷酸钙5.7","200g","10个工作日"]
[null,"9","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"14","包装标识","30",null,"GB/T 20413过磷酸钙7","1个（包装）","10个工作日"]
["钙镁磷肥",null,"全部参数",null,null,"GB/T 20412钙镁磷肥",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.3,4.4","100g","10个工作日"]
[null,"3","水分的质量分数","100",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.5","20g","10个工作日"]
[null,"4","碱分的质量分数","100",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.6","20g","10个工作日"]
[null,"5","可溶性硅的质量分数","100",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.7","20g","10个工作日"]
[null,"6","有效镁的质量分数","150",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.8","20g","10个工作日"]
[null,"7","细度","40",null,"GB/T 20412钙镁磷肥4.9","200g","10个工作日"]
[null,"8","包装标识","30",null,"GB 18382肥料标识 内容和要求","1个（包装）","10个工作日"]
["磷酸一铵、磷酸二铵",null,"全部参数",null,null,"GB/T 10205磷酸一铵、磷酸二铵",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 10205磷酸一铵、磷酸二铵5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"GB/T 10205磷酸一铵、磷酸二铵","200g","10个工作日"]
[null,"3","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 10209.1磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效磷的质量分数","200",null,"GB/T 10209.2磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量","100g","10个工作日"]
[null,"5","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 10209.2磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量","100g","10个工作日"]
[null,"6","水分的质量分数","100",null,"GB/T 10209.3磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分","20g","10个工作日"]
[null,"7","粒度","40",null," GB/T 10209.4磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度","200g","10个工作日"]
[null,"8","包装标识","30",null,"GB/T 10205磷酸一铵、磷酸二铵7","20g","10个工作日"]
["硝酸磷肥、硝酸磷钾肥",null,"全部参数",null,null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥","300g","10个工作日"]
[null,"3","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 10511硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 10512硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法","100g","10个工作日"]
[null,"5","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥5.4","100g","10个工作日"]
[null,"6","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 10512硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法","100g","10个工作日"]
[null,"7","水分（游离水）的质量分数","100",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥5.5","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥5.6","200g","10个工作日"]
[null,"9","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥5.7","20g","10个工作日"]
[null,"10","包装标识","30",null,"GB/T 10510硝酸磷肥、硝酸磷钾肥7","1个（包装）","10个工作日"]
["硫酸铵",null,"部分参数",null,null,"GB/T 535硫酸铵",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 535硫酸铵4.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","氮含量","150",null,"GB/T 535硫酸铵4.2,4.3","100g","10个工作日"]
[null,"3","水分","100",null,"GB/T 535硫酸铵4.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","游离酸","100",null,"GB/T 535硫酸铵4.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","包装标识","30",null,"GB/T 535硫酸铵6.3","1个（包装）","10个工作日"]
["硝酸铵",null,"部分参数",null,null,"GB/T 2945硝酸铵",null,"10个工作日"]
[null,"1","总氮含量","150",null,"GB/T 2945硝酸铵5.1","100g","10个工作日"]
[null,"2","游离水含量","100",null,"GB/T 2945硝酸铵5.2","20g","10个工作日"]
[null,"3","酸度","100",null,"GB/T 2945硝酸铵5.3","20g","10个工作日"]
[null,"4","10%水溶液pH值","70",null,"GB/T 2945硝酸铵5.4","20g","10个工作日"]
[null,"5","防结块添加物的质量分数","130",null,"GB/T 2945硝酸铵5.7","20g","10个工作日"]
[null,"6","颗粒平均抗压碎力","60",null,"GB/T 2945硝酸铵5.9","20g","10个工作日"]
[null,"7","粒度","40",null,"GB/T 2945硝酸铵5.8","200g","10个工作日"]
["重过磷酸钙",null,"全部参数",null,null,"GB/T 21634重过磷酸钙",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总磷的质量分数","200",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.3","100g","10个工作日"]
[null,"3","有效磷的质量分数","200",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.3","100g","10个工作日"]
[null,"4","水溶性磷的质量分数","200",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.3","100g","10个工作日"]
[null,"5","游离酸的质量分数","100",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.4","20g","10个工作日"]
[null,"6","游离水的质量分数","100",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.5","20g","10个工作日"]
[null,"7","粒度的质量分数","40",null,"GB/T 21634重过磷酸钙4.6","200g","10个工作日"]
[null,"8","包装标识","30",null,"GB/T 21634重过磷酸钙6","1个（包装）","10个工作日"]
["硫酸钾镁肥",null,"全部参数",null,null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.2","100g","10个工作日"]
[null,"3","镁的质量分数","150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","硫的质量分数","150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"5","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.5","20g","10个工作日"]
[null,"6","钠离子的质量分数","200",null,"GB/T 6549氯化钾5.4","20g","10个工作日"]
[null,"7","游离水的质量分数","100",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.6","20g","10个工作日"]
[null,"8","水不溶物的质量分数","90",null,"HG/T 4365水溶性肥料5.7","20g","10个工作日"]
[null,"9","pH值","70",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.8","20g","10个工作日"]
[null,"10","粒度","40",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥5.9","200g","10个工作日"]
[null,"11","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"14","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"15","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"16","包装标识","30",null,"GB/T 20937硫酸钾镁肥7","1个（包装）","10个工作日"]
["钙镁磷钾肥",null,"全部参数",null,null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥",null,"10个工作日"]
[null,"1","外观","30",null,"目测","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥","200g","10个工作日"]
[null,"3","有效五氧化二磷含量","200",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥4.1,4.2","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效钾含量","150",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥4.3","100g","10个工作日"]
[null,"5","水分","100",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥4.4","20g","10个工作日"]
[null,"6","细度","40",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥4.5","200g","10个工作日"]
[null,"7","包装标识","30",null,"HG/T 2598钙镁磷钾肥6","1个（包装）","10个工作日"]
["肥料级磷酸氢钙",null,"全部参数",null,null,"HG/T 3275肥料级磷酸氢钙"]
[null,"1","外观","30",null,"目测","20g","10个工作日"]
[null,"2","有效五氧化二磷含量","200",null,"HG/T 3275肥料级磷酸氢钙4.1,4.2","100g","10个工作日"]
[null,"3","游离水分含量","100",null,"HG/T 3275肥料级磷酸氢钙4.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","pH值","70",null,"HG/T 3275肥料级磷酸氢钙4.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","包装标识","30",null,"HG/T 3275肥料级磷酸氢钙6","1个（包装）","10个工作日"]
["氯化钾",null,"部分参数",null,null,"GB/T 6549氯化钾"]
[null,"1","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 6549氯化钾5.1","100g","10个工作日"]
[null,"2","水分的质量分数","100",null,"GB/T 6549氯化钾5.2","20g","10个工作日"]
[null,"3","钙镁合量的质量分数","150",null,"GB/T 6549氯化钾5.3","20g","10个工作日"]
[null,"4","氯化钠的质量分数","200",null,"GB/T 6549氯化钾5.4","20g","10个工作日"]
[null,"5","水不溶物的质量分数","90",null,"GB/T 6549氯化钾5.5","20g","10个工作日"]
[null,"6","包装标识","30",null,"GB/T 6549氯化钾7","1个（包装）","10个工作日"]
["肥料级氯化钾",null,"全部参数",null,null,"GB/T 37918肥料级氯化钾"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.3","100g","10个工作日"]
[null,"3","水分的质量分数","100",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","氯化钠的质量分数","200",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","水不溶物的质量分数","90",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","粒度","40",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.7","200g","10个工作日"]
[null,"7","颗粒平均抗压碎力","60",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾6.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","包装标识","30",null,"GB/T 37918肥料级氯化钾8","1个（包装）","10个工作日"]
["农业用硫酸钾",null,"全部参数",null,null,"GB/T 20406农业用硫酸钾"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","水溶性氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.2","100g","10个工作日"]
[null,"3","硫（S）的质量分数","150",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.3","20g","10个工作日"]
[null,"4","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.4","20g","10个工作日"]
[null,"5","水分的质量分数","100",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.5","20g","10个工作日"]
[null,"6","游离酸的质量分数","100",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.6","20g","10个工作日"]
[null,"7","粒度","40",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾4.7","200g","10个工作日"]
[null,"8","包装标识","30",null,"GB/T 20406农业用硫酸钾6","1个（包装）","10个工作日"]
["掺混肥料（BB肥）",null,"全部参数",null,null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）","300g","10个工作日"]
[null,"3","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 8572复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"5","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.4","100g","10个工作日"]
[null,"6","水溶性磷占有效磷的百分率","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"7","水分的质量分数","100",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.5","20g","10个工作日"]
[null,"8","粒度","40",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.6","200g","10个工作日"]
[null,"9","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.7","20g","10个工作日"]
[null,"10","中量元素单一养分的质量分数","/",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.8","20g","10个工作日"]
[null,"10.1","钙的质量分数","150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10.2","镁的质量分数","150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10.3","硫的质量分数","150",null,"GB/T 19203复混肥料中钙、镁、硫含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11","微量元素单一养分的质量分数","/",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）5.9","20g","10个工作日"]
[null,"11.1","铜的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11.2","铁的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11.3","锰的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11.4","锌的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11.5","硼的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11.6","钼的质量分数","200",null,"GB/T 14540复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","包装标识","30",null,"GB/T 21633掺混肥料（BB肥）7","1个（包装）","10个工作日"]
["大量元素水溶肥料",null,"全部参数",null,null,"NY 1107大量元素水溶肥料"]
[null,"1","外观","30",null,"NY 1107大量元素水溶肥料5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","大量元素含量","/",null,"NY 1107大量元素水溶肥料","300g","10个工作日"]
[null,"2.1","总氮的质量分数","150",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"2.2","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"2.3","氧化钾的质量分数","150",null,"NY/T 1977水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"3","中量元素含量","/",null,"NY 1107大量元素水溶肥料","20g","10个工作日"]
[null,"3.1","钙含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.2","镁含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","微量元素含量","/",null,"NY 1107大量元素水溶肥料","20g","10个工作日"]
[null,"4.1","铜含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4.2","铁含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4.3","锰含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4.4","锌含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4.5","硼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4.6","钼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"5","汞（Hg）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"6","砷（As）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"7","镉（Cd）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"8","铅（Pb）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"9","铬（Cr）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10","水不溶物含量","90",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11","pH","70",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","水分","100",null,"NY 1107大量元素水溶肥料5.18","20g","10个工作日"]
[null,"13","硫含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"14","氯含量","100",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"15","钠含量","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"16","密度","70",null,"NY/T 887液体肥料 密度的测定","200mL","10个工作日"]
[null,"17","包装标识","30",null,"NY 1107大量元素水溶肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["中量元素水溶肥料",null,"全部参数",null,null,"NY 2266中量元素水溶肥料"]
[null,"1","外观","30",null,"NY 2266中量元素水溶肥料5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","中量元素含量","/",null,"NY 2266中量元素水溶肥料","20g","10个工作日"]
[null,"2.1","钙含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.2","镁含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3","微量元素含量",null,null,"NY 2266中量元素水溶肥料","20g","10个工作日"]
[null,"3.1","铜含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.2","铁含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.3","锰含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.4","锌含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.5","硼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3.6","钼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","汞（Hg）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"5","砷（As）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"6","镉（Cd）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"7","铅（Pb）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"8","铬（Cr）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"9","水不溶物含量","90",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10","pH","70",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11","水分","100",null,"NY 2266中量元素水溶肥料5.15","20g","10个工作日"]
[null,"12","硫含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"13","氯含量","100",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"14","钠含量","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"15","密度","70",null,"NY/T 887液体肥料 密度的测定","200mL","10个工作日"]
[null,"16","包装标识","30",null,"NY 2266中量元素水溶肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["微量元素水溶肥料",null,"全部参数",null,null,"NY 1428微量元素水溶肥料"]
[null,"1","外观","30",null,"NY 1428微量元素水溶肥料5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","微量元素含量","/",null,"NY 1428微量元素水溶肥料","20g","10个工作日"]
[null,"2.1","铜含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.2","铁含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.3","锰含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.4","锌含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.5","硼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2.6","钼含量","200",null,"NY/T 1974水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3","水不溶物含量","90",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","pH","70",null,"NY/T 1973水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定","20g","10个工作日"]
[null,"5","水分","100",null,"GB/T 8576复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法","20g","10个工作日"]
[null,"6","硫含量","150",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"7","氯含量","100",null,"NY/T 1117水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"8","钠含量","200",null,"NY/T 1972水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"9","汞（Hg）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"10","砷（As）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11","镉（Cd）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","铅（Pb）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"13","铬（Cr）","200",null,"NY/T 1978肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"14","密度","70",null,"NY/T 887液体肥料 密度的测定","200mL","10个工作日"]
[null,"15","包装标识","30",null,"NY 1428微量元素水溶肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["氯化铵",null,"部分参数",null,null,"GB/T 2946氯化铵"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 2946氯化铵5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","氮的质量分数","150",null,"GB/T 2946氯化铵5.3","100g","10个工作日"]
[null,"3","水的质量分数","100",null,"GB/T 2946氯化铵5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","钠盐的质量分数","200",null,"GB/T 2946氯化铵5.9.1","20g","10个工作日"]
[null,"5","粒度","40",null,"GB/T 2946氯化铵5.11","200g","10个工作日"]
[null,"6","颗粒平均抗压碎力","60",null,"GB/T 2946氯化铵5.12","20g","10个工作日"]
[null,"7","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"8","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"9","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
["硝基复合肥料",null,"全部参数",null,null,"HG/T 4851硝基复合肥料"]
[null,"1","外观","30",null,"HG/T 4851硝基复合肥料5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数","/",null,"HG/T 4851硝基复合肥料","300g","10个工作日"]
[null,"3","总氮的质量分数","150",null,"GB/T 8572复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法","100g","10个工作日"]
[null,"4","有效五氧化二磷的质量分数","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"5","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 8574复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法","100g","10个工作日"]
[null,"6","硝态氮的质量分数","150",null,"GB/T 3597肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法","100g","10个工作日"]
[null,"7","水溶性磷占有效磷百分率","200",null,"GB/T 8573复混肥料中有效磷含量的测定","100g","10个工作日"]
[null,"8","水分的质量分数","100",null,"HG/T 4851硝基复合肥料5.5","20g","10个工作日"]
[null,"9","粒度","40",null,"GB/T 24891复混肥料粒度的测定","200g","10个工作日"]
[null,"10","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 24890复混肥料中氯离子含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"11","硫的质量分数","150",null,"HG/T 4851硝基复合肥料5.9","20g","10个工作日"]
[null,"12","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"14","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"15","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"16","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"17","包装标识","30",null,"HG/T 4851硝基复合肥料7","1个（包装）","10个工作日"]
["水溶性磷酸一铵",null,"全部参数",null,null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵"]
[null,"1","外观","30",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵5.3","20g","10个工作日"]
[null,"2","总养分（总N+水溶性P2O5)的质量分数","/",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵","200g","10个工作日"]
[null,"3","水溶性磷（P2O5）的质量分数","200",null,"GB/T 10209.2磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量","100g","10个工作日"]
[null,"4","水不溶物的质量分数","90",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵5.6","100g","10个工作日"]
[null,"5","水分的质量分数","100",null,"GB/T 10209.3磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分","20g","10个工作日"]
[null,"6","pH值","70",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵5.8","20g","10个工作日"]
[null,"7","砷的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"8","镉的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"9","铅的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","铬的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","汞的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","细度","40",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵5.10","200g","10个工作日"]
[null,"13","包装标识","30",null,"HG/T 5048水溶性磷酸一铵7","1个（包装）","10个工作日"]
["肥料级磷酸二氢钾",null,"全部参数",null,null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾"]
[null,"1","外观","30",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.3","20g","10个工作日"]
[null,"2","磷酸二氢钾的质量分数","200",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.4","100g","10个工作日"]
[null,"3","水溶性五氧化二磷的质量分数","200",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.4","100g","10个工作日"]
[null,"4","氧化钾的质量分数","150",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.5","100g","10个工作日"]
[null,"5","水分","100",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","氯含量","100",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","水不溶物的质量分数","90",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","pH值","70",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾4.9","20g","10个工作日"]
[null,"9","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"14","包装标识","30",null,"HG/T 2321肥料级磷酸二氢钾7","1个（包装）","10个工作日"]
["农业用硝酸钾",null,"全部参数",null,null,"GB/T 20784农业用硝酸钾"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","氧化钾的质量分数","150",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.3","100g","10个工作日"]
[null,"3","总氮（N）的质量分数","150",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.4","100g","10个工作日"]
[null,"4","氯离子的质量分数","100",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","水分的质量分数","100",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","水不溶物的质量分数","90",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","粒度","40",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾4.8","200g","10个工作日"]
[null,"8","砷及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"9","铬及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","铅及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","镉及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"12","汞及其化合物的质量分数","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"13","包装标识","30",null,"GB/T 20784农业用硝酸钾6","1个（包装）","10个工作日"]
["肥料中有毒有害物质的限量要求",null,"部分参数",null,null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求                  "]
[null,"1","总铊","200",null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求 附录B                  ","20g","10个工作日"]
[null,"2","总镍","200",null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求 附录B                  ","20g","10个工作日"]
[null,"3","总钴","200",null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求 附录B                  ","20g","10个工作日"]
[null,"4","总钒","200",null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求 附录B                  ","20g","10个工作日"]
[null,"5","总锑","200",null,"GB 38400肥料中有毒有害物质的限量要求 附录B                  ","20g","10个工作日"]
[null,"6","总镉","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"7","总汞","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"8","总砷","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"9","总铅","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"10","总铬","200",null,"GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标","20g","10个工作日"]
[null,"11","缩二脲","200",null,"GB/T 22924              复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","苯并[a]芘","350",null,"GB/T 32952         肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法","20g","10个工作日"]
[null,"13","石油烃总量","200",null,"GB 5085.6                危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别","20g","10个工作日"]
[null,"14","邻苯二甲酸酯类总量","1000",null,"GB/T 35104                肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法","20g","10个工作日"]
[null,"15","三氯乙醛","200",null,"GB/T 31266过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定","20g","10个工作日"]
["洗化产品","1","游离苛性碱","100",null,"QB/T 2623.1肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2","总游离碱","100",null,"QB/T 2623.2肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3","干钠皂","150",null,"QB/T 2623.3肥皂试验方法 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","水分和挥发物","100",null,"QB/T 2623.4肥皂试验方法 肥皂中水分和挥发物含量的测定 烤箱法","20g","10个工作日"]
[null,"5","乙醇不溶物","100",null,"QB/T 2623.5肥皂试验方法 肥皂中乙醇不溶物含量的测定","20g","10个工作日"]
[null,"6","氯化物","100",null,"QB/T 2623.6肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法","20g","10个工作日"]
[null,"7","总五氧化二磷","150",null,"QB/T 2623.8肥皂试验方法.肥皂中磷酸盐含量的测定","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法6","20g","10个工作日"]
[null,"8","pH","70",null,"GB/T 6368表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法","20g","10个工作日"]
[null,"9","总活性物","150",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法7","20g","10个工作日"]
[null,"10","表观密度","45",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法13","150g","10个工作日"]
[null,"11","去污力","500",null,"GB/T 13174衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定","20g","10个工作日"]
[null,"12","循环洗涤性能","2000",null,"GB/T 13174衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定","20g","10个工作日"]
[null,"13","甲醇","200",null,"GB/T 30795食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定","20g","10个工作日"]
[null,"14","甲醛","200",null,"GB/T 30796食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定","20g","10个工作日"]
[null,"15","砷","150",null,"GB/T 30797食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定","20g","10个工作日"]
[null,"16","重金属","150",null,"GB/T 30799食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定","20g","10个工作日"]
["透明皂",null,"部分参数",null,null,"QB/T 1913透明皂"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 1913透明皂5.3","20g","10个工作日"]
[null,"2","干钠皂","150",null,"QB/T 1913透明皂5.4","20g","10个工作日"]
[null,"3","总有效物","150",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.3","20g","10个工作日"]
[null,"4","水分和挥发物","100",null,"QB/T 1913透明皂5.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","游离苛性碱","100",null,"QB/T 1913透明皂5.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","氯化物","100",null,"QB/T 1913透明皂5.7","20g","10个工作日"]
["香皂",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2485香皂"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 2485香皂5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","干钠皂","150",null,"QB/T 2485香皂5.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","总有效物含量","150",null,"QB/T 2485香皂5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","水分和挥发物","100",null,"QB/T 2485香皂5.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","总游离碱","100",null,"QB/T 2485香皂5.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","游离苛性碱","100",null,"QB/T 2485香皂5.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","氯化物","100",null,"QB/T 2485香皂5.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","总五氧化二磷","150",null,"QB/T 2485香皂5.9","20g","10个工作日"]
["洗衣皂",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2486洗衣皂"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 2486洗衣皂5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","干钠皂","150",null,"QB/T 2486洗衣皂5.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","乙醇不溶物","100",null,"QB/T 2486洗衣皂5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","氯化物","100",null,"QB/T 2486洗衣皂5.6","20g","10个工作日"]
[null,"5","游离苛性碱","100",null,"QB/T 2486洗衣皂5.7","20g","10个工作日"]
[null,"6","总五氧化二磷","150",null,"QB/T 2486洗衣皂5.8","20g","10个工作日"]
["复合洗衣皂",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2487复合洗衣皂"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","总有效物","150",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","游离苛性碱","100",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.5","20g","10个工作日"]
[null,"4","水分和挥发物","100",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.6","20g","10个工作日"]
[null,"5","总五氧化二磷","150",null,"QB/T 2487复合洗衣皂4.8","20g","10个工作日"]
["洗衣皂粉",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2387洗衣皂粉"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.1~5.3","20g","10个工作日"]
[null,"2","pH","70",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.4","20g","10个工作日"]
[null,"3","游离碱","100",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.6","20g","10个工作日"]
[null,"4","磷酸盐","150",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.6","20g","10个工作日"]
[null,"5","表观密度","45",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.7","150g","10个工作日"]
[null,"6","总活性物","150",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.8","20g","10个工作日"]
[null,"7","干钠皂","150",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.9","20g","10个工作日"]
[null,"8","水分和挥发物","100",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.10","20g","10个工作日"]
[null,"9","去污力","500",null,"QB/T 2387洗衣皂粉5.11","20g","10个工作日"]
["洗衣粉（含磷型）",null,"部分参数",null,null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","表观密度","45",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法13","150g","10个工作日"]
[null,"3","总活性物质量分数","150",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","总五氧化二磷质量分数","150",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","游离碱","100",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","pH值","70",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","去污力","500",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","循环洗涤性能","2000",null,"GB/T 13171.1洗衣粉（含磷型）5.9","20g","10个工作日"]
["洗衣粉（无磷型）",null,"部分参数",null,null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","表观密度","45",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法13","150g","10个工作日"]
[null,"3","总活性物质量分数","150",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","总五氧化二磷质量分数","150",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","游离碱","100",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","pH值","70",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","去污力","500",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","循环洗涤性能","2000",null,"GB/T 13171.2洗衣粉（无磷型）5.9","20g","10个工作日"]
["洗衣膏",null,"部分参数",null,null,"QB/T 2116洗衣膏"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 2116洗衣膏5.1","20g","10个工作日"]
[null,"2","总活性物","150",null,"QB/T 2116洗衣膏5.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","水分和挥发物","100",null,"QB/T 2116洗衣膏5.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","pH","70",null,"QB/T 2116洗衣膏5.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","磷酸盐","150",null,"QB/T 2116洗衣膏5.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","去污力","500",null,"QB/T 2116洗衣膏5.7","20g","10个工作日"]
["衣料用液体洗涤剂",null,"部分参数",null,null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂"]
[null,"1","感官指标","30",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.1~6.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","稳定性","90",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","总活性物","150",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","pH","70",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","总五氧化二磷","150",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","去污力","500",null,"QB/T 1224衣料用液体洗涤剂6.7","20g","10个工作日"]
["手洗餐具用洗涤剂",null,"部分参数",null,null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂"]
[null,"1","感官指标","100",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂3.2.3,  4.1~4.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","总活性物含量","150",null,"GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法第7章 A法","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.3.2","20g","10个工作日"]
[null,"3","pH","70",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","去污力","500",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂附录B      B1","20g","10个工作日"]
[null,"5","荧光增白剂","200",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","甲醇","200",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","甲醛","200",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","砷","150",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.9","20g","10个工作日"]
[null,"9","重金属","150",null,"GB/T 9985手洗餐具用洗涤剂4.10","20g","10个工作日"]
[null,"10","菌落总数","100",null,"GB 4789.2食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"11","大肠菌群","100",null,"GB 4789.3食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["果蔬清洗剂",null,"部分参数",null,null,"GB/T 24691果蔬清洗剂"]
[null,"1","感官指标","100",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂3.2.3,  4.1~4.2","20g","10个工作日"]
[null,"2","总活性物含量","150",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.3","20g","10个工作日"]
[null,"3","pH值","70",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.4","20g","10个工作日"]
[null,"4","甲醇含量","200",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","甲醛含量","200",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.6","20g","10个工作日"]
[null,"6","砷含量","150",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.7","20g","10个工作日"]
[null,"7","重金属含量","150",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.8","20g","10个工作日"]
[null,"8","荧光增白剂","200",null,"GB/T 24691果蔬清洗剂4.9","20g","10个工作日"]
[null,"9","菌落总数","100",null,"GB 4789.2食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"10","大肠菌群","100",null,"GB/T 4789.3食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["食品安全国家标准 洗涤剂",null,"部分参数",null,null,"GB 14930.1食品安全国家标准 洗涤剂"]
[null,"1","砷","150",null,"GB/T 30797食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定","20g","10个工作日"]
[null,"2","重金属","150",null,"GB/T 30799食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定","20g","10个工作日"]
[null,"3","甲醇含量","200",null,"GB/T 30795食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定","20g","10个工作日"]
[null,"4","甲醛含量","200",null,"GB/T 30796食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定","20g","10个工作日"]
[null,"5","菌落总数","100",null,"GB 4789.2食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
[null,"6","大肠菌群","100",null,"GB 4789.3食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数","200g","协商（需与食品中心确定检测周期）"]
["化工产品","1","氢氧化钠","120",null,"GB/T 4348.1工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定","固体60g               液体100g","10个工作日"]
[null,"2","碳酸钠","100",null,"GB/T 4348.1工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定","固体60g               液体100g","10个工作日"]
[null,"3","氯化钠","100",null,"GB/T 4348.2工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法","固体75g               液体100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.4","5g","10个工作日"]
[null,"4","铁含量","150",null,"GB/T 4348.3工业用氢氧化钠 铁含量的测定　1，10-菲啰啉分光光度法","30g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 3049工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法","30g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.5","20g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"150",null,"GB/T 22596           水处理剂 铁含量测定方法通则","10g","10个工作日"]
[null,"5","总碱量","120",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.3","5g","10个工作日"]
[null,"6","硫酸盐","90",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.6","40g","10个工作日"]
[null,"7","水不溶物","90",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.7","100g","10个工作日"]
[null,"8","堆积密度","70",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.9","500g","10个工作日"]
[null,"9","粒度，筛余物","40",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.10","100g","10个工作日"]
[null,"10","色度","40",null,"GB/T 605化学试剂 色度测定通用方法","20mL","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"40",null,"GB/T 3143液体化学产品颜色测定法 (Hazen单位--铂-钴色号)","50mL","10个工作日"]
[null,"11","砷","150",null,"GB/T 610化学试剂 砷测定通用方法","10g","10个工作日"]
["工业用氢氧化钠",null,"全部参数",null,null,"GB/T 209工业用氢氧化钠"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 209工业用氢氧化钠6.1","/","10个工作日"]
[null,"2","氢氧化钠的质量分数","120",null,"GB/T 209工业用氢氧化钠6.2","固体60g               液体100g","10个工作日"]
[null,"3","碳酸钠的质量分数","100",null,"GB/T 4348.1工业用氢氧化钠","固体60g               液体100g","10个工作日"]
[null,"4","氯化钠的质量分数","100",null,"GB/T 4348.2工业用氢氧化钠","固体75g               液体100g","10个工作日"]
[null,"5","三氧化二铁的质量分数","150",null,"GB/T 4348.3工业用氢氧化钠","30g","10个工作日"]
["工业碳酸钠",null,"全部参数",null,null,"GB/T 210.1工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠"]
[null,"1","外观","30",null,"目测","/","10个工作日"]
[null,"2","总碱量","120",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.3","5g","10个工作日"]
[null,"3","氯化钠","100",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.4","5g","10个工作日"]
[null,"4","铁的质量分数","150",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.5","20g","10个工作日"]
[null,"5","硫酸盐","90",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.6","40g","10个工作日"]
[null,"6","水不溶物","90",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.7","100g","10个工作日"]
[null,"7","堆积密度","70",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.9","500g","10个工作日"]
[null,"8","粒度，筛余物","40",null,"GB/T 210.2工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法3.10","100g","10个工作日"]
["工业磷酸",null,"全部参数",null,null,"GB/T 2091工业磷酸"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 2091工业磷酸6.3","/","10个工作日"]
[null,"2","色度","40",null,"GB/T 605化学试剂 色度测定通用方法","20mL","10个工作日"]
[null,"3","磷酸","120",null,"GB/T 2091工业磷酸6.5","5g","10个工作日"]
[null,"4","氯化物","90",null,"GB/T 2091工业磷酸6.6","5g","10个工作日"]
[null,"5","硫酸盐","90",null,"GB/T 2091工业磷酸6.7","5g","10个工作日"]
[null,"6","铁","150",null,"GB/T 2091工业磷酸6.8","30g","10个工作日"]
[null,"7","砷","150",null,"GB/T 610化学试剂 砷测定通用方法","10g","10个工作日"]
[null,"8","重金属","150",null,"GB/T 2091工业磷酸6.10","20g","10个工作日"]
["工业用合成盐酸",null,"全部参数",null,null,"GB/T 320工业用合成盐酸"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.1","/","10个工作日"]
[null,"2","总酸度","120",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.2","10mL","10个工作日"]
[null,"3","铁的质量分数","150",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.3","20mL","10个工作日"]
[null,"4","灼烧残渣的质量分数","150",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.4","150mL","10个工作日"]
[null,"5","游离氯的质量分数","100",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.5","150mL","10个工作日"]
[null,"6","砷的质量分数","150",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.7","50mL","10个工作日"]
[null,"7","硫酸盐的质量分数","90",null,"GB/T 320工业用合成盐酸5.8","50mL","10个工作日"]
["工业硫酸",null,"部分参数",null,null,"GB/T 534工业硫酸"]
[null,"1","硫酸","120",null,"GB/T 534工业硫酸5.2","5g","10个工作日"]
[null,"2","游离三氧化硫","120",null,"GB/T 534工业硫酸5.3","5g","10个工作日"]
[null,"3","灰分","100",null,"GB/T 534工业硫酸5.4","100g","10个工作日"]
[null,"4","铁","150",null,"GB/T 534工业硫酸5.5","50g","10个工作日"]
[null,"5","砷","150",null,"GB/T 534工业硫酸5.6","10g","10个工作日"]
[null,"6","铅","150",null,"GB/T 534工业硫酸5.7","100g","10个工作日"]
[null,"7","汞","150",null,"GB/T 534工业硫酸5.8.1","30g","10个工作日"]
[null,"8","色度","40",null,"GB/T 534工业硫酸5.10","20mL","10个工作日"]
["生活饮用水用 聚氯化铝",null,"部分参数",null,null,"GB 15892生活饮用水用 聚氯化铝"]
[null,"1","外观","30",null,"目测","/","10个工作日"]
[null,"2","氧化铝的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.2","固体10g          液体20g","10个工作日"]
[null,"3","盐基度","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.3","固体10g          液体20g","10个工作日"]
[null,"4","密度","90",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.4","300mL","10个工作日"]
[null,"5","不溶物的质量分数","90",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.5","固体20g          液体60g","10个工作日"]
[null,"6","pH值","70",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.6","1g","10个工作日"]
[null,"7","铁(Fe)的质量分数","150",null,"GB/T 22596           水处理剂 铁含量测定方法通则","10g","10个工作日"]
[null,"8","砷(As)的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.8","固体1g                   液体5g","10个工作日"]
[null,"9","铅(Pb)的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.9","固体10g                   液体20g","10个工作日"]
[null,"10","镉(Cd)的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.10","固体10g                   液体20g","10个工作日"]
[null,"11","汞(Hg)的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.11","固体1g                   液体5g","10个工作日"]
[null,"12","铬(Cr)的质量分数","150",null,"GB 15892                 生活饮用水用 聚氯化铝 6.12","固体10g                   液体20g","10个工作日"]
["次氯酸钠",null,"全部参数",null,null,"GB/T 19106次氯酸钠"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.2","/","10个工作日"]
[null,"2","有效氯","120",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.3","50mL","10个工作日"]
[null,"3","游离碱","100",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.4","50mL","10个工作日"]
[null,"4","铁","150",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.5","50mL","10个工作日"]
[null,"5","重金属","150",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.6","50mL","10个工作日"]
[null,"6","砷","150",null,"GB/T 19106次氯酸钠5.7","50mL","10个工作日"]
["工业用甲醛溶液",null,"部分参数",null,null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液5.3","/","10个工作日"]
[null,"2","甲醛","120",null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液5.5","10g","10个工作日"]
[null,"3","酸","100",null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液5.6","150mL","10个工作日"]
[null,"4","色度","40",null,"GB/T 3143液体化学产品颜色测定法 (Hazen单位--铂-钴色号)","50mL","10个工作日"]
[null,"5","铁","150",null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液5.8","150mL","10个工作日"]
[null,"6","甲醇","100",null,"GB/T 9009工业用甲醛溶液5.9","50mL","10个工作日"]
["工业硅酸钠",null,"全部参数",null,null,"GB/T 4209工业硅酸钠"]
[null,"1","外观","30",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.3","/","10个工作日"]
[null,"2","铁","150",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.4","固体5g                    液体20g","10个工作日"]
[null,"3","水不溶物","90",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.5","20g","10个工作日"]
[null,"4","氧化钠","150",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.7","固体5g                    液体20g","10个工作日"]
[null,"5","二氧化硅","150",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.8","固体5g                    液体20g","10个工作日"]
[null,"6","模数","70",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.9","/","10个工作日"]
[null,"7","可溶固体","90",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.10","/","10个工作日"]
[null,"8","氧化铝","100",null,"GB/T 4209工业硅酸钠6.11","5g","10个工作日"]
["溶解乙炔",null,"部分参数",null,null,"GB 6819溶解乙炔"]
[null,"1","乙炔的体积分数","250",null,"GB 6819溶解乙炔4.2.1","2瓶","10个工作日"]
[null,"2","磷化氢、硫化氢试验","200",null,"GB 6819溶解乙炔4.3","2瓶","10个工作日"]
["金属与合金                    (化学成分)","1","碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钨、钼、钒、铝、钛、铜、铌、钴、硼、锆、砷、锡","120/元素",null,"GB/T 4336碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）","厚度不低于1mm                                 长×宽不小于5cm×5cm","10个工作日"]
[null,"2","碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铝、铜、钨、钛、铌、钒、钴、硼、砷、锡、铅","120/元素",null,"GB/T 11170不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）","厚度不低于1mm                                 长×宽不小于5cm×5cm","10个工作日"]
[null,"3","锑、砷、钡、铍、铋、硼、镉、钙、铈、铬、铜、镓、铁、铅、锂、镁、锰、镍、磷、钪、硅、钠、锶、锡、钛、钒、锌、锆","120/元素",null,"GB/T 7999铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法","厚度不低于1mm                                 长×宽不小于5cm×5cm","10个工作日"]
[null,"4","碳","100",null,"GB/T 20123钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）","50g","10个工作日"]
[null,"5","硫","100",null,"GB/T 20123钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）","50g","10个工作日"]
["电子电器产品有害物质","1","铅、汞、镉","200/元素",null,"GB/T 26125电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定","100g","10个工作日"]
[null,"2","多溴联苯和多溴二苯醚","350/项",null,"GB/T 26125电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定","100g","10个工作日"]
[null,"3","六价铬","150",null,"GB/T 26125电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定","100g","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200",null,"GB/T 29783电子电气产品中六价铬的测定 原子荧光光谱法","100g","10个工作日"]
["卫生用品","1","甲醛含量","200",null,"GB/T 34448生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定","2个","10个工作日"]
["学生用品","1","可迁移元素的含量","200/元素",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求4.1","2个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200/元素",null,"GB  6675国家玩具安全技术规范附录C","2个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"200/元素",null,"GB  6675.4玩具安全 第4部分：特定元素的迁移","2个","10个工作日"]
[null,"2","苯含量","300",null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"300",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录B","2个","10个工作日"]
[null,"3","氯代烃含量","/"]
[null,"3.1","氯代烃（二氯甲烷）",950,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.2","氯代烃（1,1-二氯乙烷）",950,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.3","氯代烃（1,2-二氯乙烷 ）",1000,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.4","氯代烃（三氯甲烷）",400,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.5","氯代烃（1,1,1-三氯乙烷）",350,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.6","氯代烃（1,1,2-三氯乙烷）",850,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.7","氯代烃（四氯化碳）",350,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"3.8","氯代烃（三氯乙烯）",1050,null,"GB/T 9722化学试剂 气相色谱法通则","2个","协商"]
[null,"4","甲醛含量","200",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录A","2个","10个工作日"]
[null,"5","甲苯含量","300",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录C","2个","10个工作日"]
[null,"6","二甲苯含量","/",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录C","2个"]
[null,"6.1","邻二甲苯含量",1500,null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录C","2个","协商"]
[null,"6.2","间二甲苯含量",1500,null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录C","2个","协商"]
[null,"6.3","对二甲苯含量",1500,null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录C","2个","协商"]
[null,"7","总挥发性有机物含量","100",null,"GB 21027学生用品的安全通用要求附录D","2个","10个工作日"]
[{"$nulls":3},"100",null,"GB/T 2793胶粘剂不挥发物含量的测定","2个","10个工作日"]
[null,"8","水分含量","100",null,"GB/T 606化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法","2个","10个工作日"]
[null,"9","密度","70",null,"GB/T 13354液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法","2个","10个工作日"]
[null,"10","邻苯二甲酸酯","1000",null,"GB/T 22048玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定","2个","10个工作日"]
["此版本收费标准替代原收费标准，自2021年元月1日起实施，加急、复检检测视加急时间加收50%至100%，检测时间应满足检测标准要求。"]

{"sheet":"化工中心（新扩项目）","index":1,"n_rows":314,"n_cols":5,"rows_kept":314,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,40,0],[41,0,64,0],[65,0,93,0],[94,0,110,0],[111,0,146,0],[147,0,165,0],[166,0,184,0],[185,0,211,0],[212,0,226,0],[227,0,241,0],[242,0,269,0],[270,0,287,0],[289,0,290,0],[291,0,292,0],[293,0,303,0],[304,0,305,0],[306,0,309,0],[310,0,313,0]]}
["化工中心检测一次性告知清单"]
["产品名称","序号","项目","检验费","检验标准"]
["食品接触材料",1,"1,3-苯二甲胺迁移量","500/条件","GB 31604.11-2016"]
[null,2,"醋酸乙烯酯迁移量","500/条件","GB 31604.20-2016"]
[null,3,"丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类迁移量","1200/条件","GB 31604.29-2023"]
[null,4,"邻苯二甲酸酯","1200/条件","GB 31604.30-2025"]
[null,5,"氯乙烯","300/条件","GB 31604.31-2025"]
[null,6,"1，1-二氯乙烯","300/条件","GB 31604.31-2025"]
[null,7,"1，1-二氯乙烷","300/条件","GB 31604.31-2025"]
[null,8,"顺丁烯二酸及其酸酐迁移量","500/条件","GB 31604.40-2016"]
[null,9," 1,4-丁二醇迁移量","500/条件","GB 31604.51-2021"]
[null,10," 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量","1000/条件","GB 31604.53-2022"]
[null,11,"1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮迁移量","500/条件","GB 31604.55-2023"]
[null,12,"2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮迁移量","500/条件","GB 31604.55-2023"]
[null,13,"5-氯代-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮迁移量","500/条件","GB 31604.55-2023"]
[null,14,"溶剂残留量",1200,"GB 31604.60-2024"]
[null,15,"砷（As）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,16,"镉（Cd）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,17,"钴（Co）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,18,"铬（Cr）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,19,"铜（Cu）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,20,"汞（Hg）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,21,"镍（Ni）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,22,"钼（Mo）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,23,"铅（Pb）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,24,"硒（Se）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,25,"锌（Zn）",200,"GB/T 37837-2019"]
[null,26,"色差",30,"GB/T 7975-2005"]
[null,27,"生物分解性能",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,28,"崩解程度",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,29,"总有机碳含量",500,"GB/T 39951-2021"]
[null,30,"生物分解率",35000,"GB/T 19277.1-2025 "]
[null,31,"崩解率",35000,"GB/T 19811-2005"]
[null,32,"挥发性固体含量（有机成分含量）",100,"GB/T 9345.1-2008"]
[null,33,"耐脂度",150,"GB/T 22805.2-2008"]
[null,34,"耐压性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,35,"跌落性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,36,"穿刺强度",200,"GB/T 21302-2007"]
[null,37,"撕裂指数",200,"GB/T 455-2002"]
[null,38,"边渗透质量",150,"GB/T 31905-2015"]
[null,39,"边渗透距离",150,"GB/T 31905-2015"]
["生物降解饮用吸管",1,"外观",50,"GB/T 41008-2021"]
[null,2,"长度偏差（ΔL）","30","GB/T 41008-2021"]
[null,3,"外径偏差（ΔD）","30","GB/T 41008-2021"]
[null,4,"壁厚均匀度（ΔT）","100","GB/T 41008-2021"]
[null,5,"尖头吸管尖端角度（α）","30","GB/T 41008-2021"]
[null,6,"勺型吸管的勺型端展开率（XK）","30","GB/T 41008-2021"]
[null,7,"质量偏差（ΔG）",50,"GB/T 41008-2021"]
[null,8,"可弯吸管的波纹处拉直后损坏率",50,"GB/T 41008-2021"]
[null,9,"含水量",150,"GB/T 462-2023"]
[null,10,"耐溶性",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,11,"有机物成分（挥发性固体）含量",100,"GB/T 41008-2021"]
[null,12,"砷（As）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,13,"镉（Cd）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,14,"钴（Co）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,15,"铬（Cr）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,16,"铜（Cu）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,17,"汞（Hg）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,18,"镍（Ni）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,19,"钼（Mo）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,20,"铅（Pb）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,21,"硒（Se）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,22,"锌（Zn）",200,"GB/T 41008-2021"]
[null,23,"生物降解率（生物分解率）",35000,"GB/T 19277.1-2025 "]
[null,24,"崩解率",35000,"GB/T 19811-2005"]
["包装用复合膜、袋通则",1,"外观质量",50,"GB/T 21302-2007"]
[null,2,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6673-2001"]
[null,3,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6672-2001"]
[null,4,"尺寸偏差","30/项","GB/T 21302-2007"]
[null,5,"拉断力",360,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,6,"断裂伸长率",80,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,7,"直角撕裂力",360,"QB/T 1130-1991"]
[null,8,"热合强度",200,"QB/T 2358-1998"]
[null,9,"剥离力",120,"GB/T 8808-1988"]
[null,10,"穿刺强度",200,"GB/T 21302-2007"]
[null,11,"抗摆锤冲击能",100,"GB/T 8809-1988"]
[null,12,"水蒸气透过量",400,"GB/T 1037-1988"]
[null,13,"氧气透过量",600,"GB/T 1038-2000"]
[null,14,"耐热性",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,15,"耐压性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,16,"跌落性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,17,"摩擦系数","100/项","GB/T 10006-1988"]
[null,18,"耐高温介质性",2000,"GB/T 21302-2007"]
[null,19,"透明性",80,"GB/T 2410-2008"]
[null,20,"感官",30,"GB 4806.7-2023"]
[null,21,"浸泡液",30,"GB 4806.7-2023"]
[null,22,"总迁移量（浸泡时间＜10天）",350,"GB 31604.8-2021"]
[null,23,"总迁移量（浸泡时间≥10天）",700,"GB 31604.8-2021"]
[null,24,"高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）",150,"GB 31604.2-2016"]
[null,25,"重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）",150,"GB 31604.9-2016"]
[null,26,"芳香族伯胺迁移总量","1500/条件","GB 31604.52-2021"]
[null,27,"脱色试验",150,"GB 31604.7-2023"]
[null,28,"大肠菌群",100,"GB 14934-2016"]
[null,29,"沙门氏菌",150,"GB 14934-2016"]
["食品包装用纸铝塑复合膜、袋",1,"外观质量",50,"GB/T 41169-2021"]
[null,2,"单位面积质量（定量）偏差",200,"GB/T 451.2-2023"]
[null,3,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6673-2001"]
[null,4,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6672-2001"]
[null,5,"尺寸偏差","30/项","GB/T 41169-2021"]
[null,6,"接头",30,"GB/T 41169-2021"]
[null,7,"剥离力",120,"GB/T 8808-1988"]
[null,8,"黏结度",50,"GB/T 41169-2021"]
[null,9,"拉断力",360,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,10,"直角撕裂力",360,"QB/T 1130-1991"]
[null,11,"摩擦系数","100/项","GB/T 10006-2021"]
[null,12,"热合强度",200,"GB/T 41169-2021"]
[null,13,"热合强度",200,"QB/T 2358-1998"]
[null,14,"氧气透过量",600,"GB/T 1038-2000"]
[null,15,"水蒸气透过量",400,"GB/T 1037-1988"]
[null,16,"耐压性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,17,"跌落性能",100,"GB/T 21302-2007"]
["食品包装用纸与塑料复合膜、袋",1,"外观质量",50,"GB/T 30768-2014"]
[null,2,"异嗅",30,"GB/T 30768-2014"]
[null,3,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6673-2001"]
[null,4,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6672-2001"]
[null,5,"尺寸偏差/尺寸及偏差","30/项","GB/T 30768-2014"]
[null,6,"内层塑料膜定量",200,"GB/T 30768-2014"]
[null,7,"拉伸强度",360,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,8,"直角撕裂负荷",360,"QB/T 1130-1991"]
[null,9,"剥离强度",120,"GB/T 8808-1988"]
[null,10,"塑料与纸的粘结度",50,"GB/T 30768-2014"]
[null,11,"热合强度",200,"QB/T 2358-1998"]
[null,12,"氧气透过量",600,"GB/T 1038.1-2022"]
[null,13,"水蒸气透过量",400,"GB/T 1037-2021"]
[null,14,"耐压性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,15,"跌落性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,16,"感官",30,"GB 4806.7-2023"]
[null,17,"浸泡液",30,"GB 4806.7-2023"]
[null,18,"总迁移量（浸泡时间＜10天）",350,"GB 31604.8-2021"]
[null,19,"总迁移量（浸泡时间≥10天）",700,"GB 31604.8-2021"]
[null,20,"高锰酸钾消耗量     水（60℃，2h）",150,"GB 31604.2-2016"]
[null,21,"重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）",150,"GB 31604.9-2016"]
[null,22,"芳香族伯胺迁移总量","1500/条件","GB 31604.52-2021"]
[null,23,"脱色试验",150,"GB 31604.7-2023"]
[null,24,"大肠菌群",100,"GB 14934-2016"]
[null,25,"沙门氏菌",150,"GB 14934-2016"]
[null,26,"感官",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,27,"浸泡液",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,28,"铅（Pb）",200,"GB 31604.34-2016"]
[null,29,"铅（Pb）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,30,"砷（As）",200,"GB 31604.38-2016"]
[null,31,"砷（As）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,32,"荧光性物质",60,"GB 31604.47-2023"]
[null,33,"甲醛",150,"GB 31604.48-2016"]
[null,34,"1,3-二氯-2-丙醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,35,"3-氯-1,2-丙二醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,36,"溶剂残留量",1200,"GB 31604.60-2024"]
["食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋",1,"外观质量",50,"GB/T 41168-2021"]
[null,2,"接头",30,"GB/T 41168-2021"]
[null,3,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6673-2001"]
[null,4,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6672-2001"]
[null,5,"尺寸偏差/尺寸及偏差","30/项","GB/T 41168-2021"]
[null,6,"剥离力",120,"GB/T 41168-2021"]
[null,7,"剥离力",120,"GB/T 8808-1988"]
[null,8,"热合强度",200,"GB/T 41168-2021"]
[null,9,"拉断力",360,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,10,"断裂标称应变",80,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,11,"直角撕裂力",360,"QB/T 1130-1991"]
[null,12,"抗摆锤冲击能",100,"GB/T 8809-2015"]
[null,13,"水蒸气透过量",400,"GB/T 1037-2021"]
[null,14,"氧气透过量",600,"GB/T 1038.1-2022"]
[null,15,"耐压性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,16,"跌落性能",100,"GB/T 21302-2007"]
[null,17,"耐热性",100,"GB/T 41168-2021"]
[null,18,"穿刺强度",200,"GB/T 21302-2007"]
[null,19,"摩擦系数","100/项","GB/T 10006-2021"]
["食品包装用复合塑料盖膜",1,"外观质量",50,"GB/T 41220-2021"]
[null,2,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6673-2001"]
[null,3,"尺寸偏差","30/项","GB/T 6672-2001"]
[null,4,"尺寸偏差/尺寸及偏差","30/项","GB/T 41220-2021"]
[null,5,"接头",30,"GB/T 41220-2021"]
[null,6,"内层剥离力",120,"GB/T 8808-1988"]
[null,7,"热合强度",200,"GB/T 41220-2021"]
[null,8,"水蒸气透过量",400,"GB/T 1037-2021"]
[null,9,"氧气透过量",600,"GB/T 1038.1-2022"]
[null,10,"拉断力",360,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,11,"断裂标称应变",80,"GB/T 1040.3-2006"]
[null,12,"直角撕裂力",360,"QB/T 1130-1991"]
[null,13,"摩擦系数","100/项","GB/T 10006-2021"]
[null,14,"抗摆锤冲击能",100,"GB/T 8809-2015"]
[null,15,"耐热性",100,"GB/T 41220-2021"]
[null,16,"耐寒性",100,"GB/T 41220-2021"]
[null,17,"穿刺强度",200,"GB/T 21302-2007"]
[null,18,"透光率",80,"GB/T 2410-2008"]
[null,19,"雾度",80,"GB/T 2410-2008"]
["纸浆模塑餐具",1,"尺寸偏差","30/项","GB/T 36787-2018"]
[null,2,"容量偏差",40,"GB/T 36787-2018"]
[null,3,"漏水性",30,"GB/T 36787-2018"]
[null,4,"耐温性能",70,"GB/T 36787-2018"]
[null,5,"杯身挺度",150,"GB/T 36787-2018"]
[null,6,"负重性能",50,"GB/T 36787-2018"]
[null,7,"抗压性能",200,"GB/T 36787-2018"]
[null,8,"盒盖对折试验",50,"GB/T 36787-2018"]
[null,9,"跌落试验",100,"GB/T 36787-2018"]
[null,10,"交货水分",150,"GB/T 462-2023"]
[null,11,"外观",50,"GB/T 36787-2018"]
[null,12,"感官",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,13,"浸泡液",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,14,"总迁移量（浸泡时间＜10天）",350,"GB 31604.8-2021"]
[null,15,"总迁移量（浸泡时间≥10天）",700,"GB 31604.8-2021"]
[null,16,"重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）",150,"GB 31604.9-2016"]
[null,17,"铅（Pb）",200,"GB 31604.34-2016"]
[null,18,"铅（Pb）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,19,"砷（As）",200,"GB 31604.38-2016"]
[null,20,"砷（As）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,21,"荧光性物质",60,"GB 31604.47-2023"]
[null,22,"甲醛",150,"GB 31604.48-2016"]
[null,23,"1,3-二氯-2-丙醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,24,"3-氯-1,2-丙二醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,25,"大肠菌群",100,"GB 14934-2016"]
[null,26,"沙门氏菌",150,"GB 14934-2016"]
[null,27,"霉菌",120,"GB 4789.15-2016"]
["纸餐盒",1,"尺寸偏差","30/项","GB/T 27591-2025"]
[null,2,"容量偏差",40,"GB/T 27591-2025"]
[null,3,"负重性能",50,"GB/T 27591-2025"]
[null,4,"抗压强度",200,"GB/T 27591-2025"]
[null,5,"整体挺度",200,"GB/T 27591-2025"]
[null,6,"抗弯曲性能",200,"GB/T 27591-2025"]
[null,7,"盒盖对折试验",50,"GB/T 27591-2025"]
[null,8,"耐酯度",50,"GB/T 22805.2-2008"]
[null,9,"漏水性",30,"GB/T 27591-2025"]
[null,10,"耐温性能",70,"GB/T 27591-2025"]
[null,11,"内装量短缺量",50,"GB/T 27591-2025"]
[null,12,"外观质量",50,"GB/T 27591-2025"]
[null,13,"配合性",30,"GB/T 27591-2025"]
[null,14,"生物分解性能",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,15,"崩解程度",35000,"GB/T 39951-2021"]
["食品包装用水性涂布纸和纸板",1,"定量偏差",200,"GB/T 451.2-2023"]
[null,2,"横幅厚度差",30,"GB/T 451.3-2002"]
[null,3,"吸水性",150,"GB/T 1540-2002"]
[null,4,"耐脂度",50,"GB/T 22805.2-2008"]
[null,5,"耐脂度",50,"GB/T 36392-2018"]
[null,6,"渗漏性能",70,"GB/T 44834-2024"]
[null,7,"边渗透质量",150,"GB/T 31905-2015"]
[null,8,"热封强度",200,"GB/T 25436-2023"]
[null,9,"耐破指数",300,"GB/T 454-2020"]
[null,10,"抗张指数（纵横平均）",200,"GB/T 12914-2008"]
[null,11,"抗黏性",50,"GB/T 44834-2024"]
[null,12,"润湿张力",200,"GB/T 36392-2018"]
[null,13,"交货水分",150,"GB/T 462-2023"]
[null,14,"外观质量",50,"GB/T 44834-2024"]
[null,15,"尺寸偏差及斜度","30/项","GB/T 451.1-2002"]
["铝箔衬纸",1,"外观质量",50,"QB/T 1704-2010"]
[null,2,"定量",200,"GB/T 451.2-2023"]
[null,3,"纵向抗张强度",200,"GB/T 12914-2008"]
[null,4,"施胶度",100,"GB/T 460-2008"]
[null,5,"平滑度（光面）",100,"GB/T 456-2002"]
[null,6,"亮度（白度）",200,"GB/T 7974-2013"]
[null,7,"荧光亮度（荧光白度）",200,"GB/T 7974-2013"]
[null,8,"纵向耐折度",200,"GB/T 457-2008"]
[null,9,"尘埃度",50,"GB/T 1541-2013"]
[null,10,"水分",150,"GB/T 462-2023"]
[null,11,"灰分",100,"GB/T 742-2018"]
[null,12,"尺寸偏差","30/项","GB/T 451.1-2002"]
[null,13,"感官",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,14,"浸泡液",30,"GB 4806.8-2022"]
[null,15,"总迁移量（浸泡时间＜10天）",350,"GB 31604.8-2021"]
[null,16,"总迁移量（浸泡时间≥10天）",700,"GB 31604.8-2021"]
[null,17,"重金属（以Pb计）   4%乙酸 （体积分数）（60℃，2h）",150,"GB 31604.9-2016"]
[null,18,"铅（Pb）",200,"GB 31604.34-2016"]
[null,19,"铅（Pb）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,20,"砷（As）",200,"GB 31604.38-2016"]
[null,21,"砷（As）",200,"GB 31604.49-2023"]
[null,22,"荧光性物质",60,"GB 31604.47-2023"]
[null,23,"甲醛",150,"GB 31604.48-2016"]
[null,24,"1,3-二氯-2-丙醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,25,"3-氯-1,2-丙二醇",1000,"GB 4806.8-2022"]
[null,26,"大肠菌群",100,"GB 14934-2016"]
[null,27,"沙门氏菌",150,"GB 14934-2016"]
[null,28,"霉菌",120,"GB 4789.15-2016"]
["食品包装用淋膜纸和纸板",1,"外观质量",50,"GB/T 36392-2025"]
[null,2,"定量偏差",200,"GB/T 451.2-2023"]
[null,3,"横幅厚度差",30,"GB/T 451.3-2002"]
[null,4,"膜定量偏差",200,"GB/T 36392-2025"]
[null,5,"黏合程度",50,"GB/T 36392-2025"]
[null,6,"膜孔眼",50,"GB/T 36392-2025"]
[null,7,"耐脂度",50,"GB/T 36392-2025"]
[null,8,"渗漏性能",70,"GB/T 36392-2025"]
[null,9,"边渗透距离",150,"GB/T 31905-2015"]
[null,10,"边渗透质量",150,"GB/T 31905-2015"]
[null,11,"润湿张力",200,"GB/T 36392-2025"]
[null,12,"交货水分",150,"GB/T 462-2023"]
[null,14,"尺寸偏差及偏斜度","30/项","GB/T 451.1-2002"]
[null,15,"印刷质量","30/项","GB/T 36392-2025"]
[null,16,"生物分解性能",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,17,"生物分解性能",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,18,"生物分解性能",35000,"GB/T 39951-2021"]
[null,19,"崩解程度",35000,"GB/T 39951-2021"]
["包装容器 塑料防盗瓶盖",1,"耐冲击性能",200," GB/T 17876-2010"]
["聚丙烯饮用吸管",1,"包装压痕和外观",50,"GB/T 24693-2009"]
[null,2,"包装数量",50,"GB/T 24693-2009"]
["食品用塑料自粘保鲜膜质量通则",1,"开卷性",100,"GB/T 10457-2021"]
[null,2,"防雾性",50,"GB/T 10457-2021"]
["液体食品无菌包装用复合袋",1,"耐压性能",100,"GB/T 18454-2019"]
[null,2,"跌落性能",100,"GB/T 18454-2019"]
[null,3,"辐射灭菌状态标识",100,"GB/T 18454-2019"]
[null,4,"菌落总数",250,"GB/T 18454-2019"]
[null,5,"霉菌",120,"GB/T 18454-2019"]
[null,6,"酵母菌",120,"GB/T 18454-2019"]
[null,7,"大肠菌群",100,"GB/T 18454-2019"]
[null,8,"金黄色葡萄球菌",350,"GB/T 18454-2019"]
[null,9,"沙门氏菌",150,"GB/T 18454-2019"]
[null,10,"志贺氏菌",150,"GB/T 18454-2019"]
[null,11,"溶血性链球菌",150,"GB/T 18454-2019"]
["塑料一次性餐饮具",1,"微波炉高频加热性能",100,"GB/T 18006.1-2009"]
[null,2,"微波炉耐温性",100,"GB/T 18006.1-2009"]
["车用乙醇汽油",1,"其他有机含氧化合物含量",2000,"NB/SH/T 0994-2019"]
[null,2,"苯胺类化合物总含量",2000,"NB/SH/T 0994-2019"]
[null,3,"氯含量",300,"NB/SH/T 6056-2022"]
[null,4,"硅含量",500,"GB/T 33647-2017"]
["车用乙醇汽油调合组分油",1,"有机含氧化合物含量",2000,"NB/SH/T 0994-2019"]
[null,3,"苯胺类化合物总含量",2000,"GB/T 32693-2016"]
[null,4,"氯含量",300,"SH/T 1147-2025"]
[null,5,"硅含量",500,"GB/T 33647-2017"]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}