{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["电器","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电器","index":0,"n_rows":3835,"n_cols":4,"rows_kept":3835,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电器检测中心收费标准"]
["产品名称","名称1","检测方法","标准收费"]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","电气间隙、爬电距离和穿通绝缘距离",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.1-1998（国家中心CMA，省CMA，CNAS）","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.1-2005","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["用和类似用途电器噪声限值 GB 19606-2004 ","家用和类似用途电器噪声 ",null,1200]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：电熨斗的特殊要求 GB 4706.2-2007","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器的特殊要求 GB 4706.7-2014","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 GB 4706.8-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","外观","QB/T 2994-2020",60]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","尺寸及形状误差","QB/T 2994-2020",200]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","电源线及连接软线的长度","QB/T 2994-2020",60]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","电磁辐射","QB/T 2994-2020",1000]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","温升及其均匀性","QB/T 2994-2020",960]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","控制装置","QB/T 2994-2020",480]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","清洗","QB/T 2994-2020",2860]
["电热毯、电热垫和电热褥垫 QB/T 2994-2008","安全使用年限","QB/T 2994-2020",60]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB 4706.9-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 4706.10-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 快热式电热水器的特殊要求 GB 4706.11-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全  储水式电热水器的特殊要求 GB 4706.12-2006","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","结构要求",null,50]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","额定容量",null,300]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","加热效率",null,300]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","24h固有能效",null,3500]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","热水输出率",null,1200]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","刻度误差",null,100]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","温度回差（微差）",null,100]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","容器脉冲压力",null,6000]
["储水式电热水器 GB/T 20289-2006","标志、包装、运输、储存",null,80]
["储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008","能效限定值及能效等级 ",null,3000]
["储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008","热水输出率",null,2000]
["储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB 21519-2008","24h固有能耗系数",null,2000]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求 GB 4706.13-2014","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","尺寸和容量的测量",null,1000]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","门、盖或抽屉的气密性试验",null,100]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","门或盖的开启力试验",null,100]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","门、盖或抽屉的耐久性试验",null,2900]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","搁架和类似部件的机械强度试验",null,60]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","储藏温度试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","冷冻能力试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","负载温度回升试验",null,800]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","降温试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","耗电量试验",null,3500]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","凝露试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","制冰能力试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","冷却能力试验",null,1600]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","电镀件盐雾试验",null,100]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","表面涂层试验",null,780]
["家用和类似用途制冷器具 GB/T 8059-2016","噪声试验",null,1000]
["家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015","能效限定值及能效等级",null,6000]
["家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015","总有效容积",null,1500]
["家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015","标准耗电量",null,2000]
["家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级 GB 12021.2-2015","综合耗电量",null,2000]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.14-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途的毛发护理器具 QB/T 1876-2010","安全要求",null,4000]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求 GB 4706.17-2010","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
[" 电冰箱用全封闭型电动机-压缩机 GB/T 9098-2008","产品技术规格书",null,10000]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","安全要求",null,2500]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","蒸煮容器",null,500]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","传导热效率",null,1500]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","保温温度",null,1000]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","保温能耗",null,1000]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","待机能耗",null,500]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","蒸煮均匀性",null,200]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","时钟偏差",null,300]
["电饭锅及类似器具 QB/T 4099-2010","气密性",null,200]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 微波炉,包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.21-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 4706.22-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","洗净性能",null,580]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","对织物磨损率",null,500]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","漂洗性能",null,580]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","噪声",null,800]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","脱水性能",null,500]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","进水管和排水管弯曲性能",null,800]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","振动性能",null,800]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","无故障运行",null,20000]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","用电量",null,300]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","用水量",null,300]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","功耗",null,300]
["家用和类似用途电动洗衣机 GB/T 4288-2008","烘干量",null,300]
["电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013","能效水效限定值及等级",null,6000]
["电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013","额定值",null,1500]
["电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013","耗电量",null,1500]
["电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013","用水量",null,1500]
["电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB 12021.4-2013","洗净比",null,1500]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","输出风量",null,2000]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","能效值",null,300]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","调速",null,300]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","噪声",null,500]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","摇头机构、导风轮和回转机构",null,200]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","仰俯角调节",null,200]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","一般结构",null,100]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","外观",null,500]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","尺寸",null,500]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","重量",null,100]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","运转试验",null,1000]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","功率",null,300]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","绝缘电阻",null,300]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","介电强度",null,300]
["GB/T 13380-2007 《交流电风扇和调整器》","温升试验",null,600]
["GB 12021.9-2008 《交流电风扇能效限定值及能效等级》","能效限定值及能效等级",null,1500]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","风量",null,2000]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","电动机输入功率",null,200]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","功率因数",null,300]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","噪声",null,500]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","A型开敞式换气扇抗反转启动",null,500]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","调速",null,300]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","一般结构",null,500]
["GB/T 14806-2003 《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》","外观",null,500]
["GB 32049-2015 《家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级》","能效限定值及能效等级",null,1500]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","通用要求",null,500]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","安全性能",null,3000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","空气性能",null,2000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","噪声",null,600]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","调速",null,200]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","照明",null,600]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","结构要求",null,600]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","外观",null,600]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","寿命",null,25700]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","气味降低度",null,3000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","油脂分离度",null,3000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","不沾油涂层",null,3000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","包装性能",null,4500]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","标志、包装、运输和贮存",null,1000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","风量",null,1000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","待机功率",null,1000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","关机功率",null,1000]
["GB/T 17713-2011 《吸油烟机》","全压效率",null,1000]
["GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》","能效限定值及能效等级",null,2500]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.29-2008 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","外观要求",null,60]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","耐高温性能",null,960]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","湿热环境存储",null,2280]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","耐低温性能",null,140]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","倾跌性能",null,200]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","自动关机性能",null,200]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","最大输入功率",null,800]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","功率调节范围",null,800]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","热效率",null,2000]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","大件物品加热性能",null,500]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","噪声",null,1000]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","连续工作时间",null,800]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","温度控制及控制精度要求",null,1000]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","待机状态功率",null,800]
["GB/T 23128-2008 《电磁灶》","耐候性能",null,60]
["B 21456-2014 《家用电磁灶能效限定值及能源效率等级》 ","能效限定值及能效等级",null,2000]
["B 21456-2014 《家用电磁灶能效限定值及能源效率等级》 ","待机状态功率",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","搅碎性能",null,2000]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","噪声试验",null,500]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","控制开关性能",null,800]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","刀具硬度性能",null,600]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","电镀件盐雾试验",null,960]
["GB/T 15854-2008 《食物搅碎器》","油漆件湿热试验",null,960]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","刀片的硬度和耐腐蚀性",null,600]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","噪声",null,500]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","水平位移",null,500]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","性能要求",null,1000]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","性能要求",null,1000]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","性能要求",null,1000]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","性能要求",null,1000]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","性能要求",null,1000]
["GB/T 15854-2021食物搅拌器 ","寿命",null,10000]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.31-2008 《家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","标志和说明",null,120]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","发热",null,1200]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,850]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","耐潮湿",null,1150]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","耐久性",null,800]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","非正常工作",null,3050]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","稳定性和机械危险",null,840]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","机械强度",null,820]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","结构",null,1000]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","内部布线",null,300]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","元件",null,500]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","接地措施",null,600]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","耐热和耐燃",null,800]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","防锈",null,300]
["GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 ","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","制冷系统密封性能",null,300]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","制冷量",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","制冷消耗功率",null,600]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","热泵制热量",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","热泵制热消耗功率",null,600]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","电热装置制热消耗功率",null,600]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","最大运行制冷",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","最小运行制冷",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","热泵最大运行制热",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","热泵最小运行制热",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","冻结",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","凝露",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","凝结水排除能力",null,300]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","自动除霜",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","噪声",null,1000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","能效比",null,300]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","性能系数",null,300]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","耐候性能",null,960]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","包装强度",null,500]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","运输强度",null,500]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","可靠性寿命",null,1000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","季节能源消耗效率",null,6600]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","外观检查",null,100]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","标志、包装、运输和贮存",null,500]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","制热量",null,6000]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","一般检查",null,300]
["GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》","风量",null,600]
["GB 12021.3-2010 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》 ","能效限定值及能效等级",null,6800]
["GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》","能效限定值及能效等级",null,6600]
["GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》","能效限定值及能效等级",null,36000]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.33-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.35-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","发热",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","耐久性",null,800]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","机械强度",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","结构",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","内部布线",null,300]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","元件",null,180]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","接地措施",null,600]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","防锈",null,300]
[" GB 4706.36-2014 《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.38-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.39-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.40-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.41-2005 《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.43-2005 《家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式房间加热器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.45-2008 《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.46-2014 《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.47-2014 《家用和类似用途电器的安全 动物繁殖和饲养用电加热器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.49-2008 《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.51-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电热食品和陶瓷餐具保温器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.52-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.53-2008 《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.55-2008 《家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.56-2008 《家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.57-2008 《家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.58-2010 《家用和类似用途电器的安全 水床加热器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","标志和说明",null,120]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","发热",null,1200]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,850]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1150]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","非正常工作",null,3050]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,840]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","机械强度",null,820]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","结构",null,1000]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","元件",null,500]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》","防水等级",null,1000]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.60-2008 《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.61-2008 《家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.66-2008 《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.67-2008 《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.68-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","标志和说明",null,100]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","对触及带电部件的防护",null,330]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电动器具的启动",null,250]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","输入功率和电流",null,800]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","发热",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","瞬态过电压",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐潮湿",null,1000]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","泄漏电流和电气强度",null,800]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐久性",null,800]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","非正常工作",null,900]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","稳定性和机械危险",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","机械强度",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","结构",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","内部布线",null,300]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","元件",null,180]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电源连接和外部软线",null,300]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","外部导线用接线端子",null,120]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","接地措施",null,600]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","螺钉和连接",null,140]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","防锈",null,300]
["GB 4706.69-2008 《家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置的特殊要求》","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","标志和说明",null,100]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","对触及带电部件的防护",null,330]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","电动器具的启动",null,250]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","输入功率和电流",null,800]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","发热",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","瞬态过电压",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","耐潮湿",null,1000]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","泄漏电流和电气强度",null,800]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","耐久性",null,800]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","非正常工作",null,900]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","稳定性和机械危险",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","机械强度",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","结构",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","内部布线",null,300]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","元件",null,180]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","电源连接和外部软线",null,300]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","外部导线用接线端子",null,120]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","接地措施",null,600]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","螺钉和连接",null,140]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","防锈",null,300]
["用和类似用途电器的安全 时钟的特殊要求 GB 4706.70-2008 IEC 60335-2-26:2005 ","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 加热和供水装置固定循环泵的特殊要求GB 4706.71-2008IEC 60335-2-51:2005","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用售卖机的特殊要求 GB 4706.72-2008IEC 60335-2-75:2002","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 涡流浴缸和涡流水疗器具的特殊要求 GB4706.73-2008IEC 60335-2-60:2005(Ed3.1)","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 缝纫机的特殊要求 GB 4706.74-2008IEC 60335-2-28:2005","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.75-2008 IEC 60335-2-73:2002 7","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求 GB 4706.76-2008 IEC 60335-2-59:2006(Ed3.1)","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器的特殊要求 GB 4706.77-2008 IEC 60335-2-74:2006","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求 GB 4706.80-2014 IEC 60335-2-81:2012","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 挥发器的特殊要求 GB 4706.81-2014 IEC 60335-2-101:2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热件的特殊要求 GB 4706.82-2014 IEC 60335-2-96:2009","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:夹烫机的特殊要求 GB 4706.83-2007 IEC 60335-2-44:2002","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全第2 部分:织物蒸汽机的特殊要求 GB 4706.84-2007 IEC 60335-2-85:2002","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 紫外线和红外线辐射皮肤器具的特殊要求 GB 4706.85-2008 IEC 60335-2-27:2004(Ed4.1)","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机的特殊要求 GB 4706.95-2008 IEC 60335-2-99:2003","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","非正常工作",null,2000]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 GB 4706.101-2010IEC 60335-2-97:2009","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 GB 4706.106-2011 IEC 60335-2-78:2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","标志和说明",null,100]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","对触及带电部件的防护",null,330]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","电动器具的启动",null,250]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","输入功率和电流",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","发热",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","瞬态过电压",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","耐潮湿",null,1000]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","泄漏电流和电气强度",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","耐久性",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","非正常工作",null,900]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","稳定性和机械危险",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","机械强度",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","结构",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","内部布线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","元件",null,180]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","电源连接和外部软线",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","外部导线用接线端子",null,120]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","接地措施",null,600]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","螺钉和连接",null,140]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","防锈",null,300]
["家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求 GB 4706.107-2012","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","耐压性试验",null,1500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","密封性试验",null,1500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","启动和运转试验",null,2000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","风量试验",null,1000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","输入功率试验",null,1000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","供冷量试验",null,3000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","供热量试验",null,3000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","水量和水阻试验",null,3500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","噪声试验",null,5000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","凝露试验",null,3000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","凝结水处理试验",null,1500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","绝缘电阻试验",null,500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","电气强度试验",null,500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","电机绕组温升试验",null,2000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","泄漏电流试验",null,500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","接地电阻试验",null,500]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","湿热试验",null,3000]
["风机盘管机组 GB/T 19232-2003","标志和包装",null,100]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","耐压性试验",null,1500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","密封性试验",null,1500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","启动和运转试验",null,2000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","风量试验",null,1000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","输入功率试验",null,1000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","供冷量试验",null,3000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","供热量试验",null,3000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","水量和水阻试验",null,3500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","噪声试验",null,5000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","凝露试验",null,3000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","凝结水处理试验",null,1500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","绝缘电阻试验",null,500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","电气强度试验",null,500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","电机绕组温升试验",null,2000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","泄漏电流试验",null,500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","接地电阻试验",null,500]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","湿热试验",null,3000]
["《风机盘管机组 》GB/T 19232-2019","标志和包装",null,100]
["软冰淇淋机 GB/T 20978-2007","噪声",null,1000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","一般要求",null,7000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","结构要求",null,2000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","耐候性要求",null,2000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","气密性和承压要求",null,300]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","热泵热水器名义工况性能要求",null,1500]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","热泵热水器考核工况性能要求",null,14000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","热水储存性能",null,1600]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","包装要求",null,3000]
["家用和类似用途热泵热水器 GB/T 23137-2008","辅助电加热装置制热消耗功率",null,470]
["热泵热水机（器）能效限定值及能效等级 GB 29541-2013","能效限定值及能效等级",null,4000]
["加湿器 GB/T 23332-2009","外观",null,200]
["加湿器 GB/T 23332-2009","加湿量",null,500]
["加湿器 GB/T 23332-2009","加湿效率",null,500]
["加湿器 GB/T 23332-2009","噪声",null,800]
["加湿器 GB/T 23332-2009","耐久性",null,5000]
["加湿器 GB/T 23332-2009","整机渗漏要求",null,300]
["加湿器 GB/T 23332-2009","额定水箱容量",null,200]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","热水出水温度",null,200]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","制热水能力",null,1000]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","冷水出水温度",null,200]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","制冷水能力",null,1000]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","出水阀流量",null,300]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","窜温",null,380]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","承重能力",null,300]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","水路密封性能",null,150]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","制冷系统密封性能",null,400]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","噪声",null,600]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","振动",null,300]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","防烫伤要求",null,200]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","耐久要求",null,3000]
["冷热饮水机 GB/T 22090-2008","耗电量",null,1680]
["饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014","能效限定值及能效等级",null,3000]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","外观",null,100]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","电加热器工作温度及偏差",null,960]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","电压波动特性",null,480]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","标志和说明",null,100]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","对触及带电部件的防护",null,330]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","输入功率",null,800]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","发热",null,600]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","泄漏电流",null,320]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","电气强度",null,780]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","耐久性",null,800]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","非正常工作",null,1100]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","机械强度",null,600]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","结构",null,600]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","电源连接和外部软线、插头",null,500]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","爬电距离和电气间隙",null,300]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","耐热",null,600]
["电热片蚊香用恒温电加热器 QB/T 1741-2004","防锈性",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","标志和说明",null,100]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","对触及带电部件的防护",null,330]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","电动器具的启动",null,250]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","输入功率和电流",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","发热",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","工作温度下的泄漏电流和电气强度",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","瞬态过电压",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","耐潮湿",null,1000]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","泄漏电流和电气强度",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","变压器和相关电路的过载保护",null,180]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","耐久性",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","非正常工作",null,900]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","稳定性和机械危险",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","机械强度",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","结构",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","内部布线",null,300]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","元件",null,180]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","电源连接和外部软线",null,300]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","外部导线用接线端子",null,120]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","接地措施",null,600]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","螺钉和连接",null,140]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","电气间隙、爬电距离和固体绝缘",null,300]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","耐热和耐燃（含耐漏电起痕）",null,800]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","防锈",null,300]
["食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008","辐射、毒性和类似危险",null,1000]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","一般要求",null,60]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","安全要求",null,2500]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","输出风量",null,2000]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","蒸发量",null,1000]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","能效比（EER）",null,700]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","噪声",null,500]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","放漏水性能",null,200]
["蒸发式冷风扇 GB/T 23333-2009","无故障运行",null,1500]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","标记",null,100]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","结构",null,600]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","接地规定",null,300]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","防触电保护",null,500]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","绝缘电阻和电气强度",null,1000]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","绝缘电阻和电气强度",null,350]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","绝缘电阻和电气强度",null,350]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","耐久性试验和热试验",null,12000]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","耐久性试验和热试验",null,600]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","耐热、耐火和耐起痕",null,500]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","耐热、耐火和耐起痕",null,500]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","耐热、耐火和耐起痕",null,500]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第1部分:一般要求与试验GB 7000.1-2015 IEC 60598-1:2014","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具GB 7000.2-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","标记","GB 7000.4-2007",100]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","结构","GB 7000.4-2007",400]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","外部接线和内部接线","GB 7000.4-2007",200]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","接地规定","GB 7000.4-2007",300]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","防触电保护",null,300]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","绝缘电阻和电气强度",null,400]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","爬电距离和电气间隙",null,500]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具GB 7000.4-2007","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","防触电保护",null,400]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具GB 7000.6-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","标记",null,100]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","结构",null,540]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","外部接线和内部接线",null,200]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","接地规定",null,300]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","防触电保护",null,300]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","绝缘电阻和电气强度",null,600]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","爬电距离和电气间隙",null,500]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","耐久性试验和热试验",null,1200]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","螺纹接线端子",null,100]
["投光灯具安全要求GB 7000.7-2005","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","防触电保护",null,400]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串GB 7000.9-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","耐久性试验和热试验",null,600]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","耐久性试验和热试验",null,600]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具GB 7000.201-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具GB 7000.202-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","标记",null,100]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","结构",null,600]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","接地规定",null,300]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","防尘和防水",null,800]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","防尘和防水",null,800]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","耐久性试验和热试验",null,12000]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013","接线端子",null,100]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","防尘、防固体异物和防水",null,1600]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","电性能",null,1000]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","光度性能",null,2000]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","色度",null,2000]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","配光曲线",null,800]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","两种状态的光输出的比值",null,1200]
["《道路与街路照明灯具 性能要求》GB/T 24827-2009","电能（11h）",null,1500]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","绝缘电阻和电气强度",null,1000]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","绝缘电阻和电气强度",null,350]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","绝缘电阻和电气强度",null,350]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","耐久性试验和热试验",null,12000]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,500]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具GB 7000.204-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","结构",null,400]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","防触电保护",null,300]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","绝缘电阻和电气强度",null,400]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","爬电距离和电气间隙",null,200]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具GB 7000.207-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯GB 7000.208-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","防触电保护",null,500]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具GB 7000.217-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","防触电保护",null,400]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具GB 7000.218-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","结构",null,600]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","防触电保护",null,400]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","绝缘电阻和电气强度",null,700]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","爬电距离和电气间隙",null,600]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具GB 7000.219-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","标记",null,100]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","结构",null,400]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","外部接线和内部接线",null,200]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","接地规定",null,300]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","防触电保护",null,300]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","防尘、防固体异物和防水",null,800]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","绝缘电阻和电气强度",null,400]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","爬电距离和电气间隙",null,200]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","耐久性试验和热试验",null,1200]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","耐热、耐火和耐起痕",null,300]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","螺纹接线端子",null,100]
["灯具 第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具GB 7000.225-2008","无螺纹连接端子和电气连接件",null,100]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","标记",null,100]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","产品的信息要求",null,100]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","灯具的安全",null,1000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","道路照明灯具能效",null,2000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","灯具结构",null,1000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","灯具电参数及灯具中的光源",null,1000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","灯具外壳防护等级",null,1600]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","影响灯具寿命的关键件",null,1200]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","道路照明灯具的光学性能",null,2000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","电性能",null,1000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","光度性能",null,2000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","色度",null,2000]
["道路与街路照明灯具性能要求GB/T 24827-2015","配光曲线",null,2000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","安全要求",null,1000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","外形尺寸",null,100]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","灯功率",null,500]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","功率因数",null,500]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","光度分布",null,1000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","初始光效和光通量",null,2000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","平均寿命",null,12000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","光通维持率",null,12000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","开关次数",null,3000]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","电磁兼容",null,15500]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","颜色特性",null,600]
["道路照明用LED灯 性能要求GB/T 24907-2010","耐久性",null,12000]
["装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010","外观",null,50]
["装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010","光度性能",null,2000]
["装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010","电参数",null,1000]
["装饰照明用LED灯GB/T 24909-2010","寿命",null,12000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","电性能",null,500]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","电性能",null,500]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","电性能",null,500]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","电性能",null,500]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","光度性能",null,2000]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","结构要求",null,360]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","热试验",null,1200]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","低温工作适宜性",null,500]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","标记",null,10]
["LED筒灯性能要求GB/T 29294-2012","色度",null,2000]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","适用工作电压/工作温度",null,3000]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","灯的外形尺寸",null,10]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","灯功率",null,500]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","功率因数",null,500]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","早期失效",null,240]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","光通量",null,2000]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","初始光效",null,2000]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","光束角",null,1200]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","中心光强",null,1200]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","颜色参数",null,1500]
["反射型自镇流LED灯 性能要求GB/T 29296-2012","寿命",null,12000]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","电性能",null,1000]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","光度性能",null,2000]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","结构要求",null,360]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","热试验",null,1200]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","低温工作适宜性",null,500]
["嵌入式LED灯具性能要求GB/T 30413-2013","标记",null,10]
["高压钠灯能效限定值及能效等级GB 19573-2004","能效限定值及能效等级",null,2000]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","标志",null,100]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","互换性",null,200]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","防触电保护",null,300]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度",null,2000]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","机械强度",null,300]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","灯头温升",null,800]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","耐热性",null,1000]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","防火与防燃",null,600]
["普通照明用自镇流灯的安全要求GB 16844-2008","故障状态",null,800]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","灯的外形尺寸",null,100]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","启动特性",null,1000]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","灯功率",null,1000]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","功率因数",null,500]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","初始光效/光通量",null,2000]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","颜色特征",null,600]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","寿命",null,4800]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","光通维持率",null,3400]
["普通照明用自镇流荧光灯 性能要求GB/T 17263-2013","谐波",null,1200]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","灯的外形尺寸",null,100]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","灯功率",null,500]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","功率因数",null,500]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","初始光效",null,2000]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","颜色特征",null,600]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","寿命",null,12000]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","质量",null,100]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","标志、包装",null,100]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","电性能",null,1000]
["普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求GB/T 24908-2014","光学性能（含显色指数、色温、色坐标等）",null,2000]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","标志",null,10]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","灯头的机械要求",null,50]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","绝缘电阻",null,400]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","介电强度",null,55]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","可能会意外带电的部件",null,25]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","耐热与防火",null,250]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","灯头的爬电距离",null,25]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","灯头温升",null,300]
["单端荧光灯的安全要求GB 16843-2008","抗无线电干扰电容器",null,250]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","灯头",null,50]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","尺寸",null,10]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","启动特性",null,360]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","电特性",null,1000]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","阴极特性",null,600]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","光特性",null,2000]
["单端荧光灯 性能要求GB/T 17262-2011","寿命及光通维持率",null,3400]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","加热试验之后的灯头结构和组装（Fa6和Fa8灯头除外)",null,1500]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","绝缘电阻",null,400]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","介电强度",null,55]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","意外带电部件",null,25]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","耐热",null,250]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","灯头爬电距离",null,25]
["双端荧光灯 安全要求GB 18774-2002","灯头温升",null,300]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","灯头",null,50]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","尺寸",null,10]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","启动特性",null,240]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","电气和阴极特性",null,1000]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","光特性",null,2000]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","光通维持率和寿命",null,12000]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","标志",null,10]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","灯的功率和电流",null,1000]
["双端荧光灯 性能要求GB/T 10682-2010","能效等级",null,2000]
["管形荧光灯用镇流器 性能要求GB 14044-2008","标志",null,50]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","标志",null,50]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","启动条件",null,1500]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","线路功率因数",null,100]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","电源电流",null,100]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","导入任一阴极引线的最大电流",null,200]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","灯的工作电流波形",null,300]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","声频阻抗",null,2500]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","异常条件下的工作试验",null,1000]
["管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB/T 15144-2009","耐久性",null,3000]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","对意外接触螺口灯座的防护",null,100]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","灯头温升",null,250]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","耐扭矩性",null,350]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","装有B15d、B22d、E26/50X39及E27/51X39灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻",null,450]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","意外带电部件",null,100]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","装有B15d和B22d灯头的灯的爬电距离",null,100]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","寿终安全性",null,400]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","互换性",null,1200]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","灯具设计要求",null,400]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","灯的特性和要求",null,400]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","符合性情况",null,400]
["白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯GB 14196.1-2008","标志",null,100]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","标志",null,50]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","对意外接触螺口灯座的防护",null,50]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","灯头温升",null,600]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","耐扭矩性",null,180]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","装有B15d、B22d、E26/50X39及E27/51X39灯头和带有绝缘裙边灯头的灯的绝缘电阻",null,230]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","意外带电部件",null,50]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","装有B15d和B22d灯头的灯的爬电距离",null,50]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","寿终安全性",null,250]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","互换性",null,650]
["白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯GB 14196.2-2008","紫外辐射",null,1200]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","尺寸",null,80]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","功率",null,1000]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","光特性",null,2000]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","光通维持率和中心光强维持率",null,12000]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","寿命",null,12000]
["卤钨灯（非机动车辆用）性能要求GB/T 14094-2016","标志",null,60]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灯头的尺寸要求",null,80]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灯头爬电距离",null,50]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灯头定位键",null,80]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灯头/玻壳的结椅和 组装（加热试验之后）一拉力试验",null,1500]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灯头/玻壳的结构和组装（加热试验之 后）一扭力试验",null,1500]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","意外带电部件",null,25]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","绝缘电阻",null,55]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","介电强度",null,55]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","耐热试验",null,1000]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","灼热丝试验",null,200]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","标志（非自屏蔽）",null,60]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","紫外辐射(非自屏蔽)",null,1200]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","标志（自屏蔽>",null,60]
["放电灯(荧光灯除外)安全要求GB 19652-2005","紫外辐射（自屏蔽）",null,1200]
["高压钠灯GB/T 13259-2005","温升",null,300]
["高压钠灯GB/T 13259-2005","额定电压下配用基镇流器时灯的电特性",null,600]
["高压钠灯GB/T 13259-2005","灯的特性参数",null,1000]
["高压汞灯 性能要求GB/T 21093-2007","尺寸和灯头型号",null,260]
["高压汞灯 性能要求GB/T 21093-2007","灯电压",null,1000]
["高压汞灯 性能要求GB/T 21093-2007","启动时间",null,600]
["高压汞灯 性能要求GB/T 21093-2007","光通量",null,2000]
["高压汞灯 性能要求GB/T 21093-2007","标准的正确度和清晰度",null,10]
["道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求GB 15766.1-2008","初始光电性能要求",null,2000]
["道路机动车辆灯泡 性能要求GB/T 15766.2-2016","光通维持率",null,12000]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","标志",null,20]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","防触电保护",null,150]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","接线端子",null,120]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","接地装置",null,40]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","结构",null,580]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","耐潮湿，绝缘电阻和介电强度",null,800]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","机械强度",null,230]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","螺钉、载流部件及连接件",null,120]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","爬电距离和电气间隙",null,60]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","耐久性",null,500]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","耐热与防火",null,2600]
["杂类灯座 第1部分：一般要求和试验GB 19651.1-2008","抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性",null,180]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","标志",null,20]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","防触电保护",null,150]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","接线端子",null,120]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","接地装置",null,40]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","结构",null,580]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","耐潮湿，绝缘电阻和介电强度",null,800]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","机械强度",null,230]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","螺钉、载流部件及连接件",null,120]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","爬电距离和电气间隙",null,60]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","耐久性",null,500]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","耐热与防火",null,2600]
["杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求GB 19651.3-2008","抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性",null,180]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","标志",null,30]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","接线端子",null,1200]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","保护接地装置",null,320]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","防止意外接触带电部件的措施",null,20]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","防潮与绝缘",null,780]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","介电强度",null,300]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","镇流器绕组的耐热试验",null,7200]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","故障状态",null,780]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","爬电距离和电气间隙",null,60]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","螺钉、载流部件和连接件",null,39]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","耐热、防火及耐漏电起痕",null,1290]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","耐腐蚀",null,310]
["灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求GB 19510.1-2009","异常状态",null,300]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","标志",null,30]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","接线端子",null,1200]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","保护接地装置",null,320]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","防止意外接触带电部件的措施",null,20]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","防潮与绝缘",null,780]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","介电强度",null,300]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","镇流器绕组的耐热试验",null,7200]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","故障状态",null,780]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","结构",null,580]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","爬电距离和电气间隙",null,60]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","螺钉、载流部件和连接件",null,39]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","耐热、防火及耐漏电起痕",null,1290]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","耐腐蚀",null,310]
["灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19510.14-2009","异常状态",null,300]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","标志",null,30]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","接线端子",null,1200]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","保护接地装置",null,320]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","防止意外接触带电部件的措施",null,20]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","防潮与绝缘",null,780]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","介电强度",null,300]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","镇流器绕组的耐热试验",null,7200]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","故障状态",null,780]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","结构",null,580]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","爬电距离和电气间隙",null,60]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","螺钉、载流部件和连接件",null,39]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","耐热、防火及耐漏电起痕",null,1290]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","耐腐蚀",null,310]
["灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求GB 19510.4-2009","异常状态",null,300]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","标志",null,39]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","接线端子",null,1200]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","保护接地装置",null,150]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","防止意外接触带电部件的措施",null,20]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","防潮与绝缘",null,880]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","介电强度",null,300]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","镇流器绕组的耐热试验",null,7200]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","故障状态",null,780]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","结构",null,352]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","爬电距离和电气间隙",null,30]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","螺钉、载流部件和连接件",null,39]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","耐热、防火及耐漏电起痕",null,820]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","耐腐蚀",null,310]
["灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求GB 19510.9-2009","异常状态",null,300]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","标志",null,100]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","互换性",null,200]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","意外接触带电部件的防护",null,300]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度",null,2000]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","机械强度",null,300]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","灯头温升",null,800]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","耐热性",null,1000]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","防火与防燃",null,600]
["普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求GB 24906-2010","故障状态",null,800]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","标志",null,10]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","接线端子",null,40]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","保护接地装置",null,40]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","防止意外接触带电部件的措施",null,25]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","防潮和绝缘",null,800]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","介电强度",null,400]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","故障状态",null,780]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","结构",null,352]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","爬电距离和电气间隙",null,25]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","螺钉、载流部件和连接件",null,40]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","耐热、防火及耐漏电起痕",null,250]
["普通照明用LED模块 安全要求GB 24819-2009","耐腐蚀",null,310]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","标志",null,50]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","输出电压和电流",null,280]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","线路总功率",null,100]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","电性能",null,1000]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","光学性能",null,2000]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","线路功率因数",null,100]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","电源电流",null,100]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","寿命",null,12000]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","光通维持率",null,12000]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","声频阻抗",null,2500]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","异常条件下的工作试验",null,1000]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","耐久性",null,3000]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","模块功率",null,1000]
["LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求GB/T 24825-2009","能效等级",null,2000]
["通照明用LED模块 性能要求GB/T 24823-2017 ","光度性能",null,2000]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","灯的主要尺寸及灯头型号",null,80]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","玻壳及荧光粉层质量",null,80]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","导线与灯头的焊接质量",null,50]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","灯的标志正确性、清晰度和牢固度",null,60]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","熄弧电压",null,600]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","功率",null,500]
["自镇流荧光高压汞灯QB/T 2050-2008","初始光效",null,2000]
["装饰灯泡QB/T 2055-2005","尺寸",null,80]
["装饰灯泡QB/T 2055-2005","功率",null,1000]
["装饰灯泡QB/T 2055-2005","初始光通量和寿命",null,13000]
["装饰灯泡QB/T 2055-2005","光通维持率",null,12000]
["装饰灯泡QB/T 2055-2005","寿命",null,12000]
["普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级GB 30255-2013","能效限定值及能源效率等级",null,3000]
["普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB 19043-2013","能效限定值及能源效率等级",null,3000]
["普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级GB 19044-2013","普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级",null,3000]
["单端荧光灯能效限定值及节能评价值GB 19415-2013","能效限定值及能源效率等级",null,3000]
["LED城市道路照明应用技术要求GB/T 31832-2015","光度要求",null,2000]
["LED城市道路照明应用技术要求GB/T 31832-2015","电气及安全要求",null,1000]
["灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006","曝辐限值",null,5000]
["灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006","灯和灯系统的测量",null,5000]
["《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008","电性能",null,1000]
["《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008","光度性能",null,2000]
["《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008","色度",null,2000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","灯具外观",null,200]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","标志",null,200]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","光度",null,1000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","光度",null,1000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","色品性能",null,250]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","色品性能",null,250]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","波动深度和瞬态光伪像",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","波动深度和瞬态光伪像",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","波动深度和瞬态光伪像",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","功率",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","功率因数",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","台灯对人体的电磁辐射",null,2000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","视网膜蓝光危害",null,2000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","噪声",null,1000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","无线电骚扰特性",null,2000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","电源谐波电流限值",null,1000]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","灯具使用的光源及其控制装置",null,500]
["读写作业台灯性能要求GB/T 9473-2022","电源线",null,100]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","常温外部短路",null,650]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","高温外部短路",null,650]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","强制放电",null,650]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","强制放电",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","振动",null,1300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","加速度冲击",null,600]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","跌落",null,300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","挤压",null,600]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","热滥用",null,800]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","燃烧喷射",null,800]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","温度循环",null,2400]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","电池组环境安全试验",null,4890]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","电池组电安全试验",null,3300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","0.2ItA放电",null,1300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","倍率放电",null,1300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","高温放电",null,980]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","低温放电",null,1080]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","ESD",null,800]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","恒定湿热",null,420]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","低气压",null,500]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","低气压",null,2400]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","高温下模制壳体应力",null,3500]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","短路",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","过放电",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","重物冲击",null,600]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","重物冲击",null,600]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","尺寸",null,200]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","尺寸",null,75]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","尺寸",null,75]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","负极材料",null,300]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","放电性能",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","放电性能",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","安全装置动作",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","安全装置动作",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","贮存",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","圆柱形电池55摄氏度充电接受能力",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","贮存",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","过充电",null,650]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","过充电",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","圆柱形电池55摄氏度充电接受能力",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","过充电",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","过充电",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","内阻",null,500]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","内阻",null,880]
["便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求GB 31241-2022","内阻",null,880]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","外观及标识",null,100]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","接口",null,300]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","常温下的有效输出容量",null,1800]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","低温下的有效输出容量","GB/T 35590-2017",2000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","高温下的有效输出容量",null,2000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","容量保持能力",null,3000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","循环寿命",null,3000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","转换效率",null,200]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","输出电压",null,200]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","纹波和杂讯",null,500]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","充电状态下的电源适应性",null,300]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","安全保护功能",null,2000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","安全性",null,2000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","电磁兼容",null,3000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","恒定湿热",null,200]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","温度循环",null,2000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","振动",null,3000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","碰撞",null,3000]
["便携式数字设备用移动电源GB/T 35590-2017","自由跌落",null,500]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组","常温下的有效输出容量","GB/T 35590-2017 5.5.2.1",3000]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组","转换效率","GB/T 35590-2017 5.5.5",2000]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","外观",null,90]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","一般安全要求",null,100]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","常温外部短路",null,650]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","高温外部短路",null,650]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","加速度冲击",null,600]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","跌落",null,300]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","挤压",null,600]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","燃烧喷射",null,800]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","温度循环",null,2000]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","电池组环境安全试验",null,4890]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","电池组电安全试验",null,3300]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","尺寸",null,200]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","0.2ItA放电",null,1300]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","倍率放电",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","高温放电",null,980]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","低温放电",null,1080]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","ESD",null,800]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","恒定湿热",null,420]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","振动",null,330]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","低气压",null,2400]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","高温下模制壳体应力",null,3500]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","过充电",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","过放电",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","短路",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","热滥用",null,800]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","强制放电",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","重物冲击",null,600]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","负极材料",null,500]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","放电性能",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","安全装置动作",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","贮存",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","内阻",null,880]
["移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范GB/T 18287-2013","圆柱形电池55摄氏度充电接受能力",null,880]
["含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池第1部分：镉镍电池GB/T 22084.1-2008\nIEC 61951-1:2003","标志",null,10]
["含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008\nIEC 61952-1:2003","标志",null,100]
["含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008\nIEC 61952-1:2003","0.2ItA放电",null,880]
["含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组----便携式密封单体蓄电池 第2部分：金属氢化物镍电池GB/T 22084.2-2008\nIEC 61952-1:2003","负极材料",null,300]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","蓄电池型号、尺寸、分类、端子尺寸和极性",null,455]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","开路电压",null,130]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","容量",null,440]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","低温起动能力",null,550]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","充电接受能力",null,440]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","荷电保持能力",null,980]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","电解液保持能力",null,390]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","循环耐久能力",null,770]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","水损耗",null,770]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","耐振动性能",null,490]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","干式荷电（或湿式荷电）蓄电池启动能力",null,550]
["起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法GB 5008.1-2013\nIEC 60095-1:2006","干式荷电（或湿式荷电）蓄电池在未注电解液条件下贮存",null,550]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","蓄电池结构",null,500]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","外形尺寸",null,75]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","外观",null,100]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","蓄电池质量",null,100]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","2hr容量",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","大电流放电特性",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","容量保持率试验",null,980]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","充电接受能力",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","过放电",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","‘-15℃低温容量",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","蓄电池循环寿命",null,1000]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","密封反应效率",null,1500]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","开闭阀压力",null,1000]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","安全性",null,1000]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","耐振动能力",null,490]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","组合一致性",null,800]
["电动助力车用密封铅酸蓄电池GB/T 22199-2008","防爆能力",null,2000]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","外观",null,100]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","最大外形尺寸",null,200]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","极端",null,200]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","最大开路电压",null,250]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","最小平均放电量",null,850]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","负极材料",null,300]
["原电池分类、型号命名及基本特性GB/T 10077-2008 ","负荷电压",null,300]
["原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求GB／T 8897.2-2013 ","最大开路电压",null,900]
["原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求GB／T 8897.2-2013 ","最小平均放电时间",null,3600]
["用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014 ","外观、型号、尺寸、端子",null,380]
["用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014 ","20小时率容量",null,1000]
["用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014 ","1小时率容量",null,1000]
["用阀控式铅酸蓄电池GB/T 19639.1-2014 ","27分钟放电",null,1000]
["固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014","结构要求",null,380]
["固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014","10小时率容量",null,1000]
["固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014","3小时率容量",null,1000]
["固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件GB/T 19638.1-2014","1小时率容量",null,1000]
["《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》GB/T 31486-2015","室温放电容量 ",null,1000]
["《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》GB/T 31486-2015","负极材料",null,300]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","标志和说明书",null,100]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","防止触及带电零件的保护",null,500]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","起动",null,300]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","输入功率和电流",null,600]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","发热",null,980]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","耐燃性和阻燃性",null,570]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","防潮性",null,925]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","防锈",null,140]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","变压器及其相关电路的过载保护",null,500]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","耐久性",null,1240]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","不正常操作",null,460]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","机械危险",null,250]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","机械强度",null,300]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","组件",null,300]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","接地装置",null,300]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","螺钉与连接件",null,150]
["手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求 GB/T 3883.1-2014","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离",null,300]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","标志和说明书",null,100]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","防止触及带电零件的保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","起动",null,300]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","输入功率和电流",null,600]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","发热",null,980]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","耐燃性和阻燃性",null,570]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","防潮性",null,925]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","防锈",null,140]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","变压器及其相关电路的过载保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","耐久性",null,1240]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","不正常操作",null,460]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","机械危险",null,250]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","机械强度",null,300]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","组件",null,300]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","接地装置",null,300]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","螺钉与连接件",null,150]
["手持式电动工具的安全 第2部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求 GB 3883.2-2012","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离",null,300]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","标志和说明书",null,100]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","防止触及带电零件的保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","起动",null,300]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","输入功率和电流",null,600]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","发热",null,980]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","耐燃性和阻燃性",null,570]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","防潮性",null,925]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","防锈",null,140]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","变压器及其相关电路的过载保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","耐久性",null,1240]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","不正常操作",null,460]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","机械危险",null,250]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","机械强度",null,300]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","组件",null,300]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","接地装置",null,300]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","螺钉与连接件",null,150]
["手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 GB 3883.3-2007","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离",null,300]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","标志和说明书",null,100]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","防止触及带电零件的保护",null,500]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","起动",null,300]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","输入功率和电流",null,600]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","发热",null,980]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","耐燃性和阻燃性",null,570]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","防潮性",null,925]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","防锈",null,140]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","变压器及其相关电路的过载保护",null,500]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","耐久性",null,1240]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","不正常操作",null,460]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","机械危险",null,250]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","机械强度",null,300]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","组件",null,300]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","接地装置",null,300]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","螺钉与连接件",null,150]
["持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求 GB/T 3883.201-2017 ","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离",null,300]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","标志和说明书",null,100]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","防止触及带电零件的保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","起动",null,300]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","输入功率和电流",null,600]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","发热",null,980]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","耐燃性和阻燃性",null,570]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","防潮性",null,925]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","防锈",null,140]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","变压器及其相关电路的过载保护",null,500]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","耐久性",null,1240]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","不正常操作",null,460]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","机械危险",null,250]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","机械强度",null,300]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","组件",null,300]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","接地装置",null,300]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","螺钉与连接件",null,150]
["手持式电动工具的安全 的专用要求基本信息 第 2 部分:锤类工具  GB/T 3883.7-2012","爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离",null,300]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","一般检查",null,300]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","信息",null,200]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","外壳的防护等级",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","电气间隙和爬电距离",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","电击防护和保护电路完整性",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","内装元件的组合",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","内部电路和连接",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","外接导线端子",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","机械操作",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","介电性能",null,800]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","布线、操作性能和功能",null,1200]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","功能单元互换性",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","主电路与辅电路鉴别",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","工频耐受电压",null,1500]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","带电部件与外露可导电部分",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","主电路各相",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.1-2013","保护导体（PE，PEN）和主电路的中性导体（N）的鉴别",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","一般检查",null,300]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","信息",null,200]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","外壳的防护等级",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","电气间隙和爬电距离",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","电击防护和保护电路完整性",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","内装元件的组合",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","内部电路和连接",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","外接导线端子",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","机械操作",null,600]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","介电性能",null,800]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","布线、操作性能和功能",null,1200]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","功能单元互换性",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","主电路与辅电路鉴别",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","工频耐受电压",null,1500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","带电部件与外露可导电部分",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","主电路各相",null,500]
["低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 GB 7251.12-2013","保护导体（PE，PEN）和主电路的中性导体（N）的鉴别",null,500]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","热性能与试验",null,800]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","其他性能和试验",null,3000]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","铭牌",null,100]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","其他要求",null,500]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","容差",null,800]
["旋转电机 定额和性能基本信息 GB/T 755-2008","安全",null,1500]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","标志",null,100]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","泄漏电流",null,400]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","绝缘介电强度",null,400]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","绝缘电阻",null,400]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","电气间隙与爬电距离",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","结构",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","机械强度",null,200]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","保护接地",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","防护",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","防锈",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","湿热",null,1200]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","耐热变形性",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","阻燃性",null,300]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","非正常工作",null,1000]
["微电机安全通用要求 GB/T 18211-2017","电磁兼容性",null,1000]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","标志与说明",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","机座与外壳",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","机械装配与零件",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","防腐蚀",null,120]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","电气连接",null,250]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","联接件",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","内部布线",null,250]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","电气绝缘支持",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","绝缘结构评定",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","刷握",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","非金属部件",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","爬电距离和电气间隙",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","接地",null,350]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","温升试验",null,600]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","非正常试验",null,800]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","耐久性试验",null,1500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","绝缘电阻和电气强度",null,800]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","工作温度下的泄漏电流",null,400]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","湿热试验",null,1200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","启动",null,250]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","元件",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","其他要求",null,500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","外观检查",null,500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","电机要求",null,800]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","风速",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","非正常运行",null,300]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","冲击",null,600]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","振动",null,600]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","输入功率",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","输出风量",null,2000]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","噪声",null,500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","外形及安装尺寸",null,500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","重量",null,100]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","产品信息",null,200]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","转动件动平衡",null,500]
["小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009","介电强度",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","标志与说明",null,100]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","机座与外壳",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","接线盒（750V及以下电机）及接线装置",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","导线管衬套和等效的螺纹开孔",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","机械装配",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","接地",null,350]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","引接软线缆（电源软线）",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","电气间隙与爬电距离",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","元器件",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","内部布线",null,250]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","联接件",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","电气绝缘",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","绝缘结构",null,250]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","刷握",null,250]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","接线端子",null,200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","非金属功能部件",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","定额试验",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","热试验",null,600]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","接触电流",null,400]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","绝缘电阻",null,400]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","介电强度试验",null,400]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","机械强度试验",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","防护试验",null,300]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","湿热试验",null,1200]
["中小型旋转电机通用安全要求基本信息 GB/T 14711-2013","防腐蚀",null,300]
["中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 18613-2012","能效限定值及能效等级",null,3000]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","结构要求",null,300]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","标志",null,100]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","温升试验",null,600]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","效率",null,600]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","介电性能试验",null,400]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","泄漏电流",null,400]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","湿热试验",null,1200]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","性能要求",null,500]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","换向",null,200]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","噪声",null,500]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","振动",null,800]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","安全",null,300]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","元器件",null,300]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","工作期限",null,300]
["小功率电动机 第1部分通用技术条件 GB/T 5171.1-2014","容差",null,300]
["功率电动机能效限定值及能效等级 GB 25958-2010 ","能效限定值及能源效率等级",null,2000]
["信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008\nCISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010, INT3-2012\n","电源端子传导骚扰",null,1200]
["信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008\nCISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010, INT3-2012\n","电信端口传导骚扰",null,1200]
["信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008\nCISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010, INT3-2012\n","辐射骚扰（30MHz～1GHz）",null,1200]
["信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008\nCISPR 22-2008+INT1-2009, INT2-2010, INT3-2012\n","辐射骚扰（1GHz～6GHz）",null,3000]
["电磁兼容 限值 第一部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022","谐波电流",null,1000]
["电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007\nIEC 61000-3-3-2013\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","电快速瞬变脉冲群抗扰度",null,1000]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","连续波辐射骚扰抗扰度",null,3000]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","连续波传导骚扰抗扰度",null,1200]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","浪涌（冲击）抗扰度",null,900]
["信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法 GB/T 17618-2015\nCISPR 24-2015\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["电磁兼容  家用电器电动工具和类似器具的要求  第1部分：发射 GB 4343.1-2009\nCISPR 14-1:2011\n","端子骚扰电压",null,1200]
["电磁兼容  家用电器电动工具和类似器具的要求  第1部分：发射 GB 4343.1-2009\nCISPR 14-1:2011\n","骚扰功率",null,2000]
["电磁兼容 限值 第一部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022","谐波电流",null,1000]
["电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007\nIEC 61000-3-3-2013\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","辐射场抗扰度",null,3000]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","浪涌抗扰度",null,900]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","射频场感应传导骚扰抗扰度",null,1200]
["电磁兼容 家用电器电动工具和类似器具的要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009\nCISPR 14-2:2015\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007\nCISPR 15:2015\n","连续骚扰电压",null,1200]
["电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007\nCISPR 15:2015\n","辐射骚扰（9k-30MHz）、（30M-300MHz）",null,3000]
["电磁兼容 限值 第一部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 ","谐波电流",null,1000]
["电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007\nIEC 61000-3-3-2013\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","静电放电抗扰度",null,1000]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","辐射场抗扰度",null,3000]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","浪涌抗扰度",null,900]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","射频场感应传导骚扰抗扰度",null,1200]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","工频磁场抗扰度",null,1000]
["照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014\nIEC 61547:2009\n  ","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","端子骚扰电压",null,1200]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","电磁辐射骚扰（30MHz~1GHz）",null,3000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","谐波电流",null,1000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","辐射场抗扰度",null,3000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","浪涌抗扰度",null,900]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","射频场感应传导骚扰抗扰度",null,1200]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验  YY0505-2012\nIEC 60601-1-2:2014\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","电源端子传导骚扰",null,1200]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","辐射骚扰（磁场9kHz～30MHz）",null,1200]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","辐射骚扰（30MHz～1GHz）",null,3000]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","辐射骚扰（1～18GHz）",null,3000]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","谐波电流",null,1000]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","电源端子传导骚扰",null,1200]
["电磁兼容 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性  限值和测量方法  GB 4824-2013\nCISPR 11:2015\n","喀呖声",null,1200]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","电源端子传导骚扰",null,1200]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","辐射骚扰（磁场9kHz～30MHz）",null,1200]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","辐射骚扰（30MHz～1GHz）",null,3000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","辐射骚扰（1～18GHz）",null,3000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","谐波电流",null,1000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","电压波动和闪烁",null,1000]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","浪涌（冲击）抗扰度",null,900]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","射频传导抗扰度",null,1200]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","射频电磁场抗扰度",null,3000]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["电磁兼容  通用标准居住商业和轻工业环境中的抗扰度试验  GB/T 17799.1-2017\nIEC 61000-6-1:2005\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","浪涌（冲击）抗扰度",null,900]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","射频传导抗扰度",null,1200]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","射频电磁场抗扰度",null,3000]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003\nIEC 61000-6-2:2005\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","电快速瞬变/脉冲群",null,1000]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","浪涌",null,900]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","射频场感应的传导骚扰",null,1200]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","射频电磁场",null,3000]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","电压暂降和短时中断",null,1200]
["测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求  GB/T 18268.1-2010\nIEC 61326-1:2012\n","静电放电",null,1000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","电快速瞬变/脉冲抗扰度",null,1000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","浪涌（冲击）抗扰度",null,900]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","射频传导抗扰度",null,1200]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","射频电磁场抗扰度",null,3000]
["弧焊设备–第10部分：电磁兼容性(EMC)要求  GB 15579.10-2008\nIEC 60974-10-2014+AMD1-2015\n","电压暂降和短时中断抗扰度",null,1200]
["用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法  GB/T 18655-2010\nCISPR 25-2008+CORR-2009\n","辐射骚扰 ALSE方法",null,4000]
["用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法  GB/T 18655-2010\nCISPR 25-2008+CORR-2009\n","传导骚扰-电压方法",null,1500]
["用于保护车辆、船及装置用接收机的无线电骚扰特性-限值和测量方法  GB/T 18655-2010\nCISPR 25-2008+CORR-2009\n","传导骚扰-电流探头方法",null,1500]
["道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰  第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008\nISO 7637-2:2011\n","瞬态传导发射（时域波形）",null,900]
["道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012\nISO 7637-3:2016","瞬态传导发射（时域波形）",null,900]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","直流供电电压","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","过电压","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","叠加交流电压","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","供电电压缓升和缓降","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","供电电压瞬态变化","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","反向电压","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",500]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","参考接地和供电偏移","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","开路试验","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","短路保护","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","耐电压","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷GB/T 28046.2-2019 ","绝缘电阻","GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷",1000]
["道路车辆静电放电发生的电骚扰试验方法 ISO 10605-2008+C1-2010+A1-2014","零部件静电放电抗扰度",null,1000]
["道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰  第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008\nISO 7637-2:2011\n","瞬态传导抗扰度",null,600]
["道路车辆 窄带辐射电磁能电子干扰部件试验方法 第2部分: 辐射场抗扰度 ISO 11452-2:2004","零部件抗扰度-自由场法",null,3000]
["道路车辆-窄带发射的电磁能量进行电子干扰 部件测试方法  第4部分 捆束激励法 ISO 11452-4:2011","零部件抗扰度-线束激励法",null,1500]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","直流供电",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","过电压",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","叠加交流电压",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","供电电压缓升缓降",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","供电电压中断",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","反向电压",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","接地与供电偏移",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","开路试验",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","短路保护",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","耐电压",null,600]
["道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气载荷 ISO 16750-2:2012","绝缘电阻",null,600]
["《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射》ISO 7637-3：2004","I/O 线瞬态传导抗干扰",null,2000]
["《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导》ISO 7637-2：2004、ISO 7637-2：2011","瞬态传导发射（时域波形）",null,900]
["《道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导》ISO 7637-2：2004、ISO 7637-2：2011","电源线瞬态抗干扰",null,4000]
["电磁兼容  试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006\nIEC 61000-4-2:2008\n","静电放电抗扰度",null,1000]
["电磁兼容  试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3:2016\nIEC 61000-4-3:2010\n","射频电磁场抗扰度",null,3000]
["电磁兼容  试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008\nIEC 61000-4-4:2012\n","电快速瞬变脉冲群抗扰度",null,1000]
["电磁兼容性 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰试验 GB/T 17626.5-2008 \nIEC 61000-4-5:2014\n","浪涌(冲击)抗扰度",null,900]
["电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008\nIEC 61000-4-6:2013\n","射频场感应的传导骚扰抗扰度",null,1200]
["电磁兼容  试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006\nIEC 61000-4-8:2009\n","工频磁场抗扰度",null,1000]
["电磁兼容  试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008\nIEC 61000-4-11:2004\n","电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度",null,1200]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","标志",null,200]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","尺寸",null,200]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","防触电保护",null,300]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","接地保护",null,300]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","结构",null,360]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","耐老化、防固体异物进入和防有害进水",null,60]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","耐老化、防固体异物进入和防有害进水",null,400]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","耐老化、防固体异物进入和防有害进水",null,600]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","绝缘电阻和电气强度",null,800]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","机械强度",null,500]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","耐热",null,500]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离",null,300]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","绝缘材料的耐非正常热和耐燃",null,500]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","耐电痕化",null,300]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","防锈",null,300]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","环境温度试验",null,1000]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","抗静压性能试验",null,500]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","抗冲击试验",null,500]
["家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019 IEC 60670-1:2015","抗腐蚀性能",null,500]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","标志",null,200]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","尺寸",null,200]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","防触电保护",null,300]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","接地保护",null,300]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","结构",null,360]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","耐老化、防固体异物进入和防有害进水",null,600]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","绝缘电阻和电气强度",null,800]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","机械强度",null,500]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","耐热",null,500]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离",null,300]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","绝缘材料的耐非正常热和耐燃",null,500]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","耐电痕化",null,300]
["《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 》GB/T 17466.24-2017","防锈",null,300]
["IEC 61753-1-2018","振动(正弦)",null,600]
["插头、插座","标志",null,100]
["插头、插座","尺寸检查",null,250]
["插头、插座","防触电保护",null,300]
["插头、插座","接地措施",null,500]
["插头、插座","端子和端头",null,120]
["插头、插座","固定式插座的结构",null,100]
["插头、插座","插头和移动式插座的结构",null,120]
["插头、插座","联锁插座",null,100]
["插头、插座","耐老化、由外壳提供的防护和防潮",null,2000]
["插头、插座","绝缘电阻和电气强度",null,1000]
["插头、插座","接地触头的工作",null,80]
["插头、插座","温升",null,360]
["插头、插座","分断容量",null,400]
["插头、插座","正常操作",null,700]
["插头、插座","拨出插头所需的力",null,200]
["插头、插座","软缆及其连接",null,100]
["插头、插座","机械强度",null,230]
["插头、插座","耐热",null,2000]
["插头、插座","螺钉、载流部件及其连接",null,100]
["插头、插座","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化\t",null,800]
["插头、插座","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化\t",null,800]
["插头、插座","绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化\t",null,800]
["插头、插座","爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离",null,300]
["插头、插座","防锈性能",null,60]
["插头、插座","带绝缘护套的插销的附件试验",null,140]
["外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017\nIEC 60529:2013\n","IP代码",null,1200]
["电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温 GB/T 2423.1-2008","低温",null,70]
["电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008","高温",null,60]
["环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016","恒定湿热",null,70]
["电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008","交变湿热",null,70]
["电工电子产品环境试验 第２部分：试验方法 试验Ed:自由跌落  GB/T 2423.8-1995","自由跌落",null,200]
["工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2423.10-2008 ","振动(正弦)",null,600]
["电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾   GB/T 2423.17-2008","盐雾",null,60]
["环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化  GB/T 2423.22-2012","温度变化",null,60]
["环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa：模拟地面上的太阳辐射及其试验导则  GB/T 2423.24-2013","模拟地面上的太阳辐射",null,70]
["环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-2012","温度/湿度组合循环",null,70]
["Z/AFc：散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验  GB/T 2423.35-2005","低温/振动(正弦)",null,600]
["工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 Z/BFe,散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验  GB/T 2423.36-2005 ","高温/振动(正弦)",null,600]
["工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则 GB/T 2423.56-2006 ","宽带随机振动",null,600]
["《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-1995","冲击试验",null,600]
["《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T 2423.5-1995","振动冲击",null,600]
["《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) 》GB/T 5169.11-2017","灼热丝",null,500]
["《中文名称:电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》GB/T 5169.21-2017","球压",null,500]
["《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》GB/T 5169.5-2008","针焰",null,500]
["电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-2017","水平燃烧",null,500]
["电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法GB/T 5169.16-2017","垂直燃烧",null,500]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","总则",null,100]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","防护性能",null,1200]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","通用要求",null,300]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","系统与整机性能",null,2800]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","充、放电性能",null,800]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","电池性能",null,8800]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","重复转换性能",null,300]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","电压波动性能",null,200]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","转换电压性能（集中控制型系统除外）",null,200]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","充、放电耐久性能",null,1200]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","绝缘性能",null,400]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","耐压性能",null,400]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","气候环境耐受性能",null,5000]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","机械环境耐受性能",null,5000]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","结构",null,300]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","爬电距离和电气间隙",null,300]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","主要部件性能",null,3000]
["消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010","电磁兼容",null,10000]
["测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 \nIEC 61010-1:2001","标志",null,7000]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","电气绝缘",null,800]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离",null,600]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","导体的端接",null,500]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","直插式设备",null,300]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","接触电流和保护导体电流",null,800]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","抗电强度",null,600]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","热灼伤",null,800]
["信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 GB 4943.1-2011 \nIEC 60950-1:2005","输入电流",null,800]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","引入电源线端接法和切断开关",null,100]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","电击防护",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","电气设备的保护",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","等电位联结",null,200]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","控制电路和控制功能",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","操作板和安装在机械上的控制器件",null,200]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","控制设备：位置、安装和电柜",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","导线和电缆",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","配线技术",null,200]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","电动机及有关设备",null,300]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","附件和照明",null,250]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","标记、警告标志和参照代号",null,100]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","电阻试验",null,350]
["机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008\nIEC 60204-1:2005\n","耐压试验",null,350]
["《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016","过压试验",null,1500]
["《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016","启动电流试验",null,1500]
["《铁道客车及动车组取暖器》TB/T 2704-2016","泄漏电流测量",null,1000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","充电器性能",null,2000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","电气安全",null,2000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","电气安全",null,2000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","电气安全",null,2000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","防火性能",null,3500]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","防火性能",null,3500]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","整车安全-车速提示音",null,2000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","机械安全-反射器",null,2500]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","照明和鸣号装置","GB/T 31887.1-2019",2500]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","无线电骚扰特性",null,5000]
["GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》","整车标志",null,500]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","一般检查",null,500]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","输入功率与电阻值 ",null,800]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","电动器具启动试验",null,250]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","非正常运行",null,500]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","暖风机表面最高温度",null,600]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","振动与冲击试验（15h）",null,15000]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","噪声",null,1000]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","绝缘电阻（含湿热试验）",null,600]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","绝缘性能",null,300]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","低温试验",null,2000]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","高温试验",null,1500]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","延时功能",null,500]
["《BSJCR-2.5G 暖风机型式试验大纲》","产品信息",null,100]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","一般检查",null,60]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","输入功率",null,800]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","电动器具启动试验",null,250]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","非正常工作试验",null,500]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","机壳可触及表面最高温度试验（发热）",null,600]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","振动",null,600]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","冲击",null,600]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","噪声",null,1000]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","绝缘电阻（含湿热试验）",null,800]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","绝缘性能",null,800]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","电压波动性试验",null,1500]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","防护要求",null,500]
["《BSJCR-6 暖风机型式试验大纲》","延时功能",null,500]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","一般检查",null,500]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","输入功率",null,800]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","低电压启动",null,500]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","过压试验",null,1500]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","非正常工作",null,800]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","出风口温度",null,600]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","电热元件表面温度",null,600]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","振动（15h）",null,600]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","冲击试验（15h）",null,600]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","噪声",null,1000]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","绝缘电阻（含湿热试验）",null,300]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","绝缘性能",null,800]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","低温试验",null,70]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","高温试验",null,60]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","接地电阻",null,600]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","防护等级",null,500]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","泄露电流",null,800]
["《DJR-500 足部取暖器型式试验大纲》","产品信息",null,100]
["《排尘通风机试验大纲》","接口尺寸",null,100]
["《排尘通风机试验大纲》","外观检查",null,100]
["《排尘通风机试验大纲》","启动试验",null,500]
["《排尘通风机试验大纲》","风机转速",null,1000]
["《排尘通风机试验大纲》","机械运行试验（振动（15h））",null,9000]
["《排尘通风机试验大纲》","机械运行试验（冲击试验（15h））",null,9000]
["《排尘通风机试验大纲》","IP防护等级试验",null,500]
["《排尘通风机试验大纲》","常态绝缘电阻",null,600]
["《排尘通风机试验大纲》","常态绝缘性能",null,800]
["《排尘通风机试验大纲》","低温试验",null,2000]
["《排尘通风机试验大纲》","高温试验",null,1500]
["《排尘通风机试验大纲》","耐湿热性能",null,2000]
["《排尘通风机试验大纲》","空载功率和功率因素",null,800]
["《排尘通风机试验大纲》","铭牌信息",null,100]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","过压试验",null,1500]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","启动电流试验",null,1500]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","泄漏电流测量",null,1000]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","低温试验",null,70]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","振动",null,600]
["《电加热器型式试验大纲》JL-HXD3C","冲击",null,600]
["企业测试技术要求","样品尺寸",null,200]
["企业测试技术要求","板材厚度",null,100]
["企业测试技术要求","防护等级",null,1200]
["DB液氧气装置","液氧容积",null,150]
["DB液氧气装置","空罐重量",null,100]
["DB液氧气装置","静态蒸发率",null,200]
["DB液氧气装置","供氧流量调节",null,400]
["DB液氧气装置","供氧温度",null,400]
["DB液氧气装置","持续供氧时间",null,100]
["DB液氧气装置","防倾倒安全性",null,600]
["DB液氧气装置","抗淋雨能力",null,1200]
["DB液氧气装置","耐太阳辐射性能",null,70]
["DB液氧气装置","外观质量试验",null,320]
["DB液氧气装置","工作环境温度",null,500]
["DB液氧气装置","贮存极限温度",null,1200]
["DB液氧气装置","相对湿度耐受力",null,1000]
["DB液氧气装置","海拔高度适应性",null,2400]
["DB液氧气装置","抗冲击适应性",null,1200]
["DB液氧气装置","三防能力",null,300]
["DB液氧气装置","隐蔽与防侦视性",null,200]
["DB液氧气装置","过压保护",null,500]
["DB液氧气装置","噪声",null,900]
["DB液氧气装置","标志",null,200]
["DB液氧气装置","外观检测",null,100]
["DB液氧气装置","尺寸检验",null,100]
["DB液氧气装置","表层涂层试验",null,300]
["DB液氧气装置","表层涂层试验",null,300]
["DB液氧气装置","安全阀试验",null,300]
["DB液氧气装置","产品供氧模式与供养时间试验",null,600]
["DB液氧气装置","产品容积试验",null,300]
["DB液氧气装置","产品排空开关试验",null,300]
["DB液氧气装置","气密性试验",null,300]
["武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》","尺寸",null,200]
["武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》","开路电压",null,250]
["武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》","常规放电",null,650]
["武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》","快速放电",null,880]
["武汉孚安特科技有限公司《送样检测方案》","负载电压",null,300]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","射频频率",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","输出功率",null,800]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","外壳防护等级",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","计时功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","定时功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","温度测量功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","温度控制功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","电气安全",null,800]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","电气安全",null,300]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","电气安全",null,300]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","端子骚扰电压",null,1200]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","端子骚扰电压",null,1200]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","骚扰功率",null,2000]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","谐波电流",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","高温",null,3000]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","低温",null,1800]
["《高频皮肤美容仪》 Q/WZ 001-2020","恒定湿热",null,3500]
["《汽车电气设备基本技术条件》QC/T 413-2002","扫频振动试验(24小时)",null,2400]
["《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018 ","安全",null,1000]
["《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018 ","传导骚扰",null,1200]
["《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018 ","辐射骚扰",null,3000]
["《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018 ","静电放电",null,1000]
["《360CT 人体成分分析仪》Q/XTV 001-2018 ","低温贮存试验",null,800]
["《CP-H系列埋地管道阴极保护混凝土桩》Q/WHF 09-2013","外观",null,200]
["《CP-H系列埋地管道阴极保护混凝土桩》Q/WHF 09-2013","油漆",null,300]
["《硫酸铜参比电极》 Q/WHF 08-2013 ","材料",null,100]
["《硫酸铜参比电极》 Q/WHF 08-2013 ","表面质量",null,300]
["《硫酸铜参比电极》 Q/WHF 08-2013 ","绝缘电阻    （MΩ）",null,300]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2013 ","外观检查",null,300]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2013 ","外径    （mm）",null,200]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2013 ","接线板和接线柱",null,200]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2013 ","测试桩底部结构",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","机壳",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","骨架",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","电流表精度",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","外形尺寸       （mm）",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","单个瓷盘电阻最大功率  （W）",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","瓷盘电阻安装间距    （mm）",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","连接线",null,300]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2013 ","外观检查",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","机壳",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","骨架",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","外观检查",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","外形尺寸     （mm）",null,200]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","绝缘电阻     （MΩ）",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","电气强度",null,400]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","调压器手柄",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","连接线",null,200]
["《GBA硅整流防蚀仪》Q/WHF 03-2013 ","整流桥",null,500]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","机壳",null,100]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","骨架",null,100]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","外观检查",null,300]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","外形尺寸    （mm）",null,200]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","控制台的仪表精度",null,200]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","电气强度",null,400]
[" 《MAS-2000 防腐电源控制台》Q/WHF 02-2013","工作机和备用机的转换",null,300]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2010 ","外观检查",null,300]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2010 ","外径    （mm）",null,200]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2010 ","接线板和接线柱",null,200]
["《阴极保护测试桩》 Q/WHF 07-2010 ","测试桩底部结构",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","机壳",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","骨架",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","电流表精度",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","外形尺寸       （mm）",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","单个瓷盘电阻最大功率  （W）",null,200]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","瓷盘电阻安装间距    （mm）",null,100]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","连接线",null,300]
["《GX阴极保护电流分配仪》 Q/WHF 04-2010 ","外观检查",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","机壳",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","骨架",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","外观检查",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","外形尺寸     （mm）",null,200]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","绝缘电阻     （MΩ）",null,300]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","电气强度",null,400]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","调压器手柄",null,100]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","连接线",null,200]
["《GBA硅整流防蚀仪》 Q/WHF 03-2010 ","整流桥",null,500]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","机壳",null,100]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","骨架",null,100]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","外观检查",null,300]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","外形尺寸    （mm）",null,200]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","控制台的仪表精度",null,200]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","电气强度",null,400]
["《MAS-2000 防腐电源控制台》 Q/WHF 02-2010 ","工作机和备用机的转换",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","机壳",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","骨架",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","外观检查",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","控制开关的手柄",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","外形尺寸   （mm）",null,200]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","纹波系数    （%）",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","循环工作",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","绝缘电阻   （MΩ）",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2013 ","电气强度",null,400]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","机壳",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","骨架",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","外观检查",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","控制开关的手柄",null,100]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","外形尺寸   （mm）",null,200]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","纹波系数    （%）",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","循环工作",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","绝缘电阻   （MΩ）",null,300]
["《MAS-2000 恒电位仪多用金属防蚀仪》 Q/WHF 01-2010 ","电气强度",null,400]
["《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04","开路电压",null,250]
["《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04","放电性能",null,650]
["《锂-二氧化锰软包装电池》Q/WHCB04","负极材料",null,300]
["《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02","开路电压",null,250]
["《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02","放电性能",null,650]
["《锂-亚硫酰氯圆柱形电池》Q/WHCB02","负极材料",null,300]
["《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017","开路电压",null,250]
["《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017","放电性能",null,650]
["《锂-二氧化锰圆柱形电池》Q/WHCB01-2017","负极材料",null,300]
["《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019","外观",null,100]
["《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019","开路电压",null,250]
["《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019","负荷电压",null,150]
["《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019","常温容量",null,600]
["《功率型锂-亚硫酰氯电池系列规范》Q/SUNJ 20002-2019","快速容量",null,600]
["《乘用车电气/电子零部件电磁兼容规范》Q/JLY J7110779B-2014 ","零部件抗扰度-自由场法",null,3000]
["《除湿防凝露装置》Q/HBXTWS0106-2021","除湿消耗功率",null,6000]
["《除湿防凝露装置》Q/HBXTWS0106-2021","除湿量",null,2000]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","连接器中断","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","射频频率",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","输出功率",null,800]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","电压缓慢降低/升高","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","瞬态过电压","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","外壳防护等级",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","计时功能",null,600]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","降压复位","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","电压缓慢下降/快速上升","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","定时功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","温度测量功能",null,600]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","短路分析","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["扭矩角度传感（MLX）测试大纲","短路击穿","《扭矩角度传感器测试大纲》",800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","温度控制功能",null,600]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","电气安全",null,800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","电气安全",null,300]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","电气安全",null,300]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","端子骚扰电压",null,1200]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","端子骚扰电压",null,1200]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","骚扰功率",null,2000]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","谐波电流",null,1000]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","高温",null,3000]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","低温",null,1800]
["《高频皮肤美容仪》Q/BBT 001-2021","恒定湿热",null,3500]
["TB1901 Rev 6","Transient protection,test pulse 5b",null,600]
["《PVC层压机检验规范》","外观",null,100]
["《PVC层压机检验规范》","内部零件",null,100]
["《PVC层压机检验规范》","工作性能",null,200]
["《PVC层压机检验规范》","电器安全（含接地电阻、耐压）",null,1000]
["《PVC层压机检验规范》","系统布局安装",null,100]
["《开水出水量性能测试规范》（委托方提供）","出水量",null,800]
["《商用饮水机整机功能测试规范》","整机功能测试",null,1500]
["湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》","开路电压",null,250]
["湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》","初始容量",null,650]
["湖北金泉新材料有限责任公司《企业技术规范》","负极材料",null,300]
["武汉绿森林科技发展有限公司企业标准《吃药提醒器》","外观",null,100]
["武汉绿森林科技发展有限公司企业标准《吃药提醒器》","最大音量",null,500]
["武汉绿森林科技发展有限公司企业标准《吃药提醒器》","时钟误差",null,200]
["企业技术要求","阻燃性能",null,600]
["企业技术要求","操作性能",null,500]
["企业技术要求","恒定湿热",null,35]
["企业技术要求","电池外观",null,100]
["企业技术要求","电池开路电压",null,130]
["企业技术要求","常规放电性能",null,550]
["企业技术要求","快速放电性能",null,550]
["企业技术要求","负荷电压",null,300]
["企业技术要求","电学性能",null,500]
["企业技术要求","照度",null,300]
["企业技术要求","尺寸",null,100]
["《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》","抗静压性能试验",null,300]
["《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》","抗冲击试验",null,300]
["《湖北省电力装备有限公司企业技术要求》","抗腐蚀性能",null,1000]
["中国人民解放军第7435工厂《技术要求》","操作性能",null,500]
["《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》","电学性能",null,1000]
["《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》","照度",null,300]
["《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》","尺寸（外形尺寸）",null,200]
["《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》","灯光效果",null,200]
["《武汉高斯美创新产业有限公司技术要求》","灯箱整体功率",null,300]
["KMY-2018型作业防护红灯”产品技术要求","闪频速率、充电时间、连续工作时间",null,800]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","单红光偏差",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","单绿光偏差",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","单蓝光偏差",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","白色色温偏差",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","未上锁状态灯光显示",null,400]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","上锁状态灯光显示",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","充电连接ok状态灯光显示",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","充电充满状态灯光显示",null,200]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","亮度测试",null,500]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","光通量",null,2000]
["楚慧炎智能科技有限公司技术要求","亮度均匀度",null,1000]
["《关于“充电式锂电冲击扳手”电池组的充电时间试验技术要求》","电池组的充电时间",null,300]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","密度","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",300]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","压缩强度","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",200]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","断裂弯曲负荷","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",600]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","尺寸稳定性-长","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",300]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","含水量","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",400]
["Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》","耐燃性能","Q/HR 0904 002—2005《聚苯乙烯泡沫制件》",800]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐高温高湿","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",1200]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐寒性","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",150]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐温度循环","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",1080]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐照射","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",4200]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","应力龟裂","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",200]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐热","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",500]
["Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》","耐燃","Q/HR 0501 028-2013《塑料成型件通用要求》",500]
["Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》","横向拉断力"," Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》",300]
["Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》","纵向拉断力"," Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》",300]
["Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》","横向断裂伸长率"," Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》",300]
["Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》","纵向断裂伸长率"," Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》",300]
["Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》","撕裂力","Q/BGCJ 0501 001-2002《中空塑料瓦楞板材》",300]
["Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》","密度",null,200]
["Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》","抗拉强度",null,500]
["Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》","断裂伸长率",null,300]
["Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》","撕裂强度",null,500]
["Q/HR 0505 022-2006《胶粘海绵条》","胶粘性",null,800]
["《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-1998","漆膜附着力",null,400]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","拉伸强度 ",null,200]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","弯曲强度 ",null,200]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","热变形温度",null,600]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","氧指数 ",null,50]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","弯曲模量",null,200]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","巴氏硬度",null,100]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","吸水率 ",null,300]
["GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能实验方法》","风量",null,2000]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","功能随机振动",null,1000]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","模拟长寿命随机振动",null,9000]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","冲击",null,3000]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","功能检查",null,700]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","振动",null,600]
["《轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验》GB/T 21563-2008","冲击试验",null,600]
["EMC摸底测试","大电流注入",null,800]
["EMC摸底测试","辐射发射",null,800]
["EMC摸底测试","传导发射-电压法",null,800]
["EMC摸底测试","瞬态传导抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","辐射抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","静电放电",null,800]
["EMC摸底测试","射频电磁场辐射抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","电快速瞬变脉冲群抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","浪涌（冲击）抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","射频场感应的传导骚扰抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","工频磁场抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度",null,800]
["EMC摸底测试","传导骚扰",null,800]
["EMC摸底测试","辐射骚扰",null,800]
["EMC摸底测试","骚扰功率",null,800]
["EMC摸底测试","连续骚扰电压",null,800]
["噪声摸底测试","噪音","GB/T 6882-2008 声学 声压法测定躁声源声功率级 消声室和半消声室精密法",900]
["机械负荷","振动","GB/T 28046.3-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷",300]
["机械负荷","机械冲击","GB/T 28046.3-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷",300]
["机械负荷","自由跌落",null,300]
["气候负荷","低温贮存","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","低温运行","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","高温贮存","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","高温运行","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","温度循环","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","耐盐雾","GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷",30]
["气候负荷","快速温度变化",null,50]
["快速温变","快速温变",null,80]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","标识与警示语",null,100]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","布线、导线与连接",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","布线、导线与连接",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","布线、导线与连接",null,100]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","电压",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","绝缘电阻",null,300]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","电气强度",null,300]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","发热",null,1200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,330]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,100]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","防护",null,200]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","耐温与耐湿",null,3500]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","耐温与耐湿",null,2000]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","耐温与耐湿",null,780]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","振动与冲击",null,800]
["电动自行车电气安全GB42295-2022","振动与冲击",null,1650]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}